{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,53,11],[36,0,36,11],[41,0,41,11],[52,0,52,11],[45,0,45,11],[42,0,42,11],[44,0,44,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[43,0,43,11],[49,0,49,11],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[54,0,54,11],[51,0,51,11],[37,0,37,11],[46,0,46,11],[38,0,38,11],[22,0,22,11],[40,0,40,11],[50,0,50,11],[35,0,35,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,11,2,11],[1,8,2,8],[24,0,24,11],[39,0,39,11],[12,0,12,11],[4,0,4,11],[1,1,2,1],[1,6,2,6],[18,0,18,11],[10,0,10,11],[16,0,16,11],[34,0,34,11],[33,0,33,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 28.01.2014 № 47 \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 15, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3608,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ZTE моделі Blade з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва компанії \"ЗТЄ Корпорейшн\" від 26.12.2013 № 600\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001703-13, \nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 023-Звя/12) \n"]
[3609,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ZTE моделі Libra з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва компанії \"ЗТЄ Корпорейшн\" від 26.12.2013 № 600\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001703-13, \nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 023-Звя/12) \n"]
[3610,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO моделі EС5220u-1 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку CDMA, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)","824,07-842,97 МГц/\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","1M25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\" від 10.01.2014 № 477/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001716-14, \nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024-Звя/12) \n"]
[3611,"Базовий блок з радіообладнанням системи стільникового зв'язку GSM-900/1800  моделі GSM module для системи автомобільної сигналізації торговельної марки Excellent моделі Revolution3 виробництва \"Lighting Technology Co, Ltd.\", Китай",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Екселлент-Групп\" від 26.11.2013\n"]
[3612,"Базовий блок з радіообладнанням системи стільникового зв'язку GSM-900/1800  моделі GSM pager для системи автомобільної сигналізації торговельної марки Excellent моделі Revolution3 виробництва \"Lighting Technology Co, Ltd.\", Китай",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Екселлент-Групп\" від 26.11.2013\n"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[847,"Радіостанція носивна (портативна) моделі VX-241-G3-1 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",null,47,"2014-01-28","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ETSI EN 300 296-2)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД\" від 09.01.2014 № 2421/05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1215дп-СДК,\n1О094.001713-14) "]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1908,"Обладнання радіодоступу торговельної марки LG моделі AN-WF500 (Wi-Fi/Bluetooth Dongle), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n----\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n----\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 08.01.2013"]
[1909,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки TP-Link моделі TL-WR710N,  виробництва \"TP-Link Technologies Co.,Ltd\", Китай",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 03.01.2014 № 140103/1"]
[1910,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки TP-Link моделі TL-WR840N,  виробництва \"TP-Link Technologies Co.,Ltd\", Китай",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 03.01.2014 № 140103/2"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[534,"Станція цифрова радіорелейна  торговельної марки  E-band моделі E-link 1000Q виробництва \"E-band Communications, Llc\", США",null,47,"2014-01-28","Радіорелейний зв'язок \n( ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","74-76/84-86 ГГц","1G00G1D","Умови використання згідно з п. 11 рішення від  21.03.2013 № 159","Декларація про відповідність ТОВ \"УКРРАДІОКОМ\"\nвід 08.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0113-13;\nсертифікат \nUA1.155.0073881-13)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[909,"Пульти дистанційного керування торговельної марки LG моделі AN-MR500G з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, Корея",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXD\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П І І \"ЛГ Електронікс Україна\" від 08.01.2013"]
[910,"Пульти дистанційного керування (RF remote controller) торговельної марки LG моделі AKB732955; обладнання радіодоступу (RF Dongle) моделі EAT614134 (торгова назва комплекту Magic motion AN-MR200), виробництва “LG Electronics Inc.”, Корея",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних \n","2400-2483,5 МГц","1M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність П І І \"ЛГ Електронікс Україна\" від 24.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086. 00821-13) "]
[911,"Датчик  системи моніторингу тиску шин торговельної марки Continental моделі S180150008  з обладнанням радіодоступу (433MHz Tyre Pressure Monitоring System sensor) виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",null,47,"2014-01-28","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного моніторингу телеметричних даних ","433,92 МГц","81K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086. 00825-13) "]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[755,"Радіопристрій для догляду за дитиною торговельної марки Motorola моделей MBP18, MBP25 та MBP26 виробництва \"Binaton Electronics International LTD\", Гонконг",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних \n","2400-2483,5 МГц","3M00FXW\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД\" від 22.10.2013 № 2420/05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1166дп-СДК,\n1О094.001529-13) "]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2181,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMP5(Z)(##)(X) 3G (XX)(YY)(NNN) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємства  ІІ у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 09.01.2014 № 01/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.33дп-СДК,\n1О094.001715-14)"]
[2182,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMP8(##)(X)(3G)(XX)(YY) (NNN) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємства  ІІ у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 09.01.2014 № 02/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.32дп-СДК,\n1О094.001714-14)"]
[2183,"Програвачі автомобільні  торговельної марки “JVC” моделей KW-V20BT***, KW-V40BT*** (де *** - латинські літери або їх відсутність – код країни) з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі BTR602, виробництва “JVC KENWOOD Corporation”, Японія",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXD\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Джей Ві Сі КЕНВУД Україна\" від 05.01.2014\n"]
[2184,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки Nokia типу RX-113 моделі \"Lumia 2520\" з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія ",null,47,"2014-01-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та  розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 06.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00793-13)"]
[2185,"Пульт виміру відстані торговельної марки Nokia  моделі Nokia Treasure Tag WS-2  виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія ",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 25.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00771-13)"]
[2186,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м.Maxxtro моделі Mr-317, Mr-420 виробництва \"TONS INTERNATIONAL LTD.\", Китай ",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних \n","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність \"TONS INTERNATIONAL LTD.\", Китай від 05.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0128-13,\nсертифікат\nUA1.155.0149907-13)"]
[2187,"Пристрої мультимедійні з рідкокристалічним TFT дисплеєм, DVD магнітолою, радіоприймачем т.м. Dynavin серії DVN -XXXX-XXXXSSSS (де \"X\" - порядковий номер, \"S\" - покоління продукта, операційна система, варіант управління обладнання, серія виконання, порядковий номер, регіон, варіант підключення, внутрішній номер) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Dynavin Electronic (HK) Co., Ltd.\", Китай ",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Сіті-груп\", від 23.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004700-13-СДК,\nсертифікат\nUA 1.003.0215945-13)"]
[2188,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. GRUNDIG моделі GTB 701 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Arcelik A.S.\", Туреччина",null,47,"2014-01-28","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Беко Україна\" від 14.01.2014 № 13/1-1-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1226дп-СДК,\n1О094.001717-14)"]
["Примітки:"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених  умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]