{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":12,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,2,8],[23,0,23,11],[45,0,45,11],[9,0,9,11],[19,0,19,11],[11,0,11,11],[4,0,4,11],[37,0,37,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,10,2,10],[1,1,2,1],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,11,2,11],[59,0,59,11],[53,0,53,11],[38,0,38,11],[48,0,48,11],[39,0,39,11],[54,0,54,11],[51,0,51,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[41,0,41,11],[58,0,58,11],[1,9,2,9],[21,0,21,11],[36,0,36,9],[55,0,55,11],[43,0,43,11],[42,0,42,11],[40,0,40,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[46,0,46,11],[52,0,52,11],[47,0,47,11],[44,0,44,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 14.01.2014 № 5 \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 20, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3590,"Реєстратор розрахункових операцій (PPO) моделі \"Екселліо DP-25\" з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 виробництва \"Датекс\" ООД, Болгарія",1,5,"2014-01-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інфотакс Плюс\"\" від 14.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004619-13-СДК,\nсертифікат\nUA1.003.0183144-13) \n"]
[3591,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 (модем) торговельної марки Екселліо моделі \"Екселліо DTT-500(G)\" для реєстраторів розрахункових операцій виробництва \"Датекс\" ООД, Болгарія",1,5,"2014-01-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інфотакс Плюс\"\" від 14.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004618-13-СДК,\nUA1.001.003603-13) \n"]
[3592,"GSM сигналізація т.м. KING PIGEON моделі A10 виробництва \"King Pigeon Yi-Tech. Co, Ltd\", Китай",1,5,"2014-01-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n433,05-434,79 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n20K0L1D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 42-2\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Лінія 24\" від 26.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.005254-13-СДК,\nсертифікат\nUA1.003.0239383-13) \n"]
[3593,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LAZER моделей X40E та X50D з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sprocomm Technologies Co., Ltd\", Китай",1,5,"2014-01-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 03.12.2013 № 201\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1007.2-СДК, \n№1О094.001648-13) ",2014]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[755,"Апарат телефонний для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделі KX-PRX120UA* з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth та IEEE 802.11) з додатковою бездротовою трубкою моделі KX-PRXA10RU* (де* - латинська літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",8,5,"2014-01-14","Цифрова безпроводова телефонія (ДСТУ 4893:2007)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)(з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","1880-1900 МГц \n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","1M72F7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 15.11.2013\n\n"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1897,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі NWA3560-N (версія ПЗ-2.23) виробництва компанії \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",null,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n----\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Д02, Д03, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 10.12.2013 \n№ Z.TR.13-006 \n(сертифікати\n№ UA1.153.0226172-13;\n№ UA1.153.0226181-13;\nвисновок з оцінки СУЯ \n№ 004-ВснОцСУЯ)"]
[1898,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі NWA3550-N (версія ПЗ-2.23) виробництва компанії \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",null,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n----\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 10.12.2013 \n№ Z.TR.13-009 \n(сертифікати\n№ UA1.153.0226190-13;\n№ UA1.153.0226178-13;\nвисновок з оцінки СУЯ \n№ 004-ВснОцСУЯ)"]
[1899,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі NWA1121-NI (версія ПЗ-V1.00) виробництва компанії \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",null,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 10.12.2013 \n№ Z.TR.13-007 \n(сертифікати\n№ UA1.153.0089268-13;\n№ UA1.153.0089276-13;\nвисновок з оцінки СУЯ \n№ 004-ВснОцСУЯ)"]
[1900,"Обладнання радіодоступу (IEEE802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM943142Y виробництва \"Broadcom Corporation\", США",9,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW ","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Broadcom Corporation\", США від 16.12.2013  №BCM.UKR.679-943142Y/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001685-13;\n№ 789.9дп-СДК)"]
[1901," Обладнання радіодоступу  (USB-dongle) торговельної марки Microsoft моделі 1496 (Wireless Transceiver) виробництва \"Microsoft Corporation\", США",9,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01 або Д02\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 16.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00788-13)"]
[1902,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки HP моделей HP M110 Access Point, HP E-M110 Access Point, HP ProCurve M110 Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 05.12.2013 \n№ UA.028.00061-13/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1О094.001408-13\nсертифікат\nUA1.030.0207409-13) "]
[1903,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки HP моделей HP M111 Client Bridge, HP E-M111 Client Bridge, HP ProCurve M111 Client Bridge виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д03, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 05.12.2013 \n№ UA.028.00060-13/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1О094.001407-13\nсертифікат\nUA1.030.0207410-13) "]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[103,"Радіобладнання доступу до автомобіля (іммобілайзер) типу Skybrake DD5 виробництва \"AUTONAMS Ltd\", Латвія",20,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Неспеціалізовані  пристрої короткого радіусу дії для контролю доступу до автомобіля","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00F1D\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"АУТОНАМС УКРАЇНА\" від 25.11.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0116-13)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[750,"Система акустична портативна (wireless portable speaker) т.м. PHILIPS моделі SB5200#/xx (де \"#\" може бути A-Z або пробіл для позначення кольору корпусу, \"xx\" може бути 00-99 позначає місце призначення) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг",23,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ Україна\" від 13.12.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005121-13-СДК,) UA 1.001.005120-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2153,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделей HP LaserJet Pro  M1217nfw MFP, HP HotSpot LaserJet Pro M1218nfs MFP, HP HotSpot LaserJet Pro M1219nfs MFP (RMN: BOISB-0901-05) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 06.12.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005080-13-CДК,\nUA 1.001.005081-13)"]
[2154,"Принтер багатофункціональний т.м. hp моделі HP Officejet 4620 e-All-in-One, HP Officejet 4622 e-All-in-One, HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One (RMN: SNPRC-1102-02) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮДЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 01.06.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.001197-12)"]
[2155,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі HP Officejet Pro 276dw (RMN: SNPRC-1202-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 а/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮДЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 31.08.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.001816-12)"]
[2156,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00060A, TP00060B, 20BExxxxxxxx, 20BFxxxxxxxx, 20BGxxxxxxxx, 20BHxxxxxxxx, ThinkPad T540pxxxxxxxx, ThinkPad W540xxxxxxxx (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай",27,5,"2014-01-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 12.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005142-13-CДК, \nUA 1.001.005141-13)"]
[2157,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00062A, ThinkPad S1 Yogaxxxxxxx; 20CD  (замість \"х\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до  Z, від a до z,  пробіл або дефіс для маркетингових цілей)  з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.11а/b/g/n IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 13.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005152-13-CДК, \nUA 1.001.005151-13)"]
[2158,"Система музична (docking music system) т.м. PHILIPS моделі DTM5096/XX (де замість “XX” можуть бути позначення 05, 10, 12, 51, 55, 58, 77, 78, 79, 85, 93, 97, 98) з програвачем CD-дисків, док-станцією для iPod/iPhone/iPad та інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ Україна\" від 13.12.2013  (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005123-13-СДК,) UA 1.001.005122-13)"]
[2159,"Блок автомобільний мультимедійний моделі RnB4C з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PARROT S.A.\", Франція",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"PARROT S.A.\", Франція від 05.12.2013 № PARROT_724.2  (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001667-13)"]
[2160,"Музичний центр (мікросистема) торговельної марки Pioneer моделі X-SMC22-S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі BM153 виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 09.12.2013"]
[2161,"Магнітоли автомобільні з програвачем компакт-дисків торговельної марки Pioneer моделей DEH-X9600BT, DEH-X9650BT, DEH-X8600BT, DEH-X8650BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі FC6000S виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 09.12.2013"]
[2162,"Комп'ютери персональні (Professianal PC) торговельної марки Fujitsu серії ESPRIMO моделей Q520, Q920,  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 11.12.2013"]
[2163,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Fujitsu серії LIFEBOOK моделі UH574yxxx, UH554yxxx,  U574yxxx,  U554yxxx (де x=будь-який символ або пробіл; y=/ або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,5,"2014-01-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 04.12.2013"]
[2164,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки Lenovo моделей 20326******, 80СT****** (торгова назва Lenovo IdeaPad  Miix 2 8******) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від А до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з радіообладнанням  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS з GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,5,"2014-01-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corpotate\", Китай від 25.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00738-13,\nзвіт про перевірку та оцінку системи управління якістю № 024/03 від 25.04.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Заступник директора Департаменту - начальник відділу \nрадіотехнологій та застосування РЕЗ \nДепартаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                    О. Кузнецов       "]