{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":97,"n_cols":12,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[96,0,96,11],[13,0,13,11],[82,0,82,11],[88,0,88,11],[90,0,90,11],[94,0,94,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 11.02.2014 № 83 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2797,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-S367 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0174233-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 01.09.2013\nДекларація про відповідність \nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 18.09.2013","2012/2014"]
[3089,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-T370 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея\n\n",1,"228\n83","10.05.2012\n11.02.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0047605-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0047607-12 дійсний до 17.11.2013\nДекларація про відповідність \nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 28.10.2013","2012/2014"]
[3105,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-E405 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай \n\n",1,"289\n83","14.06.2012\n11.02.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0074894-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0074895-12 дійсний до 17.11.2013\nДекларація про відповідність \nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 28.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00607-13)","2012/2014"]
[3270," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки LG моделі LG-A390 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,"188\n83","04.04.2013\n11.02.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" \nвід 13.03.2013\nДекларація про відповідність \nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 28.10.2013","2013/2014"]
[3459,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-E410 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,"635\n83","01.10.2013\n11.02.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 06.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00472-13)\nДекларація про відповідність \nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 28.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00620-13)","2013/2014"]
[3460,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-E420 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,"635\n83","01.10.2013\n11.02.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 06.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00471-13)\nДекларація про відповідність \nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 28.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00621-13)","2013/2014"]
[3468,"Повторювач т.м. Inntel-Cell cистем стільникового зв'язку GSM-900 моделі GBVR2S30P виробництва ООО \"Инновационные Технологии Телематики\", Росія",1,"651\n83","08.10.2013\n11.02.2014","Цифровий стільниковий  радіозв'язок GSM-900 \n(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, \nETSI EN 300 609-4)","Для застосування в системах стільникового зв'язку GSM-900, як повторювач","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W\n","Згідно з додатком до рішення НКРЗІ від 18.04.2013 № 225, поз.1","Декларація про відповідність № 20130627-01 ПП \"Селтек\" від 13.09.2013\n(сертифікат дослідження конструкції № 1021-СДК)\n(сертифікат  UA1.030.0183316-13)\nДекларація про відповідність  ПП \"Селтек\" від 15.01.2014\n№ 20140115-01\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1177.1дп-СДК,\n№ 1О094.001719-14)","2013/2014"]
[3469,"Повторювач т.м. Inntel-Cell cистем стільникового зв'язку GSM-1800 моделі DBVR2S30P виробництва ООО \"Инновационные Технологии Телематики\", Росія",1,"651\n83","08.10.2013\n11.02.2014","Цифровий стільниковий  радіозв'язок GSM-1800\n(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007, \nETSI EN 300 609-4)\n","Для застосування в системах стільникового зв'язку GSM-1800, як повторювач","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n","200KF7W\n200KG7W","Згідно з додатком до рішення НКРЗІ від 18.04.2013 № 225, поз.2","Декларація про відповідність № 20130627-01 ПП \"Селтек\" від 13.09.2013\n(сертифікат дослідження конструкції № 1021-СДК)\n(сертифікат  UA1.030.0183316-13)\nДекларація про відповідність  ПП \"Селтек\" від 15.01.2014\n№ 20140115-02\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1177.2дп-СДК,\n№ 1О094.001720-14)","2013/2014"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[467,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань GP380, GP680 типу PW302H виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина), (стара назва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[468,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування GP360 типу PW302F виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[469,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань  GP140, GP340, GP640 типу PW302C виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[470,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань  GP320, GP330 типу PW302B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина, (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[474,"Радіостанція возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань CM140, CM340 типу MM504BB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина), (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[475,"Радіостанція возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань CM140, CM340 типу MM504BA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[476,"Радіостанція  возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань CM160, CM360 типу MM504AB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[477,"Радіостанція  возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань CM160, CM360 типу MM504AA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[482,"Радіостанція  возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань CM160, CM360 типу MM304AB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[483,"Радіостанція  возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань CM140, CM340 типу MM304BB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[484,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування CP040 типу PG302CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))","СТАРА НАЗВА ","68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00827-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[485,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування CP040 типу PG502CA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00827-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[486,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування CP040 типу PG502CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00827-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[487,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP140, CP340 типу PP302CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[488,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP180, CP380 типу PP302HB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія/Німеччина))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[489,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP160, CP360 типу PP302FB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія/Німеччина))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[490,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP140, CP340 типу PP502CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[491,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP160, CP360 типу PP502FB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина), (стара назва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[492,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP180, CP380 типу PP502HB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[493,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP140, CP340 типу PP502CA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[494,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP160, CP360 типу PP502FA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[495,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування  торговельних найменувань CP180, CP380 типу PP502HA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[498,"Радіостанція  возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань GM140, GM340, GM640 типу MW504AA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[499,"Радіостанція  возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань GM160, GM360, GM660 типу MW504AC виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[500,"Радіостанція  возима возивна торговельного найменування  торговельних найменувань GM380, GM1280 типу MW504AD виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[501,"Радіостанція возима возивна торговельного найменування Databox типу MW504AX виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[502,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування GP380, GP680 типу PW502H виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[503,"Радіостанція носима носивна торговельного найменування GP360 типу PW502F виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[504,"Радіостанція носима носивна  торговельного найменування  торговельних найменувань GP140, GP340, GP640 типу PW502C виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[505,"Радіостанція носима носивна  торговельного найменування  торговельних найменувань GP320, GP330 типу PW502B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[641,"Радіостанція носивна торговельного найменування GP340 типу PW102CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0036476-10, дата видачі: 29.04.2010, дійсний до: 28.04.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00817-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[644,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-351-D0-5, VX-354-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва:  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0007262-12, дата видачі: 19.01.2012, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00829-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[645,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-351-G6-5, VX-354-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0007262-12, дата видачі: 19.01.2012, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00829-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[651,"Радіостанція носивна торговельного найменування GP340 типу PW102CA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","33,2-40 МГц\n41,3-42 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0047894-10, дата видачі: 31.05.2010, дійсний до: 30.05.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00817-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[652,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-821E-D0-5, VX-921E-D0-5  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва:  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0061742-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[653,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-821E-G6-5, VX-921E-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва:  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0061742-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[656,"Радіостанції носивні торговельного найменування DP3600 типу PN502H, торговельного найменування DP3601 типу PN502HE, торговельного найменування DP3400 типу PN532C, торговельного найменування DP3401 типу PN532CE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Малайзія (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0122959-10, дата видачі: 29.09.2010, дійсний до: 28.09.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" \nвід 15.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00097-13)","2012/2014"]
[658,"Радіостанції носивні торговельного найменування DP3400 типу PN302C торговельного найменування DP3401 типу PN302CE, торговельного найменування DP3600 типу PN302H, торговельного найменування DP3601 типу PN302HE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Малайзія (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0138656-10, дата видачі: 11.11.2010, дійсний до: 10.11.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" \nвід 15.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00097-13)","2012/2014"]
[678,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-4600-G6-25, VX-4500-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0202459-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"\"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\" від 11.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00061-13)","2012/2014"]
[679,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-4600-D0-25, VX-4500-D0-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина', Китай\n\n",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0202479-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"\"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\" від 11.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00061-13)","2012/2014"]
[680,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-451-D0-5, VX-454-D0-5, VX-459-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина', Китай\n",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0202483-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00830-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[681,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-451-G6-5, VX-454-G6-5, VX-459-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина', Китай\n",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0202488-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00830-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[687,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-ED0B-5, VX-231-D0-5 виробництва  \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай\n",3,"68\n299\n83","16.02.2012\n21.06.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.025.0095470-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012\nUA1.025.0081395-12 дійсний до 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00815-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[688,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-EG6B-5, VX-231-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай",3,"68\n299\n83","16.02.2012\n21.06.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15","UA1.025.0095475-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012\nUA1.025.0081395-12 дійсний до 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00815-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[694,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-2100-D0-50 C, VX-2200-D0-50 C виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0015294-10, дата видачі: 02.03.2010, дійсний до: 01.03.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"\"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\" від 22.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00117-13)","2012/2014"]
[695,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-2100-G6-45 A, VX-2200-G6-45 A виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0015295-10, дата видачі: 02.03.2010, дійсний до: 01.03.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"\"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\" від 22.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00117-13)","2012/2014"]
[701,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування GM360 типу MW106ACB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","36-40 МГц\n41,3-42 МГц","11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0007823-11, дата видачі: 27.01.2011, дійсний до: 26.01.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 31.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00028-13)","2012/2014"]
[702,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-924E-D0-5, VX-824E-D0-5 виробництва Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва: \"Motorola GmbH\" Німеччина, Японія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0008411-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 27.01.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[703,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-924E-G6-5, VX-824E-G6-5 виробництва Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва: \"Motorola GmbH\" Німеччина, Японія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0008412-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 27.01.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[704,"Радіостанції стаціонарні торговельного найменування DM3400 типу MMS537D, торговельного  найменування DM3401 типу MMS537DE, торговельного найменування DM3600 типу MMS537P,  торговельного найменування DM3601 типу MMS537PE виробництва  \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Малайзія (стара назва: \"Motorola GmbH\") Німеччина, Малайзія",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0026173-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 30.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00836-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[708,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування GM360 типу MW106ACA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","33,2-36,0 МГц","11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0026177-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 31.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00028-13)","2012/2014"]
[709,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування GM360 типу MW106ACC виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","42-44 МГц\n47-48,975 МГц","11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0026178-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 31.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00028-13)","2012/2014"]
[710,"Радіостанції возивні типу MW304BC, типу MW304ВА, торговельних найменувань GM140, GM340,  GM640 типу MW304АА, торговельних найменувань GM160, GM360, GM660 типу MW304AС, торговельних найменувань GM380, GM1280 типу MW304AD, торговельного найменування Databox  типу MW304AX виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва\"Motorola GmbH\" Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0026179-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[718,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB302F, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц  163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02,\nС12","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[719,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB302H, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц   163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02,\nС12","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[720,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB302C, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц  163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02,\nС12","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[721,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB502FA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц    \n440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02,\nС13, С14","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[722,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB502HA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц    \n440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02,\nС13, С14","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[723,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц    \n440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02,\nС13, С14","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[724,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB502FB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02,\nС14, С15","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[725,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB502HB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02,\nС14, С15","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[726,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02,\nС14, С15","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[727,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування MTR3000 типу FOR306 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83","27.04.2012\n11.02.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0049086-12 дійсний до 29.03.2015\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00834-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/11)","2012/2014"]
[752,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T80 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83","06.12.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[753,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T60 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83","06.12.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[754,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T50 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83","06.12.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[755,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T40 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83","06.12.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[756,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T80Ex TLKR T80Ext виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83","06.12.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
["Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку"]
[14,"Радіостанція возима  возивна системи цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA моделі MTM5400 з GPS-приймачем виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара: назва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія))",4,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02, \nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00095-13)","2012/2014"]
[17,"Радіостанція носима Радіостанції носивні системи цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA моделей MTP850, MTP850 S з GPS-приймачем виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина), (стара назва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія))",4,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02, \nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 31.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00027-13)","2012/2014"]
[18,"Станція Радіостанція базова системи цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA торговельної марки Motorola моделі MTS1 виробництва  \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: Motorola GmbH, Німеччина)",4,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02, \nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00833-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[57,"Мобільна абонентська станція Радіостанція возивна системи цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA моделей MTM800, MTM800 ENH  виробництва  \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: Motorola GmbH, Німеччина)",4,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428  МГц\n413 -420 МГц/\n423-430 МГц","18К0G7W","Д02, \nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 14.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00033-13)","2012/2014"]
[93,"Радіостанція носивна Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку ТЕТRА моделі TCR1000 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина)",4,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц/\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02, \nС13","UA1.025.0050779-09, дата видачі: 31.07.2009, дійсний до: 30.07.2012\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00832-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[51,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VX-1700 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (стара назва: \"Motorola GmbH\"), Німеччина",5,"68\n799\n83","16.02.2012\n10.12.2013\n11.02.2014","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","ПХ/КХ радіоустановка з ЦВВ для організації радіотелефонного та телеграфного зв’язку","1621 кГц\n2156 кГц\n1635-1810 кГц\n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц\n2191 кГц\n2625 кГц\n2650 кГц\n4063–4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","2K80J3E\n2K80J2B\n5K80H3E\n500HA1A","Д02","UA1.025.0008413-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 27.01.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 09.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00061-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2013/2014"]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[47,"Радіостанції носивні моделей XTNi, XTNi D виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Малазія (стара назва: \"Motorola GmbH\" Німеччина, Малайзія)",6,"68\n83","16.02.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0015296-10, дата видачі: 02.03.2010, дійсний до: 01.03.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 21.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00039-13)","2012/2014"]
[51,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі XTB446 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,"446\n83","06.09.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0105901-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00080-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
[52,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі CLP446 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,"446\n83","06.09.2012\n11.02.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0105902-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00079-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)","2012/2014"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[81,"Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р32С виробництва ТОВ \"СБІ\" (м. Вінниця, Україна)",18,"68\n83","16.02.2012\n04.02.2014","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється у системі тривожних сповіщень МОСТ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F1D","Д04, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність  ТОВ \"СБІ\" від 18.12.2013\n№ 01-7/381\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 374.6-СДК,\n№ 1О094.001676-13)","2012/2014"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                              М.С. Сокирко        "]