{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[105,0,105,11],[90,0,90,11],[100,0,100,11],[99,0,99,11],[102,0,102,11],[91,0,91,11],[94,0,94,11],[96,0,96,11],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[39,0,39,11],[106,0,106,11],[103,0,103,11],[85,0,85,11],[95,0,95,11],[86,0,86,11],[101,0,101,11],[88,0,88,11],[83,0,83,9],[93,0,93,11],[87,0,87,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[84,0,84,11],[13,0,13,11],[1,9,2,9],[104,0,104,11],[1,10,2,10],[1,1,2,1],[89,0,89,11],[98,0,98,11],[97,0,97,11],[92,0,92,11],[4,0,4,11],[53,0,53,11],[30,0,30,11],[37,0,37,11],[51,0,51,11],[11,0,11,11],[28,0,28,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 18.02.2014 № 98 \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 18, 20, 23, 25, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3634,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки “LG” моделі LG-D410 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Корея",1,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \nП ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 27.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00073-14)\n",2014]
[3635,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly моделі IQ4403 Energie 3 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва “ASN IP LTD\", Острів Мен",1,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 06.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00596-13)",2014]
[3636,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly моделі IQ432  з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва “ASN IP LTD\", Острів Мен",1,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 03.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00678-13)",2014]
[3637,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки acer моделі Z150 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",1,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови від 26.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005261-13-СДК,\nUA 1.001.005260-13)\n",2014]
[3638,"Маршрутизатори абонентські термінальні торговельної марки Cisco типу Integrated Services Routers Cisco C800 Series моделей C812G-CIFI+7-E-K9, C819HGW+7-E-K9 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",1,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n----\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n----\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"\nвід 23.01.2014 № 22-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.49-СДК;\n1О094.001743-14)",2014]
[3639,"Маршрутизатори абонентські термінальні торговельної марки Cisco типу Integrated Services Routers Cisco C800 Series моделей C812G+7-K9, C819G+7-K9, C819G-U-K9, C819HG+7-K9, C819HG-U-K9 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",1,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв'язку GSM-900/1800 та IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Б01 \nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"\nвід 23.01.2014 № 19-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.49.1-СДК;\n1О094.001744-14)",2014]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[756,"Гарнітура мікротелефонна цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. Plantronics моделей W410, SAVI; W410-M, SAVI; W420, SAVI; W420-M, SAVI; W430A, SAVI; W430A-M, SAVI; W440A, SAVI; W440A-M, SAVI; W710-M, SAVI 3IN1; W710/A, SAVI 3IN1; W720-M, SAVI 3IN1; W720/A, SAVI; W730/A, SAVI 3IN1; W730/A-M, SAVI 3IN1; W740/A, SAVI 3IN1; W740/A-M, SAVI 3IN1; WH110/A, SAVI; WH210/A, SAVI; WH350/A, SAVI; CS510A; CS520A; CS530A; CS540A,W/HL10; WH500A, STAND ALONE виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",8,98,"2014-02-18","Цифрова безпроводова телефонія \n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди від 30.05.2013",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1913,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки EDIMAX моделі BR-6428nC, виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  Представництва \n\"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД\" СП. З О.О.\"\nвід 29.01.2014 № 29/1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n367.23-СДК;\n1О094.001749-14)",2014]
[1914,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco типів AIR-CAP702I та \nAIR-SAP702I (коди замовлення \nAIR-CAP702I-E-K9 та \nAIR-SAP702I-E-K9), виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"\nвід 30.01.2014 № 16-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.32-СДК;\nсертифікат\nUA1.030.0151593-13)",2014]
[1915,"Обладнання абонентське термінальне торговельної марки Cisco типу Cisco Edge 300 Series моделі\nCS-E300-AP-K9 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1)  \n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11 b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"\nвід 23.01.2014 № 18-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.46-СДК;\n1О094.001739-14)",2014]
[1916,"Маршрутизатор абонентський термінальний торговельної марки Cisco типу Integrated Services Routers Cisco C800 Series моделі C819HWD-E-K9 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"\nвід 23.01.2014 № 20-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.49.2-СДК;\n1О094.001741-14)",2014]
[1917,"Обладнання радіодоступу - абоненська станція типу Airmux-400  виробництва \"RAD data communications, Ltd.\", Ізраїль",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними координатами","5470-5670 МГц","10M0G7W\n10M0D7W\n---\n40M0G7W\n40M0D7W\n---\n10M0G7W\n10M0D7W\n40M0G7W\n40M0D7W","Умови використання згідно з п.5  рішення від  10.12.2013 № 800 (зі змінами згідно з рішенням НКРЗІ від 24.12.2013 № 844)","Декларація про відповідність \"RAD data communications, Ltd.\", Ізраїль від 16.01.2014 \n№ RADDATA.UKR.679-2/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001726-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 027-Звя/13)",2014]
[1918,"Обладнання радіодоступу - базова станція типу Airmux-400  виробництва \"RAD data communications, Ltd.\", Ізраїль",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними координатами","5470-5670 МГц","10M0G7W\n10M0D7W\n---\n40M0G7W\n40M0D7W\n---\n10M0G7W\n10M0D7W\n40M0G7W\n40M0D7W","Умови використання згідно з п.6  рішення від  10.12.2013 № 800 (зі змінами згідно з рішенням НКРЗІ від 24.12.2013 № 844)","Декларація про відповідність \"RAD data communications, Ltd.\", Ізраїль від 16.01.2014 \n№ RADDATA.UKR.679-3/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001725-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 027-Звя/13)",2014]
[1919,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Samsung моделі WIS12ABGNX (Wireless LAN adapter) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Корея",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність  \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Корея від 25.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00765-13)",2014]
[1920,"Маршрутизатори торговельної марки Netis моделей WF2419, WF2419R з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"NETIS SYSTEMS CO., LTD\", Китай",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  \"NETIS SYSTEMS CO., LTD\", Китай від 22.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00060-13)",2014]
[1921,"Маршрутизатори торговельної марки Netis моделей WF2411, WF2411R з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"NETIS SYSTEMS CO., LTD\", Китай",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  \"NETIS SYSTEMS CO., LTD\", Китай від 22.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00059-13)",2014]
[1922,"Точка доступу торговельної марки \nTP-LINK моделі TL-WPA2220 виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 06.02.2014",2014]
[1923,"Точка доступу торговельної марки \nTP-LINK моделі TL-WPA4220 виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 06.02.2014",2014]
[1924,"Точка доступу торговельної марки \nTP-LINK моделі TL-WPA4220KIT виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 06.02.2014",2014]
[1925,"Точка доступу торговельної марки \nTP-LINK моделі TL-WPA2220KIT виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 06.02.2014",2014]
[1926,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n ) – картка доступу торговельної марки SAMSUNG моделі WDF210M виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Корея",9,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"\nвід 27.01.2014\n",2014]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[915,"Система моніторингу температури та вологості торгівельної марки Xsense™ у складі комутаційного пристрою моделі Xsense CU 020 з модулем GSM 900/1800 та безпроводового сенсора моделі HiTag2  виробництва \"B.T.9 Ltd.\", Ізраїль",18,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання та прийому-передачі даних","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n433,05-434,79 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n\n---\n150KF1D\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРI 42-2\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Бі.Ті.9 Україна\" \nвід 12.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005146-13-СДК,\nUA 1.001.005144-13-СДК,\nUA 1.001.005143-13,\nUA 1.001.005145-13) ",2014]
[916,"Безпроводова система керування клапаном води (Radio Control for Water Control Valve) торговельної марки KÄRCHER моделі SensoTimer ST6 Duo eco!ogic виробництва \"Alfred Kärcher GmbH & Co. KG\", Німеччина",18,98,"2014-02-18","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі даних","868,0-868,6 МГц","12K0F1D\n","РI 42-3","Декларація про відповідність \"Alfred Kärcher GmbH & Co. KG\", Німеччина від 12.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004873-13-СДК,\nUA 1.001.004872-13) ",2014]
[917,"Безпроводова система керування клапаном води (Radio Control for Water Control Valve) торговельної марки KÄRCHER моделі SensoTimer ST6 eco!ogic виробництва \"Alfred Kärcher GmbH & Co. KG\", Німеччина",18,98,"2014-02-18","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі даних","868,0-868,6 МГц","12K0F1D\n","РI 42-3","Декларація про відповідність \"Alfred Kärcher GmbH & Co. KG\", Німеччина від 12.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004873-13-СДК,\nUA 1.001.004871-13) ",2014]
[918,"Радіопередавач торговельної марки Continental моделі 5WK50170 системи  дистанційного керування доступом до автомобіля виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",18,98,"2014-02-18","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі даних","433,05-434,79 МГц","54K0F1D","РI 42-3","Декларація про відповідність \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина \nвід 28.01.2014 № CAG.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n193.33-СДК,\n1О094.001748-14) ",2014]
[919,"Іграшка радіокерована \"автомобіль\" т.м. \"JP383\" моделей\n23828M, 23838M, 23858M, 23913M, 23915M, 23811A-M, 23813A-M, 23815A-M, 23816A-M, 23817A-M, 23811B-M, 23813B-M, 23815B-M, 23816B-M, 23817B-M, 23611BF-4, 23612BF-4, 23613BF-4, 23615BF-4, 23616BF-4, 23617BF-4, 28124M, 28124JM, 28224M, 28324M, 28524M, 28624M, 28118, 28118J, 28218, 28318, 28518, 28618, 28114, 28114J, 28214, 28314, 28514, 28614 виробництва \n\"CHENGHAI JIAN FENG YUAN TOYS CO. LTD.\", Китай",18,98,"2014-02-18","Радіокерування моделями\n(ETSI EN 300 220-2)","Для прийому передачі сигналів керування моделями","27,145 МГц","40K0A1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність ПП \"МЕГАТОЙС\" \nвід 03.02.2014 № 22\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1237-СДК,\n1О094.001761-14) ",2014]
[920,"Радіопульт дистанційного керування освітленням торговельної марки Legrand моделей:\nпульти радіокерування ZigBee артикулів: 067235, 067236, 067239, 067264, 067240, 088291, 573870, 088232, 088307, 088330, 088331, 088332, 067525, 078443, 079143, 078444, 079144, 078409, 079109, 078428, 079128, 078449, 079149, 088233, 078437, 078438, 078439;\nвиконавчі блоки Радіо ZigBee артикулів: 067231, 067233, 067234, 067263, 067237, 088305, 088321,088322, 088324, 088325, 573862, 573864, 573866, 069503, 088327, 573858, 573860, 067250, 078447, 079147, 078448, 079148, 078427, 079127, 048832, 048837 з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"Legrand SNC\", Франція",18,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)\n","Для керування освітленням в приміщенні","2400-2483,5 МГц\n\n\n","5M0G1D\n","Б01\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Легранд Україна\" \nвід 13.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0127-13) ",2014]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[104,"Обладнання радіодоступу з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) торговельної марки Elatec моделі TWN4 Mifare NFC виробництва \"Elatec GmbH\", Німеччина",20,98,"2014-02-18","Індуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу NFC","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Elatec GmbH\", Німеччина від 16.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00039-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[758,"Система акустична для проведення аудіоконференцій (bluetooth wireless conference speaker)  т.м. PHILIPS моделі AECS7000xy/zz (де \"x\" може бути E або пробіл; \"y\" може бути W, R, O, Y, G, B, P, V, S або пробіл; \"xx\" може бути 00, 05, 10, 11, 12, 19, 51, 55, 58, 61, 73, 77, 78, 79, 85, 93, 94, 97, 98) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005280-13-СДК,\nUA 1.001.005279-13) ",2014]
[759,"Система акустична (bluetooth speaker)  т.м. PHILIPS моделі SB2000B/00 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005286-13-СДК,\nUA 1.001.005285-13) ",2014]
[760,"Система акустична (studio wireless speakers) “Philips” модель BTS3000X/zz  (де замість “X” може бути A-Z або пробіл для позначення кольору корпуса; “zz” може бути 00-99 позначає країну призначення) з інтерфейcом передачі даних Bluetooth, виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005263-13-СДК,\nUA 1.001.005262-13) ",2014]
[761,"Система акустична (studio wireless speakers) “Philips” модель BTS5000X/zz  (де замість “X” може бути A-Z або пробіл для позначення кольору корпуса; “zz” може бути 00-99 позначає країну призначення) з інтерфейcом передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005265-13-СДК,\nUA 1.001.005264-13) ",2014]
[762,"Навушники безпроводові т.м ZIK моделі Pаrrot ZIK з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PARROT S.A.\", Франція ",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"PARROT S.A.\", Франція  від 22.01.2014 № 24/201401\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1221.2-СДК,\n1О094.001738-14) ",2014]
[763,"Система акустична (wireless speaker with AirPlay) т.м. “Philips”модель AD7000W/** (“**” можуть бути від 01 до 98 – маркетингові позначення) з обладнанням радіодоступу  виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\n\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ Україна\" від 05.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005472-14-СДК,\nUA 1.001.005471-14) ",2014]
[764,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. Plantronics моделі Audio 995, WIRELESS виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди від 30.05.2013",2014]
[765,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. Plantronics моделі BACKBEAT GO 2 виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди від 13.12.2013",2014]
[766,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. Plantronics моделей ML10, M1100, K100, Discovery 975, ML18,  VOYAGER LEGEND  з обладнанням радіодоступу (  інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди від 10.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0076-13)",2014]
[767,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова торгівельної марки ACME модель BH03, BH04, BH05, BH20, BH30 з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва UAB \"ACME Europe\", Литва",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність UAB \"ACME Europe\", Литва від 30.05.2013",2014]
[768,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. Plantronics моделей: BLACKWIRE C710; BLACKWIRE C710-M; BLACKWIRE C720; BLACKWIRE C720-M; CALISTO 620;  CALISTO 620-M; VOYAGER LEGEND UC, B235; VOYAGER LEGEND UC, B235-M; WG100/B,SAVI GO; WG101/B, SAVI GO;BACKBEAT GO; BBT903+ BACKBEAT; M155; M165; M25; M55; ML20  виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди від 30.05.2013",2014]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[55,"Автомобільна система контролю дистанції моделі 6181175 виробництва \"Autoliv ASP, Inc\", США",25,98,"2014-02-18","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Для контролю дистанції між транспортним засобом та перешкодою","24,125 ГГц","180MP0N","Б01\nРІ 48-1","Декларація про відповідність ПрАТ \"Автокапітал\" \nвід 03.02.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.002-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2219,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10139*********,  F0A3****(торгова назва Lenovo  C455) (де * - комбінація пробілов, цифри (0-9) або літери латинського алфавіту (A-Z) або пробіл для маркетингових цілей)  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 10.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00018-14)\n",2014]
[2220,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки Supra моделей M****** (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту  від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Supra Technologies Limited\", Китай",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Supra Technologies Limited\", Китай від 17.01.2014\n",2014]
[2221,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10B4*******,  10B5*******, 10B6*******, 10B7******* (торгова назва ThinkCentre M73 SFF)  (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту  від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 30.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00094-14\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03)\n",2014]
[2222,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10B0*******,  10B1*******, 10B2*******, 10B3******* (торгова назва ThinkCentre M73 Tower)  (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту  від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 30.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00095-14\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03)\n",2014]
[2223,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10AX*******,  10AY*******,  (торгова назва ThinkCentre M73 Tiny)  (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту  від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 30.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00096-14\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03)\n",2014]
[2224,"Наручний годинник торговельної марки Sony моделі Smart Watch 2 SW2 з обладнанням радіодоступу ( інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів (Bluetooth і NFC)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00088-14)\n",2014]
[2225,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі NX30 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Корея",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 28.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00075-14)\n",2014]
[2226,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T900 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Корея",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 21.01.2014\n",2014]
[2227,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-P901 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Корея",27,98,null,"Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 28.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00077-14)\n",2014]
[2228,"Програвач CD дисків (CD player, micro music system) “Philips” модель BTM1180/XX (“XX” може бути 05, 10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 97, 98)  з інтерфейcом передачі даних Bluetooth виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005267-13-СДК,\nUA 1.001.005266-13) ",2014]
[2229,"Програвач CD дисків (CD player, micro music system) “Philips” модель BTM2180/XX (“XX” може бути 05, 10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 97, 98)  з інтерфейcом передачі даних Bluetooth, виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005269-13-СДК,\nUA 1.001.005268-13) ",2014]
[2230,"Програвач CD дисків (CD player, micro music system) “Philips” модель BTM3160/XX (“XX” може бути 05, 10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 93, 97, 98) з інтерфейcом передачі даних Bluetooth, виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005271-13-СДК,\nUA 1.001.005270-13) ",2014]
[2231,"Система музична (micro music system) т.м. PHILIPS моделі DTM9030y/zz (де замість \"y\" може бути A-Z або пробіл для позначення корпусу, замість \"xx\" можуть бути 00-99 для позначення місця призначення) з програвачем CD-дисків, док-станцією для iPod/iPhone/iPad та інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005284-13-СДК,\nUA 1.001.005283-13) ",2014]
[2232,"Система музична (micro music system)  т.м. PHILIPS моделі DTM3170/XX (де замість “XX” можуть бути позначення 05, 10, 12, 51, 55, 58, 77, 78, 79, 85, 97, 98) з програвачем CD-дисків, док-станцією для iPod/iPhone/iPad та інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва “WOOX Innovations Limited\", Гонконг ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005282-13-СДК,\nUA 1.001.005281-13) ",2014]
[2233,"Система цифрова кольорова мультифункціональна Sharp MX-C300***, MX-C250*** (де на місці \"*\" можуть бути будь-які літери, цифри або пробіл) з обладнанням радіодоступу, виробництва “Sharp Corporation”, Японія",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics GmbH\" Німеччина від 29.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005012-13-СДК,\nUA 1.001.005011-13) ",2014]
[2234,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової марки “FUJIFILM” модель X-T1 з обладнанням радіодоступу, виробництва “Fujifilm Corporation”, Японія ",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 30.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005440-14-СДК,\nUA 1.001.005439-14) ",2014]
[2235,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00047A (ThinkPad X240sxxxxxxx, 20AJxxxxxxxxxx, 20AKxxxxxxxxxx); TP00048A (ThinkPad X240xxxxxxxx,20ALxxxxxxxxxx, 20AMxxxxxxxxxx)  (замість  «x» - може бути  0-9, a-z, A-Z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу   (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"“Lenovo PC HK Limited”, Китай",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005290-13-СДК,\nUA 1.001.005182-13) ",2014]
[2236,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-W91C, HSTNN-W03C (маркетингові назви EliteBook Swivel 910, HP EliteBook Revolve 810, HP EliteBook Convertible 810, HP EliteBook Revolve 810 G2, HP EliteBook 810 G2) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\", США від 09.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005064-13-СДК,\nUA 1.001.005063-13) ",2014]
[2237,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі EK-GC200 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Корея",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"\nвід 28.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00074-14)\n",2014]
[2238,"Фотокамери цифрові торговельної марки OLYMPUS моделі STYLUS 1 з обладнанням радіодоступу (  інтерфейс  передачі даних IEEE 802.11) моделі S044WIFI-PCA, виробництва “OLYMPUS IMAGING CORP.\", Японія",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність “OLYMPUS IMAGING CORP.\", Японія від 13.01.2014\n",2014]
[2239,"Ноутбук (Tablet PC) торговельної марки DELL моделі T01C001  з обладнанням радіодоступу виробництва \"DELL Inc.\", США",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 14.11.2013 \n",2014]
[2240,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки Microsoft моделі 1601 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Microsoft Corporation\", США",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц/\n5725-5850 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 24.01.2014 \n",2014]
[2241,"Комп'ютери планшетні т.м. \"CROWN\"моделей: B799, B798, B797, B796, B795, B794, B793, B792, B791, B790, B789, B788, B787, B786, B785, B784, B783, B782, B781, B780, B779, B778, B777, B776, B775, B774, B773, B772, B771, B770, B755, B765, B760, B464, B764, B765, B899, B898, B897, B896, B895, B894, B893, B892, B891, B890, B889, B888, B887, B886, B885, B 855, B860, B884, B883, B882, B881, B880, B879, B878, B877, B876, B875, B874, B873, B872, B871, B870, B999, B998, B997, B996, B995, B994, B993, B992, B991, B990, B989, B987, B986, B985, B902, B988 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс  передачі даних Bluetooth) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"Crown Micro China Ltd.\", Китай",27,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МЕГА ДІСТРІБЮШЕН\" від 30.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005483-14-СДК,\nUA 1.001.005477 -14)",2014]
[2242," Іграшка \"Кулька\" т.м. Sphero моделі Sphero 2.0 (S003RW) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі з зарядним безпроводовим пристрієм моделі S003 виробництва \"Orbotix, Inc.\", США",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів (Bluetooth і NFC)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n125 кГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n200HN0N\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Orbotix, Inc.\", США від 23.01.2014 №3\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1222-СДК,\n1О094.001746-14)\n",2014]
[2243,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки MODECOM моделей FreeTAB 1014 IPS X4 3G+, FreeTAB 8002 IPS X2 3G+ з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу  (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"MODECOM S.A.\", Польща",27,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \"MODECOM S.A.\", Польща від 30.12.2013 №12/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n936.10.2дп-СДК,\n1О094.001705-13)\n",2014]
[2244,"Система безпроводового управління дзвінками телефону т.м. Plantronics моделі Voyager Legend B335 у складі: 1. Базовий блок моделі Voyager Legend CS; 2. Безпроводова гарнітура моделі Voyager Legend; 3.Автоматичний підйомник телефонної трубки моделі HL10; Мережний адаптер моделі SSA-5W90050 виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди від 17.01.2014",2014]
[2245,"Комп'ютер персональний (tablet computer) т.м. acer моделі EE6* (де \"*\" може бути 0-9, A-Z, \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови від 14.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005347-14-СДК,\nUA 1.001.005098-13)\n",2014]
[2246,"Комп'ютер персональний т.м. acer моделей Aspire ZC-60..; AZ..........; Aspire ZC-10.. (де \".\" позначає 0 - 9; a - z; A - Z; \"-\"; \"_\"; \"\"; \"/\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу у складі згідно та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,98,"2014-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005291-13-СДК,\nUA 1.001.005253-13)\n",2014]
[2247,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer моделі V5W*2 (де замість \"*\" можуть бути 0-9, A-Z, або пробіл)  з  обладнанням радіодоступу  виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,98,"2014-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови від 31.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005485-14-СДК,\nUA 1.001.005484-14)\n",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв   \nРІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]