{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":12,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,0,76,11],[74,0,74,11],[60,0,60,11],[70,0,70,11],[61,0,61,11],[73,0,73,11],[63,0,63,11],[75,0,75,11],[71,0,71,11],[72,0,72,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,1,2,1],[64,0,64,11],[4,0,4,11],[16,0,16,11],[8,0,8,11],[62,0,62,11],[14,0,14,11],[67,0,67,11],[58,0,58,9],[68,0,68,11],[69,0,69,11],[59,0,59,11],[65,0,65,11],[66,0,66,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 04.03.2014 № 124  \nДоповнення до розділів 1, 9, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3651,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ASUS моделі Padfone mini A11 (T00C) з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",1,124,"2014-03-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  Представництва \"ASUS Global Pte.Ltd.\" від 14.02.2014 № 2014_22\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.129-СДК,\n1О094.001782-14)\n",2014]
[3652,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Teltonika моделі FM 1100 з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем виробництва UAB \"Teltonika\", Литва",1,124,"2014-03-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Град\" від 24.12.2013  \n",2014]
[3653,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки SENSEIT моделі SENSEIT P10  з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ООО \"Сэнсит.ру\", Росія",1,124,"2014-03-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Техноліга Україна\" від 17.02.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.015-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1927,"Модем ADSL торговельної марки ASUS моделі DSL-N14U з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  \nвід 17.02.2014 № 2014_35 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.142-СДК,\n1О094.001796-14)",2014]
[1928,"Модем ADSL торговельної марки ASUS моделі DSL-N16U з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  \nвід 17.02.2014 № 2014_34 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.141-СДК,\n1О094.001795-14)",2014]
[1929,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - USB Adapter моделі USB-AC50, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю ",9,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  \nвід 17.02.2014 № 2014_32 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.137-СДК,\n1О094.001793-14)",2014]
[1930,"Обладнання радіодоступу - станція базова т.м. Alcatel-Lucent моделі 9226 Base Station Compact, виробництва  \"Alcatel-Lucent International\", Франція",9,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів       ","1980-2000 МГц/\n1900-1920 Мгц","5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W","Умови використання згідно з п. 10 рішення НКРЗІ від 25.10.2012 \n№ 534 \n(зі змінами згідно п. 2 рішення НКРЗІ від 28.01.2014\n№ 48) ","Документ про підтвердження відповідності ТОВ \"Інтертелеком\"\nвід 16.12.2013 \n№ IT.UKR.679-2/13 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001684-13, \nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 019-Звя/12)",2014]
[1931,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 b/g/n) торговельної марки Abocom моделі WU5508 виробництва \"Abocom Systems Inc.\", Китай ",9,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність    \"Abocom Systems Inc.\", Китай від 10.02.2014\n\n",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[769,"Стереогарнітура безпроводова торговельної марки SONY моделі CECHYA-0083 з адаптером CECHYA-0082 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",23,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 26.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005275-13-СДК)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2262,"Програвач BLU-RAY / DVD дисків торговельної марки SONY моделі BDP-S6200 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 26.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005274-13-СДК,\nUA 1.001.005213-13)",2014]
[2263,"Монітор відео т.м. SONY моделі \nFWD-42W800P (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth моделі J20H070)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005159-13-СДК,\nUA 1.001.005158-13)",2014]
[2264,"Монітор відео т.м. SONY моделі FWD-47W800P (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n  та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005161-13-СДК,\nUA 1.001.005160-13)",2014]
[2265,"Монітор відео т.м. SONY моделі FWD-55W800P (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005163-13-СДК,\nUA 1.001.005162-13)",2014]
[2266,"Цифрова HD відеокамера т.м. SONY моделей HDR-CX330E,  HDR-PJ330E,  HDR-PJ530E (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та  розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005171-13-СДК)",2014]
[2267,"Цифрова HD відеокамера т.м. SONY моделі HDR-CX530E (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 26.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005273-13-СДК)",2014]
[2268,"Відеокамера цифрова HD торговельної марки SONY моделі HDR-PJ810E (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID та пультом моделі RMT-835 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 16.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005165-13-СДК, UA1.001.005164-13)",2014]
[2269,"Цифрова HD відеокамера т.м. SONY моделі HXR-NX3 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005170-13-СДК)",2014]
[2270,"Фотоапарат цифровий із змінним об'єктивом т.м. SONY моделі ILCE-5000 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 26.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005272-13-СДК)",2014]
[2271,"Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-24W605A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 13.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005132-13-СДК,\n UA 1.001.005131-13)",2014]
[2272,"Телевізор LCD т.м. SONY моделей KDL-32W603A, KDL-32W653A, KDL-32W654A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 13.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005134-13-СДК,\nUA 1.001.005133-13)",2014]
[2273,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-32W705B, KDL-32W706B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.11.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004988-13-СДК, \nUA 1.001.004987-13)",2014]
[2274,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-40W605B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 20.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005387-14-СДК, \nUA 1.001.005386-14)",2014]
[2275,"Телевізор LCD т.м. SONY моделей KDL-42W653A, KDL-42W654A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 09.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005306-14-СДК, UA 1.001.005305-14)",2014]
[2276,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-42W705B, KDL-42W775B, KDL-42W706B, KDL-42W785B, KDL-42W798B, KDL-42W799B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.11.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004990-13-СДК, \nUA 1.001.004989-13)",2014]
[2277,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-48W605B, KDL-48W585B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 20.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005385-14-СДК, \nUA 1.001.005384-14)",2014]
[2278,"Телевізор LCD т.м. SONY моделей KDL-50W685A, KDL-50W656A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 09.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005308-14-СДК, UA 1.001.005307-14)",2014]
[2279,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-50W805B, KDL-50W828B, KDL-50W829B, KDL-50W815B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.11.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004992-13-СДК, \nUA 1.001.004991-13)",2014]
[2280,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W817B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005118-13-СДК, \nUA 1.001.005117-13)",2014]
[2281,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W955B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 20.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005383-14-СДК, \nUA 1.001.005382-13)",2014]
[2282,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-60W855B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 20.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005381-14-СДК, \nUA 1.001.005380-13)",2014]
[2283,"Комп'ютер персональний торговельної марки SONY моделі SVF13Nxxxxx (SVF13NAxxV) (де \"x\" може бути 0-9, A-Z, або пробіл, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005112-13-СДК, \nUA 1.001.005111-13)",2014]
[2284,"Комп'ютер персональний торговельної марки SONY моделі  SVF15Nxxxxx (SVF15NBxxV) (де \"x\" може бути 0-9, A-Z, або пробіл, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 27.11.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004981-13-СДК, \nUA 1.001.004980-13)",2014]
[2285,"Окуляри 3D активні (Active 3D Glasses) торговельної марки SONY моделі TDG-BT400A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 27.11.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004974-13-СДК,\n UA 1.001.004973-13)",2014]
[2286,"Комп`ютер персональний (Tablet) торговельної марки hp моделі HSTNH-K12C (маркетингова назва HP Slate 7 Extreme Tablet, HP Slate 7 Extreme 44XXXX (замість \"X\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, \"-\" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнаням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 09.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005067-13-СДК, \nUA 1.001.005066-13)",2014]
[2287,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp модель TPC-P033 (маркетингова назва HP ProOne 400 G1 AiO Business PC (19.5\" NT) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 06.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005031-13-СДК,  UA 1.001.005030-13)",2014]
[2288,"Комп`ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделей P44G (P44G001), P35F (P35F001) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Dell Inc.\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 15.08.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004186-13-СДК, UA1.001.004187-13)\nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 27.12.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005295-13-СДК,\nUA..001.005139-13) \nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 22.01.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005395-14-СДК,\n UA 1.001.005394-14)",2014]
[2289,"Комп'ютер (thin client terminal) торговельної марки WYSE моделі Tx0Dyyyy (замість \"x\", \"y\" може бути 0-9, A-Z, a-z; \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу (карткою безпроводового доступу) виробництва \"Wyse Technology LLC\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Wyse Technology LLC\", США від 06.12.2013  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005034-13-СДК, \n UA1.001.005033-13)",2014]
[2290,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I18C (HP 350 G1 Notebook PC, HP 350 G1) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 11.01.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005329-14-СДК,   UA1.001.005328-14)",2014]
[2291,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей TPN-C113 (HP 15 Notebook PC, HP 15-yxxxyy Notebook PC, Compaq 15 Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy Notebook PC, HP 255 G3 Notebook PC, HP 255 (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу (картки безпроводового доступу) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 26.12.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005259-13-СДК,\nUA 1.001.005193-13)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 24.01.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005423-14-СДК, \nUA 1.001.005422-14)",2014]
[2292,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W92C (торгова назва HP ProBook 470 G0xxxx, HP ProBook 470 G0xxxxxxxxxxxx); HSTNN-W93C (торгова назва HP ProBook 470 G1xxxx, HP ProBook 470 G1xxxxxxxxxxxx (де \"х\" цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, пробіл або дефіс) з обладнанням радіодоступу (картки безпроводового доступу) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 23.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005412-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005411-14)",2014]
[2293,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-W97C (HP ProBook 440 G0xxxx, HP ProBook 440 G0xxxxxxxxxxxx), HSTNN-W98C (HP ProBook 440 G1xxxx, HP ProBook 440 G1xxxxxxxxxxxx), HSTNN-W99C (HP ProBook 445 G1xxxx, HP ProBook 445 G1xxxxxxxxxxxx) (де \"х\" - може бути 0-9, A-Z, a-z, \"-\" або пробіл) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (картки безпроводового доступу, радіомодуль GSM-900/1800 і UMTS) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,124,"2014-03-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 24.01.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005414-14-СДК, \nUA 1.001.005413-14)",2014]
[2294,"Комп'ютер персональний торговельної марки DELL моделі W08C (маркетингова назва W08C001) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу) виробництва \"Dell Inc.\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 24.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005430-14-СДК,   UA1.001.005429-14)",2014]
[2295,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-W91C, HSTNN-W03C (маркетингові назви EliteBook Swivel 910, HP EliteBook Revolve 810, HP EliteBook Convertible 810, HP EliteBook Revolve 810 G2, HP EliteBook 810 G2) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,124,"2014-03-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 26.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005277-13-СДК, \nUA 1.001.005276-13)",2014]
[2296,"Комп`ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки DELL моделі W10B (W10B001) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Dell Inc.\", США",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 03.02.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005500-14-СДК, \nUA 1.001.005499-14)",2014]
[2297,"Принтер багатофункціональний т.м. EPSON типу C511A моделі WorkForce WF-5620*, типу C511С моделі WorkForce WF-5690* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу та обладнанням приймання/ передавання факсимільних повідомлень, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом (IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\n\n\n","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 17.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005379-13-СДК, UA1.001.005199-13)",2014]
[2298,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. Acer моделі V4DA2 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларації про відповідність \n\"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови від 14.01.2014\n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005346-14-СДК, \nUA 1.001.005100-13)",2014]
[2299,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K00Z (ME175CG) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,124,"2014-03-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  Представництва \"ASUS Global Pte.Ltd.\"\nвід 14.02.2014 № 2014_21\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.146-СДК,\n1О094.001787-14)\n",2014]
[2300,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки ASUS моделі KBBT53811 (PAD-16 Transkeyboard) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,124,"2014-03-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Представництва \"ASUS Global Pte.Ltd.\" від 14.02.2014 № 2014_20\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.128-СДК,\n1О094.001781-14)\n",2014]
[2301,"Пристрій введення даних - клавіатура торговельної марки Ingenico моделей iPP22#-********, iPP28#-********, iPP32#-********, iPP35#-********, iPP48#-********, з пристроєм радіочастотної (RFID) для POS терміналів виробництва \"Ingenico SA\", Франція ",27,124,"2014-03-04","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність  Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 5\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.10-СДК,\n1О094.001750-14)\nДекларація про відповідність  Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 10\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.13-СДК,\n1О094.001751-14)\n",2014]
[2302,"Зчитувач карток (USB Card reader v2) торговельної марки Y Soft Safe Q моделі MU02037 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Y SOFT Corporation, a.s.\", Чеська Республіка",27,124,"2014-03-04","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність    \"Y SOFT Corporation, s.s.\", Чеська Республіка від 10.01.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00796-13)\n",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]