{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":101,"n_cols":12,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,1,11],[2,9,2,11],[3,0,3,11],[99,0,99,11],[95,0,95,11],[96,0,96,11],[4,8,5,8],[4,7,5,7],[4,9,5,9],[35,0,35,11],[7,0,7,11],[28,0,28,11],[83,0,83,11],[100,0,100,11],[98,0,98,11],[84,0,84,11],[94,0,94,11],[85,0,85,11],[97,0,97,11],[87,0,87,11],[93,0,93,11],[89,0,89,11],[90,0,90,11],[4,0,5,0],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,11,5,11],[4,6,5,6],[4,10,5,10],[4,1,5,1],[0,9,0,11],[26,0,26,11],[88,0,88,11],[23,0,23,11],[37,0,37,11],[30,0,30,11],[39,0,39,11],[51,0,51,11],[49,0,49,11],[91,0,91,11],[82,0,82,9],[92,0,92,11],[86,0,86,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Додаток 1"]
[{"$nulls":9},"до рішення НКРЗІ"]
[{"$nulls":9},"від 25.03.2014 № 173  "]
["Доповнення до розділів 1, 3, 6, 8, 9, 18, 22, 23, 25, 27  Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випромінювання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3665,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки \"GIGABYTE\" моделей GSmart Saga S3, GSmart Rey R3 та GSmart T4 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність   ПП з ІІ у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 24.02.2014 \n№ 06/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n590.8-СДК,\n1О094.001805-14)\n",2014]
[3666,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделей SIM800, SIM800DS, SIM800H, SIM800L, SIM800E та SIM840E  виробництва \"Shanghai Simcom Wireless Solutions Ltd.\", Китай",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ГАММА Україна\" від 13.02.2014 № GAMMA.679-1/14  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n370.9-CДК,\n1О094.001780-14)",2014]
[3667,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Impression Computers моделей ImSmart 1.40, ImSmart 1.45, ImSmart 1.50, ImSmart 2.50 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай ",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \n\"Smart Universal Corporation Limited\", Китай від 24.02.2014 № SUCL.UKR.691-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1182.2-CДК,\n1О094.001808-14)\n",2014]
[3668,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800  торговельної марки fly моделей Fly EZZY5, Fly DS115+, Fly DS120+, Fly DS129, Fly DS130, Fly MC131 з обладнанням радіодоступу (з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.01.2014 № МТ2014-0002\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.2.3дп-CДК,\n1О094.001734-14)\n",2014]
[3669,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800  торговельної марки fly моделей Fly IQ239 з обладнанням радіодоступу (з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.01.2014 № МТ2014-0004\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.2.1дп-CДК,\n1О094.001732-14)\n",2014]
[3670,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки QUMO моделей Quest 402, Quest 452 та Quest 503 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"QUMO Limited\", Китай",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \n\"QUMO Limited\", Китай від 05.03.2014 \n№ QUMO.UKR.681-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1189.2-CДК,\n1О094.001828-14)\n",2014]
[3671,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки fly моделей Fly IQ456 та IQ458 з обладнанням радіодоступу (з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 12.03.2014 \n№ МТ2014-0007\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.4-CДК,\n1О094.001836-14)\n",2014]
[3672,"Контролер торговельної марки Phoenix Contact (Inline Controller) з радіомодулем (модемом) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделі ILC 151 GSM/GPRS виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для організації цифрового стільникового зв'язку GSM-900/GSM-1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність  \n\"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина \nвід 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00236-14)\n",2014]
[3673,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D5303 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 19.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00145-14;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04)",2014]
[3674,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D2302 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 19.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00142-14)",2014]
[3675,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D5322 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 12.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00125-14;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04)",2014]
[3676,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D2305 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 19.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00143-14)",2014]
[3677,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D2105 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 29.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00090-14;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04)",2014]
[3678,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D6502 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 19.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00144-14;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04)",2014]
[3679,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D2005 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n,IEEE та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації))","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 29.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00089-14;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04)",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[853,"Радіостанція носивна \"Транспорт РН-02\"-*****-* (де символи * - літери від А до Я та цифри від 0 до 9, що позначають реєстраційний номер, вид обладнання, варіант виконання, експлуатаційну призначенність, виробництва ТОВ \"ТРАНСКОМ-РАДІО\", Україна",3,173,"2014-03-25","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)\n\n\n\n\n\n\n----\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація двустороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n\n\n----\nОрганізація безпосереднього аналогового  ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n----\n446,3 - 446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n----\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 5 додатка до рішення НКРЗІ від  17.12.2013 № 820","Декларація про відповідність ТОВ \"Транском-Радіо\", Україна від 03.03.2014 №2014-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.4-СДК,\n1О094.001814-14)",2014]
[854,"Радіостанція возивна та стаціонарна \"Транспорт РВС-02\"-*****-* (де символи * - літери від А до Я та цифри від 0 до 9, що позначають реєстраційний номер, вид обладнання, варіант виконання, експлуатаційну призначенність, виробництва ТОВ \"ТРАНСКОМ-РАДІО\", Україна",3,173,"2014-03-25","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)\n\n\n\n\n\n\n----\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація двустороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n\n\n----\nОрганізація безпосереднього аналогового  ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n----\n446,3 - 446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n----\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  17.12.2013 № 820","Декларація про відповідність ТОВ \"Транском-Радіо\", Україна від 27.02.2014 № 2014-02\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.2-СДК,\n1О094.001812-14)",2014]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[57,"Радіостанція носивна торговельного найменування CP140 типу PP502CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,173,"2014-03-25","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  11.02.2014 № 84","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)",2014]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[759,"Трубка бездротова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) типу Gigaset моделей Gigaset S4 Professional, OpenStage SL4 Professional, Gigaset S400 Professional, OpenStage M3 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передавання даних Bluetooth) виробництва \"UNIFY GmbH&Co. KG\", Німеччина",8,173,"2014-03-25","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для організації фіксованого  абоненського радіодоступу (DECT) (з радіоінтерфейсом передачі даних\nBluetooth)","1880-1900 МГц \n---\n2400,0-2483,5 МГц","1М72F7W\n---\n1М00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 23-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \"UNIFY GmbH&Co. KG\", Німеччина від 20.02.2014 \n№ UA.002-U-0012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n462.3.1-СДК, \n10О94.001807-14)\n",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1934,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 7265NGW BN виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція від 20.02.2014 \n№ INTEL.UKR.679-17\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 109.19-СДК,\n1О094.001803-14)",2014]
[1935,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 7265NGW AN виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02,Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція від 20.02.2014 \n№ INTEL.UKR.679-17\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 109.19-СДК,\n1О094.001803-14)",2014]
[1936,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу моделі 7265NGW NB виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02,Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція від 20.02.2014 \n№ INTEL.UKR.679-18\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 109.19.1-СДК,\n1О094.001804-14)",2014]
[1937,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки Huawei моделі WS319 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\" від 27.02.2014 № 480/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001818-14\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024-Звя/12)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[925,"Радіообладнання торговельної марки Marantec системи керування виконавчими механізмами:\n- радіопульт моделей Digital 302, Digital 302.2, Digital 304, Digital 304.2, Digital 313, Digital 313.2;\n- радіоприймач моделей Digital 163.2, Digital 167, Digital 168, Digital 173.2, Digital 180, Digital 180.2, Digital 343, Digital 343.2 виробництва \"Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co.KG\", Німеччина",18,173,"2014-03-25","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами ","433,05-434,79 МГц","250KА1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Алютех-К\" від 04.03.2014 № 7\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1252-СДК,\n1О094.001822-14)\n",2014]
["Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю"]
[6,"Ресівер MiroCam системи капсульної ендоскопії (MiroCam Receiver MR1100) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Intro Medic Co., Ltd.\", Корея",22,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Модусмедіка\" від 03.03.2014 № 17\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1229-СДК,\n1О094.001821-14)\n",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[775,"Автомобільна навігаційна система торговельної марки LG моделей LND2530EMDH, LND2540EMDH, LND2540EEDH з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \"LG Electronics Inc.\", Корея від 14.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки \nUA.086.00066-14)",2014]
[776,"Адаптер автомобільний мультимедійний з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Peiker моделі BT-PSCN виробництва \"Peiker Acustic GmbH & Co KG\", Німеччина",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність    \"Peiker Acustic GmbH & Co KG\", Німеччина від 20.01.2014\n",2014]
[777,"Радіоприймач автомобільний торговельної марки Mitsubishi моделі NTG5 HUE з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA WORKS\", Японія",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA WORKS\", Японія від 05.02.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00067-14)\n",2014]
[778,"Cистеми акустичні (Sound bar) торговельної марки LG моделей NB2540** (де ** - латинські літери та/або цифри або їх відсутність – особливості дизайну та додаткових  функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі MB8811C0 у складі з сабвуфером (subwoofer) моделі S24A1-W та пультом дистанційного керування моделі COV30748128  виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П з ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 04.03.2014 \n",2014]
[779,"Портативна аудіосистема торговельної марки Lenovo моделі BT410 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Limited\", Китай ",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність    \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 14.01.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00035-14)\n",2014]
[780,"Радіоприймач автомобільний (Digital Car AVN System) торговельної марки Hyundai MOBIS моделі AN210B1EE з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hyundai MOBIS Co., Ltd\", Корея",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hyundai MOBIS Co., Ltd\", Корея від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00218-14)",2014]
[781,"Стерео гарнітура торговельної марки Sony моделі SBH80 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 13.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00127-14)",2014]
[782,"Система безпроводових стерео навушників т.м. Sony моделі MDR-RF811RK у комплекті: навушники MGR-RF811R, передавач TMR-RF810R виробнитва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,173,"2014-03-25","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357-2)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","300КF3Е","Б01\nРІ 40-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 17.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005650-14-СДК,\nUA 1.001.005649-14)",2014]
[783,"Багатофункціональна гарнітура торговельної марки Sony моделі SBH52 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",23,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 19.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00146-14)",2014]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[56,"Пристрій радіолокаційний автомобільний для безпечного перестроювання моделі 24 GHz MMR виробництва \"Autoliv ASP, Inc\", США",25,173,"2014-03-25","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Для контролю дистанції між транспортним засобом та перешкодою","24,125 ГГц","180MP0N","Б01\nРІ 48-1","Декларація про відповідність \"Autoliv ASP, Inc\" США від 30.01.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.005-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2320,"Фотокамера цифрова торговельної марки Nikon моделі COOLPIX S9700 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 802.11) моделі DW092 виробництва \"Nikon Corporation\", Японія",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність   \n\"Nikon Corporation\", Японія  від 29.01.2014 \n",2014]
[2321,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки MSI моделей CX61, CX70, CR61 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Micro-Star International Co., Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємства зі 100% іноземною інвестицією \"Монблан\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.001-14)",2014]
[2322,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки WEXLER моделей WEXLER.TAB 7iD, WEXLER.TAB 10iQ, WEXLER.TAB 10Q з радіомодулем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та з обладнанням радіодоступу (в т. ч.  інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва  \"WEXLER (SINGAPORE) PTE. LTD\", Сінгапур",27,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємства зі 100% іноземною інвестицією \"Монблан\" від 06.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.008-14)",2014]
[2323,"Апарат телефонний типу OpenStage WL3 моделей OpenStage WL3 та OpenStage WL3 Plus з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"UNIFY GmbH&Co. KG\", Німеччина",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n)","2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n\n","Декларація про відповідність    \"UNIFY GmbH&Co. KG\", Німеччина від 24.02.2014 № UA.002-U-0011 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n462.2.1-CДК,\n1О094.001806-14)",2014]
[2324,"Комп’ютер персональний (ноутбук) торговельної марки FIJITSU cерії LIFEBOOK A моделей А514yxxx,  А544yxxx, А564yxxx, AH514yxxx, AH544yxxx, AH564yxxx (де x= цифра від 0 до 9, літера від A до Z або пробіл; y= / або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність  Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 12.02.2014 \n",2014]
[2325,"Комп’ютер персональний (системний блок) торговельної марки Apple типу Mac Pro моделі А1481 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 21.02.2014 \n",2014]
[2326,"Приставка гральна Xbox 360 з обладнанням радіодоступу та пристроєм короткого радіусу дії у складі:\n- приставка гральна Xbox 360 S 250 GB CONSOLE модель 1439;\n- приставка гральна Xbox 360 S 4 GB CONSOLE модель 1439;\n- контролер (джойстик) Xbox 360 WIRELESS CONTROLLER модель 1403;\n- кермо бездротове Xbox 360 WIRELESS SPEED WHEEL модель 1470 виробництва \"Microsoft Corporation\", США",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та  ETSI EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n2M00FXD","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-5","Декларація про відповідність  \"Microsoft Corporation\", США від 06.02.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00110-14)\n",2014]
[2327,"Кінотеатри домашні 3D Blu-Ray торговельної марки LG моделей BH7540** (де ** - латинські літери та/або цифри або їх відсутність – особливості дизайну та додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) – картками безпроводового доступу моделей PW-MN5275, MB8811C0 у складі з сабвуфером (subwoofer) моделі S73T1-W, акустичними системами (speaker systems) моделей S74T1-S, S74T1-C та пультом дистанційного керування моделі AKB73775608 виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність П з ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 24.02.2014 \n",2014]
[2328,"Монітори з телетюнером  торговельної марки LG моделей 24MT35S, 27MT55S, 27MT75S з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) моделі TWFM-B006D  виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n)","2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n\n","Декларація про відповідність П з ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 24.02.2014 \n",2014]
[2329,"Відеокамери цифрові т.м. \"Canon\" моделей LEGRIA HF R56, LEGRIA HF R57  з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу моделі WYCAAVDA7-2 (WM217)  виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"КЕНОН Україна\" від 27.01.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.006-14)\n",2014]
[2330,"Комп’ютери персональні (планшетні) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo A3500-F, Lenovo A3500-HV з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 04.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00174-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03)\n",2014]
[2331,"Газоноаналізатори для автомобіля торговельної марки Bosch моделі BEA 460 виробництва \"Robert Bosch GmbH\", Німеччина",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Роберт БОШ Лтд.\" від 30.12.2013\n",2014]
[2332,"Тестери діагостичні для автомобіля торговельної марки Bosch моделей серії DCU 130, артикул 0 684 400 130 виробництва \"Robert Bosch GmbH\", Німеччина",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Роберт БОШ Лтд.\" від 30.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0133-13)\n",2014]
[2333,"Тестери діагостичні для автомобіля торговельної марки Bosch моделей серії FSA:\n- МОТОРТЕСТЕР FSA 500, артикул 0 684 010 512 \n- МОТОРТЕСТЕР FSA 740, артикул 0 684 010 723 виробництва \"Robert Bosch GmbH\", Німеччина",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Роберт БОШ Лтд.\" від 30.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0133-13)\n",2014]
[2334,"Тестери діагостичні для автомобіля торговельної марки Bosch моделей серії KTS:\n- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS515, артикул 0 684 400 515;\n- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS525, артикул 0 684 400 525;\n- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS525, артикул 0 684 400 526;\n- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS540, артикул 0 684 400 540;\n- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS546, артикул 0 684 400 546;\n- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS570, артикул 0 684 400 570;\n- СИСТЕМНИЙ ТЕСТЕР KTS  TRUCK, артикул 0 684 400 512 виробництва \"Robert Bosch GmbH\", Німеччина\n\n\n\n\n",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Роберт БОШ Лтд.\" від 30.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0133-13)\n",2014]
[2335,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі SH-670 виробництва \"SUNICE INTERNATIONAL ELECTRONICS LIMITED\", Китай",27,173,"2014-03-25","\nШирокосмуговий радіодоступ\n( ETSI EN 300 440-2)\n\n","Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії різного призначення","2400-2483,5 МГц\n\n\n","2M00G1D\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"БІЗНЕС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА\" від 28.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.020-14)\n",2014]
[2336,"Програвач Blu-Ray дисків (Blu-ray Disc Player) торгової марки Panasonic моделі DMP-BDT460* (де * - від однієї до п'яти будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення кольору корпуса виробу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 05.03.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності: \nUA 1.001.005756-14-СДК,\nUA 1.001.005755-14)",2014]
[2337,"Система компактна стерео (Compact Stereo System) торгової марки Panasonic моделі SC-HC39* (де * - від однієї до чотирьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення кольору корпуса виробу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) -  модуль NFC, виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 21.01.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності: \nUA 1.001.005399-14-СДК,\nUA 1.001.005398-14)",2014]
[2338,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20405********, 80FK******** (торгова назва Lenovo Flex 2-15********) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n----\n2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n----\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність “Lenovo Group Ltd. Corporate”, Китай від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00214-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03) ",2014]
[2339,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20404********, 80FJ******** (торгова назва Lenovo Flex 2-14********) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n----\n2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n----\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність “Lenovo Group Ltd. Corporate”, Китай від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00213-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03) ",2014]
[2340,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo A3500-FL з GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)   виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1, )\n\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність “Lenovo Group Ltd. Corporate”, Китай від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00221-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03) ",2014]
[2341,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20424******, 80G5****** (торгова назва Lenovo E10-30******) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n----\n2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n----\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність “Lenovo Group Ltd. Corporate”, Китай від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00222-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03) ",2014]
[2342,"Сканер для зчитування штрих-кодів  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) торговельної марки Honeywell моделі Dolphin 6110 виробництва \"Honeywell International Inc.\", США",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1,\nEN 300 440-2)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n----\n2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n----\n1M00FXW\n1M00GXW\n1M00F1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\n\n","Декларація про відповідність \" Honeywell International Inc.\", США від 28.02.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00120-14) ",2014]
[2343,"Пристрій введення даних (безпровідний маніпулятор типу \"миша\") торгівельної марки ACME моделей MW04, MW08, MW12 виробництва \"UAB \"ACME Europe\", Литва",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність UAB \"ACME Europe\", Литва\nвід 05.12.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0123-13) ",2014]
[2344,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки SONY моделі SGP521 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID)  виробництва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",27,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 18.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00134-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04)\n",2014]
[2345,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки SONY моделей SGP511, SGP512 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID)  виробництва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 18.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00133-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04)\n",2014]
[2346,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ERGO моделі Tab Link 3G з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\"\nвід 04.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0017-14)",2014]
[2347,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ERGO моделі Tab Surf 3G з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,173,"2014-03-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\"\nвід 04.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0017-14)",2014]
[2348,"Монітори (LCD Monitor)  торговельної марки AOC моделей 238LM000**, *2473****** (де * - цифри 0-9, літери a - z, A-Z, дефіс \"-\", слеш \"/\" або \"\\\", \"+\" або пробіл, що призначені для маркетингових цілей)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11)  виробництва \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd..\", Тайвань, Китай",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n\n\n","Декларація про відповідність \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd..\", Тайвань, Китай від 20.11.2013",2014]
[2349,"Комп'ютери персональні (SMART All-in-One) торговельної марки AOC моделей A2472P*******, 236LM00019 (де * - цифри 0-9, літери a - z, A-Z, дефіс \"-\", слеш \"/\" або \"\\\", \"+\" або пробіл, що призначені для маркетингових цілей)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd..\", Тайвань, Китай",27,173,"2014-03-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n----\n2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n----\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd..\", Тайвань, Китай від 17.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00801-13)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 49-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 77 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564.\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]