{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,11],[18,0,18,11],[23,0,23,11],[4,3,4,4],[4,10,5,10],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[21,0,21,11],[7,0,7,11],[9,0,9,11],[4,2,5,2],[4,8,5,8],[4,5,5,5],[4,9,5,9],[4,11,5,11],[4,6,5,6],[0,9,0,11],[1,9,1,11],[2,9,2,11],[3,0,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Додаток 2"]
[{"$nulls":9},"до рішення НКРЗІ"]
[{"$nulls":9},"від 25.03.2014 № 173 "]
["Зміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випромінювання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3246,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. BlackBerry моделей BlackBerry 9790, BlackBerry 9900 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"Research In Motion Limited\", Канада\n",1,"132\n173","07.03.2013\n25.03.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Тайгер-ГК\" від 19.02.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності: \nUA1.030.0242807-12;\nUA1.030.0242808-12;\nUA1.030.0242809-12;\nUA1.030.0242810-12;\nUA1.030.0242811-12)\nДекларація про відповідність підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 13.02.2014 № 04/2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 990.4-СДК,\n1О094.001779-14)","2013/2014"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[609," Радіостанції возивні моделей IC-F6013, IC-F6013Н, IC-F6023, IC-F6023Н виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n162\n398\n173","16.02.2012\n29.03.2012\n09.08.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0104486-11 дійсний до 03.08.12\n UA1.030.0038553-12 дійсний до 15.03.13\n UA1.030.0114436-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 04.03.2014 № АІ-012-14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 415.50-СДК,\nUA1.030.0165921-13)","2012/2014"]
[610," Радіостанції возивні моделей IC-F5013, IC-F5013Н, IC-F5026, IC-F5026Н виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398\n173","16.02.2012\n09.08.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0104489-11 дійсний до 03.08.12\n UA1.030.0114443-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 04.03.2014 № АІ-010-14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 415.51-СДК,\n1О094.001238-13)","2012/2014"]
[633," Радіостанція носивна моделі IC-F3003 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398\n173","16.02.2012\n09.08.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0101267-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0114426-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 04.03.2014 № АІ-014-14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 415.48-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0153813-13)","2012/2014"]
[634," Радіостанція носивна моделі IC-F4003 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n162\n398\n173","16.02.2012\n29.03.2012\n09.08.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0101272-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0038552-12 дійсний до 15.03.13\nUA1.030.0114422-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 04.03.2014 № АІ-016-14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 415.47-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0153812-13)","2012/2014"]
[635," Повторювач моделі IC-FR5000 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398\n173","16.02.2012\n09.08.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0101279-11 дійсний до 25.07.12\n UA1.030.0114423-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 04.03.2014 № АІ-009-14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 415.44-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0152810-13)","2012/2014"]
[636," Повторювач моделі IC-FR6000 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n398\n173","16.02.2012\n09.08.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","423-430 МГц /\n413-420 МГц \n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц /\n450-450,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0101284-11 дійсний до 25.07.12\nUA1.030.0114425-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 04.03.2014 № АІ-011-14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 415.45-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0153811-13)","2012/2014"]
[654,"Ретранслятори торговельної марки Vertex моделей VXR-9000EV, VXR-9000V виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина, Японія (стара назва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n173","16.02.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0122617-10, дата видачі: 27.09.2010, дійсний до: 26.09.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00233-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
[684,"Ретранслятори торговельної марки Vertex моделей VXR-9000EU, VXR-9000U виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина, Японія (стара назва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n173","16.02.2012\n25.03.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0122618-10, дата видачі: 27.09.2010, дійсний до: 26.09.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00233-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)","2012/2014"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1747,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - повторювач абонентський т.м. Asus моделі RP-N53 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"210\n173","11.04.2013\n25.03.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n","Декларація про відповідність № 2013_43 від 20.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0053748-13)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 14.02.2014 № 2014_25\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 437.138-СДК,\n1О094.001785-14)","2013/2014"]
[1757,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-N10P виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"210\n173","11.04.2013\n25.03.2014","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 2013_44 від 20.03.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0042723-13)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 25.02.2014 № 2014_42\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 437.147-СДК,\n1О094.001809-14)","2013/2014"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[484," Радіостанція носивна (портативна) моделі IC-4088E виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",23,"68\n398\n173","16.02.2012\n09.08.2012\n25.03.2014","Радіопереговорні пристрої","Прийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","433,075-434,775 МГц","8K50F3E\n16K0F3E ","Б01\nРІ 46"," UA1.030.0101274-11 дійсний до 25.07.12\nUA1.030.0114427-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 04.03.2014 № АІ-015-14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 415.49-СДК,\n1О094.001237-13)",2012]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[570,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC, HP ENVY h8 PC, HP ENVY 700 Desktop PC, 700-xxxyy), TPC-F034-MT, TPC-F035-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE h9 Phoenix PC, h9-xxxxyyy, HP ENVY Phoenix h9 PC, HP ENVY Phoenix 800 Desktop PC, 800-xxxyy), HP ENVY Phoenix 810 Desktop PC, 810-xxxyy (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 в тому числі з та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,"68\n370\n713\n173","16.02.2012\n18.06.2013\n05.11.2013\n25.03.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ-24-1-2\nРІ-24-1-3\nРІ-24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0202794-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 31.10.2012\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 29.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00667-13 \nвід 31.05.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00116-13)\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 26.06.2013\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 07.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00099-14)","2012/2014"]
[1331,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F053-MT, TPC-F054-MT (маркетингова назва HP Pavilion 500 Desktop PC/500-xxxyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 в тому числі з та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"370\n173","18.06.2013\n25.03.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 12.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00668-13 від 31.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00115-13)\nДекларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 28.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00078-14)",2013]
[1332,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F052-MT, TPC-F051-MT, TPC-F055-MT (маркетингова назва HP Pavilion 110 Desktop PC, 110-xxxyy, Compaq 100 Desktop PC, 100-xxxyy, HP Pavilion 500 Desktop PC, 500-xxxyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"370\n173","18.06.2013\n25.03.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 29.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00664-13 від 30.05.2013\nДекларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 07.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00098-14)",2013]
[1392,"Комп'ютер персональний т.м. Hp моделі TPC-M012-SF (маркетингова назва HP Compaq Pro 4300 Small Form Factor Buiness PC) з обладнанням  радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"441\n173","16.07.2013\n25.03.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11а/b/g/n","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n","Декларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 07.06.2013\nДекларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 13.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00686-13)","2013/2014"]
[]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                              М.С. Сокирко        "]