{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":12,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,0,61,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[51,0,51,11],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[55,0,55,11],[63,0,63,11],[48,0,48,11],[46,0,46,9],[31,0,31,11],[60,0,60,11],[59,0,59,11],[56,0,56,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11],[57,0,57,11],[1,11,2,11],[19,0,19,11],[1,9,2,9],[21,0,21,11],[26,0,26,11],[24,0,24,11],[47,0,47,11],[11,0,11,11],[52,0,52,11],[1,1,2,1],[64,0,64,11],[62,0,62,11],[49,0,49,11],[58,0,58,11],[50,0,50,11],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 08.04.2014 № 209\nДоповнення до розділів 1, 3, 5, 9, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3691,"Радіотермінал (USB-adapter) систем стільникового зв’язку CDMA 2000 1x та CDMA EV-DO торговельної марки ATEL моделi ADA-C450 виробництва \"Asiatelco Technologies Co.\", Китай",1,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nCDMA-450, як кінцеве обладнання ","450,6-457,1 МГц/\n460,6-467-1 МГц\n","1M25G1W\n1M25D1W\n\n\n","Б01\nРІ 17-1","Декларація про відповідність  \n\"Asiatelco Technologies Co.\", Китай від 20.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.030-14)\n",2014]
[3692,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ARCHOS моделей 35 Titanium, 40 Titanium, 40B Titanium Surround, 45 Titanium та 50 Titanium з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція",1,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \"ARCHOS S.A.\", Франція від 11.03.2014 № AR03-14/2\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n705.5-СДК,\nсертифікат\n1О094.001831-14)",2014]
[3693,"Термінал для моніторингу автотранспорту \"GALILEOSKY\" модель GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v.5.0 виробництва \"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія",1,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для визначення місцезнаходження мобільного об'єкту ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність   \n\"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0080-13,\nсертифікат\nUA.1.155.0210518-13)\n",2014]
[3694,"Термінал для моніторингу автотранспорту \"GALILEOSKY\" модель GALILEOSKY  v.1.8.5 lite виробництва \"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія",1,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для визначення місцезнаходження мобільного об'єкту ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність   \n\"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0080-13,\nсертифікат\nUA.1.155.0210518-13)\n",2014]
[3695,"Термінал для моніторингу автотранспорту \"GALILEOSKY\" модель GALILEOSKY  v.1.8.5 виробництва \"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія",1,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для визначення місцезнаходження мобільного об'єкту ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність   \n\"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0080-13,\nсертифікат\nUA.1.155.0210518-13)\n",2014]
[3696,"Термінал для моніторингу автотранспорту \"GALILEOSKY\" модель GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v.2.2.8 виробництва \"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія",1,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для визначення місцезнаходження мобільного об'єкту ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність   \n\"ООО \"НПО \"ГалилеоСкай\", Росія від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0080-13,\nсертифікат\nUA.1.155.0210518-13)\n",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[858,"Радіостанція носивна торгової марки Kenwood моделі NX-240**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію, модифікацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,209,"2014-04-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 301 166, NXDN)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n4K00F1E\n4K00F1D\n4K00F2D\n4K00F7W","Умови використання згідно з поз. 27 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\"\nвід 21.03.2014 № 1-2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n675.47-СДК,\nсертифікат\n1О094.001859-14)",2014]
[859,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі NX-340**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію, модифікацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,209,"2014-04-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 301 166, NXDN)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","\n\n11K0F3E\n\n\n\n\n---\n4K00F1E\n4K00F1D\n4K00F7W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  04.02.2014 № 68","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\"\nвід 21.03.2014 № 1-2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n675.47-СДК,\nсертифікат\n1О094.001859-14)",2014]
[860,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування MTR3000 типу FOR506A виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,209,"2014-04-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3,TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 301 113, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n\n\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14\nРв= 25 Вт\n\n\n\n\n\n\n---\n\nУмови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  11.02.2014 № 84\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00303-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/11)",2014]
[861,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-D0-45  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,209,"2014-04-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)",2014]
[862,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-D0-25  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,209,"2014-04-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)",2014]
[863,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-G6-40 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,209,"2014-04-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n\n423-430/413-420 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 12 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)",2014]
[864,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,209,"2014-04-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n\n423-430/413-420 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 13 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)",2014]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[55,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Samyung типу SRG-1150D виробництва \"Samyung Enc Co., Ltd\", Корея",5,209,"2014-04-08","Радіозв'язок берегових та суднових станцій \n(ГОСТ 22579)","Радіостанція з ЦЦВ для організації радіотелефонного та телеграфного зв'язку берегових та суднових станцій","1621 кГц \n2156 кГц\n1635-1810 кГц\n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц\n2191 кГц\n2625 кГц\n2650 кГц \n4063-4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","2K35J3E\n500HJ2B\n300HF1B\n3K10H3E","Умови використання згідно з поз. 28 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність ТОВ \"ТРАНЗАС УКРАЇНА\" від 14.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00252-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1941,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки HP моделі HP 425 Wireless Dual Radio 802.11n (WW) AP виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 05.03.2014 № UA.028.00001-14/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n683.45.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.001827-14)",2014]
[1942,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки Cisco моделі RV130W-E-K9-G5 виробництва \"Cisco Systems, Inc\", США",9,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декрарація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 17.03.2014 № 23-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності 414.52-СДК,\nсертифікати\n1О094.001843-14;\n1О094.001845-14)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[928,"Пульт дистанційного керування торговельної марки SAMSUNG моделі RMCTPH з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",18,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц ","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \" Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 14.03.2014  \n",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[790,"Автомагнітола (Car Radio System) торговельної марки Clarion моделі PU-3670 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Xiamen Clarion Electrical Enterprise Co., Ltd.\", Китай",23,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Xiamen Clarion Electrical Enterprise Co., Ltd.\", Китай від 04.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005761-14-СДК)",2014]
[791,"Автомагнітола (Car Radio System) торговельної марки Clarion моделі PU-3672 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Xiamen Clarion Electrical Enterprise Co., Ltd.\", Китай",23,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Xiamen Clarion Electrical Enterprise Co., Ltd.\", Китай від 04.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005762-14-СДК)",2014]
[792,"Система стерео CD торгової марки Panasonic моделі SC-PMX7* (склад: основний блок SA-PMX7*, динаміки SB-PMX7*) (де - * від двох до чотирьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",23,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 18.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005863-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005862-14) ",2014]
[793,"Радіопульт дистанційного керування торговельної марки Ruwido моделі 2738 \n(код продукту P/N: 2738 -***, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) \nабо відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі)\nвиробництва \"Ruwido Austria Gmbh\", Австрія",23,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \n\"Ruwido Austria Gmbh\", Австрія від 06.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00239-14) ",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2390,"Сканер т.м. EPSON типу J341B моделі DS-560* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом (IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\n\n","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 18.02.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005658-14-СДК,\nсертифікат  \nUA1.001.005657-14)",2014]
[2391,"Принтер струменевий т.м. EPSON типу B561A моделі WorkForce WF-5110*, типу B561B моделі WorkForce WF-5190* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом (IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\n\n","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 27.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005297-13-СДК, \nсертифікат\nUA1.001.005296-13)",2014]
[2392,"Принтер струменевий т.м. EPSON типу B571A моделей Work Force WF-8010*, Work Force WF-8090* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\n\n","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 13.02.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005638-14-СДК, \nсертифікат\n UA1.001.005637-14)",2014]
[2393,"Комп'ютер планшетний (ElitePad) торгівельної марки hp моделі HSTNN-C78C (HP ElitePad 1000 G2) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS  з обладнанням радіодоступу та з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 12.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005809-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005808-14) ",2014]
[2394,"Фотокамера цифрова торговельної марки Canon моделі PowerShot S200 з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу  виробництва \"Canon Inc.\", Японія ",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН Україна\" від 28.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.006-14) ",2014]
[2395,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ARCHOS моделей 80b Platinum, 97b Platinum, 101 XS 2 + KB, GamePad 2 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \"ARCHOS S.A.\", Франція від 11.03.2014 № AR03-14/3\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n705.4.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.001829-14)",2014]
[2396,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ARCHOS моделі 80 Xenon 3G з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), \nщо розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція",27,209,"2014-04-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \"ARCHOS S.A.\", Франція від 11.03.2014 № AR03-14/1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n705.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.001830-14)",2014]
[2397,"Комп'ютери персональні торговельної марки hp моделі TPC-F067 (маркетингова назва HP ENVY All-in-One PC, 23-xxxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 14.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00251-14) ",2014]
[2398,"Комп’ютери персональні торговельної марки Lenovo 10AC*******, 10AD*******, 10AE*******, 10AF*******  (торгова назва ThinkCentre M93z) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай ",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00411-14,\nзвіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03)",2014]
[2399,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20375****, 80E3**** (торгова назва Lenovo G50-45****) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00295-14,\nзвіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03)",2014]
[2400,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20376********, 80EE******** (торгова назва Lenovo IdeaPad Flex 2-14D********) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00290-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03)",2014]
[2401,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20377********, 80EE******** (торгова назва Lenovo IdeaPad Flex 2-15D********) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00291-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03)",2014]
[2402,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20379******, 80EN****** (торгова назва Lenovo  E40-30******), моделей 20380******, 80EQ******  (торгова назва Lenovo  E40-70******),моделей 20381******, 80ER******  (торгова назва Lenovo  E40-80******) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00253-14,\nзвіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03)",2014]
[2403,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q137 (маркетингова назва: HP SlateBook PC, HP SlateBook 14, HP SlateBook 14 PC, HP SlateBook 14-yxxxyy PC) (де х=0-9, або пусто, y=A-Z, або пусто) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,209,"2014-04-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 18.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005858-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005857-14) ",2014]
["Примітки:"]
["РІ 17-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-450 наведені у додатку 4 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]