{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,11],[3,0,3,11],[4,0,5,0],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[19,0,19,11],[10,0,10,11],[7,0,7,11],[14,0,14,11],[54,0,54,11],[58,0,58,11],[56,0,56,11],[42,0,42,11],[51,0,51,11],[43,0,43,11],[47,0,47,11],[45,0,45,11],[55,0,55,11],[44,0,44,11],[53,0,53,11],[52,0,52,11],[48,0,48,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[46,0,46,11],[41,0,41,11],[4,8,5,8],[4,7,5,7],[4,9,5,9],[40,0,40,9],[4,6,5,6],[4,1,5,1],[4,11,5,11],[4,10,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Додаток 1"]
[{"$nulls":9},"до рішення НКРЗІ"]
[{"$nulls":9},"від 15.04.2014 № 226  "]
["Доповнення до розділів 1, 18, 23, 27  Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3697,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. acer моделі E380 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Acer BSEC Incorporated\",  Британські Віргинські Острови",1,226,"2014-04-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови \nвід 20.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005902-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005901-14)",2014]
[3698,"Пристрій приймально-контрольний пожежний моделі \"Дозор-8MG\" з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 виробництва ТОВ  НВФ \"Венбест-Лтд\", Україна",1,226,"2014-04-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ  НВФ \"Венбест-Лтд\", від 12.03.2014 № 03\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1256-СДК\nсертифікат\n1О094.001837-14)\n",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[929,"Радіопульт дистанційного керування будівельною технікою торгової марки ATECH моделі ATCP-P виробництва \"ATECH Co., Ltd.\", Республіка Корея",18,226,"2014-04-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування будівельною технікою","433,05-434,79 МГц","5K00F1W","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \nТОВ \"AТМ-2007\" \nвід 19.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.040-14)",2014]
[930,"Радіопульт системи доступу до автомобіля (Keyless Entry System) т.м. Huf моделі Huf Flip Key Continental 433.92 MHz 3 Button виробництва \"Huf Huelsbeck & Fuerst GmbH & Co. KG\", Німеччина",18,226,"2014-04-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління дверима автомобіля, створення електронного блокування замка, запалювання автомобіля та іншими охоронними функціями","433,05-434,79 МГц","100KL1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"Huf Huelsbeck & Fuerst GmbH & Co. KG.\", Німеччина\nвід 25.09.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.004492-13-СДК,\nсертифікат \nUA1.001.004491-13)",2014]
[931,"Безпроводова система автомобільного обігріву (Car Heater System) т.м. Eberspacher моделей: EasyStart Remote mobile & EasyStart Remote stationary, EasyStart Remote+ mobile & EasyStart Remote+ stationary виробництва \"Bury GmbH & Co. KG\", Німеччина",18,226,"2014-04-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління системою обігріву в автомобілі","433,05-434,79 МГц","20K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"Bury GmbH & Co. KG.\", Німеччина \nвід 24.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.004481-13-СДК,\nсертифікат\nUA1.001.004480-13)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[794,"Стереогарнітура безпроводова т.м. Sony модель MDR-10RBT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 26.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005933-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005932-14)",2014]
[795,"Стереогарнітура безпроводова т.м. Sony модель MDR-1RBT  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 26.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005931-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005930-14)",2014]
[796,"Акустична система торговельної марки \"GEMIX\" моделі SB-80BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SHENZHEN CITI ENKOR ELECTRONICS LTD\", Китай",23,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для організації радіозв'язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Ексім - Стандарт\" \nвід 27.01.2014\n",2014]
[797,"Колонка безпроводова (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговой марки F&D моделі W-330BT виробництва \"ZHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO., LTD\", Китай",23,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Ексім - Стандарт\" \nвід 02.12.2013\n",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2404,"Клавіатури торговельної марки Sony моделі BKB10 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Sony  Mobile Communications AB\", Швеція",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n","1M00FXD\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 18.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00132-14)",2014]
[2405,"Комп'ютер персональний торговельної марки Sony моделей SVT112A3YV (SVT1122X9RW), SVT112A34V (SVT1122M2RW, SVT1122E2RW)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,226,"2014-04-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n9-148,5 кГц\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00F1D\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n1K60G1D\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 26.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005947-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005946-14)",2014]
[2406,"Комп'ютер персональний торговельної марки Sony моделі  SVF153A1YV (SVF1532P1RW, SVF1532P1RB)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 26.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005951-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005950-14)",2014]
[2407,"Комп'ютер персональний торговельної марки Sony моделі  SVF15NB1GV (SVF15N2M2RS, SVF15N2Z2RB)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n9-148,5 кГц\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n1K60G1D\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 26.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005949-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005948-14)",2014]
[2408,"Електронна книга моделі PocketBook 640 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ФОП Бочкарьов Андрій Анатолійович від 21.03.2014\n",2014]
[2409,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки A4Tech моделей: 7500N; 3000N; 3100N; 6100H; 6100F; 6200N; 7100N; 7100H; 7200N; 7300N; 7600N; 7600H; 7700N; 8100F; 8200F; 9100F; 9200F; 9300F, 9300H; 9500H, RV1000 виробництва \"5-Link Technology Co., Ltd\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних \n","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ексім -Стандарт\" \nвід 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0049-13)",2014]
[2410,"Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки A4Tech моделей: G3-200N; G3-220N; G3-230N; G3-270N; G3-280A; G3-280N; G7-100D; G7-250DX; G7-300D; G7-310D; G7-320D; G7-330D; G7-350D; G7-360D; G7-370D; G7-400D; G7-550D; G7-555D; G7-600DX; G7-630D; G7-640DX; G7-740DX; G7-750D; G7-100N; G7-300N; G7-310N; G7-320N; G7-350N; G7-360N; G7-400N; G7-630; G7-630N; G7-750N; G7-200NX; G7-250NX; G7-600NX; G7-640NX; G7-740NX; G9-110H; G9-330H; G9-370HX; G9-500H; G9-530HX; G9-557HX; G9-570HX; G9-600HX; G9-730HX; G9-200F; G9-500F; G9-540F; G9-620F; G9-370FX; G9-550FX; G9-551FX; G9-555FX; G9-556FX; G9-557FX; G9-558FX; G9-730FX; G10-650F; G10-690F; G10-700F; G10-730F; G10-770F; G10-800F; G10-810F; G10-660FL; G10-770FL; G10-810FL; G10-650H; G10-660HL; G10-730H; G10-770H; G10-770HL; G10-810H; G11-570FX; G11-580FX; G11-590FX; G11-590HX; G11-330H; G11-570HX; G11-200N; R3; R4; R7; R8 виробництва \"5-Link Technology Co., Ltd\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних \n","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ексім -Стандарт\" \nвід 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0048-13)",2014]
[2411,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) моделей Flylife Connect 7 3G 2, Flylife Connect 7.85 3G 2, Flylife Connect 10.1 3G 2, з радіомодулем  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",27,226,"2014-04-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність\nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 02.04.2014 \n№ МТ2014-0009\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.001880-14) ",2014]
[2412,"Комп’ютер персональний торговельної марки Lenovo моделей 10125*********, 90A4**** (торгова назва Lenovo H515) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z  або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай \nвід 14.03.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00430-14)",2014]
[2413,"Комп’ютер персональний торговельної марки Lenovo моделей 10126*********, 90A5**** (торгова назва Lenovo H515s)  (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z  або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай \nвід 14.03.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00431-14)",2014]
[2414,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Lenovo моделі EBK-209A (ThinkPad Tablet 2 Bluetooth Keyboard with Stand) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі данних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для організації радіозв'язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів","2400-2483,5 МГц","1M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай \nвід 14.03.2014 ",2014]
[2415,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки Lenovo моделей 20327********, 80CU******** (торгові назви Lenovo Miix 2 11********, Lenovo Miix 2 11 3G********) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем  та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,226,"2014-04-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай \nвід 14.03.2014\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00278-14)",2014]
[2416,"Комп’ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей 20369****, 80DX**** (торгова назва Lenovo G40-70****), моделей 20366****, 80E6**** (торгова назва Lenovo Z40-70****) (де * назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай\nвід 14.03.2014 (звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00257-14)",2014]
[2417,"Комп'ютери персональні торговельної марки hp моделей TPC-I007, TPC-I008, TPC-I009, TPC-I010 (маркетингова назва HP Pavilion21 TouchSmart All-in-One PC, 21-xxxxyy, HP Pavilion22 TouchSmart All-in-One PC, 22-xxxxyy, HP Pavilion23 All-in-One PC, 23-xxxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) , пристроями введення даних (безпроводові клавіатури) торговельної марки HP моделей KBRF7171, SK-2061, пристроями введення даних (безпроводові маніпулятори типу 'миша') торговельної марки HP моделей MORFGIUO, SM-2061 та обладнання радіодоступу (USB-Dongle),  торговельної марки HP моделей MORFGIUO-D, SD-2060, радіопульти дистанційного керування торговельної марки HP моделі TSGH-2401, торговельної марки Philips моделі RC1804948/01B виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15,\nEN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1,\nEN 300 440-2) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00F1D\n1M00F3N 1M00FXD\n--\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00746-13) ",2014]
[2418,"Пристрої друкувальні (принтери) моделей B731dnw та ES7131dnw з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"OKI Data Corporation\", Японія",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"Окі Юроп Лімітед\" \nвід 28.02.2014 \n№ DC1107R\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA2.TR.008.000002-14, \nсертифікати\nUA1.153.0226646-13,\nUA1.153.0226516-13)",2014]
[2419,"Пристрій багатофункціональний моделей MB451dnw та MB471dnw з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"OKI Data Corporation\", Японія",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"Окі Юроп Лімітед\" \nвід 12.03.2014 \n№ DC1108R\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA2.TR.008.000003-14)",2014]
[2420,"Телевізори LED “Philips” моделей 42PFS7109/12, 42PFS7189/12, 47PFS7109/12, 47PFS7189/12, 47PFS7199/12 з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee)  виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n,\nIEEE 802.15.4)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n5M00G1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" \nвід 18.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005868-14-СДК, \nсертифікат\nUA 1.001.005867-14)",2014]
[2421,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки Lenovo моделей 10160*********, F0AK**** (маркетингова назва Lenovo С260) (де * - будь-який алфавітно-цифровий символ або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd..\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва “Леново (Пекін) Лімітед”\" \nвід 24.02.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005693-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005692-14)",2014]
[2422,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей TP00057A; 20ASxxxxxxxx; 20ATxxxxxxxx; ThinkPad L440xxxxxxxx (замість \"х\" можуть бути літери від A до Z, цифри від 0 до 9, \"-\" або пробіл для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай ",27,226,"2014-04-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 25.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005939-14-СДК, \nсертифікат\nUA 1.001.005938-14)",2014]
[2423,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки Lenovo моделей F0AH****, 10153*********, F0AL****, 10161********* (маркетингова назва Lenovo N300) (де * - будь-який алфавітно-цифровий символ або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання: безпроводова клавіатура т.м. LiteOn моделі SK-8861, безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" т.м. LiteOn моделі SM-8861) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd..\", Китай",27,226,"2014-04-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1,\nETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","1M00G1D\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-5\n\n","Декларація про відповідність \"Представництво “Леново (Пекін) Лімітед”\" від 25.02.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005699-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005698-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]