{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,0,69,11],[64,0,64,11],[50,0,50,11],[59,0,59,11],[51,0,51,11],[68,0,68,11],[60,0,60,11],[56,0,56,11],[54,0,54,11],[58,0,58,11],[4,0,4,11],[9,0,9,11],[1,6,2,6],[21,0,21,11],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,9,2,9],[24,0,24,11],[65,0,65,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[52,0,52,11],[63,0,63,11],[55,0,55,11],[62,0,62,11],[61,0,61,11],[53,0,53,11],[30,0,30,11],[57,0,57,11],[49,0,49,11],[47,0,47,9],[33,0,33,11],[48,0,48,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                              Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 22.04.2014 № 243\nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3699,"Радіотелефони  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Xiaomi моделей HM 1W, HM 2W, Mi3 з обладнанням радіодоступу cтандарту (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD\", Китай",1,243,"2014-04-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МЕДЖИК МОБАЙЛ\" від 31.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.047-14)",2014]
[3700,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі ALPHA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"New Devel Technology Development Ltd.\", Гонконг",1,243,"2014-04-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"New Devel Technology Development Ltd.\", Гонконг від 27.03.2014 № RO.Bravis.ALPHA-14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1261-CДК,\nсертифікат\n1О094.001875-14)",2014]
[3701,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Cellocator моделі Cello IQ 50 (Benish EcoDriving) з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Telit моделі GE864-QUAD та GPS-приймачем у комплекті з екраном моделі DFD Unit (Benish Monitor) виробництва \"Pointer Telacation Ltd-Cellocator Division\", Ізраїль",1,243,"2014-04-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ  \"Беніщ Джі Пі еС Україна\"\n від 31.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.046-14)\n",2014]
[3702,"Станція базова типу RBS6000 систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS моделі RBS6301 . виробнитва \"Ericsson AB\", Швеція, Естонія",1,243,"2014-04-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KF7D\n200KG7D\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  27.08.2013 № 559","Декларація про відповідність Дочірнйого підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 05.03.2014\n(Звіт про перевірку та оцінку СУЯ  № 024/06,\nсертифікат \n UA.086.00170-14) ",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[865,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 16 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[866,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-D0-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 7 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[867,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 17 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[868,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-D0-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 8 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[869,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-531-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 9 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00229-14)",2014]
[870,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-534-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 10 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00229-14)",2014]
[871,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 14 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[872,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-D0-50 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 6 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[873,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-D0-50 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 5 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[874,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 15 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00227-14)",2014]
[875,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-539-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,243,"2014-04-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 11 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 06.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00229-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1943,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі FL WLAN EPA RSMA (WLAN Ethernet Port Adapter) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина\n\n",9,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ                           (IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням шумоподібних сигналів за стандартами \nІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n\n","2400-2483,5 МГц \n5150-5250 МГц","22M0D1W 22M0G1W","Б01 або Д02, Д04\nPI 24-1-1\nPI 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2                                                                                                                                \n","Декларація про відповідність \nТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ»\nвід 22.08.2013 ",2014]
[1944,"Обладнання радіодоступу (USB-adapter) (IEEE 802.11 a/b/g/n) торговельної марки \nTP-LINK моделі TL-WDN4200 виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ                           (IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням шумоподібних сигналів за стандартами \nІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n\n","2400-2483,5 МГц \n5150-5350 МГц\n5725-5850 МГц","20M0D1W 20M0G1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nPI 24-1-1\nPI 24-1-2\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-4                                                                                                                                \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 04.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.050-14",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[932,"Іграшки радіокеровані \"автомобіль\" торговельної марки \"AULDEY\" моделей LC226020-8, LC226030-0, LC258040-0, LC258050-4, LC258120-2, LC258160, LC258610-0, LC258610-8, LC258660-6, LC258660-9, LC258660-G, LC258710-8, LC258720-4, LC258720-8, LC258760-8, LC258760-9, LC258790-2, LC258790-6, LC258810-2, LC258830-5, LC258840, LC258870-2, LC258880-6, LC296040, LC296610-0, LC296610-8, LC296620-6, LC296650, LC296710-8, LC296760-8, LC296760-9, LC296790-2, LC296790-6, LC296830-5, LC296840, LC297010, LC297020-4, LC297020-6, LC297040-0, LC297040-6, LC297050-2, YW252180 виробництва \"Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.\", Китай",18,243,"2014-04-22","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2) ","Для прийому передачі сигналів керування моделями","27,145 МГц\n40,685 МГц","40K0A1D\n\n\n\n","Б01\nРІ 44-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"КІДДІСВІТ\" від 18.03.2014 № 130\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1259-СДК\nсертифікат\n1О094.001848-14)\n",2014]
[933,"Іграшки радіокеровані \"гелікоптер\" торговельної марки \"AULDEY\" моделей YW858401, YW858402 виробництва \"Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.\", Китай",18,243,"2014-04-22","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2) ","Для прийому передачі сигналів керування моделями","27,145 МГц\n40,685 МГц","100KA1D\n\n\n\n","Б01\nРІ 44-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"КІДДІСВІТ\" від 18.03.2014 № 130\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1259-СДК\nсертифікат\n1О094.001848-14)\n",2014]
[934,"Іграшка радіокерована \"автомобіль\" т. м. \"PAULG\" моделей \n7-904/02R, 7-904/02B, 7-903/01R, 7-903/01B виробництва \"PaulG Toys Ltd\", США\n",18,243,"2014-04-22","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2) ","Для прийому передачі сигналів керування моделями","27,145 МГц\n","80K0A1D\n\n\n\n","Б01\nРІ 44-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"КІДДІСВІТ\" від 24.03.2014 № 145\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1258-СДК\nсертифікат\n1О094.001857-14)\n",2014]
[935,"Пристрій сигналізації з обладнанням радіодоступу торговельної марки Sensormatic моделі AMB-9010-IPS виробництва \"Sensormatic Electronics, LLC.\", США",18,243,"2014-04-22","Індуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","58 кГц","4K20P0N","Б01\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність \n\"Sensormatic Electronics, LLC.\", США від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00241-14)",2014]
[936,"Пристрій сигналізації з обладнанням радіодоступу торговельної марки Sensormatic моделі AMS-1014 виробництва \"Sensormatic Electronics, LLC.\", США",18,243,"2014-04-22","Індуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","58 кГц","4K20P0N","Б01\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність \n\"Sensormatic Electronics, LLC.\", США від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00240-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[798,"Навушники торговельної марки \"GEMIX\" моделі BH-07 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"IMUST TECHNOLOGY LIMITED\", Китай",23,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для організації радіозв'язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Ексім - Стандарт\" від 31.03.2014\n",2014]
[799,"Навушники безпроводові моделей LiteCom (артикули MT53H7A4400-EU, MT53H7P3E4400-EU, MT53H7B4400-EU), LiteCom Plus (артикули MT7H7A4410-EU, MT7H7P3E4410-EU, MT7H7B4410-EU) виробництва \"3M Svenska AB\", Швеція",23,243,"2014-04-22","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий зв'язок (ДСТУ 4184:2003,\nEN 300 296-2)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,0-446,1 МГц","8K00F3E","Б01\nРІ 6-1\n\n\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ЗМ Україна\" від 04.04.2014 № 1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1267-СДК\nсертифікат\n1О094.001881-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2424,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки Lenovo моделей 60063, Lenovo B8080-F, Lenovo B8080-H (торгова назва Yoga Tablet PRO) з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем та з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,243,"2014-04-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 14.03.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00296-14)",2014]
[2425,"Комп’ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей 80G0****, 80GG**** , 20418**** (торгова назва Lenovo G50-30****) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 14.03.2014 (звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00279-14)",2014]
[2426,"Фотокамера цифрова торговельної марки Nikon  моделі 1 V3 (Digital Still Camera)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.11)  виробництва \"Nikon Corporation\", Японія",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва ТОВ \"Нікон\" від 17.03.2014\n",2014]
[2427,"Фотокамери цифрові (Digital  Camera) торгової марки Panasonic моделей DMC-GH4xxxxx та AG-GH4xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, \"-\" або пробіл )  з обладнанням радіодоступу (радіомодуль (IEEE 802.11b/g/n)) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC  виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія  ",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" \nвід 25.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005935-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005934-14)",2014]
[2428,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделі AP-708 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"TIWELL ASSISTANT Ltd.\", Британські Віргінські Острови ",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ПІІ \"Монблан\" від 24.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.037-14)",2014]
[2429,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделі AP-727G з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  і обладнанням радіодоступу (у тому числі  інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"TIWELL ASSISTANT Ltd.\", Британські Віргінські Острови ",27,243,"2014-04-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ПІІ \"Монблан\" від 24.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.038-14)",2014]
[2430,"Адаптер з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі FL BT EPA MP (Bluetooth Ethernet Port Adapter) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01                РІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ»\nвід 22.08.2013 ",2014]
[2431,"Комплекс автомобільний мультимедійний типу NR-207 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Mitsubishi Electric Corporation\", Японія",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \n\"Mitsubishi Electric Corporation\", Японія від 14.03.2014 № 837.3 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n837.3-СДК\nсертифікат\n1О094.001835-14)",2014]
[2432,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ELENBERG моделей TAB720 Black та TAB720 White, TAB709 Black та TAB709 White з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  \n\"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай  від 07.04.2014 № ELNB-720/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1082.1.1-СДК\nсертифікат\n1О094.001899-14)",2014]
[2433,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ELENBERG моделей TAB708 Black, TAB708 White, TAB709 Black та TAB709 White з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі  виробництва \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  \n\"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай  від 07.04.2014 № ELNB-708/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1082.1-СДК\nсертифікат\n1О094.001900-14)",2014]
[2434,"Відеокамери торгової марки GoPro моделі HERO 3 White Edition з обладнанням радіодоступу виробництва \"Woodman Labs., Inc.\",США",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n","Б01 \nРІ 24-1-1\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ЕКСТРІМ ПРАЙД\" від 17.01.2013\n(сертифікат\nUA1.155.0241357-12)",2014]
[2435,"Відеокамери торгової марки GoPro моделі HERO 3 Plus Silver Edition та HERO 3 Plus Black Edition з обладнанням радіодоступу виробництва \"Woodman Labs., Inc.\",США",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n","Б01 \nРІ 24-1-1\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ЕКСТРІМ ПРАЙД\" від 27.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0101-13)",2014]
[2436,"Радіоприймач автомобільний торговельної марки Clarion моделі PF-3639 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Clarion Co., Ltd.\", Японія",27,243,"2014-04-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  \n\"Clarion Co., Ltd.\", Японія  від 14.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00266-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 6.1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій dPMR446 для персонального радіозв’язку в діапазоні 446 МГц у додатку 3 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                         М.С. Сокирко        "]