{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":143,"n_cols":12,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[142,0,142,11],[137,0,137,11],[121,0,121,11],[130,0,130,11],[122,0,122,11],[141,0,141,11],[128,0,128,11],[123,0,123,11],[125,0,125,11],[138,0,138,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,6,2,6],[1,10,2,10],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[140,0,140,11],[1,7,2,7],[129,0,129,11],[58,0,58,11],[139,0,139,11],[126,0,126,11],[15,0,15,11],[133,0,133,11],[1,11,2,11],[67,0,67,11],[136,0,136,11],[4,0,4,11],[124,0,124,11],[76,0,76,11],[47,0,47,11],[25,0,25,11],[135,0,135,11],[131,0,131,11],[134,0,134,11],[74,0,74,11],[127,0,127,11],[69,0,69,11],[119,0,119,9],[132,0,132,11],[120,0,120,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ від 13.05.2014 № 291\nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 15, 18, 22, 23, 25, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3721,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 310 UKR (0PA2110), HTC Desire 310 dual sim UKR (0PA2210) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"\"HTC Corporation\", Тайвань від 28.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006005-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006004-14) ",2014]
[3722,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS типу PFA10253 (Modular Telematics Gateway 3G)  виробництва \"Deere & Company\", США                 ",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n","Декларація про відповідність  \"Deere & Company\", США  від 11.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00531-13)",2014]
[3723,"Радіотермінал торговельної марки  Motorola моделі MC32N0 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\"  США ",1,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність “Motorola Solutions, Inc.”  США від 08.04.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n UA.086.00352-14)",2014]
[3724,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки Samsung моделі GT-I9300I з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 21.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00305-14)\n\n",2014]
[3725,"Реєстратор розрахункових операцій (PPO) моделі \"Екселліо DP-05\" з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва \"Датекс\" ООД, Болгарія",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Інфотакс Плюс\"  від 14.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004619-13-СДК,\nсертифікат\nUA1.003.0183144-13)\n\n",2014]
[3726,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами типу UNS моделей UNS-100, UNS-300, UNS-400, з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 виробництва ТОВ \"Українські навігаційні системи\", Україна",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n","Декларація про відповідність   \n ТОВ \"Українські навігаційні системи\"  від 17.04.2014 № 01/04/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1278-СДК,\nсертифікат\n1О094.001924-14)\n\n",2014]
[3727,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки Vertu моделі SIGNATURE TOUCH типу RM-980V з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"VERTU Corporation Ltd.\", Велика Британія",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність   \n\"VERTU Corporation Ltd.\", Велика Британія  від 28.03.2014\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/07\nсертифікат\nUA.086.00329-14)\n\n",2014]
[3728,"Навігаційна система для транспортних засобів (Wireless Electric Control Unit 2) торговельної марки CPAC типу W-ECU2 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. Cinterion (SIEMENS) моделі BGS3 та GPS приймачем виробництва \"CPAC Systems AB\", Швеція",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \"CPAC Systems AB\", Швеція від 11.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005805-14-CДК, \nсертифікат \nUA 1.001.005804-14)",2014]
[3729,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Karbonn моделей: Titanium S9, Titanium X, LION, E8222, D8988, KS606+, KS808T (JK808) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.\", Гонконг, Китай",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"  від 19.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.039-13)\n\n",2014]
[3730,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки YOTAPHONE моделі C9660 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"YOTA Devices Ltd.\", Кіпр",1,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"YOTA Devices Ltd.\", Кіпр від .                    14.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00294-14 )",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[876,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТP6750 типу PT952ACE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,291,"2014-05-13","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 392)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 328)\n","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості носивної радіостанції\n---\nПідключення аксесуарів до радіостанції\n","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","18K0G7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  01.04.2014 № 194","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 02.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/13,\nсертифікат\nUA.086.00357-14)",2014]
[877,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТP6550 типу PT952AC виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,291,"2014-05-13","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 392)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 328)\n","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості носивної радіостанції\n---\nПідключення аксесуарів до радіостанції\n","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","18K0G7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  01.04.2014 № 194","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 02.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/13,\nсертифікат\nUA.086.00357-14)",2014]
[878,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,291,"2014-05-13","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n","446,3-446,4 МГц\n\n","11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  08.04.2014 № 210","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00380-14)",2014]
[879,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5300-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,291,"2014-05-13","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n","446,3-446,4 МГц\n\n\n","11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 5 додатка до рішення НКРЗІ від  08.04.2014 № 210","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00380-14)",2014]
[880,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,291,"2014-05-13","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n","446,3-446,4 МГц\n\n","11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 6 додатка до рішення НКРЗІ від  08.04.2014 № 210","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00380-14)",2014]
[881,"Радіостанція возивна торговельної марки Vertex моделі EVX-5400-G6-45 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,291,"2014-05-13","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 7 додатка до рішення НКРЗІ від  08.04.2014 № 210","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00380-14)",2014]
[882,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-531-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,291,"2014-05-13","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n---\nАналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц\n\n\n\n\n\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n\n\n\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  08.04.2014 № 210\n---\nУмови використання згідно з поз. 18 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00379-14)",2014]
[883,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-534-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,291,"2014-05-13","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n---\nАналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц\n\n\n\n\n\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n\n\n\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  08.04.2014 № 210\n---\nУмови використання згідно з поз. 19 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00379-14)",2014]
[884,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі EVX-539-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ",3,291,"2014-05-13","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n---\nАналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц\n\n\n\n\n\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n\n\n\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  08.04.2014 № 210\n---\nУмови використання згідно з поз. 20 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00379-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1960,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM943162ZP виробництва \"Broadcom Corporation\", США",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Broadcom Corporation\", США від 08.04.2014 № 04/09/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 789.11-СДК,\nсертифікат\n1О094.001903-14)\n",2014]
[1961,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки HP моделі HP 501 Wireless Client Bridge виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 23.04.2014 \n№ UA.028.00007-14/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n683.45-СДК,\nсертифікат\n1О094.001764-14)",2014]
[1962,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картки безпроводового доступу моделей 100BNHMW, 105BNHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-9\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001212-13)\nДекларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-11\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001211-13)",2014]
[1963,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу моделі 112BGHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-11\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001211-13)",2014]
[1964,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картки безпроводового доступу моделей 112BNHMW, 2200BNHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-11\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001211-13)",2014]
[1965,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу моделі 622AGHRU виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-13\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001215-13)",2014]
[1966,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картки безпроводового доступу моделей 622ANHMW, 633ANHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-13\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001215-13)",2014]
[1967,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу моделі 622BGHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-13\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001215-13)",2014]
[1968,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу моделі 62205ANHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-13\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001215-13)\nДекларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-12\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001214-13)",2014]
[1969,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картки безпроводового доступу моделей 62205ANSFF, 7260NGW NB, 7260HMW NB виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-14\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001213-13)",2014]
[1970,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу моделі 62205BGHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-13\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001215-13)\nДекларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-12\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001214-13)",2014]
[1971,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 135BNHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001217-13)",2014]
[1972,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки безпроводового доступу моделей 130BNHMW, 1123BNHMW, 2230BNHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001217-13)\nДекларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-16\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001216-13)",2014]
[1973,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки безпроводового доступу моделей 6235ANNGW, 7260NGW AN, 7260HMW AN виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-16\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001216-13)",2014]
[1974,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки безпроводового доступу моделей  7260NGW BN, 7260HMW BN виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-16\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001216-13)",2014]
[1975,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 62230ANHMW виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001217-13)\nДекларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція \nвід 02.04.2014 \n№ INTEL.UKR.679-16\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13,\nсертифікат \n1О094.001216-13)",2014]
[1976,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу (USB-Adapter) торговельної марки EDIMAX моделей EW-7711UAn, EW-7711UMn, EW-7811Un виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД\" СП. З О.О.\" \nвід 25.04.2014 \n№ 25/4\n(Сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 367.25.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.001931-14)",2014]
[1977,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 7025 виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Ruckus Wireless, Inc.\", США\nвід 02.03.2014 ",2014]
[1978,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 7982 виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Ruckus Wireless, Inc.\", США\nвід 02.03.2014 ",2014]
[1979,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки EDIMAX моделей EW-7438RPn виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД\" СП. З О.О.\" \nвід 25.04.2014 \n№ 26/4\n(Сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 367.25-СДК,\nсертифікат \n1О094.001930-14)",2014]
[1980,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 7321 виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США",9,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Ruckus Wireless, Inc.\", США\nвід 02.03.2014 ",2014]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[546,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT6020 виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","74–76 ГГц\n84-86 ГГц","200MD7W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00371-14)",2014]
[547,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 7GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","7110 - 7750 МГц ","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Умови використання згідно з поз. 10 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00361-14)",2014]
[548,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 8GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","7900-8500 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Умови використання згідно з поз. 11 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00365-14)",2014]
[549,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 11GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","10,7-11,7 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W","Умови використання згідно з поз. 12 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00366-14)",2014]
[550,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 15GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Умови використання згідно з поз. 13 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00364-14)",2014]
[551,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 18GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","17,7-19,7 ГГц\n","7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","Умови використання згідно з поз. 14 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00367-14)",2014]
[552,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 23GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","22-22,6 ГГц\n23-23,6 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Умови використання згідно з поз. 15 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00368-14)",2014]
[553,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 32GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","31,8-33,4 ГГц\n","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Умови використання згідно з поз. 16 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00369-14)",2014]
[554,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK PT2020 38GHz виробництва Ericsson AB, Швеція",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","37,0-39,5 ГГц\n","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Умови використання згідно з поз. 17 додатка до рішення НКРЗІ від  03.09.2013 № 572","Декларація про відповідність \nДочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\"\nвід 04.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/06,\nсертифікат\nUA.086.00370-14)",2014]
[555,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink EX виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,291,"2014-05-13","Радіорелейний зв'язок \n(EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц/\n84-86 ГГц","250MG7W\n250MD7W","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  22.04.2013 № 244","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 28.04.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.024-14)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[939,"Комплект радіообладнання типу DC257 у складі:\nрадіопульт типу DC115B та радіоприймач типу DC256 дистанційного керування виконавчими механізмами виробництва \"Kadri Ozdil Profil Sanayi Ticaret Anonim Sirketi\", Туреччина\n",18,291,"2014-05-13","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Радуга -N\" від 15.04.2014 № KADRI.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n999.2.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.001916-14)\n",2014]
[940,"Радіопульт типу DC104 дистанційного керування виконавчими механізмами виробництва \"Kadri Ozdil Profil Sanayi Ticaret Anonim Sirketi\", Туреччина",18,291,"2014-05-13","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Радуга -N\" від 15.04.2014 № KADRI.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n999.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.001915-14)\n",2014]
[941,"Радіообладнання моделі HUF5750 системи керування доступом до автомототранспортного засобу т.м. BMW (BMW Keyless Ride System) виробництва \"Huf Huelsback Fuerst GmbH & Co. KG\", Німеччина",18,291,"2014-05-13","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","100KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність   \n\"Huf Huelsback Fuerst GmbH & Co. KG\",  Німеччина  від 02.04.2014 № 949.2\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n949.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.001882-14)\n",2014]
[942,"Радіообладнання моделі HUF8465 системи керування доступом до автомототранспортного засобу т.м. BMW (BMW Keyless Ride System) виробництва \"Huf Huelsback Fuerst GmbH & Co. KG\", Німеччина ",18,291,"2014-05-13","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","123,2 кГц;\n134,45 кГц","20K0F1D","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність   \n\"Huf Huelsback Fuerst GmbH & Co. KG\",  Німеччина  від 02.04.2014 № 949.2\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n949.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.001882-14)\n",2014]
[943,"Радіопульт дистанційного керування торговельної марки Leica моделі  RC400 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4 ZigBee) виробництва \"Leica Geosystems AG\", Швейцарія",18,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступи \n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з \nвикористанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","5M0G1W","Б01\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \"Leica Geosystems AG\" Швейцарія від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00285-14)",2014]
[944,"Лазерні пристрої торговельної марки Leica моделей LP-MP Rugby 820, LP-MP Rugby 840 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4 ZigBee) виробництва \"Leica Geosystems AG\", Швейцарія",18,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступи \n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з \nвикористанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","5M0G1W","Б01\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \"Leica Geosystems AG\" Швейцарія від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00286-14)",2014]
[945,"Система для зчитування автомобільних ключів (RFID System) торговельної марки Mercedes-Benz моделі Daimler SLS / SPG / LSPG010125 з пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"Huf Tools GmbH\", Німеччина ",18,291,"2014-05-13","Індукційні радіозастосування \n(ETSI EN 300 330-2)","Для дистанційного  зчитування автомобільних ключів ","125 кГц","15К0А1D","Б01\nРІ 45-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Huf Tools GmbH\", Німеччина від 20.01.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005393-14-СДК,\nсертифікат \nUA1.001.005129-13)",2014]
[946,"Цифровий радіочастотний приймач торговельної марки Leica моделі Digital RF (Rod Eye 180) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4 ZigBee) виробництва \"Leica Geosystems AG\", Швейцарія",18,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступи \n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з \nвикористанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","5M0G1W","Б01\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \"Leica Geosystems AG\" Швейцарія від 14.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00287-14)",2014]
["Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю"]
[7,"Сенсор для моніторингу стану тіла торговельної марки SenseCore моделі SC1SM з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"SenseCore AG\", Швейцарія",22,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"SenseCore AG.\", Швейцарія  від 11.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005807-14-СДК, сертифікат UA 1.001.005806-14) ",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[808,"Системи акустичні торговельної марки SAMSUNG моделей НW-H3**/**, НW-H6**/** (де перша та друга * - цифри – особливості додаткових   функцій,  кольору  виробу; третя та четверта *  - літери - коди країни) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",23,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00355-14)\n\n",2014]
[809,"Системи акустичні торговельної марки SAMSUNG моделей НW-H4**/**, НW H5**/**, НW H7**/** (де перша та друга * - цифри – особливості додаткових функцій,  кольору  виробу; третя та четверта *  - літери - коди країни) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",23,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n2M00FXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00354-14)\n\n",2014]
[810,"Беспроводові гарнітури для радіостанцій торговельної марки Motorola моделей RLN6491* з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - символ від A до Z, що позначає вид пакування, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",23,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n","РІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 18.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00438-14)"]
[811,"Беспроводові гарнітури для радіостанцій торговельної марки Motorola моделей RLN6490* з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - символ від A до Z, що позначає вид пакування, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",23,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n","РІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 18.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00438-14)"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[60,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі DNMWR007 (Millimeter Wave Radar Sensor) виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія",25,291,"2014-05-13","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","450MP0N\n450MQXN","Б01\nРІ 49-1","Декларація про відповідність \"DENSO CORPORATION\", Японія від 07.03.2014 № DN003\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 719.6.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.001833-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2462,"Телевізори LED “Philips” модель 65PFS6659/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу\nвиробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 26.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005918-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005917-14)",2014]
[2463,"Телевізори LED “Philips” модель 42PFT5609/** (де \"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 08.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006061-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006060-14)",2014]
[2464,"Телевізори LED “Philips” модель 48PFT5509/** (де \"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 08.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006059-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006058-14)",2014]
[2465,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) торговельної марки DELL моделі P26E (маркетингова назва P26E001) з обладнанням радіодоступу виробництва  \"Dell Inc.\", США",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність \"DELL Inc.\", США від 18.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005855-14-СДК,\nсертифікат  \nUA 1.001.005854-14) ",2014]
[2466,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-5 (HP EliteBook 855 G2 Notebook  PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва  \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 26.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005955-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005956-14)",2014]
[2467,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-4 (HP EliteBook 845 G2 Notebook  PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва  \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 26.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005953-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005954-14)",2014]
[2468,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) (Bluetooth Keyboard) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo BKC510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва  \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 09.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006093-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006092-14)",2014]
[2469,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура/пульт дистанційного керування мультимедійний) (Lenovo Multimedia Remote with Keyboard) торговельної марки Lenovo моделі N5902 виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n (EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу (EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","1M00GXW","Б01\nРІ 24-5\n\n\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006129-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006128-14)",2014]
[2470,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\")  (Lenovo Precision Wireless Mouse) торговельної марки Lenovo моделі  MORFGOO  виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M50FXD\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 10.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006100-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006099-14)",2014]
[2471,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) (Lenovo BT Multi-OS Keyboard W500) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo W500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005991-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005990-14)",2014]
[2472,"Комп'ютери персональні (Tablet PC) торговельної марки Lenovo моделі TP00063A; ThinkPad 8xxxxxxxx; 20BN; 20BQ (замість \"х\" можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, \" - \" або пробіл  для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай ",27,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.02.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005530-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005529-14)",2014]
[2473,"Комп'ютери персональні (Tablet PC) торговельної марки Lenovo моделі TP00064A; ThinkPad 10xxxxxxxx; 20С3; 20С1 (замість \"х\" можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, \" - \" або пробіл  для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай ",27,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 01.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006036-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006035-14)",2014]
[2474,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-C113 (маркетингова назва HP 15 Notebook  PC, HP 15-yxxxyy Notebook PC, HP 15 TouchSmart  Notebook  PC, HP 15-yxxxyy TouchSmart  Notebook  PC, Compaq 15 Notebook  PC, Compaq 15-yxxxyy Notebook  PC, Compaq 15 TouchSmart Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy TouchSmart Notebook  PC, HP 255 G3 Notebook PC, HP 255, HP 15 TS Notebook PC, Compaq 15 TS Notebook PC), TPN-C117 (маркетингова назва HP 15 Notebook PC,  HP 15-yxxxyy Notebook PC, HP 15 TouchSmart Notebook PC, HP 15-yxxxyy TouchSmart Notebook PC, Compaq 15 Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy Notebook PC, Compaq 15 TouchSmart Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy TouchSmart Notebook PC,  HP 250 G3 Notebook PC, HP 250) (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва  \"Hewlett-Packard Company\", США",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 28.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005993-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.005992-14) ",2014]
[2475,"Телевізори LED “Philips” модель 55PFS7109/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n","5M00G1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 26.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005923-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005922-14)",2014]
[2476,"Телевізори LED “Philips” моделей 48PFS6609/**, 48PFS6719/**,   48PFS5709/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу\nвиробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005960-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005959-14)",2014]
[2477,"Телевізори LED “Philips” моделей 47PFT6109/** (де \"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 01.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005984-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005983-14)",2014]
[2478,"Телевізори LED “Philips” моделей 42PFT6309/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005958-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005957-14)",2014]
[2479,"Телевізори LED “Philips” моделей 42PFT6109/** (де \"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 01.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005978-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005977-14)",2014]
[2480,"Телевізори LED “Philips” моделей 40PFT5509/** (де \"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 01.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005980-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005979-14)",2014]
[2481,"Телевізори LED “Philips” моделей 40PFS6609/**, 40PFS6719/**,   40PFS6409/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу\nвиробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005941-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005940-14)",2014]
[2482,"Телевізори LED “Philips” модель 40PFS5709/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005945-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005944-14)",2014]
[2483,"Телевізори LED “Philips” моделей 32PFT5509/** (де \"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 01.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005982-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005981-14)",2014]
[2484,"Телевізори LED “Philips” модель 32PFS5709/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005943-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005942-14)",2014]
[2485,"Модульна розважальна платформа з радіоприймачем торговельних марок SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN моделі MIB2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","РІ 24-3\n","Декларація про відповідність \n“LG Electronics Inc.”, Корея\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00308-14)",2014]
[2486,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу «миша») (wireless zone touch mouse) торговельної марки lenovo моделі ZTM600 у комплекті із приймачем (USB-Dongle) торговельної марки lenovo моделі SD-9082 виробництва \"Lite-On Technology Corporation\", Тайвань ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ                          (EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXD","PI 24-5","Декларація про  відповідність \n\"Lite-On Technology Corporation”, Тайвань \nвід 28.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00327-14)",2014]
[2487,"Фотокамера цифрова (Digital Still Camera) торгової марки Panasonic моделі DMC-SZ8xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу (радіомодуль (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про  відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" \nвід 18.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.005860-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005859-14",2014]
[2488,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки hp моделі ERK-321A у комплекті із приймачем (USB-Dongle) виробництва “Sunrex Technology Corp.”, Тайвань",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ                         (EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням стандарту\n(EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXD","PI 24-5","Декларація про  відповідність \n“Sunrex Technology Corp.”, Тайвань\nвід 28.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00326-14)",2014]
[2489,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі NXF1 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 21.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00306-14)\n\n",2014]
[2490,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T530 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіопристроєм короткого радіусу дії  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00362-14)\n\n",2014]
[2491,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T531 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00363-14)\n\n",2014]
[2492,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE75H*******UA, UE65H*******UA, UE60H*******UA, UE55H*******UA, UE48H*******UA, UE46H*******UA, UE40H*******UA, UE32H*******UA, UE22H*******UA (де з першої по четверту * - цифри – особливості комплектації; з п’ятої по сьому * - літери – особливості додаткових функцій, кольору виробу)  з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00360-14)\n\n",2014]
[2493,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE78HU******UA, UE65HU******UA, UE55HU******UA, UE50HU******UA, UE48HU******UA, UE40HU******UA (де з першої по четверту * - цифри – особливості комплектації; з п’ятої по шосту * - літери – особливості додаткових функцій, кольору виробу)  з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00359-14)\n\n",2014]
[2494,"Програвачі (Blu-ray Disk/DVD) торговельної марки SAMSUNG моделей BD-H5***/** (де з першої по третю * - цифри – особливості додаткових функцій,  кольору  виробу; четверта та п’ята *  - літери - код країни) з обладнанням радіодоступу – карткою безпроводового доступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00356-14)\n\n",2014]
[2495,"Кінотеатри домашні торговельної марки SAMSUNG моделей НТ-H5*****/**, НТ H6*****/**, НТ-H7*****/** (де з першої по третю * - цифри – особливості дизайну,  кольору  виробу; четверта та п’ята * - літера або її відсутність, додаткові функції; п’ята та шоста *  - літери – коди країни) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00353-14)\n\n",2014]
[2496,"Відеокамера цифрова т.м. АЕЕ моделі S70 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Shenzhen  AEE Technology Co., LTD\", Китай",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"  від 14.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.066-14)\n\n",2014]
[2497,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки PIPO моделей Мах-М6Pro, Мах-М7Pro з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.\", Гонконг, Китай",27,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"  від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0078-13)\n\n",2014]
[2498,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки PIPO моделей Мах-М8Pro, Мах-М9Pro з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.\", Гонконг, Китай",27,291,"2014-05-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"  від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0079-13)\n\n",2014]
[2499,"Комп'ютери персональні (кишенькові) торговельної марки Samsung моделі \nSM-G900X з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 08.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00378-14)\n\n",2014]
[2500,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки \"Panasonic\" моделі \nCF-D1G з обладнанням радіодоступу   (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic Corporation\"  Японія ",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---  \n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Panasonic Corporation”  Японія від 06.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00201-14 )",2014]
[2501,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20446******, 80H8****** (торгова назва Lenovo M30-70******) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва “Lenovo PC HK Limited” Китай",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 02.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03,\nсертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00350-14 )",2014]
[2502,"Комп'ютери персональні торговельної марки hp моделей TPC-I007, TPC-I008, TPC-I009, TPC-I010 (маркетингова назва HP Pavilion21 TouchSmart All-in-One PC/ 21-xxxxyy, HP Pavilion22 TouchSmart All-in-One PC/ 22-xxxxyy, HP Pavilion23 All-in-One PC/ 23-xxxxyy, HP Pavilion All-in-One PC/ 23 xxxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---  \n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" США від 28.03.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00336-14)",2014]
[2503,"Фотокамери цифрові торговельної марки Nikon моделі 1 J4 (Digital Still Camera) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Nikon Corporation\", Японія",27,291,"2014-05-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність   \nПредставництва  ТОВ \"Нікон\" від 11.04.2014 \n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00249-14 )\n",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 49-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 77 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                         М.С. Сокирко        "]