{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[121,0,121,11],[119,0,119,11],[103,0,103,11],[112,0,112,11],[104,0,104,11],[108,0,108,11],[106,0,106,11],[118,0,118,11],[105,0,105,11],[110,0,110,11],[107,0,107,11],[120,0,120,11],[113,0,113,11],[116,0,116,11],[117,0,117,11],[115,0,115,11],[114,0,114,11],[109,0,109,11],[111,0,111,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[102,0,102,11],[64,0,64,11],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[101,0,101,9],[38,0,38,11],[28,0,28,11],[48,0,48,11],[52,0,52,11],[4,0,4,11],[30,0,30,11],[36,0,36,11],[1,6,2,6],[26,0,26,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 27.05.2014 № 318  \nДоповнення до розділів 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3731,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 700 dual sim UKR (0P4O100) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"НTC Corporation\", Тайвань",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"HTC Corporation\", Тайвань \nвід 23.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006164-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006163-14) ",2014]
[3732,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки BlackBerry моделей BlackBerry Q5 та BlackBerry Q10, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Research In Motion Limited\", Канада",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність П ІІ у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" від 16.04.2014 № 5/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n990.5-СДК,\nсертифікат \n1О094.001919-14)",2014]
[3733,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки BlackBerry моделі BlackBerry Z30 з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID)  виробництва \"Research In Motion Limited\", Канада",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність П ІІ у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" від 28.04.2014 № 6/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n990.6-СДК,\nсертифікат \n1О094.001939-14)",2014]
[3734,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки BlackBerry моделі BlackBerry Z10 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID)  виробництва \"Research In Motion Limited\", Канада",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n \n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність П ІІ у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" від 29.04.2014 № 7/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n990.7-СДК,\nсертифікат \n1О094.001940-14)",2014]
[3735,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Philips моделі Philips E320 (CTE320) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.”, Китай",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 18.04.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00435-14)",2014]
[3736,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S850 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 29.04.2014 № LENOVO. UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281-СДК,\nсертифікат \n1О094.001938-14)",2014]
[3737,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Prestigio серії PAP моделей PAP(YY)(XX)(ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) з обладнанням радіодоступу у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), \nде YY - розмір матриці (35, 40, 43, 50, 53); \nXX - виробничий індекс моделі (00, 05, 10, 20, 22, 40, 44, 55); \nZZ - позначення в дужках можуть приймати значення RU,UA,CIS або бути відсутніми; \nDUO - позначення, що визначає модель з двома сим-картками, може бути відсутнім; \nCOLOR - позначання кольору (приймає значення WHITЕ, BLACK, RED та інше або відсутня), \nSTORAGE - індекс пам'яті (може приймати значення 32GB, 16GB або інше, або відсутнім); \nв разі відсутності позначок локалізації та кількості карток - обладнання призначено для всіх ринків, \nпорядок позначок (ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) може бути довільним виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність    ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 05.05.2014 №  08/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.36-СДК,\nсертифікат \n1О094.001954-14)",2014]
[3738,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки “LG” моделі LG-D380 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність    П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"  від 14.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00375-14)",2014]
[3739,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly IQ4414 Quad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 14.05.2014 \n№ ASN.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.9-CДК,\nсертифікат\n1О094.001963-14)",2014]
[3740,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly IQ4413 Quad, Fly IQ4415 Quad  та  Fly IQ4416 Quad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 07.05.2014 \n№ ASN.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.8-CДК,\nсертифікат\n1О094.001960-14)",2014]
[3741,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки KENEKSI моделей Fire 2, Norma 2, Solo, Apollo, Sky з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\", Китай",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність     \n\"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\", Китай від 03.02.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.004-14)",2014]
[3742,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-1800 моделі PicoCell 1800 SXB виробництва \"Московские микроволны\", Російська Федерація ",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800\n(ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)","Для застосування в системах стільникового  зв'язку GSM-1800, у якості повторювача","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  22.04.2014 № 244","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00445-14)",2014]
[3743,"Повторювач системи цифрового стільникового зв'язку GSM-900 \nмоделі PicoCell 900 SXB виробництва \nЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 \n    (ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)                                             ","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM 900, як повторювач","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n","200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
[3744,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-900 \n моделі PicoCell 900 SXA виробництва \nЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900   \n(ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)                                               ","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM 900, як повторювач","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n","200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
[3745,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-900 \nмоделі PicoCell 900 SXL виробництва \nЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900    \n(ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)                                              ","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM 900, як повторювач","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n","200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
[3746,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-900 \nмоделі PicoCell 900 BST виробництва \nЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900                                                  (ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM 900, як повторювач","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n","200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
[3747,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-1800 \nмоделі PicoCell 1800 BST виробництва ЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27"," Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800                                                  (ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nGSM-1800, як повторювач","1805-1880МГц/\n1710-1785 МГц\n","\n200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 8 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
[3748,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-1800 \nмоделі PicoCell 1800 SXL виробництва ЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27"," Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800                                                  (ДСТУ ETSI EN 301 502,\nETSI EN 300 609-4)","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nGSM-1800, як повторювач","1805-1880МГц/\n1710-1785 МГц\n","\n200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 9 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
[3749,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 \nмоделі PicoCell 900/1800 BST виробництва ЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900                                        \n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800                                                  ","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM-900/1800, як повторювач","933-960 МГц/\n 888-915МГц \n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","\n200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 11 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
[3750,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 \n моделі PicoCell 900/1800 SXA виробництва ЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",null,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900                                         \n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800                                                  ","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM-900/1800, як повторювач","933-960 МГц/\n 888-915МГц \n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","\n200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 12 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00445-14)"]
[3751,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 \nмоделі PicoCell 900/1800 SXB виробництва ЗАО \"Московские микроволны\", Російська Федерація",1,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900                                      \n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800                                                  ","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM-900/1800, як повторювач","933-960 МГц/\n 888-915МГц \n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","\n200KF7W\n200KG7W","Умови використання згідно з поз. 13 додатка до рішення НКРЗІ від  18.10.2012 № 518","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ШОП-ЖСМ\" \nвід 30.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00323-14)"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[885,"Радіостанція носивна \"Транспорт РН-01\"-*****-* (де * - літери від А до Я та цифри від 0 до 9, що позначають реєстраційний номер, вид обладнання, варіант виконання, познака з експлуатаційної призначенності, виробництва компанії \nТОВ \"Транском-Радіо\", Україна",3,null,"2014-05-27","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)\n\n\n\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація двустороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового  ультракороткохвильового радіозв'язку ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3 - 446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  17.12.2013 № 820","Декларація про відповідність  \n ТОВ \"Транском-Радіо\" \nвід 28.04.2014 \n№ ТРАНСКОМ.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.001935-14)",2014]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[58,"Радіостанція носивна \"Транспорт РН-01\"-5Р44Н-4 виробництва \nТОВ \"Транском-Радіо\", Україна",6,null,"2014-05-27","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086-2)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  11.03.2014 № 138","Декларація про відповідність  \n ТОВ \"Транском-Радіо\" \nвід 28.04.2014 \n№ ТРАНСКОМ.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.001936-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1983,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 7055 виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США",9,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність \"Ruckus Wireless, Inc.\", США\nвід 02.03.2014 \n(Сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.016-14)",2014]
[1984,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 7372 виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США",9,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність \"Ruckus Wireless, Inc.\", США\nвід 02.03.2014 \n(Сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.016-14)",2014]
[1985,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу т.м. RUCKUS моделі ZoneFlex 7762 виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США",9,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Ruckus Wireless, Inc.\", США\nвід 05.05.2014 \n(Сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.081-14)",2014]
[1986,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Realtek моделі RTL8723AS (Combo miniCard) виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань, Провінція Китаю",null,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 22.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 799.7-СДК,\nсертифікат \n1О094.001883-14)"]
[1987,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Realtek моделі RTL8188CE виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань, Китай",null,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань, Китай\nвід 28.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00325-14)"]
["Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку"]
[86,"Станція супутникової системи зв'язку земна типу VSAT (VSAT термінал) т.м. ViaSat моделі SurfBeam 2 (IPCOPTER) виробництва \"ViaSat Inc.\", США",null,null,"2014-05-27","Супутниковий радіозв'язок\n(ДСТУ ETSI EN 301 360, ДСТУ ETSI EN 301 459)\n\n\n\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900                                         \n Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800  \n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Абонентська земна станція VSAT (Very Small Aperture Terminal) для забезпечення послуг зв’язку в мережі супутникового зв’язку, як абонентськаземна станція супутникового зв’язку, \nз застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800 (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)\n","18,3-20,2 ГГц/\n28,1-30,0 ГГц\n\n\n\n\n---\n888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","781KG7W\n3M13G7W\n6M25G7W\n12M5G7W\n\n\n---\n200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  06.09.2012 № 447\n---\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n\n\n\n---\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність\nПрАТ \"ДАТАГРУП\" \nвід 14.05.2014"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[556,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink AX діапазону 13 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-5","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.025-14)",2014]
[557,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 400A діапазону 13 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-5","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.022-14)",2014]
[558,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 400A діапазону 18 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","17,7-19,7 ГГц","7M50G7W\n7M50D7W\n13M8G7W\n13M8D7W\n27M5G7W\n27M5D7W\n55M0G7W\n55M0D7W","РІ 27-6","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.022-14)",2014]
[559,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink AX діапазону 18 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","17,7-19,7 ГГц","7M50G7W\n7M50D7W\n13M8G7W\n13M8D7W\n27M5G7W\n27M5D7W\n55M0G7W\n55M0D7W","РІ 27-6","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.025-14)",2014]
[560,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 400A діапазону 32 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",null,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","31,8-33,4 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-7","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.022-14)",2014]
[561,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 400A діапазону 15 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","14,4-14,5ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","РІ 27-10","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.022-14)",2014]
[562,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink AX діапазону 15 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","14,8-15,35 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","РІ 27-10","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.025-14)",2014]
[563,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink 400A діапазону 38 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","37-39,5 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-12","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.022-14)",2014]
[564,"Цифрова радіорелейна станція типу iPasolink AX діапазону 38 ГГц виробництва \"NEC Corporation\", Японія",15,null,"2014-05-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","37-39,5 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-12","Декларація про відповідність \n\"NEC Corporation\", Японія\nвід 20.03.2014 \n(звіт № УЧН-13/228с,\nсертифікат\nUA.TR.052.025-14)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[947,"Радіопульт дистанційного керування краном моделі F24-60 виробництва \"NINGBO UTING Electronic Co., Ltd\", Китай",null,null,"2014-05-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електролибідками","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність   \nПП \"Гал-Автоматика\" \nвід 14.02.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA2.TR.008.00001-14\nсертифікат \nUA1.153.0005424-14)",2014]
[948,"Радіопристрій торговельної марки Motorola моделі MBP27T для догляду за дитиною виробництва \"Binatone Electronics International LTD\", Гонконг",null,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступи \n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з \nвикористанням радіоінтерфейсу (EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","3M00FXW","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Доля і Ко.,ЛТД\" від 30.01.2014 № 2422/05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1233-СДК,\nсертифікат \n1О094.001756-14)",2014]
[949,"Радіопередавач торговельної марки Continental моделі 5WK48791 системи  дистанційного керування доступом до автомобіля виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",null,null,"2014-05-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","60K0A1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність   \n\"Continental Automotive GmbH\", Німеччина \nвід 25.04.2014 \n№ CONTINENTAL.\nUKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n193.35-СДК,\nсертифікат \n1О094.001933-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[812,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. Plantronics моделі .Audio 995, WIRELESS виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Plantronics BV\", Нідерланди  від 10.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.064-14)",2014]
[813,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. Plantronics моделей:  BLACKWIRE C710; BLACKWIRE C710-M; BLACKWIRE C720; BLACKWIRE C720-M; CALISTO 620; CALISTO 620 speakerphone; CALISTO 620-M; VOYAGER LEGEND UC, B235; VOYAGER LEGEND UC, B235-M; WG100/B, SAVI GO; WG101/B, SAVI GO; BACKBEAT GO; BACKBEAT GO, Black; BACKBEAT GO, White; BBT903+, BACKBEAT; M155 Black;  M155 Black RU; M155 White; M165 Margue 2 Black; M165 Margue 2 White; M25; M55; ML20 виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \n\"Plantronics BV\", Нідерланди  від 10.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.063-14)",2014]
[814,"Гарнітура мікротелефонна цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. Plantronics моделей W410, SAVI; W410-M, SAVI; W420, SAVI; W420-M, SAVI; W430A, SAVI; W340A-M, SAVI; W440A, SAVI;  W440A-M, SAVI; W710-M, SAVI 3IN1; W710/A, SAVI 3IN1; W720-M, SAVI 3IN1; W720/A, SAVI; W730/A, SAVI 3IN1;W730/A-M, SAVI 3IN1; W740/A, SAVI 3IN1; W740/A-M, SAVI 3IN1; WH110/A, SAVI; WH210/A, SAVI; WH350/A, SAVI; CS510A; CS520A; CS530A; CS540A; W/HL10; WH500A, STAND ALONE виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,null,"2014-05-27","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для передачі голосу","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-2","Декларація про відповідність   \n\"Plantronics BV\", Нідерланди  від 10.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.065-14)",2014]
[815,"Система аудіо т.м. SONY моделі SHAKE-66D з обладнанням радіодоступу: у складі DVD-ресивера HCD-SHAKE66, акустичних систем SS-SHAKE66, пульта ДК RM-AMP113 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 14.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006131-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006130-14)",2014]
[816,"Гучномовець безпроводовий (Bluetooth mini Speaker) торговельної марки SELECLINE моделі BTS-100 з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lucent Trans International (Guangzhou) Co. Ltd\", Китай",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 16.04.2014 № 54\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1274-СДК, \nсертифікат \n1О094.001920-14",2014]
[817,"Гучномовець торговельної марки AUZER моделей AS-**** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), \nде * (до чотирьох символів): перший символ - літери M, D, P, Q, T, W, наступні символи - цифри (0 - 9), які позначають кольор корпусу, матеріал, розмір, дизайн та номер партії виробництва \"SNS Innovation Co., Ltd.\", Гонконг",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність\n ТОВ \"БІОЛЮКС\"\nвід 05.05.2014 № БІОЛЮКС. UKR.679-1/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1283-СДК, \nсертифікат \n1О094.001947-14)",2014]
[818,"Гарнітура безпроводова торговельної марки URBAN REVOLT моделей 19769, 19708 виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 25.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.027-14)",2014]
[819,"Гарнітура безпроводова торговельної марки  TRUST моделі 19670 виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 11.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.028-14)",2014]
[820,"Колонка безпроводова акустична торговельної марки URBAN REVOLT моделей 19692, 19693, 19691, 19737, 19668, 19669, 19699, 19716 виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 25.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.026-14)",2014]
[821,"Колонки торговельної марки Divoom моделей: Bluetune-Bean, Bluetune-Solo, OnBeat-200, OnBeat-500, Voombox-Outdoor,  Voombox-Trevel з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва  \"Shenzhen DivoomtechnologyCo., LTD.\", Китай",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   ТОВ \"Ексім-Стандарт\" від 17.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.061-14)",2014]
[822,"Колонка безпроводова торговельної марки F&D моделі W-130BT з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD\", Китай",23,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   ТОВ \"Ексім-Стандарт\" від 02.12.2013 \n",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2504,"Комп'ютер персональний (All-in-One-PC) торговельної марки Lenovo моделей 10162*********, F0AM******* (маркетингова назва Lenovo A740), 10163*********, F0AN******* (маркетингова назва Lenovo A540) (де * - будь-який алфавітно-цифровий символ або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd..\", Китай",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00G1D\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 31.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006010-14-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.006009-14)",2014]
[2505,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей TP00066A, 20D9xxxxxxxx, 20DAxxxxxxxx, ThinkPad Yoga 11exxxxxxxx, ThinkPad 11exxxxxxxx (x=0-9, A-Z, будь-який симол або пробіл)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 08.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006083-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006082-14)",2014]
[2506,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo B50-30xxxxxx, 20382xxxxxx, 80ESxxxxxx, Lenovo B50-70xxxxxx, 20384xxxxxx, 80EUxxxxxx, Lenovo B50-45xxxxxx, 20388xxxxxx, 80F0xxxxxx (де \" x \" = 0-9, A-Z, a -z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 23.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006176-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006175-14)",2014]
[2507,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10A4*******, 10A5*******, 10AA*******, 10AB*******, 10DF*******, 10DG*******, 10DH*******, 10DJ******* (торгова назва ThinkCentre M93/p), (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 25.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006192-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006191-14)",2014]
[2508,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Y50XXXXXX, Lenovo Y50-70XXXXXX, Lenovo Y50-80XXXXXX, 80EJXXXXXX; 20378XXXXXX, 80FCXXXXXX, 20401XXXXXX, Lenovo Y50XXXXXX Touch, Lenovo Y50-70XXXXXX Touch, Lenovo Y50-80XXXXXX Touch, 80DTXXXXXX, 20349XXXXXX, 80FDXXXXXX, 20402XXXXXX; Lenovo Erazer Y50-70XXXXXX, Lenovo Erazer Y50-80XXXXXX, 80FSXXXXXX, 20411XXXXXX, 80FTXXXXXX, 20412XXXXXX, Lenovo Erazer Y50-70XXXXXX Touch, Lenovo Erazer Y50-80XXXXXX Touch, 80FUXXXXXX; 20413XXXXXX, 80FVXXXXXX; 20414XXXXXX (замість \" Х \" можуть бути цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей)  з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006207-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006206-14)",2014]
[2509,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Z50-75xxxx, 80ECxxxx, 80GFxxxx, 20356xxxx (замість \" х \" можуть бути цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей)   з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",  Китай",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 29.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006219-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006218-14)",2014]
[2510,"Телевізори LED \"Philips\" моделей 55PFS7189/xx, 55PFS7199/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006194-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006193-14)",2014]
[2511,"Телевізори LED \"Philips\" моделі 42PUS7809/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 29.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006177-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006178-14)",2014]
[2512,"Телевізори LED \"Philips\" моделей 47PFT5609/xx, 47PFT6309/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 29.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006205-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006204-14)",2014]
[2513,"Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделі DSC-HX400 у комплекті з акумулятором NP-BX1, адаптером змінного струму AC-UB10C, AC-UB10D з обладнанням радіодоступу модуль TypeWN 802.11 b/g/n та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 04.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006049-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006048-14)",2014]
[2514,"Система домашнього кінотеатру т.м. SONY моделі HT-CT660 з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nEN 300 440-2)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.15.1, EN 300 440-2) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n2M00G1D\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 02.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006047-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006046-14)",2014]
[2515,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-55X9005B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006120-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006119-14)",2014]
[2516,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9005B з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n моделі J20H076 та інтерфейс передачі даних Bluetooth виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006122-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006121-14)",2014]
[2517,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9505B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006124-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006123-14)",2014]
[2518,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-32W503A з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 b/g/n)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006116-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006115-14)",2014]
[2519,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-48R483B з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 b/g/n)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g//n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 13.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005823-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005822-14)",2014]
[2520,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W817B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n  та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006112-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006111-14)",2014]
[2521,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W828B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006114-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006113-14)",2014]
[2522,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-60W605B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006118-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006117-14)",2014]
[2523,"Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом т.м. SONY моделі ILCA-77M2 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n)  та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 28.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006202-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006201-14)",2014]
[2524,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W705B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 24.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006172-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006171-14)",2014]
[2525,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W706B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 24.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006174-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006173-14)",2014]
[2526,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W828B з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 24.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006170-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006169-14)",2014]
[2527,"Комп'ютер персональний кишеньковий систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Philips моделі Philips S308 (CTS308) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",27,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n, EEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"ТОВ Нормакон-Україна\"  від 18.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00436-14)",2014]
[2528,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей 20421******, 80GW****** (торгова назва Lenovo S20-30******) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 28.04.2014 \n( звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03,\nсертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00456-14)",2014]
[2529,"Комп'ютер персональний кишеньковий системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Philips моделі S388 (CTS388) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",27,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n, EEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"ТОВ Нормакон-Україна\"  від 18.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00437-14)",2014]
[2530,"РК телевізори торгової марки Panasonic моделей TX-50AXR800 та TX-58AXR800 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 14.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086..00418-14)",2014]
[2531,"РК телевізори торгової марки Panasonic моделей TX-40ASR650, TX-48ASR650, TX-55ASR650 та TX-60AXR800 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 24.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086..00425-14)",2014]
[2532,"РК телевізори торгової марки Panasonic моделі TX-60ASR800 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 15.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086..00419-14)",2014]
[2533,"РК телевізори торгової марки Panasonic моделей TX-42ASR750, TX-47ASR750 та TX-55ASR750 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 17.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086..00426-14)",2014]
[2534,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделі NP72 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Ilike Electronics Industries Limited\", Китай",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність   \n\"Ilike Electronics Industries Limited\", Китай  від 28.04.2014 № ILIKE.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1161.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.001937-14)",2014]
[2535,"Медіаплеєр торговельної марки iconBIT моделей Movie3D Deluxe, Movie3D IPTV, Movie3D Live, Movie BOX X1, Movie BOX X2, Movie Nano 4k, Toucan Manta 3D, Toucan Nano 4k, Toucan Smart 3D Quad, Toucan Smart 4K, XDS73D mk2, XDS1003DW з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"ICONBIT LIMITED\", Китай ",null,null,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність   \n\"ICONBIT LIMITED\", Китай   від 17.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00433-14)"]
[2536,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей 10170*********, F0AR**** (торгова назва Lenovo C470) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,\nде * - комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту ( A - Z ) або пробіл для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 29.04.2014  № LENOVO.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.1-СДК, \n сертифікат \n1О094.001941-14)",2014]
[2537,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T330 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіопристроєм короткого радіусу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 18.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00439-14)",2014]
[2538,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T331 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,null,"2014-05-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 18.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00440-14)",2014]
[2539,"Телевізори рідкокристалічні торговельної марки TOSHIBA моделей 55L746***, 47L746***, 42L746***, 55L745***, 47L745***, 42L745*** (де перша * - цифра (0-9) – колір моделі, друга та третя * - літери (A-Z) або їх відсутність – комплектність)   з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Toshiba Information Systems UK Ltd.\", Велика Британія",27,null,"2014-05-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність   \nПредставництва \nТОВ \"Тошиба РУС\" \nвід 02.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00347-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 27-7. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 31,8-33,4 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 27-10. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц, 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 27-12. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]