{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":12,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,55,11],[13,0,13,11],[4,8,5,8],[4,7,5,7],[4,9,5,9],[54,0,54,9],[7,0,7,11],[10,0,10,11],[71,0,71,11],[3,0,3,11],[4,0,5,0],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,5,5],[4,1,5,1],[4,11,5,11],[4,10,5,10],[4,6,5,6],[69,0,69,11],[58,0,58,11],[63,0,63,11],[68,0,68,11],[67,0,67,11],[62,0,62,11],[64,0,64,11],[66,0,66,11],[60,0,60,11],[0,9,0,11],[1,9,1,11],[2,9,2,11],[72,0,72,11],[70,0,70,11],[56,0,56,11],[65,0,65,11],[57,0,57,11],[61,0,61,11],[59,0,59,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Додаток 1"]
[{"$nulls":9},"до рішення НКРЗІ"]
[{"$nulls":9},"від 17.06.2014 № 374"]
["Доповнення до розділів 1, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3764,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 610 UKR (0P9O20X) (де \"Х\" може бути \"0\" - означає наявність NFC модуля, або \"1\" - означає відсутність NFC модуля) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID та GPS-приймачем виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань",null,374,"2014-06-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n), та з пристроєм радіочастотної ідентифікації і GPS-приймачем ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"HTC Corporation\", Тайвань\n від 20.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006394-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006393-14)",2014]
[3765,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі GT-I8200 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics C., Ltd.\", Республіка Корея",1,374,"2014-06-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"\n від 20.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0019-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"\n від 20.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0020-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[824,"Мікро-медіаплеєр торговельної марки iconBIT моделей Toucan Stick HD, Toucan Stick 3D Pro, Toucan Stick 3D Ultra, Toucan Stick G3 mk2, Toucan Stick G3 mk3, Toucan Stick G5 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), з радіопультом дистанційного керування та обладнанням радіодоступу (USB-Dongle) торговельної марки iconBIT моделі Air Mouse виробництва “ICONBIT LIMITED”, Китай",23,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nEN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n та EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","1M00FXD\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-5","Декларація про відповідність “ICONBIT LIMITED”, Китай\nвід 17.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00432-14)",2014]
[825,"Мікро-медіаплеєр торговельної марки iconBIT моделі Toucan Stick 4K з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth),\nз радіопультом дистанційного керування та обладнанням радіодоступу (USB-Dongle) торговельної марки iconBIT моделі Air Mouse виробництва “ICONBIT LIMITED”, Китай",23,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1, EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність “ICONBIT LIMITED”, Китай\nвід 17.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00432-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2576,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-5 (маркетингова назва HP EliteBook 755 G2 Notebook PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США ",27,374,"2014-06-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 13.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006312-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006311-14)",2014]
[2577,"Комп'ютер персональний (Thin Client) торговельної марки hp моделі TPC-I005-TC (маркетенгова назва HP t620 PLUS Thin Client) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n,  IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 13.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006076-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006075-14)",2014]
[2578,"Комп'ютер персональний т.м. HP моделі HP Slate 21 Pro AIO (RMN: HSTND-4051-F) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 25.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005772-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.005771-14) ",2014]
[2579,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделей HP Pavilion 17 Notebook PC, НP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC, HP Pavilion 17 TouchSmart Notebook PC, HP Pavilion 17-yxxxyy TouchSmart Notebook PC, HP Pavilion 17 TS Notebook PС (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q119) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 25.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006188-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006187-14) ",2014]
[2580,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I21C-4 (HP EliteBook 745 G2 Notebook PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США ",27,374,"2014-06-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 08.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006284-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006283-14)",2014]
[2581,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I20C (HP EliteBook 725 G2 Notebook PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США ",null,374,"2014-06-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 30.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006233-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006232-14)",2014]
[2582,"Принтер багатофункціональний т.м. EPSON типу C521A моделей WorkForce WF-8510*, WorkForce WF-8590* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу та обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",null,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 21.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006405-14-СДК, сертифікат UA1.001.006404-14)",2014]
[2583,"Принтер багатофункціональний т.м. EPSON типу C462P моделі Epson Expression Home XP-323*, типу C462N моделі Epson Expression Home XP-423* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 14.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006324-14-СДК, сертифікат UA1.001.006323-14)",2014]
[2584,"Принтер (Monochrome Laser Printer) торговельної марки PANTUM моделі P2500W виробництва \"ZhuHai Seine Technology Co., Ltd.\", Японія",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"ZhuHai Seine Technology Co., Ltd.\", Японія \nвід 17.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006150-14-СДК, сертифікат UA1.001.006149-14)",2014]
[2585,"Принтер т.м. hp моделі HP DeskJet 3000 Printer J310a Series (RMN: VCVRA-1005) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 24.01.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005436-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005435-14)",2014]
[2586,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделей HP Color LaserJet Pro MFP M476nw (RMN: BOISB-1313-00), HP Color LaserJet Pro MFP M476dn (RMN: BOISB-1313-01), HP Color LaserJet Pro MFP M476dw (RMN: BOISB-1313-02) з обладнанням радіодоступу та обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 11.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005801-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005800-14)",2014]
[2587,"Принтер т.м. НР моделей HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter, HP Officejet 6220 ePrinter (RMN: SNPRC-1403-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 15.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006349-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006348-14)",2014]
[2588,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделі 49PUS7809/хх (\"х\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) моделей YFK354, YFK355) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 08.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006289-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006288-14)",2014]
[2589,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 55PFS7509/** (\"*\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) моделей YFK354, YFK355) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 13.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006319-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006320-14)",2014]
[2590,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Lenovo моделі N1901 (mouse M-R0022) виробництва \"LOGITECH FAR EAST LTD\", Тайвань ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу (EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","1M50FXD\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 20.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006399-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006398-14)",2014]
[2591,"Комп'ютер персональний (Desktop PC / Point of Sale Terminal) торговельної марки hp моделі HP RP5 Retail System, Model 5810 (RMN: TPC-F056-SF) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 28.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006000-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005999-14)",2014]
[2592,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I10C (маркетингова назва HP EliteBook Folio 9470m, HP EliteBook Folio, Folio 9470m, HP EliteBook Folio 9480m Notebook PC, HP EliteBook Folio 9480m, Folio 9480m) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,374,"2014-06-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 23.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006154-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006153-14)",2014]
[2593,"Комп'ютер персональний (All in One PC) торговельної марки hp моделі TPC-I006 (торгівельна назва HP ProOne 400 G1 AiO Business PC (21.5” Touch), HP ProOne 400 G1 23-inch Non-Touch AiO) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання клавіатура безпроводова моделі KBRF57711, маніпулятор безпроводовий типу \"миша\" моделі MORFFYUL, приймач (Dongle) моделі MORFFYUL-D)  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1,  EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n2M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 04.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005751-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.005750-14)",2014]
[2594,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-C115 (маркетингова назва HP Pavilion11 x360 PC, HP Pavilion x360, HP Pavilion 11 x360 PC, HP Pavilion 11-yxxxyy x360 PC, де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 08.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006063-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006062-14) ",2014]
[2595,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Y40-70XXXXXX, Lenovo Y40-80XXXXXX, 80DRXXXXXX, 20347XXXXXX, 80FAXXXXXX, 20399XXXXXX, Lenovo Erazer Y40-70XXXXXX, Lenovo Erazer Y40-80XXXXXX, 80FMXXXXXX, 20407XXXXXX, 80FNXXXXXX, 20408XXXXXX (замість \" Х \" можуть бути цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей)  з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 25.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006200-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006199-14) ",2014]
[2596,"Комп'ютер персональний(ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q140 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 15 Notebook PC, HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC, HP ENVY Notebook PC, HP ENVY 15 Notebook PC, HP ENVY 15-yxxxyy Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",null,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006307-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006306-14) ",2014]
[2597,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q143 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 15 Notebook PC, HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC, HP Beats Special Edition Notebook PC, HP Beats 15 Notebook PC, HP Beats Special Edition 15 Notebook PC, HP Beats Special Edition 15-yxxxyy Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",null,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 07.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006273-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006272-14) ",2014]
[2598,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-C116 (маркетингова назва HP 14 Notebook PC, HP 14-yxxxyy Notebook PC, HP 14 TouchSmart Notebook PC, HP 14-yxxxyy TouchSmart Notebook PC, Compaq 14 Notebook PC, Compaq 14-yxxxyy Notebook PC, Compaq 14 TouchSmart Notebook PC, Compaq 14-yxxxyy TouchSmart Notebook PC, HP 240 G3 Notebook PC, HP 240, HP 246 G3 Notebook PC) (де «х» може бути від 0 до 9 або пробіл, «у» може бути від A до Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\nвід 24.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006166-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006165-14) ",2014]
[2599,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-C115 (маркетингова назва HP Pavilion11 x360 PC, HP Pavilion x360, HP Pavilion 11 x360 PC, HP Pavilion 11-yxxxyy x360 PC, HP x360 310 G1 PC, HP x360 310 (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл )) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США ",27,374,"2014-06-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 21.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006353-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006352-14)",2014]
[2600,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки DELL моделі W08C (маркетингова назва W08C001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 26.03.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005966-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.005965-14)",2014]
[2601,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I24C (маркетингова назва HP 355 G2 Notebook PC) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 07.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006269-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006268-14) ",2014]
[2602,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки ThinkCentre M83z, 10C2*******, 10C3******* (де \" * \"  будь-який алфавітно-цифровий символ або пробіл для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання: безпроводова клавіатура т.м. Primax моделі KBRF3971, безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" т.м. Primax моделі MORFFHL) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd..\", Китай",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1,  EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\"\nвід 15.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006363-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006364-14)",2014]
[2603,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 65PFS7559/** (\"*\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) моделей YFK354, YFK355) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n5M00G1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" \nвід 13.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006322-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006321-14)",2014]
[2604,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 55PUS7809/хх (\"х\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) моделей YFK354, YFK355) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","5M00G1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 29.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006229-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006228-14)",2014]
[2605,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 55PFT6309/** (де \"*\" може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\"\n від 07.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006267-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006266-14)",2014]
[2606,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 55PFT6109/** (де \"*\" може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" \nвід 28.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006211-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006210-14)",2014]
[2607,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 42PFS7509/**, 47PFS7509/** (\"*\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу з обладнанням радіодоступу (в комплекті постачання пульт дистанційного керування (RF remote control) (інтерфейс передачі даних ZigBee) моделей YFK354, YFK355) виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n5M00G1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" \nвід 13.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006314-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006313-14)"]
[2608,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q141 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 17 Notebook PC, HP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC, HP ENVY Notebook PC, HP ENVY 17 Notebook PC, HP ENVY 17-yxxxyy Notebook PC, HP ENVY m7 Notebook PC, HP ENVY m7-yxxxyy Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 12.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006301-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006300-14) ",2014]
[2609,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q144 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 17 Notebook PC, HP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006303-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006302-14) ",2014]
[2610,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки SAMSUNG моделі EE-CP905 з інтерфейсом передачі данних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"\n від 20.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0018-14)",2004]
[2611,"Пристрій введення даних (маніпклятор типу \"миша\") торговельної марки SAMSUNG моделі ET-MP900D з інтерфейсом передачі данних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"\n від 20.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0021-14)",2014]
[2612,"Телевізори торговельної марки LG з рідкокристалічним екраном моделей 49UB****-**, 55UB****-**, 65UB****-**, 79UB****-**, 84UB****-**, де перша та друга ** - цифри (0-9) серія, третя * - цифри (0-9) колір, четверта * - латинська літера - додаткові можливості, п'ята та шоста ** - латинськи літери або їх відсутність - код регіону, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"  від 21.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0029-14)",2014]
[2613,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL моделей P23F (P23F001), \nP30G (P30G001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.16e","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n----\n2500-2690 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n---\nУмови застосування згідно з поз. 3466 додатка 1\nрішення НКРЗ від 08.09.2011 № 464","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 06.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006257-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006256-14)",2014]
[2614,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделей HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One, HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One (RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 01.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006034-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006033-14) "]
[2615,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделі P40F (маркетингова назва P40F002) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,374,"2014-06-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 10.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006098-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006097-14)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]