{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,6,5,6],[4,7,5,7],[3,0,3,11],[4,3,4,4],[4,10,5,10],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,8,5,8],[4,5,5,5],[19,0,19,11],[7,0,7,11],[12,0,12,11],[10,0,10,11],[0,9,0,11],[1,9,1,11],[2,9,2,11],[4,9,5,9],[4,11,5,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"Додаток 2"]
[{"$nulls":9},"до рішення НКРЗІ"]
[{"$nulls":9},"від 17.06.2014 № 374"]
["Зміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[635,"Радіопульт системи доступу до автомобіля (GM Cross Carline RF Key) т.м. HUF моделі 2 Button Flap Key Chevrolet (Bosch PCB) 433 MHz 13.580.512 виробництва \"Huf Huelsbeck & Fuerst GmbH & Co. KG\" (Німеччина) на підприємстві \"Huf PORTUGUESA Fabrica de Componentes para o Automovel Lda\" (Португалія)",18,"68\n374","16.02.2012\n17.06.2014","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Для дистанційного управління дверима автомобіля, створення електронного блокування замка, запалювання автомобіля та іншими охоронними функціями","433,05-434,79 МГц","100KL1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"Huf  Huelsbeck & Fuerst GmbH & Co. KG\", Німеччина\n від 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.006079-14-СДК)"]
[636,"Радіопульт системи доступу до автомобіля (GM Cross Carline RF Key) т.м. HUF моделі 2 Button Flap Key Holden (Bosch PCB) 433 MHz 13.580.559 виробництва \"Huf Huelsbeck & Fuerst GmbH & Co. KG\" (Німеччина) на підприємстві \"Huf PORTUGUESA Fabrica de Componentes para o Automovel Lda\" (Португалія)",18,"68\n374","16.02.2012\n17.06.2014","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Для дистанційного управління дверима автомобіля, створення електронного блокування замка, запалювання автомобіля та іншими охоронними функціями","433,05-434,79 МГц","100KL1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"Huf  Huelsbeck & Fuerst GmbH & Co. KG\", Німеччина\n від 08.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.006079-14-СДК)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[497," Гарнітура безпроводова торговельної марки Logitech моделі H800 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",23,"68\n374","16.02.2012\n17.06.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0195881-11 дійсний до 19.12.2012\nДекларація про відповідність  фізичної особи - Гончар Р.П. \nвід 11.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00422-14)","2012/2014"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[445,"Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі Performance Mouse MX, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,"68\n374","16.02.2012\n17.06.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D\n2M00FXD","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0040325-11 дійсний до 03.04.2012\nДекларація про відповідність  фізичної особи - Гончар Р.П. \nвід 11.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00421-14)","2012/2014"]
[450," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводовий маніпулятор типу миша) моделі M235, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,"68\n374","16.02.2012\n17.06.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D\n2M00FXD","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0052700-11 дійсний до 26.04.2012\nДекларація про відповідність  фізичної особи - Гончар Р.П. \nвід 11.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00421-14)","2012/2014"]
[469," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводова клавіатура) моделі К360, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,"68\n374","16.02.2012\n17.06.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D\n2M00FXD","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065923-11 дійсний до 24.05.2012\nДекларація про відповідність  фізичної особи - Гончар Р.П. \nвід 11.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00424-14)","2012/2014"]
[803," Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech моделі K270 виробництва \"Logitech  Europe SA\", Швейцарія",27,"215\n374","27.04.2012\n17.06.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D\n2M00FXD","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0044822-12 дійсний до 26.03.2013\nДекларація про відповідність  фізичної особи - Гончар Р.П. \nвід 11.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00424-14)","2012/2014"]
[1419,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL моделі P27F (P27F001), P28F (P28F001, P28F003, P28F005) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,"461\n374","23.07.2013\n17.06.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 04.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003388-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003389-13)\nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 05.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.1.001.006231-14-СДК,\nсертфікат \nUA 1.001.006230-14)"]
[1576,"Персональний комп'ютер (Portable Computer) т.м. DELL моделі P37G (маркетингова назва P37G004) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,"623\n374","24.09.2013\n17.06.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 27.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004233-13-СДК,\nUA 1.001.004232-13) \nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 10.04.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006104-14-СДК, \nсертифікат\nUA 1.001.006103-14)\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]