{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":93,"n_cols":12,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,0,76,11],[1,9,2,9],[73,0,73,9],[4,0,4,11],[10,0,10,11],[7,0,7,11],[74,0,74,11],[26,0,26,11],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[91,0,91,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[78,0,78,11],[83,0,83,11],[87,0,87,11],[86,0,86,11],[82,0,82,11],[84,0,84,11],[80,0,80,11],[88,0,88,11],[13,0,13,11],[92,0,92,11],[90,0,90,11],[75,0,75,11],[85,0,85,11],[77,0,77,11],[81,0,81,11],[79,0,79,11],[89,0,89,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 01.07.2014 № 422\nДоповнення до розділів 1, 4, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3773,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Magnum моделей MT-300 (Bastion MT 300) та MT-400 (Bastion MT 400) з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 виробництва \"ТОВ \"МСС Україна\", Україна",1,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \"ТОВ \"МСС УКРАЇНА\" від 11.06.2014 № MCC.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1240.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002017-14)",2014]
[3774,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  т.м. HARMAN моделі PPIS UMTS II  виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems Inc.\", Німеччина ",1,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n","Декларація про відповідність \"Harman Becker Automotive Systems Inc.\", Німеччина від 16.12.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0131-14)",2014]
["Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку"]
[101,"Радіостанція возивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТM5200 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",4,422,"2014-07-01","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 303 035, EN 300 392)","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості возивної радіостанції","413-420 МГц/\n423-430 МГц","18K0G7W\n","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  17.06.2014 № 375","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 19.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00553-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)",2014]
[102,"Радіостанція возивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТM5500 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",4,422,"2014-07-01","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 303 035, EN 300 392)","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості возивної радіостанції","413-420 МГц/\n423-430 МГц","18K0G7W\n","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  17.06.2014 № 375","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 19.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00553-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[953,"Радіоприймач торговельної марки AN Motors моделей AR-1-500 системи керування виконавчими механізмами виробництва \"Shanghai Baolu Technology Co., Ltd\", Китай",18,422,"2014-07-01","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","700KA1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Алютех-К\" від 11.06.2014 № 11\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1071.3.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002008-14)",2014]
[954,"Система дистанційного керування доступом до автомобіля торгівельної марки Magnum Elite моделей M-810 (Bastion MC-310), M-822 (Bastion MC-322), M-825 (Bastion MC-325), M-830 (Bastion MC-330), M-840 (Bastion MC-340), M-860 (Bastion MC-360) та M-880 (Bastion MC-380) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM 900/1800, в комплекті з пультом дистанційного керування (брелоком) виробництва \"ТОВ \"МСС УКРАЇНА\", Україна",18,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання та прийому-передачі даних","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n433,05-434,79 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n150KF1D\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 42-2\n\n\n","Декларація про відповідність \"ТОВ \"МСС УКРАЇНА\" від 11.06.2014 № MCC.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1240.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002018-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[828,"Автомагнітола торговельної марки KENWOOD моделей KDC-BT73DAB, KDC-BT48DAB, KDC-BT44U, KDC-BT34U, KMM-302BT, KMM-BT34, KMR-M308BTE, DDX630WBTM, DDX4025DAB, DDX4025BT, DDX4055BT, DDX155, DNN9250DAB, DNN6250DAB, DNR8025BT, DNX7250DAB, DNX5250BT, DNX4250DAB, DNX4250BT, DNX525DAB, DDX7025BT, DDX7055BT, DDX5025DAB, DDX5025BT, DDX5055BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"JVCKENWOOD Nederland B.V.\", Нідерланди",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"JVCKENWOOD Nederland B.V.\", Нідерланди від 04.06.2014 № JVCKENWOOD.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1290-СДК,\nсертифікат \n1О094.002004-14)",2014]
[829,"Адаптер автомобільний мультимедійний з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі Extension Module виробництва \"Harman/Becker Automotive\", США",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Harman/Becker Automotive Systems Inc.\", США від 09.05.2014\n(сертифікат \nUA1.155.0212429-13)\n",2014]
[830,"Адаптер автомобільний мультимедійний з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі CMC VP4 виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems\", США",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Harman/Becker Automotive Systems Inc.\", США від 09.05.2014\n(сертифікат\nUA1.155.0212483-13)\n\n",2014]
[831,"Приймач автомобільний мультимедійний з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі CMC VP4 940 виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems\", США",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Harman/Becker Automotive Systems Inc.\", США \nвід 09.05.2014\n(сертифікат\nUA1.155.0212428-13)\n",2014]
[832,"Адаптер автомобільний мультимедійний з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g та інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі HIGH MODULE виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems\", США",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність    \"Harman/Becker Automotive Systems Inc.\", США від 09.05.2014\n",2014]
[833,"Приймач автомобільний мультимедійний торговельної марки Harman моделей Boom!TM Box 4.3 і Boom!TM Box 6.5GT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems\", США",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Harman/Becker Automotive Systems Inc.\", США \nвід 30.04.2014\n(сертифікат\nUA1.155.0221888-13)\n",2014]
[834,"Адаптер автомобільний мультимедійний торговельної марки Harman моделі VP4 GT з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-приймачем виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems\", США",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Harman/Becker Automotive Systems Inc.\", США \nвід 30.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.089-14)\n",2014]
[835,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова т.м. Plantronics моделей BLACKWIRE C710; BLACKWIRE C710-M; BLACKWIRE C720; BLACKWIRE C720-M; CALISTO 620; CALISTO 620-M; VOYAGER LEGEND UC, B235VOYAGER LEGEND UC, B235-M; WG100/B, SAVI GO; WG101/B, SAVI GO; BACKBEAT GO; BACKBEAT GO Black Case; BACKBEAT GO 2 Black; BBT903+, BACKBEAT; BBT903+/R, BACKBEAT; M155; M165; M25; M55; ML20 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди від 30.05.2014",2014]
[836,"Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі SRS-X1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n5K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006574-14-СДК,\nUA 1.001.006573-14)",2014]
[837,"Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі SRS-X2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n5K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006568-14-СДК,\nUA 1.001.006567-14)",2014]
[838,"Системи акустичні (Sound bar) торговельної марки  LG моделей: NB3*4***, NB4*4*** (де перша * - цифра, особливості дизайну; друга * - цифра, модифікація; третя та четверта * - латинська буква або її відсутність, склад та додаткові можливості) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,  EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1, EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M50FXD","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 10.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0072-14)",2014]
[839,"Системи акустичні (Sound bar) торговельної марки  LG моделей: NB3*4*** (де перша * - цифра, особливості дизайну; друга * - цифра, модифікація; третя та четверта * - латинська буква або її відсутність, склад та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 , радіопристроєм короткого радіусу дії та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",23,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1,  EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, \nEN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n1M50FXD","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 10.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0073-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2639,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей 20214****, 6275****, 20215****, 6276**** (торгова назва Lenovo М490s****) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 21.05.2014 \n( звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03 від 25.04.2013,\nсертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00510-14)",2014]
[2640,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей 20351****, 80DY**** (торгова назва Lenovo G50-70****), моделей 20354****, 80E7**** (торгова назва Lenovo Z50-70****) (де * - в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 16.01.2014 \n( звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03 від 25.04.2013,\nсертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00040-14)",2014]
[2641,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T230 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 04.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0055-14)",2014]
[2642,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T231 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 04.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0054-14)",2014]
[2643,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей LH22UED****/**, LH32UED****/**, LH40UED****/**, LH46UED****/**, LH48UED****/**, LH55UED****/**, LH65UED****/**, LH75UED****/** (де з першої по четверту * - літери - особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 12.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0064-14)",2014]
[2644,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей LH22DMD****/**, LH32DMD****/**, LH40DMD****/**, LH46DMD****/**, LH48DMD****/**, LH55DMD****/**, LH65DMD****/**, LH75DMD****/** (де з першої по четверту * - літери - особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 12.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0065-14)",2014]
[2645,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей LH22DHD****/**, LH32DHD****/**, LH40DHD****/**, LH46DHD****/**, LH48DHD****/**, LH55DHD****/**, LH65DHD****/**, LH75DHD****/** (де з першої по четверту * - літери - особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 12.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0066-14)",2014]
[2646,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей LH22DBD****/**, LH32DBD****/**, LH40DBD****/**, LH46DBD****/**, LH48DBD****/**, LH55DBD****/**, LH65DBD****/**, LH75DBD****/** (де з першої по четверту * - літери - особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п`ята та шоста * - літери - код регіону) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 12.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0063-14)",2014]
[2647,"LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-80UQ10E з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГ\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Sharp Corporation\", Японія від 19.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005885-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.005884-14)",2014]
[2648,"Окуляри 3D (3D Glasses) торговельної марки SHARP моделі AN-3DG40 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Sharp Corporation\", Японія від 13.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005829-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.005828-14)",2014]
[2649,"LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-42LE761E, LC-42LE761EN з обладнанням радіодоступу виробництва \"Vestel Electronik Sanayi ve Ticaret A.S.\", Туреччина",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Vestel Electronik Sanayi ve Ticaret A.S.\", Туреччина від 20.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005900-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.005899-14)",2014]
[2650,"LCD телевізори т.м. Sharp моделей LC-50LE761E, LC-50LE761EN з обладнанням радіодоступу виробництва \"Vestel Electronik Sanayi ve Ticaret A.S.\", Туреччина",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Vestel Electronik Sanayi ve Ticaret A.S.\", Туреччина від 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005909-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.005908-14)",2014]
[2651,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T800 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 12.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0058-14)",2014]
[2652,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T705 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 12.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0071-14)",2014]
[2653,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі NX3000 з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11)  та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"  від 18.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0087-14)",2014]
[2654,"Система розважальна комп'ютерна т.м. SONY моделей CECH-4308A, CEHC-4308B, CEHC-4308C, DECH-4300AA з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g), інтерфейс передачі даних Bluetooth та контролером CECHZC2*# (де \"*\"= A-Z, 0-9, або пробіл, \"#\"= A-Z, або пробіл) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006606-14-СДК,\nUA 1.001.006605-14)",2014]
[2655,"Аудіосистема домашня т.м. SONY моделі CMT-SBT40D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID, у складі: DVD ресивер HCD-SBT40D, система динаміків SS-SBT40D та пульт дистанційного керування RM-AMU214 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006604-14-СДК,\nUA 1.001.006603-14)",2014]
[2656,"Система розважальна комп'ютерна та обладнання тестове т.м. SONY моделей CUH-1108A, DUH-T1100AA з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), інтерфейс передачі даних Bluetooth та контролером CUH-ZCT1x (де x= A-Z) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 17.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006608-14-СДК,\nUA 1.001.006607-14)",2014]
[2657,"Фотоапарат цифровий т.м. SONY моделі DSC-RX100M3 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006305-14-СДК,\nUA 1.001.006304-14)",2014]
[2658,"Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделі HDR-AS20 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006276-14-СДК,\nUA 1.001.006275-14)",2014]
[2659,"Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом т.м. SONY моделі ILCE-7S виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 22.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006415-14-СДК,\nUA 1.001.006414-14)",2014]
[2660,"Телевізор т.м. SONY моделі \nKD-49X8505B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 06.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006539-14-СДК,\nUA 1.001.006538-14)",2014]
[2661,"Телевізор т.м. SONY моделі \nKD-55X8505B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006458-14-СДК,\nUA 1.001.006457-14)",2014]
[2662,"Телевізор т.м. SONY моделей \nKD-49X8505B, KD-55X8505B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 06.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006537-14-СДК,\nUA 1.001.006536-14)",2014]
[2663,"Телевізор т.м. SONY моделі\n KD-65X8505B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006460-14-СДК,\nUA 1.001.006459-14)",2014]
[2664,"Телевізор т.м. SONY моделі \nKD-70X8505B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006462-14-СДК,\nUA 1.001.006461-14)",2014]
[2665,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-79X9005B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006278-14-СДК,\nUA 1.001.006277-14)",2014]
[2666,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-85X9505B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006464-14-СДК,\nUA 1.001.006463-14)",2014]
[2667,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-48W605B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006280-14-СДК,\nUA 1.001.006279-14)",2014]
[2668,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W955B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006282-14-СДК,\nUA 1.001.006281-14)",2014]
[2669,"Аудіосистема домашня т.м. SONY моделі MHC-ECL99BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID, у складі: DVD ресивер HCD-ECL99BT, система динаміків SS-EC719iP, сабвуфер SS-WG919iP, пульт дистанційного керування RM-AMU211 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006564-14-СДК,\nUA 1.001.006563-14)",2014]
[2670,"Система аудіо-відео мультимедійна (AV Center) т.м. SONY моделі XAV-68BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006562-14-СДК,\nUA 1.001.006561-14)",2014]
[2671,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20191****, 4941**** (торгова назва IdeaPad U510****) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та  інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур ",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 10.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00016-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03 від 25.04.2013)",2014]
[2672,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки Lenovo моделей 20359******, 80DV****** (торгова назва Lenovo Miix 2 10******) з док станцією торговельної марки Lenovo моделей K610, 20337******, 80DE****** (торгова назва Lenovo Miix 2 10 tablet******) (де * в назві моделі цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли  для маркетингових цілей) з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS з GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай ",27,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 13.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00026-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/03 від 25.04.2013)",2014]
[2673,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 2113****, 2114****, 2115****, 3515****, 4860****, 4863****, 4865****, 4866****, 4869****, 5100****, 10BS*******, 10BT*******, 10BU******* (торгова назва ThinkCentre M78 SFF) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 27.02.2014",2014]
[2674,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 1562****, 1565****, 1662****, 1663****, 1765****, 1766****, 2011****, 2110****, 2111****, 2112****, 10BN*******, 10BQ*******, 10BR******* (торгова назва ThinkCentre M78 Tower) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 27.02.2014",2014]
[2675,"Комп'ютери персональні (SMART All-in-One) торговельної марки AOC моделей A2272P*******, 215LM00047 (де * - цифри 0-9, літери a-z, A - Z, дефіс \"-\", слеш \"/\" або \"\\\", \"+\" або пробiл, що призначені для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Китай",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Китай від 21.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00511-14)",2014]
[2676,"Телевізори рідкокристалічні торговельної марки \"TOSHIBA\" моделей 40L543***, 40L546***, 48L543***, 48L546*** (де перша * - цифра (0-9) - колір моделі, друга та третя * - літери (A-Z) або їх відсутність - комплектність) з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Vestel Elekrtonik Sanayi Ve Ticaret A.S.\", Туреччина",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"ТОВ ТОШИБА РУС\" від 10.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0076-14)",2014]
[2677,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K01A (ME70C) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі,  виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"АSUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 17.06.2014 \n№ ASUS.UKR.679-9/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.157-СДК, \nсертифікат\n1O094.002035-14)",2014]
[2678,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMT7(Z)(#)(I) (3G) (XX) (WI) (M) (YY) (NNN) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, де Z - позначення номеру моделі (від 0 до 9); # - позначення розміру матриці в дюймах  (від 0 до 9); I - позначення індексу моделі (від 0 до 9); 3G - позначення наявності радіомодулю 3G (може бути відсутнім); XX - позначення локалізації (RU, UA або бути відсутніми);\nWI - позначення наявності радіомодулю Wi-Fi (може бути відсутнім); M - позначення розміру внутрішьої пам'яті (B, C, D, E та інші, або можуть бути відсутніми); YY - позначки кольору корпусу (BK, WH, RF, BF та інші, або можуть бути відсутніми); NNN - позначення типу процесору (DUO, QUAD та інші, або можуть бути відсутніми); послідовність вказаних позначень може змінюватись виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 16.06.2014 № 13/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 660.40-СДК,\nсертифікат\n1О094.002033-14)",2014]
[2679,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMT3(Z)(#)(I) (3G) (XX) (WI) (M) (YY) (NNN) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, де Z - позначення номеру моделі (від 0 до 9); # - позначення розміру матриці в дюймах  (від 0 до 9); I - позначення індексу моделі (від 0 до 9); 3G - позначення наявності радіомодулю 3G (може бути відсутнім); XX - позначення локалізації (RU, UA або бути відсутніми);\nWI - позначення наявності радіомодулю Wi-Fi (може бути відсутнім); M - позначення розміру внутрішьої пам'яті (B, C, D, E та інші, або можуть бути відсутніми); YY - позначки кольору корпусу (BK, WH, RF, BF та інші, або можуть бути відсутніми); NNN - позначення типу процесору (DUO, QUAD та інші, або можуть бути відсутніми); послідовність вказаних позначень може змінюватись виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,422,"2014-07-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 16.06.2014 № 14/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 660.39-СДК,\nсертифікат\n1О094.002032-14)",2014]
[2680,"Пристрій відеозапису автомобільний торговельної марки Prestigio типу Multicam моделей PCDVRR(Z)(JJ)(ХХ)(W)(M) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з пристроєм корпусі, де  Z - позначення індексу модифікації (від 0 до 9); JJ - позначення індексу моделі (від 01 до 99); XX - позначення індексу серії процесору (один або два символи, або може бути відсутнім); W - позначення наявності радіомодулю Wi-Fi (може бути відсутнім); M - маркетингове позначення виробника (будь яка літера, або може бути відсутнім); послідовність вказаних позначень може змінюватись; виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 16.06.2014 № 15/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 660.38-СДК,\nсертифікат\n1О094.002031-14)",2014]
[2681,"Кінотеатри домашні 3D Blu-Ray торговельної марки LG моделей BH6*4*** (де перша * - цифра, особливості дизайну; друга * - цифра, модифікація; третя та четверта * - латинська буква або її відсутність, склад та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу інтерфейс передачі даних Bluetooth виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 16.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0083-14)",2014]
[2682,"Кінотеатри домашні 3D Blu-Ray торговельної марки LG моделей BH9*4*** (де перша * - цифра, особливості дизайну; друга * - цифра, модифікація; третя та четверта * - латинська буква або її відсутність, склад та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 16.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0082-14)",2014]
[2683,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки LG моделі LG-V700 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея  ",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 10.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0057-14)",2014]
[2684,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки LG моделі LG-V400 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея  ",27,422,"2014-07-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 10.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0056-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]