{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":88,"n_cols":12,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[77,0,77,11],[8,0,8,11],[71,0,71,11],[87,0,87,11],[82,0,82,11],[68,0,68,11],[10,0,10,11],[79,0,79,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                       від 01.07.2014 № 422 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3496,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Cinterion моделі BGS2T з радіомодулями моделей BG2-E, BG2-W, BGS2-E, BGS2-E8, BGS2-W виробництва \"Cinterion Wireless Modules GmbH\", Німеччина",1,"713\n422","05.11.2013\n01.07.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 14.10.2013 № 22 \n(сертифікат\nUA1.030.0126762-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 11.06.2014 № Euromobile.ukr.679-2/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1029.2.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.002015-14)","2013/2014"]
[3561,"Термінал системи стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки Cinterion моделі TC65T з радіомодулями моделей TC65i, TC65i-X виробництва \"Cinterion Wireless Modules GmbH\", Німеччина",1,"799\n422","10.12.2013\n01.07.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ\"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 18.11.2013 № 28\n(сертифікат \nUA1.030.0126756-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 11.06.2014 № Euromobile.ukr.679-1/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1029.2.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.002014-14)","2013/2014"]
[3562,"Термінал системи стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки Cinterion моделей MC52iT, MC55iT з радіомодулями моделей MC52i, MC51iR3-S, MC55i, MC55i-W виробництва \"Cinterion Wireless Modules GmbH\", Німеччина",1,"799\n422","10.12.2013\n01.07.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ\"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 18.11.2013 № 30\n(сертифікат \nUA1.030.0126750-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 11.06.2014 № Euromobile.ukr.679-3/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1029.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.002016-14)","2013/2014"]
["Розділ 2. Радіообладнання систем короткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[9,"Радіостанція короткохвильова поїзна моделі КПР-01 виробництва ТОВ \"Компанія \"Тяжкомплект\", Україна",2,"270\n422","15.05.2013\n01.07.2014","Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок","Для організації короткохвильового радіозв’язку на залізничному транспорті","2130 кГц\n2150 кГц","11K0F3E","Д04,\n УЗ У-КХ\nРв = 20 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Тяжкмашомплект\", Україна від 16.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1О094.001045-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Тяжкмашомплект\", Україна від 29.05.2013 № ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності № 1264-СДК,\nсертифікат\n1О094.001994-14)","2013/2014"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[467,"Радіостанція торговельних найменувань GP280, GP380, GP680 типу PW302H виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина), (стара назва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[468,"Радіостанція носивна торговельного найменування GP360 типу PW302F виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[469,"Радіостанція носивна торговельних найменувань  GP140, GP240, GP340, GP640 типу PW302C виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[470,"Радіостанція носивна торговельних найменувань  GP320, GP330 типу PW302B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина, (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[474,"Радіостанція возивна торговельних найменувань CM140, CM340 типу MM504BB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина), (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00476-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[475,"Радіостанція возивна торговельних найменувань CM140, CM340 типу MM504BA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00476-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[476,"Радіостанція   возивна торговельних найменувань CM160, CM360 типу MM504AB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00476-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[477,"Радіостанція возивна торговельних найменувань CM160, CM360 типу MM504AA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00476-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[482,"Радіостанція  возивна торговельних найменувань CM160, CM360 типу MM304AB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00476-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[483,"Радіостанція возивна торговельних найменувань CM140, CM340 типу MM304BB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00828-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00476-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[484,"Радіостанція носивна торговельного найменування CP040 типу PG302CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00827-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00475-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[485,"Радіостанція носивна торговельного найменування CP040 типу PG502CA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00827-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00475-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[486,"Радіостанція носивна торговельного найменування CP040 типу PG502CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00827-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00475-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[487,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP140, CP340 типу PP302CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки для т.н. СР140)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[488,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP180, CP380 типу PP302HB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія/Німеччина))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки для т.н. СР180)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[489,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP160, CP360 типу PP302FB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія/Німеччина))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки для т.н. СР160)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[490,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP140, CP340 типу PP502CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки для т.н. СР140)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[491,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP160, CP360 типу PP502FB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина), (стара назва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки для т.н. СР160)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[492,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP180, CP380 типу PP502HB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки т.н. СР180)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[493,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP140, CP340 типу PP502CA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки т.н. СР140)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[494,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP160, CP360 типу PP502FA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки т.н. СР160)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[495,"Радіостанція носивна торговельних найменувань CP180, CP380 типу PP502HA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (тільки т.н. СР180)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[498,"Радіостанція возивна торговельних найменувань GM140, GM340, GM640 типу MW504AA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00474-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[499,"Радіостанція  возивна торговельних найменувань GM160, GM360, GM660 типу MW504AC виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00474-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[500,"Радіостанція возивна торговельних найменувань GM380, GM1280 типу MW504AD виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00474-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[501,"Радіостанція возивна торговельного найменування Databox типу MW504AX виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00474-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[502,"Радіостанція носивна торговельного найменування GP280, GP380, GP680 типу PW502H виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[503,"Радіостанція носивна торговельного найменування GP360 типу PW502F виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[504,"Радіостанція носивна торговельних найменувань GP140, GP340, GP640 типу PW502C виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[505,"Радіостанція носивна торговельних найменувань GP320, GP330 типу PW502B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdn Bhd\" (Малайзія))",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00818-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00473-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[641,"Радіостанція носивна торговельного найменування GP340 типу PW102CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0036476-10, дата видачі: 29.04.2010, дійсний до: 28.04.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00817-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00472-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[651,"Радіостанція носивна торговельного найменування GP340 типу PW102CA виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","33,2-40 МГц\n41,3-42 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0047894-10, дата видачі: 31.05.2010, дійсний до: 30.05.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00817-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00472-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[710,"Радіостанції возивні типу MW304BC, типу MW304ВА, торговельних найменувань GM140, GM340,  GM640 типу MW304АА, торговельних найменувань GM160, GM360, GM660 типу MW304AС, торговельних найменувань GM380, GM1280 типу MW304AD, торговельного найменування Databox  типу MW304AX виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (на підприємстві в Малазії) (стара назва\"Motorola GmbH\" Німеччина, Малайзія)",3,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0G3W","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0026179-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00819-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00474-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[718,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB302F, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц  163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02,\nС12","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[719,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB302H, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц   163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02,\nС12","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[720,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB302C, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц  163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02,\nС12","UA1.025.0040764-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[721,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB502FA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц    \n440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02,\nС13, С14","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[722,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB502HA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц    \n440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02,\nС13, С14","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[723,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц    \n440-442,125 МГц     442,525-447 МГц","11К0F3E","Д02,\nС13, С14","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[724,"Радіостанція носима торговельного найменування P165 типу PB502FB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02,\nС14, С15","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[725,"Радіостанція носима торговельного найменування P185 типу PB502HB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02,\nС14, С15","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[726,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"215\n83\n422","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02,\nС14, С15","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[752,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T80 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83\n422","06.12.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00481-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[753,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T60 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83\n422","06.12.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00481-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[754,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T50 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83\n422","06.12.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00481-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[755,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T40 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83\n422","06.12.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00481-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[756,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T80Ext виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,"636\n83\n422","06.12.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 17.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00481-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[821,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-700**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,"610\n422","17.09.2013\n01.07.2014","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127281-13;\nUA1.030.0127286-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 11.06.2014 \n№ ЮДЦ.UKR.679-7/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.54-СДК,\nсертифікат\n1О094.002025-14,\n1О094.002026-14)\n","2013/2014"]
[822,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-710**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,"610\n422","17.09.2013\n01.07.2014","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127298-13;\nUA1.030.0127303-13;\nUA1.030.0127306-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 11.06.2014 \n№ ЮДЦ.UKR.679-6/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.53-СДК,\nсертифікат\n1О094.002022-14,\n1О094.002023-14,\n1О094.002024-14)",2013]
[823,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-800**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,"610\n422","17.09.2013\n01.07.2014","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку/\nцифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127281-13;\nUA1.030.0127286-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 11.06.2014 \n№ ЮДЦ.UKR.679-7/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.54-СДК,\nсертифікат\n1О094.002025-14,\n1О094.002026-14)","2013/2014"]
[824,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-810**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,"610\n422","17.09.2013\n01.07.2014","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127298-13;\nUA1.030.0127303-13;\nUA1.030.0127306-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 11.06.2014 \n№ ЮДЦ.UKR.679-6/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.53-СДК,\nсертифікат\n1О094.002022-14,\n1О094.002023-14,\n1О094.002024-14)","2013/2014"]
[861,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-D0-45  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"209\n422","08.04.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00484-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)\n",2014]
[862,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-D0-25  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"209\n422","08.04.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00484-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)",2014]
[863,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-G6-40 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"209\n422","08.04.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n\n423-430/413-420 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 12 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00484-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)",2014]
[864,"Повторювач торговельної марки Vertex моделі EVX-R70-G6-25 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"209\n422","08.04.2014\n01.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n\n423-430/413-420 МГц\n\n---\n423-430/413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з поз. 13 додатка до рішення НКРЗІ від  14.01.2014 № 6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 21.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00304-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00484-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)",2014]
[876,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТP6750 типу PT952ACE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"291\n422","13.05.2014\n01.07.2014","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 392)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 328)\n","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості носивної радіостанції\n---\nПідключення аксесуарів до радіостанції\n","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","18K0G7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  01.04.2014 № 194","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 02.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/13,\nсертифікат\nUA.086.00357-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00485-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)",2014]
[877,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТP6550 типу PT952AC виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,"291\n422","13.05.2014\n01.07.2014","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 392)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 328)\n","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості носивної радіостанції\n---\nПідключення аксесуарів до радіостанції\n","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","18K0G7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  01.04.2014 № 194","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 02.04.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/13,\nсертифікат\nUA.086.00357-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00485-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)\n",2014]
["Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку"]
[18,"Станція базова системи цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA торговельної марки Motorola моделі MTS1 виробництва  \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: Motorola GmbH, Німеччина)",4,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02, \nС13","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00833-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00478-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[93,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку ТЕТRА моделі TCR1000 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина)",4,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц/\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02, \nС13","UA1.025.0050779-09, дата видачі: 31.07.2009, дійсний до: 30.07.2012\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00832-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00477-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[51,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі XTB446 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,"446\n83\n422","06.09.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0105901-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00080-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00483-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[52,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі CLP446 (CLP0086BHLAA) виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,"446\n83\n422","06.09.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0105902-12 дійсний до 31.12.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 27.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00079-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00482-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2012/2014"]
[55,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі CLP446 (CLP0086BBLAA), виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,"635\n422","01.10.2013\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IIEEE 802.15.1)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","446-446,1 МГц\n\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 6-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00495-13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00486-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2013/2014"]
[56,"Радіостанція носивна торговельної марки Motorola моделі XT225 (XTRO166BHLAA), виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,"635\n422","01.10.2013\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)\n---\nРадіопереговорні пристрої\n(EN 300 220-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку\n\n\n---\nПрийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","446-446,1 МГц\n\n\n\n\n---\n433,05-434,79 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n---\n16K0F3E","Б01\nРІ 6-1\nРІ 46","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00534-13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00487-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)","2013/2014"]
[57,"Радіостанція носивна торговельного найменування CP140 типу PP502CB виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",6,"173\n422","25.03.2014\n01.07.2014","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  11.02.2014 № 84","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00816-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00471-14,\nзвіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/15 від 07.05.2014)",2014]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[741,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей Gigaset A420, Gigaset A420 Duo, Gigaset A420 Trio, Gigaset A420A та додаткова трубка Gigaset A420H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,"684\n422","22.10.2013\n01.07.2014","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 06.06.2013\nДекларація про відповідність \nGigaset Communications GmbH\", Німеччина\nвід 27.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0053-14)\n","2013/2014"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[81,"Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р32С виробництва ТОВ \"СБІ\" (м. Вінниця, Україна)",18,"68\n83\n422","16.02.2012\n11.02.2014\n01.07.2014","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється у системі тривожних сповіщень МОСТ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F1D","Д04, ОВ3,\nС12","Декларація про відповідність  ТОВ \"СБІ\" від 18.12.2013\n№ 01-7/381\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 374.6-СДК,\n№ 1О094.001676-13)\nДекларація про відповідність  ТОВ \"СБІ\" від 16.06.2014\n№ 01-7/125\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 374.7-СДК,\n№ 1О094.002021-14)","2012/2014"]
[890,"Радіоприймачі т.м. AN Motors моделей AR-1, AR-2 системи керування виконавчими механізмами, виробництва \"Shangai Baolu Technology Co., Ltd\", Китай",18,"668\n422","15.10.2013\n01.07.2014","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","700KA1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність № 1 ТОВ \"Алютех-К\" від 12.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001199-13,\n№ 1071.1дп-СДК)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Алютех-К\" від 11.06.2014 № 11\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1071.3.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002008-14)","2013/2014"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[570,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC, HP ENVY h8 PC, HP ENVY 700 Desktop PC, 700-xxxyy), TPC-F034-MT, TPC-F035-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE h9 Phoenix PC, h9-xxxxyyy, HP ENVY Phoenix h9 PC, HP ENVY Phoenix 800 Desktop PC, 800-xxxyy), HP ENVY Phoenix 810 Desktop PC, 810-xxxyy (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,"68\n370\n713\n173\n422","16.02.2012\n18.06.2013\n05.11.2013\n25.03.2014\n01.07.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ-24-1-2\nРІ-24-1-3\nРІ-24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0202794-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 31.10.2012\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 29.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00667-13 \nвід 31.05.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00116-13)\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 26.06.2013\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 07.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00099-14)\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 19.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00504-14)","2012/2013/2014"]
[1331,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F053-MT, TPC-F054-MT (маркетингова назва HP Pavilion 500 Desktop PC/500-xxxyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"370\n173\n422","18.06.2013\n25.03.2014\n01.07.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 12.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00668-13 від 31.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00115-13)\nДекларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 28.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00078-14)\nДекларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 19.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00505-14)","2013/2014"]
[1332,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F052-MT, TPC-F051-MT, TPC-F055-MT (маркетингова назва HP Pavilion 110 Desktop PC, 110-xxxyy, Compaq 100 Desktop PC, 100-xxxyy, HP Pavilion 500 Desktop PC, 500-xxxyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"370\n173\n422","18.06.2013\n25.03.2014\n01.07.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 29.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00664-13 від 30.05.2013\nДекларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 07.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00098-14)\nДекларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 19.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00503-14)","2013/2014"]
[2459,"Аудіо-відео ресивер багатоканальний т.м. SONY моделей STR-DN850 та STR-DN1050 з обладанням радіодоступу (картка IEEE 802.11b/g), інтерфейс  передачі даних Bluetooth та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,"266\n422","29.04.2014\n01.07.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів (IEEE 802.11b/g IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 25.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005916-14-СДК\nUA 1.001.005765-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005914-14\nUA 1.001.005915-14\nUA 1.001.005764-14)",2014]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]