{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":49,"n_cols":12,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,7,2,7],[37,0,37,11],[48,0,48,11],[42,0,42,11],[6,0,6,11],[4,0,4,11],[44,0,44,11],[39,0,39,11],[35,0,35,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                   від 15.07.2014 № 461 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 2. Радіообладнання систем короткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[8,"Радіостанція возивна торговельної марки Kenwood моделі TK-90M виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",2,"482\n5\n461","27.09.2012\n14.01.2014\n15.08.2014","Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок","Для організації передачі та прийому аналогової, цифрової, телеграфної інформації","2045-2100 кГц;\n22535 кГц; 22672 кГц;\n22785 кГц;\n3800-3900 кГц\n6765-7000 кГц\n7400-7450 кГц\n6765-7000 кГц\n7400-7450 кГц\n--\n2130 кГц; 2150 кГц;\n5890 кГц;  5895 кГц;\n6800 кГц;  6805 кГц;\n6830 кГц;  7700 кГц;\n9155 кГц\n---\n3915 кГц; 6655 кГц;\n6665 кГц; 4405 кГц; 4430 кГц; 3995 кГц; 4020 кГц; \n22885 кГц; 22925 кГц;\n2385 кГц; 2586 кГц;\n3185 кГц;  3215 кГц;\n3735 кГц;  4565 кГц; 4580 кГц; \n10275 кГц; 10500 кГц\n---\n3155-3220 кГц;\n23025 кГц; \n26375 кГц\n26425 кГц","3K00J3E\n3K00J2B\n3K00A1A\n6K00A3E\n3K00F1B\n\n\n\n---\n3K00J3E\n6K00A3E\n\n\n\n---\n3K00J2B\n3K00A1A\n3K00F1B\n\n\n\n\n\n\n\n---\n3K00J3E\n3K00J2B\n3K00A1A\n6K00A3E\n3K00F1B","Д04\nРв=100 Вт","UA1.030.0155497-12 дійсний до 16.09.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 9-2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001231-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-10/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n№675.58-СДК, \n№ 1О094.002055-14)","2012/2014"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[557,"Радіостанція возима моделі TK-7302HM виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n5\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n14.01.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 10-2013 (сертифікати \n UA1.030.0151373-13;\n UA1.030.0151374-13;\n UA1.030.0151394-13;\n UA1.030.0151399-13;\nUA1.030.0151400-13;)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-9/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.57-СДК, сертифікат 1О094.002054-14)."]
[558,"Радіостанція возима моделі TK-7302M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n5\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n14.01.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 10-2013 (сертифікати \nUA1.030.0151373-13;\nUA1.030.0151374-13;\nUA1.030.0151394-13;\nUA1.030.0151399-13;\nUA1.030.0151400-13;)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-9/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.57-СДК, сертифікат 1О094.002054-14).","2012/2014"]
[560,"Радіостанція возима моделі TK-7302E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n5\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n14.01.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 10-2013 (сертифікати \nUA1.030.0151373-13;\nUA1.030.0151374-13;\nUA1.030.0151394-13;\nUA1.030.0151399-13;\nUA1.030.0151400-13;)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-9/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.57-СДК, сертифікат 1О094.002054-14).","2012/2014"]
[562,"Радіостанція возима моделі TK-8302E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n5\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n14.01.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 10-2013 (сертифікати \nUA1.030.0151373-13;\nUA1.030.0151374-13;\nUA1.030.0151394-13;\nUA1.030.0151399-13;\nUA1.030.0151400-13;)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-9/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.57-СДК, сертифікат 1О094.002054-14).","2012/2014"]
[567,"Радіостанція возима т.м. KENWOOD моделі TK-8360M2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n745\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n19.11.2013\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 30.10.2013 \n№ 12-2013 \n(сертифікат UA1.030.0146563-13,\nUA1.030.0146568-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-8/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.55-СДК, сертифікат 1О094.002053-14).","2012/2013/2014"]
[568,"Радіостанція возима т.м. KENWOOD моделі TK-8360HM2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n745\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n19.11.2013\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 30.10.2013 \n№ 12-2013 \n(сертифікат UA1.030.0146563-13,\nUA1.030.0146568-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-8/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.55-СДК, сертифікат 1О094.002053-14).",2012]
[583,"Радіостанція возима моделі TK-7360E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n745\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n19.11.2013\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 30.10.2013 \n№ 12-2013 \n(сертифікат UA1.030.0146563-13,\nUA1.030.0146568-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-8/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.55-СДК, сертифікат 1О094.002053-14).","2012/2013/2014"]
[584,"Радіостанція возима моделі TK-8360E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n745\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n19.11.2013\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 30.10.2013 \n№ 12-2013 \n(сертифікат UA1.030.0146563-13,\nUA1.030.0146568-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-8/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.55-СДК, сертифікат 1О094.002053-14).","2012/2013/2014"]
[592,"Радіостанція возима моделі TK-8302M2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія) ",3,"68\n398\n5\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n14.01.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0067446-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 10-2013 (сертифікати \nUA1.030.0151373-13;\nUA1.030.0151374-13;\nUA1.030.0151394-13;\nUA1.030.0151399-13;\nUA1.030.0151400-13;)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-9/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.57-СДК, сертифікат 1О094.002054-14).","2012/2014"]
[593,"Радіостанція возима моделі TK-8302HK2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n5\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n14.01.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15"," UA1.030.0067446-11 дійсний до 25.05.2012\nUA1.030.0116448-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116449-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116450-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0116453-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114113-12 дійсний до 16.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 10-2013 (сертифікати \nUA1.030.0151373-13;\nUA1.030.0151374-13;\nUA1.030.0151394-13;\nUA1.030.0151399-13;\nUA1.030.0151400-13;)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-9/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.57-СДК, сертифікат 1О094.002054-14).","2012/2014"]
[608," Радіостанції возивні моделей Kenwood TK-7360М, Kenwood TK-7360HМ виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n398\n745\n461","16.02.2012\n09.08.2012\n19.11.2013\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.030.0103091-11 дійсний до 01.08.12 \nUA1.030.0103157-11 дійсний до 01.08.12\nUA1.030.0114064-12 дійсний до 15.07.2013\nUA1.030.0114066-12 дійсний до 15.07.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" \nвід 30.10.2013 № 12-2013 \n(сертифікат \nUA1.030.0146563-13,\nUA1.030.0146568-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 01.07.2014 №ЮДЦ.UKR.679-8/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності №675.55-СДК, сертифікат 1О094.002053-14).","2012/2013/2014"]
[644,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-351-D0-5, VX-354-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва:  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай)",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0007262-12, дата видачі: 19.01.2012, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00829-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00490-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[645,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-351-G6-5, VX-354-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва: \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай)",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0007262-12, дата видачі: 19.01.2012, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00829-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00490-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[652,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-821E-D0-5, VX-921E-D0-5  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва:  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0061742-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00492-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[653,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-821E-G6-5, VX-921E-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва:  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0061742-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00492-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[654,"Ретранслятори торговельної марки Vertex моделей VXR-9000EV, VXR-9000V виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина, Японія (стара назва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n173\n461","16.02.2012\n25.03.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0122617-10, дата видачі: 27.09.2010, дійсний до: 26.09.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00233-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00494-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[680,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-451-D0-5, VX-454-D0-5, VX-459-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина', Китай\n",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0202483-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00830-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00491-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[681,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-451-G6-5, VX-454-G6-5, VX-459-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина', Китай\n",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0202488-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00830-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00491-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[684,"Ретранслятори торговельної марки Vertex моделей VXR-9000EU, VXR-9000U виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" Німеччина, Японія (стара назва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)",3,"68\n173\n461","16.02.2012\n25.03.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0122618-10, дата видачі: 27.09.2010, дійсний до: 26.09.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 06.03.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00233-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00494-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[687,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-ED0B-5, VX-231-D0-5 виробництва  \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай\n",3,"68\n299\n83\n461","16.02.2012\n21.06.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.025.0095470-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012\nUA1.025.0081395-12 дійсний до 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00815-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00489-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[688,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-EG6B-5, VX-231-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай",3,"68\n299\n83\n461","16.02.2012\n21.06.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС13, С14, С15","UA1.025.0095475-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012\nUA1.025.0081395-12 дійсний до 02.12.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00815-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00489-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[693,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей  VX-2100E-G6-25 A (VX-2100-G6-25), VX-2200E-G6-25 A (VX-2200-G6-25) виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва: \"Motorola GmbH\" Німеччина, Китай)",3,"68\n651\n98\n461","16.02.2012\n08.10.2013\n18.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0009988-10, дата видачі: 15.02.2010, дійсний до: 14.02.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012 \nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00814-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ  № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00488-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)\n","2012/2013/2014"]
[698,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-2100Е-D0-25 C (VX-2100-D0-25), VX-2200Е-D0-25 C (VX-2200-D0-25) виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай (стара назва: \"Motorola GmbH\" Німеччина, Китай)",3,"68\n651\n98\n461","16.02.2012\n08.10.2013\n18.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0018603-10, дата видачі: 12.03.2010, дійсний до: 11.03.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.10.2012 \nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00814-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ  № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00488-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2013/2014"]
[702,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-924E-D0-5, VX-824E-D0-5 виробництва Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва: \"Motorola GmbH\" Німеччина, Японія)",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС12","UA1.025.0008411-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 27.01.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00492-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[703,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-924E-G6-5, VX-824E-G6-5 виробництва Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Японія (стара назва: \"Motorola GmbH\" Німеччина, Японія)",3,"68\n83\n461","16.02.2012\n11.02.2014\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3,\nС13, С14, С15","UA1.025.0008412-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 27.01.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 29.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00831-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/12)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00492-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2014"]
[812,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-EG6B-5, VX-231-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина, Китай",3,"270\n461","15.05.2013\n15.07.2014","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв = 2 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00437-13 \nвід 26.03.2013 \n(висновок органу з оцінки відповідності UA.086.00118-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00489-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2013/2014"]
[819,"Радіостанція носима возивна торговельної марки Kenwood моделі NX-720**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакування (можуть бути відсутні)) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,"610\n353\n461","17.09.2013\n11.06.2014\n15.07.2014","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 5 Вт\nРв = 10 Вт","Декларація про відповідність № 5-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675-СДК від 18.12.2012;\nсертифікат\n UA1.030.0102574-13 )\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.05.2014 \n№ ЮДЦ.UKR.679-4/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.51-СДК,\nсертифікат\n1О094.001987-14)","2013/2014"]
[820,"Радіостанція носима возивна  торговельної марки Kenwood моделі NX-820**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакування (можуть бути відсутні)) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,"610\n353\n461","17.09.2013\n11.06.2014\n15.07.2014","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 10 Вт","Декларація про відповідність № 5-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675-СДК від 18.12.2012;\nсертифікат\n UA1.030.0102574-13 )\nДекларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.05.2014 \n№ ЮДЦ.UKR.679-4/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.51-СДК,\nсертифікат\n1О094.001987-14)",2013]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[51,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VX-1700 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (стара назва: \"Motorola GmbH\"), Німеччина",5,"68\n799\n83","16.02.2012\n10.12.2013\n11.02.2014\n15.07.2014","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","ПХ/КХ радіоустановка з ЦВВ для організації радіотелефонного та телеграфного зв’язку","1621 кГц\n2156 кГц\n1635-1810 кГц\n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц\n2191 кГц\n2625 кГц\n2650 кГц\n4063–4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","2K80J3E\n2K80J2B\n5K80H3E\n500HA1A","Д02","UA1.025.0008413-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 27.01.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 09.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00061-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00493-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15)","2012/2013/2014"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[758,"Радіопристрій для дистанційного догляду за дитиною цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Switel моделей BCE25, BCE27, BCC37, BCC38, BCC41, BCC42, BCC50, BCC57, BCC58 виробництва \"Telgo AG\", Швейцарія",8,"113\n461","25.02.2014\n15.07.2014","Цифрова безпроводова телефонія \n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність \n\"Telgo AG\", Швейцарія від 01.04.2013\nДекларація про відповідність \n\"Telgo AG\", Швейцарія від 25.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.097-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1604," Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. Cisco моделі WAP121-E-K9-G5 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,"370\n461","26.07.2012\n15.07.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2"," UA1.030.0105919-12 дійсний до 01.07.2013\nДекларація про відповідність представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 14.01.2014 №30-У/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.39-СДК, \nсертифікат UA1.030.0142530-13).","2012/2014"]
[1605," Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. Cisco моделі WAP321-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,"370\n461","26.07.2012\n15.07.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2"," UA1.030.0105919-12 дійсний до 01.07.2013\nДекларація про відповідність представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 14.01.2014 №30-У/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.39-СДК, \nсертифікат UA1.030.0142530-13).","2012/2014"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[350,"Cтанція радіорелейна типу Horizon Quantum діапазону 11 ГГц виробництва \"DragonWave Inc.\", Канада",15,"68\n461","16.02.2012\n15.07.2014","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","10M0D7W\n20M0D7W\n30M0D7W\n40M0D7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02  \nРІ 27-4"," UA1.030.0071902-11 дійсний до 05.06.2012\n UA1.030.0101431-11 дійсний до 26.07.12\nДекларація про відповідність ТОВ \"УКРКОМ\" від 27.06.2014 \n№ UKRKOM.UKR.679-1/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 1304-СДК,\nсертифікат\n1О094.002050-14)",2012]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1847,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp моделі HSTNN-I11C-4 (HP EliteBook 840 G1 Notebook PC, HP ZBook 14 Mobile Workstation, HP EliteBook 740 G1 Notebook PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"713\n461","05.11.2013\n15.07.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 25.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.003998-13-СДК,\nUA 1.001.003997-13) \nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 12.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006566-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006565-14)  ","2013/2014"]
[1848,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp, мод. HSTNN-I11C-5 (HP EliteBook 850 G1 NoteBook PC, HP EliteBook 750 G1 NoteBook PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"713\n461","05.11.2013\n15.07.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 25.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004011-13-СДК,\nUA 1.001.004010-13)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 12.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006570-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006569-14)  \n","2013/2014"]
[2028,"Комп'ютер персональний (Thin Client) торговельної марки hp моделі TPC-I004-TC (маркетингова назва HP t620 Thin Client, HP MP4 Model 4200) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"799\n461","10.12.2013\n15.07.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 12.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004864-13-СДК,\nUA 1.001.004863-13) \nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006601-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006602-14) ","2013/2014"]
["Заступник директора Департаменту регулювання та ліцензування                                                                              В.Ф. Ждан        "]