{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":12,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,11],[63,0,63,9],[65,0,65,11],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[4,0,4,11],[36,0,36,11],[89,0,89,11],[69,0,69,11],[80,0,80,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[85,0,85,11],[79,0,79,11],[84,0,84,11],[83,0,83,11],[73,0,73,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[95,0,95,11],[68,0,68,11],[96,0,96,11],[91,0,91,11],[90,0,90,11],[93,0,93,11],[77,0,77,11],[88,0,88,11],[86,0,86,11],[87,0,87,11],[97,0,97,11],[92,0,92,11],[67,0,67,11],[71,0,71,11],[70,0,70,11],[75,0,75,11],[78,0,78,11],[74,0,74,11],[76,0,76,11],[72,0,72,11],[94,0,94,11],[17,0,17,11],[26,0,26,11],[21,0,21,11],[23,0,23,11],[66,0,66,11],[43,0,43,11],[39,0,39,11],[33,0,33,11],[64,0,64,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         09.09.2014 № 624   \nДоповнення до розділів 1, 3, 8, 9, 15, 18, 21, 23, 25, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3854,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Bravis моделі AIR*** з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де * - можливе літерне позначення кольору, виробництва \"OCTECH GROUP LIMITED\", Гонконг / Китай\n",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"OCTECH GROUP LIMITED\", Гонконг / Китай від 18.08.2014 № OCTECH.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1333-СДК, \nсертифікат \n1О094.002181-14) ",2014]
[3855,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі ULTRA*** з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де * - можливе літерне позначення кольору, виробництва \"HK Chuangxinqi Communication Co., Limited\", Гонконг / Китай",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"HK Chuangxinqi Communication Co., Limited\", Гонконг / Китай від 18.08.2014 № HK CHUANGXINQI.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1334-СДК,\n сертифікат \n1О094.002183-14) ",2014]
[3856,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделей FIRE***, TERRA***, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де * - можливе літерне позначення кольору, виробництва \"OCTECH GROUP LIMITED\", Гонконг / Китай",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"OCTECH GROUP LIMITED\",  Гонконг / Китай від 18.08.2014 № OCTECH.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1333.1-СДК,\n сертифікат \n1О094.002182-14) ",2014]
[3857,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Sony моделі D2403 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Sony Mobile Communications Inc\", Японія",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)  \n---      \nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого радіусу дії та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1М00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна”\"\nвід 15.08.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00668-14)",2014]
[3858,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Sony моделі D2212 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Sony Mobile Communications Inc\", Японія",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)  \n---      \nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n, радіопристроєм короткого радіусу дії та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1М00FXD\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" \nвід 15.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA.086.00666-14)",2014]
[3859,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Sony моделі D5803 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Sony Mobile Communications Inc\", Японія",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)  \n---      \nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого радіусу дії та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1М00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"\nвід 15.08.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності  UA.086.00669-14)",2014]
[3860,"Базова станція системи стільникового радіозвязку CDMA (cdma2000 1X, cdma2000 EV-DO) моделі Distribution Base Station 9926UA виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція, Китай",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800","Застосування у стільникових мережвх фіксованого рухомого звя'зку CDMA \n(з радіоінтерфейсом передачі даних 1х, EV-DO) у якості базової станції","869,07-887,97 МГц/\n824,07-842,97 МГц ","1M25G1W\n1M25D1W\n","Д05\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інтертелеком\" \nвід 15.08.2014 №INTERTELECOM.UKR.679-1/14\n(Звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 019-Звя/12, \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції № 504.23дп/14,\nсертифікат \n1О094.002176-14) ",2014]
[3861,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торгової марки Huawei моделі E3531s-1 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 22.08.2014 № 501/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00680-14)",2014]
[3862,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку  cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO з обладнанням радіодоступу торговельної марки Huawei моделі EC5321u-2 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку CDMA-800,\nяк кінцеве обладнання з модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n","869,07-887,97 МГц/\n824,07-842,97 МГц \n---\n2400-2483,5 МГц","1M25G1W\n1M25D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Д05\nPI 19-1\nPI 24-1-1\nPI 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 22.08.2014 № 500/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA.086.00679-14)",2014]
[3863,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної  марки \"TELEOFIS\" моделі WRX712-L4 виробництва \"ООО КБ \"Телеофис\", Росія",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"СІТЕКО\"\nвід 27.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.135-14)",2014]
[3864,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Asus серії ZenFone 6 моделей A600CG (T00G) та A601CG (Z002) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", Республіка Сінгапур від 28.08.2014 №ASUS.UKR.679-19/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.168-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002203-14) ",2014]
[3865,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A319 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.08.2014 №LENOVO.UKR.679-17/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1281.15-СДК, \nсертифікат \n1О094.002205-14) "]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[895,"Радіостанція возивна моделі МD655 U(1) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,624,"2014-09-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  22.07.2014 № 485","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 21.08.2014 \n№HYTERA.UKR.679-6/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 1206.8-СДК,\nсертифікат\n1О094.002191-14)",2014]
[896,"Радіостанція носивна моделі PD565 U(1) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,624,"2014-09-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 6 додатка до рішення НКРЗІ від  24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 21.08.2014 \n№HYTERA.UKR.679-7/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 1206.9-СДК,\nсертифікат\n1О094.002192-14)",2014]
[897,"Радіостанція носивна моделі PD665 Um виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,624,"2014-09-09","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 7 додатка до рішення НКРЗІ від  24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 21.08.2014 \n№HYTERA.UKR.679-8/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 1206.10-СДК,\nсертифікат\n1О094.002193-14)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[766,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделей KX-TGC310UC*,  KX-TGC312UC* та TGC320UC* (де * - будь-яка літера латинського алфавіту, символ або пробіл для позначення корпусу виробу) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія",8,624,"2014-09-09","Цифрова безпроводова телефонія \n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" \nвід 15.07.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.006776-14-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.006775-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2012,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки MediaTek моделі RT3290 (Combo Card) виробництва \"MediaTek Inc.\", Китай",9,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n РІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"MediaTek Inc.\", Китай \nвід 28.03.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00320-14)",2014]
[2013,"Обладнання радіодоступу  - точка доступу торговельної марки Huawei моделі HG531 V1 з функцією ADSL-модема, виробництва \"\"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",9,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n РІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 22.08.2014 № 499/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00681-14)",2014]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[567,"Цифрова радіорелейна станція типу OptiX RTN 310 діапазону 13 ГГц виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",15,624,"2014-09-09","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN \n302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","12,75-13,25 ГГц","3M50G7W\n3M50D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 12.08.2014 № 493/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00653-14)",2014]
[568,"Цифрова радіорелейна станція типу OptiX RTN 310 діапазону 15 ГГц виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",15,624,"2014-09-09","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN \n302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","14,4-14,5ГГц\n14,8-15,35 ГГц","3M50G7W\n3M50D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","РІ 27-10","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 12.08.2014 № 494/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00654-14)",2014]
[569,"Цифрова радіорелейна станція типу OptiX RTN 310 діапазону 18 ГГц виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",15,624,"2014-09-09","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN \n302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","17,7-19,7 ГГц","5M00G7W\n5M00D7W\n7M50G7W\n7M50D7W\n13M8G7W\n13M8D7W\n27M5G7W\n27M5D7W\n55M0G7W\n55M0D7W","РІ 27-6","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 12.08.2014 № 495/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00655-14)",2014]
[570,"Цифрова радіорелейна станція типу OptiX RTN 310 діапазону 23 ГГц виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",15,624,"2014-09-09","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN \n302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","22-22,6 ГГц/\n23-23,6 ГГц\n22,6-23 ГГц","3M50G7W\n3M50D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","PI 27-11","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 12.08.2014 № 496/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00656-14)",2014]
[571,"Цифрова радіорелейна станція типу OptiX RTN 310 діапазону 38 ГГц виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",15,624,"2014-09-09","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN \n302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","37-39,5 ГГц","3M50G7W\n3M50D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","PI 27-12","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 12.08.2014 № 497/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00657-14)",2014]
[572,"Цифрова радіорелейна станція типу OptiX RTN 380 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",15,624,"2014-09-09","Радіорелейний зв'язок \n(EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передачі ","74-76 ГГц\n84-86 ГГц","250MG7W\n250MD7W\n500MG7W\n500MD7W\n1G00G7W\n1G00D7W\n1G50G7W\n1G50D7W","Умови використання згідно з п. 1 рішення від від 03.06.2014 № 335; Умови використання згідно з п. 3 рішення від від 01.08.2014 № 507; ","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\"\nвід 12.08.2014 № 498/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00652-14)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[964,"Радіопристрій для дистанційного догляду за дитиною торговельної марки Switel моделей BСF805, BCF807 slim, BCF809, BCF810, BCF817, BCF820, BCF827, BCF850, BCF857, BCF860, BCF8502, BCF900, BCF910, BCF930, BCF990 PTZ виробництва \"Telgo AG\", Швейцарія",18,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступи \n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з \nвикористанням радіоінтерфейсу (EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \n\"Telgo AG\", Швейцарія від  від 24.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.096-14)",2014]
[965,"Прийомопередавач моделі 920287В системи дистанційного керування доступом до автомобіля виробництва \"Hirschmann Car Communication GmbH\", Німеччина",18,624,"2014-09-09","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність   \"Hirschmann Car Communication GmbH\", Німеччина, від 04.03.2014 №HiCC.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1006.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.001825-14)",2014]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[104,"Радіосистема мікрофонна серії Evolution Wireless моделі EW 300-2 IEM G3 у складі: передавач SR 300 IEM G3, приймач EK 300 IEM G3 — 2шт, виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",21,624,"2014-09-09","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357-2)\n---\nРадіомікрофони\n(EN 300 422-2)\n","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","200KF3E","Д03, Б01\nРІ 40-1\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія Індіго М'юзік\" від 19.08.2014 №INDIGO MUSIC.UKR.679-8/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 483.13-СДК,\nсертифікат\n1О094.002184-14)",2014]
[105,"Радіосистема мікрофонна серії Evolution Wireless, моделей:\nEW 100-935 G3 у складі: передавач SKM 100-935 G3, приймач EM 100 G3;\nEW 100-945 G3 у складі: передавач SKM 100-945 G3, приймач EM 100 G3;\nEW 312 G3 у складі: передавач SК 300 G3, приймач EM 300 G3;\nEW 322 G3 у складі: передавач SK 300 G3, приймач EM 300 G3;\nEW 352 G3 у складі: передавач SK 300 G3, приймач EM 300 G3;\nEW 572 G3 у складі: передавач SK 500 G3, приймач EM 500 G3, виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",21,624,"2014-09-09","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357-2)\n---\nРадіомікрофони\n(EN 300 422-2)\n","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03, Б01\nРІ 40-1\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія Індіго М'юзік” від 19.08.2014 №INDIGO MUSIC.UKR.679-8/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 483.13-СДК,\nсертифікат\n1О094.002184-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[866,"Гарнітура, торговельної марки “LG”, моделі HBS-900, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, Південна Корея\n",23,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW \n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 28.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0165-14)",2014]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[61,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції торговельної марки Continental моделі ARS4-A (Short range radar)  виробництва \"ADC Automotive Distance Control Systems GmbH\", Німеччина\n",25,624,"2014-09-09","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту ","76-77 ГГц","450MP0N","Б01\nРІ 49-1","Декларація про відповідність  \"ADC Automotive Distance Control Systems GmbH\", Німеччина від 30.07.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00621-14)\n",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2755,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки B.B.Paw моделі GX-I7088 (артикули BBPAW-blue, BBPAW-pink, BBPAW-blue-O) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Gardex Electronics Co. Ltd\", Китай",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"КІДДІСВІТ\" від 13.08.2014 № 316 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 1337-СДК,\nсертифікат\n1О094.002170-14)",2014]
[2756,"Пристрій введення даних (бездротова клавіатура) торговельної марки Prestigio типу PBKB моделей PBKB(YY)(XX) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",null,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 22.08.2014 №25/2014\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n 660.47-СДК,\nсертифікат\n1О094.002198-14)",2014]
[2757,"Телевізори рідкокристалічні торговельної марки THOMSON моделей: 55UZ8766, 49UZ8766 з обладнанням радіодоступу   (інтерфейс передачі даних Bluetooth), окулярами 3D моделі GX21AB (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCL Operations Polska Sp. z o.o.\", Польща\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГ\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nуповноваженої особи \"TCL\nOperations Polska Sp. z o.o.\"\nДевіцького Дениса\nВячеславовича від\n21.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0159-14)",2014]
[2758,"Телевізори рідкокристалічні торговельної марки THOMSON моделей: 55FZ5634, 48FZ5634W, 48FZ5634 з обладнанням радіодоступу  виробництва “TCL Operations Polska Sp. z o.o.”, Польща\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГ\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про\nвідповідність\nуповноваженої особи \"TCL\nOperations Polska Sp. z o.o.\"\nДевіцького Дениса\nВячеславовича від\n21.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0160-14)",2014]
[2759,"Телевізори з рідкокристалічним екраном, торгової марки “LG”, моделей: 55EC****-**, 65EC****-**, 77EC****-**, де перша * - цифра (0 - 9) серія, друга * - цифра (0 - 9) колір, третя * - латинська літера – додаткові можливості, четверта та п’ята ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Південна  Корея\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГ\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 15.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0158-14)",2014]
[2760,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торгової марки “Samsung” моделі EJ-CT700******, де з першої по четверту * - літери, особливості дизайну, колір моделі; з п’ятої по шосту * - літери, код регіону; з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 15.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0161-14)",2014]
[2761,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки “SAMSUNG” моделей:  LH40RMD****/**, LH48RMD****/**, де з першої по четверту * - літери – особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону, з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 13.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0156-14)",2014]
[2762,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo M50-70********, 20358********, 80HK********* (торгова назва Lenovo M50-70), Lenovo M50-80********, 20398********, 80HL******** (торгова назва Lenovo M50-80) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\" Китай\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n---\n\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ-24-1-2\nРІ-24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\", Китай від 29.07.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00618-14)\n",2014]
[2763,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Z70-80****, 20364****, 80FG***** (торгова назва Lenovo Z70-80), Lenovo G70-80****, 20365****, 80FF**** (торгова назва Lenovo G70-80), Lenovo G70-70****, 20459****, 80HW**** (торгова назва Lenovo G70-70) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\" Китай\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n---\n\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ-24-1-2\nРІ-24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\",  Китай від 29.07.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00619-14)\n",2014]
[2764,"Комп'ютер персональний торговельної марки Lenovo моделі F0AT******* (торгова назва Lenovo HORIZON 2s) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), пристрій введення даних (електронний гральний кубик) торговельної марки Lenovo моделі GA800 (торгова назва Lenovo E-dice), обладнання радіодоступу (USB-Dongle) торговельної марки Lenovo моделі GA800-D (торгова назва Lenovo E-dice dongle)  виробництва \"Lenovo (Beijing) Limited\", Китай\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1, \nEN 300 440-2),\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування               (EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2 та \n розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00F1D\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ-24-1-2\nРІ-24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\", Китай від 31.07.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03,\nсертифікат \nUA.086.00624-14)\n",2014]
[2765,"Телевізор т.м. SONY моделей KD-65S9005B з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробнтцтва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                 5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 15.08.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.006988-14-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.006986-14)",2014]
[2766,"Телевізор т.м. SONY моделей KD-75S9005B з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробнтцтва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                 5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 15.08.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.007000-14-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.006987-14)",2014]
[2767,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Flex 2 Pro-15********, 20406********, 80FL******** (торгова назва Lenovo Flex 2 Pro-15), Lenovo \nEdge 15********, 20442********, 80H1******** (торгова назва Lenovo Edge 15) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n---\n\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ-24-1-2\nРІ-24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\", Китай від 15.08.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03,\nсертифікат\nUA.086.00667-14)\n",2014]
[2768,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей моделей Lenovo G40-30****, 80FY****, 20417****, 80G9**** (торгова назва Lenovo G40-30) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z або пробіли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай\n",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n---\n\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ-24-1-2\nРІ-24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\", Китай від 25.08.2014 \n(звіт про перевірку та оцінку CУЯ № 024/03,\nсертифікат\nUA.086.00671-14)\n",2014]
[2769,"Cканер для зчитування штрих-кодів торговельної марки  Symbol моделі CS4070  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Symbol Technologies Inc\", США",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)      ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ''Symbol Technologies Inc'' США\nвід 08.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00650-14)",2014]
[2770,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки LG моделей LG-V490 з радіообладнанням систем стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, Південна Корея",27,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                       --                                             --                                         2400-2483,5 МГц                 5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W    200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1                      РІ 21-1                      РІ 22-1\nРІ 24-1-1                    РІ 24-1-2                    РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                    РІ 24-2-1                    РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                    РІ 24-2-4                    РІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 19.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0162-14)",2014]
[2771,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки SAMSUNG моделі EJ-BT230 з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",27,624,"2014-09-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 22.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0164-14)",2014]
[2772,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K019 (FE375CG, FE375CXG) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", Республіка Сінгапур від 29.07.2014 №ASUS.UKR.679-17/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 437.165-СДК, \nсертифікат \n1О094.002118-14)",2014]
[2773,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії Fonepad 8 моделі K016 (FE380CG) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,624,"2014-09-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", Республіка Сінгапур від 28.08.2014 №ASUS.UKR.679-20/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 437.169-СДК, сертифікат \n1О094.002204-14) ",2014]
["Примітки:"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122."]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-10. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц, 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 27-11. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 22-23,6 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 27-12. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 49-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 77 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\n"]
["Декларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                              М.С. Сокирко        "]