{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,11],[58,0,58,11],[62,0,62,11],[60,0,60,11],[59,0,59,11],[61,0,61,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[46,0,46,11],[47,0,47,11],[56,0,56,11],[48,0,48,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[54,0,54,11],[51,0,51,11],[55,0,55,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[13,0,13,11],[17,0,17,11],[21,0,21,11],[45,0,45,11],[31,0,31,11],[44,0,44,9],[25,0,25,11],[27,0,27,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 16.09.2014 № 644  \nДоповнення до розділів 1, 3, 7, 9, 18, 24, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3866,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки LG моделі LG-D335 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Південна Корея",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 02.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0173-14)",2014]
[3867,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки LG моделі LG-D690 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Південна Корея",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)   \n---\n  Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                   \n\n\n\n--                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W \n---     \n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3                             PI 45-1\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 02.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0166-14)",2014]
[3868,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Samsung моделі SM-G900FD з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1) \n---                                        Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                          РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 03.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0178-14)",2014]
[3869,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Sony моделі D2202 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Sony Mobile Communications Inc\", Японія",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)  \n---      \nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n, радіопристроєм короткого радіусу дії та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1М00FXD\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"\nвід 28.08.2014\n (Звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04,\nсертифікат \n  UA.086.00690-14)",2014]
[3870,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Sony моделі D6603 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Sony Mobile Communications Inc\", Японія",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)  \n---      \nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого радіусу дії та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1М00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"\nвід 20.08.2014 \n(Звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04,\nсертифікат \n UA.086.00674-14)",2014]
[3871,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Sony моделі D6633 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та радіопристроєм короткого радіусу дії виробництва \"Sony Mobile Communications Inc\", Японія",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)  \n---      \nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого радіусу дії та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n1М00FXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \n\"Соні Україна” \nвід 20.08.2014\n (Звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/04,\nсертифікат \nUA.086.00675-14)",2014]
[3872,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SM-G130E з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 05.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0180-14)",2014]
[3873,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки \"Queclink\" моделі GL300, GV500 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва \"Queclink Wireless Solutions Co., Ltd\", Китай",1,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Рейнбоу Текнолоджис\" \nвід 06.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.107-14)",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[898,"Радіостанція носивна моделі PD685 Um виробництва Hytera Communications Corporation Limited, Китай",3,644,"2014-09-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 8 додатка до рішення НКРЗІ від  24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 21.08.2014 №HYTERA.UKR.679-9/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 1206.11-СДК,\nсертифікат\n1О094.002194-14)",2014]
[899,"Повторювач моделі RD625 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,644,"2014-09-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  13.05.2014 № 292","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 05.09.2014 №HYTERA.UKR.679-11/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.17-СДК,\nсертифікат\n1О094.002218-14)",2014]
[900,"Радіостанція носивна моделі PD565 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,644,"2014-09-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 05.09.2014 №HYTERA.UKR.679-10/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.16-СДК,\nсертифікат\n1О094.002217-14)",2014]
["Розділ 7. Радіообладнання систем рухомого короткохвильового персонального радіозв’язку"]
[30,"Радіостанція возивна торговельної марки President моделі Jimmy II ASC виробництва \"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.\", Франція",null,644,"2014-09-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(ETSI EN 300 433-1)","Організація аналогового короткохвильового персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","4K00J3E\n5K40A3E\n9K00F3E","Б01\nРІ 2\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА\" від 02.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.194-14)",2014]
[31,"Радіостанція возивна торговельної марки President моделі Henry ASC Classic виробництва \"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.\", Франція",null,644,"2014-09-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(ETSI EN 300 433-1)","Організація аналогового короткохвильового персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","4K00J3E\n5K40A3E\n9K00F3E","Б01\nРІ 2\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА\" від 02.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.194-14)",2014]
[32,"Радіостанція возивна торговельної марки President моделі Grant II ASC виробництва \"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.\", Франція",null,644,"2014-09-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(ETSI EN 300 433-1)","Організація аналогового короткохвильового персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","4K00J3E\n5K40A3E\n9K00F3E","Б01\nРІ 2\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРЕЗИДЕНТ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА\" від 02.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.194-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2014,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Aruba моделей APINR155 та APINR15P виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", США, від 30.10.2013 №ARUBA.UKR.679-2/14\n(сертифікат \n1О094.001526-13)",2014]
[2015,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Aruba моделі APINH103 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", США, від 20.08.2014 №ARUBA.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n845.10-СДК,\nсертифікат \n1О094.002189-14)",2014]
[2016,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Aruba моделі APIN0103 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", США, від 17.04.2014 №ARUBA.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n845.8-СДК,\nсертифікат \n1О094.001921-14)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[966,"Радіопристрій торговельної марки Motorola моделі MBP41 для догляду за дитиною виробництва \"Binatone Electronics International LTD\", Гонконг",18,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступи \n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з \nвикористанням радіоінтерфейсу (EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","3M00FXW","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Доля і Ко.,ЛТД\" від 03.09.2014 №ДОЛЯ.UKR.679-7/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1327-СДК,\nсертифікат \n1О094.002213-14)",2014]
["Розділ 24. Радіообладнання короткого радіусу дії з індукційним принципом роботи"]
[4,"Безпроводовий зарядний пристрій, торгової марки Samsung моделі EP-PG900I***** (де перша та друга * - літери, що позначають колір виробу та комплектацію, з третьої по п’яту * - літери, що позначають код регіону), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна  Корея",24,644,"2104-09-16","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Безпроводове зарядження акумуляторів мобільних телефонів","9-148,5 кГц","5K00X0N\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 01.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0175-14)",2014]
[5,"Безпроводовий зарядний пристрій, торгової марки Samsung моделі EP-WG900I***** (де перша та друга * - літери, що позначають колір виробу та комплектацію, з третьої по п’яту * - літери, що позначають код регіону), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",24,644,"2104-09-16","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Безпроводове зарядження акумуляторів мобільних телефонів","9-148,5 кГц","5K00X0N\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 01.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0177-14)",2014]
[6,"Безпроводовий зарядний пристрій, торгової марки Samsung моделі EP-KG900P***** (де перша та друга * - літери, що позначають колір виробу та комплектацію, з третьої по п’яту * - літери, що позначають код регіону), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",24,644,"2104-09-16","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Безпроводове зарядження акумуляторів мобільних телефонів","9-148,5 кГц","5K00X0N\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 01.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0176-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2774,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K019 (FE375CG, FE375CXG) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", Республіка Сінгапур від 29.07.2014 №ASUS.UKR.679-17/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.165-СДК,\n сертифікат \n1О094.002118-14)",2014]
[2775,"Телевізори з рідкокристалічним екраном, торговельної марки Samsung моделей: UE85HU******UA (де з першої по четверту * - цифри – особливості комплектації; п’ята та шоста * - літери – особливості додаткових функцій, кольору виробу), з обладнанням радіодоступу iнтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГ\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 01.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0174-14)",2014]
[2776,"Моноблок системний (ПЕОМ) торговельної марки ASUS моделей \nAll-in-One PC ET***************, PT***************, \nASUS Pro A*************** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * (до п'ятнадцяті символів): перший символ - цифри (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9), другий символ - цифри (0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), наступні символи - цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \\), плюси (+), які позначають розмір екрану, тип відеоадаптера, тип материнської плати, колір та модифікацію моделі, виробництва \"ASUSTeK Computer Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю ",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n, \nEN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n2M00F1D\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність  Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", Республіка Сінгапур від 02.09.2014 №ASUS.UKR.679-22/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.170-СДК,\nсертифікат\n1О094.002209-14)",2014]
[2777,"Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки ASUS моделей \nEee Box PC EB************** та ASUS Pro E**************, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,\nде * (до чотирнадцяти символів): перший символ - цифри (1, 2, 4, 6, 8, 9), другий символ - цифри (0, 1, 2, 3, 5), наступні символи - цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \\), плюси (+), які позначають тип відеоадаптера, тип материнської плати, колір та модифікацію моделі, виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", Республіка Сінгапур від 02.09.2014 №ASUS.UKR.679-23/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.171-СДК,\n сертифікат \n1О094.002210-14) ",2014]
[2778,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K00R (ME572CL) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", Республіка Сінгапур від 01.09.2014 №ASUS.UKR.679-21/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.166-СДК, \nсертифікат \n1О094.002208-14)",2014]
[2779,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки PIPO моделі S1Pro з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n)  виробництва \"PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.\", Гонконг, Китай",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-ЕС\"  від 05.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA .TR.052.207-14)"]
[2780,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки PIPO моделей T4, T5, U9T, P1, P9, P8, W1 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.\", Гонконг, Китай",27,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-ЕС\"  від 05.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA .TR.052.205-14)",2014]
[2781,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки PIPO моделей T9, T1, M8HD, M7T з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.\", Гонконг, Китай",27,644,"2014-09-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-ЕС\"  від 05.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA .TR.052.204-14)",2014]
[2782,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки PIPO моделі P4 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PIPO TECHNOLOGY Co., LTD.\", Гонконг, Китай",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-ЕС\"  від 05.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA .TR.052.206-14)",2014]
[2783,"Плеєр музичний цифровий т.м. SONY моделей NWZ-WS613, NWZ-WS615 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC та пультом дистанційного керування торговельної марки SONY моделі RMT-NWS10B з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 02.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007091-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.007090-14)",2014]
[2784,"Медіа плеєр цифровий торговельної марки Sony моделей NWZ-A15, NWZ-A17  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 02.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007089-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.007088-14)",2014]
[2785,"Комплект пристроїв введення даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор типу \"миша\" торговельної марки Logitech моделі mk520 втробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,644,"2014-09-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n\n","Декларація про відповідність  Фізичної особи - Роман Петрович Гончар  від 28.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00640-14)\n",2014]
["Примітки:"]
["РІ 2. Узагальнені умови застосування радіостанцій CB (Citizens’ Band) для персонального радіозв’язку в діапазоні 27 МГц наведені у додатку 1 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"  \n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]