{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,52,11],[47,0,47,11],[51,0,51,11],[56,0,56,11],[54,0,54,11],[53,0,53,11],[55,0,55,11],[48,0,48,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[46,0,46,11],[43,0,43,11],[42,0,42,11],[4,0,4,11],[12,0,12,11],[41,0,41,11],[44,0,44,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[45,0,45,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[38,0,38,11],[24,0,24,11],[34,0,34,9],[20,0,20,11],[22,0,22,11],[36,0,36,11],[37,0,37,11],[16,0,16,11],[35,0,35,11],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[14,0,14,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 30.09.2014 № 673   \nДоповнення до розділів 1, 3, 8, 9, 23, 25, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3883,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-1037 моделі RM-1037 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія",1,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/GSM-900/1800, як кінцеве\nобладнання (з використанням\nрадіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 25.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00683-14)",2014]
[3884,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS З GSM-приймачем торговельної марки Nokia типу RM-1040 моделі RM-1040 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія",1,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 Мгц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 20.08.2014\n ( Звіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/14, \nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00584-14)",2014]
[3885,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки  Fly моделі OD2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                           \n","200KF7W    \n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                              РІ 24-3 ","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 17.09.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-13/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.18-CДК,\nсертифікат\n1О094.002236-14)\n",2014]
[3886,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки  Fly моделей DS116 та DS113 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n","200KF7W    \n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                              РІ 24-3 ","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 17.09.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-14/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.19-CДК,\nсертифікат\n1О094.002238-14)\n",2014]
[3887,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки  Fly моделі Ezzy 6 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n","200KF7W    \n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                              РІ 24-3 ","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 17.09.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-12/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.18.1-CДК,\nсертифікат\n1О094.002237-14)\n",2014]
[3888,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Asus серії ZenFone 5 моделей A500CG (T00F), A501CG (T00J) та серії ZenFone 6 моделей A600CG (T00G), A601CG (Z002), з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",1,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\" від 15.09.2014 №ARIANA.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1351-СДК,\nСертифікат \n1О094.002234-14) ",2014]
[3889,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Karbonn моделі KS908 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Karbonn Mobiles Co, Ltd.\", Китай",1,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ Ен-Ай-Ес\" \nвід 04.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.193-14) ",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[904,"Радіостанція носивна моделі PD665 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,673,"2014-09-30","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 16.09.2014 №HYTERA.UKR.679-15/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.21-СДК,\nсертифікат\n1О094.002239-14)",2014]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[768,"Станція базова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделі KX-NS0154CE з функцією IP телефонії виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd\", Японія",8,673,"2014-09-30","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893-2007)","Для організації абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 09.09.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007162-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.007161-14) ",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2018,"Абонентський безпроводовий термінал моделі SCPE 198D виробництва компанії \"Chongqing Xinwei Telecom Technology, Co.,Ltd.\", Китай",9,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, у якості абонентської станції","1785-1805 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  19.08.2014 № 576","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПРОСАТ\"\n від 29.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.212-14)",2014]
[2019,"Абонентський безпроводовий термінал моделі МТ 158А виробництва \"Chongqing Xinwei Telecom Technology Co, Ltd.\", Китай",9,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, у якості абонентської станції","1785-1805 МГц","1M00G7W\n1M00D7W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  15.07.2014 № 462","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПРОСАТ\"\n від 29.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.192-14)",2014]
[2020,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94352Z виробництва \"Broadcom Corporation\", США",9,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Broadcom Corporation\", США\n від 10.09.2014 №BROADCOM.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 789.15-СДК, сертифікат \n1О094.002229-14) ",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[869,"Гарнітура торговельної марки \"BEATS\", моделі \nPowerbeats™ 2 Wireless In-Ear Headphone, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"BEATS Electronics, LLC.\", США",23,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АКЦЕПТ-2006\" \nвід 19.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0184-14)",2014]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[62,"Система контролю доступа до автомобіля торговельної марки Continental моделі Continental I-Key System у складі з прийомопередавачами моделей BCM_CMF1_01 (Body Control Module), IK4CH (wireless car key-fob) та IK4PL (wireless car key-fob) виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",25,673,"2014-09-30","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(300 330-2)\n\n","Для передачі та прийому сигналів дистанційного керування доступом до автомобіля","433,82-434,020 МГц\n---\n119 – 130 кГц\n\n\n","100KF1D\n---\n10K0A1D\n\n\n","Б01 \nРІ 42-2\nРІ 45-1 ","Декларація про відповідність \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина від 15.07.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00608-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2829,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу «миша») торговельної марки SVEN моделей Comfort 3200 Wireless, Comfort 3400Wireless виробництва \"SVEN PTE. LTD\", Сінгапур",27,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M50G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"СВЕН Центр\"  від 04.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.198-14)",2014]
[2830,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу «миша») торговельної марки SVEN моделей RX-300 Wireless, RX-305 Wireless, RX-310 Wireless, RX-315 Wireless, RX-320 Wireless, RX-330 Wireless, RX-340 Wireless, RX-350 Wireless, RX-360 Art Wireless, RX-370 Wireless, RX-420 Wireless, RX-440 Wireless, RX-525 Silent Wireless, RX-610 Wireless  виробництва \"SVEN PTE. LTD\", Сінгапур",27,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M50G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"СВЕН Центр\"  від 04.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.199-14)",2014]
[2831,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech моделі Keyboard Folio (Y-R0040) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу\nза стандартом\nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","PI 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"Logitech Europe SA\" - Романа Петровича Гончара від 28.08.2014 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA.086.00644-14)",2014]
[2832,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки \"LG\" моделей: 40UB****-**, 42UB ****-**, з обладнанням радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі LGSBW41 (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth),   де: перша та друга ** - цифри (0 - 9) серія, третя * - цифри (0 - 9) колір, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Південна Корея\n",27,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГ\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 15.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0183-14)",2014]
[2833,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки \"LG\" моделей: 55UC97**-**, 65UC97**-**, з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу  моделі LGSBW41), де: перша * - цифри (0 - 9) позначення кольору, друга * - латинська літера – позначення додаткових можливостей, третя та четверта * - латинські літери або їх відсутність – позначення коду регіону, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Південна Корея\n",27,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГ\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 19.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0185-14)",2014]
[2834,"Комп'ютер персональний(планшетний) торговельної марки Karbonn моделі KARBONN 737 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Karbonn Mobiles Co., ltd\", Китай",27,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\"  від 11.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.196-14)"]
[2835,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo YOGA Tablet 2-830L, Lenovo YOGA Tablet 2-1050L, Lenovo YOGA Tablet 2-1051L з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай",27,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.09.2014 №LENOVO.UKR.679-20/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.17.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002250-14) ",2014]
[2836,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделі ZEUS з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Glory Union Technology Co., Limited\", Китай",27,673,"2014-09-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Glory Union Technology Co., Limited\", Китай, від 11.09.2014 \n№GLORY UNION.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1349-СДК, \nсертифікат \n1О094.002231-14) ",2014]
[2837,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo YOGA Tablet 2-830F, Lenovo YOGA Tablet 2-1050F, Lenovo YOGA Tablet 2 PRO-1380F, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай",27,673,"2014-09-30","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.09.2014 №LENOVO.UKR.679-21/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.17-СДК,\n сертифікат \n1О094.002249-14) ",2014]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]