{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[46,0,46,11],[47,0,47,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[27,0,27,11],[43,0,43,11],[24,0,24,11],[15,0,15,11],[49,0,49,11],[4,0,4,11],[48,0,48,11],[51,0,51,11],[45,0,45,11],[44,0,44,11],[17,0,17,11],[42,0,42,11],[30,0,30,11],[41,0,41,9],[59,0,59,11],[54,0,54,11],[63,0,63,11],[61,0,61,11],[60,0,60,11],[62,0,62,11],[55,0,55,11],[57,0,57,11],[56,0,56,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[50,0,50,11],[58,0,58,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 21.10.2014 № 713   \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3898,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Bravis моделі LEO з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Shenzhen Homecare Technology Co., Ltd.\", Китай",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Shenzhen Homecare Technology Co., Ltd.\", Китай, від 06.10.2014 \n№SHENZHEN HOMECARE.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1347-СДК, \nсертифікат \n1О094.002292-14)",2014]
[3899,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі VIVA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Shenzhen Homecare Technology Co., Ltd.\", Китай",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Shenzhen Homecare Technology Co., Ltd.\", Китай, від 06.10.2014 \n№SHENZHEN HOMECARE.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1347.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002291-14)",2014]
[3900,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Apple типу iPhone 6 Plus моделі A1524 з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробнитва \"Apple Distribution International\", Ірландія",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 03.10.2014 №28/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1294.4-СДК, \nсертифікат \n1О094.002289-14)",2014]
[3901,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Apple типу iPhone 6 моделі A1586 з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробнитва \"Apple Distribution International\", Ірландія",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 03.10.2014 №29/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1294.4.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002290-14)",2014]
[3902,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки \"Samsung\" моделі SM-N910H з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)      \n\n\n---                                   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 08.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0195-14)"]
[3903,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки \"Samsung\" моделі SM-A500H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)  \n\n\n\n---                                       Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                   2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ---                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 06.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0192-14)",2014]
[3904,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки LG моделі LG-D856 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"LG Electronics Inc.\",  Південна Корея",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n---                                         Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n                                                                      --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    \n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \n РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 03.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0190-14)",2014]
[3905,"Контролер збору та передачі даних лічильників моделей DKEG-48, DKEG-10 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 виробництва \"V.Bartkeviciaus imone \"Valsena\", Литва",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Електротехнічна компанія \"Екніс-Україна\"\n від 09.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR..052.238-14)",2014]
[3906,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Explay моделі Rio Play з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробнитва\"XPL Limited\", Китай",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Цифротех\" від 01.10.2014 \n№XPL.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1218.3.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002284-14)",2014]
[3907,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Meizu типу MX4 моделі M461 з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробнитва \"Meizu Technology Co., Ltd.\", Китай",1,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ “Ексім Тренд” від 08.10.2014 №EXIM TREND.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1204.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002294-14)",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[909,"Радіостанція носивна торговельної марки Simoco моделі SCP9150 виробництва \"Team Simoco Ltd.\", Велика Британія",3,713,"2014-10-21","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(TIA-102)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E 16K0F3E\n\n\n---\n8K10F1E 8K10F1D","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від 22.07.2014 № 485","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНТЕРІНКОМ\", Україна, від 07.10.2014 №INTERINCOM.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1336-СДК,\nсертифікат\n1О094.002295-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2027,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC87U, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  від 03.10.2014 №ASUS.UKR.679-33/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 437.181-СДК, \nсертифікат \n1О094.002293-14) ",2014]
[2028,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-N11P, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd., від 01.10.2014 №ASUS.UKR.679-32/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 437.180-СДК, \nсертифікат \n1О094.002283-14) ",2014]
[2029,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу моделі DWAP1200DMUF виробництва \"Dongwon T&I\" Corp.,\", Корея",9,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц   ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4 ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАН-ТЕЛЕКОМ\"\n від 06.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.235-14) ",2014]
[2030,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу моделі DWAP2200DUF виробництва \"Dongwon T&I\" Corp., Корея",9,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц   ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4 ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАН-ТЕЛЕКОМ\"\n від 06.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.234-14) ",2014]
[2031,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки 3М моделей XT-1 та G5, виробництва \"3M Company\", США",9,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n(IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"3М УКРАЇНА\" від 08.10.2014 №3M.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1344-СДК, \nсертифікат \n1О094.002296-14) "]
[2032,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco моделі WAP371-E-K9, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 23.09.2014 №46-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.66-СДК, сертифікат \n1О094.002264-14, 1О094.002265-14) "]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[985,"Радіоприймач моделі MQB BCM торговельної марки BOSCH системи дистанційного керування доступом до автомобіля виробництва \"ROBERT BOSCH GmbH\", Німеччина",18,713,"2014-10-21","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","700KA1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"ROBERT BOSCH GmbH\", Німеччина, від 16.09.2014 \n№ROBERT BOSCH.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1014.3-СДК,\nсертифікат \n1О094.002240-14)",2014]
[986,"Прийомопередавач моделі 920287A системи дистанційного керування доступом до автомобіля виробництва \"Hirschmann Car Communication GmbH\", Німеччина",18,713,"2014-10-21","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність   \"Hirschmann Car Communication GmbH\", Німеччина, від 30.09.2014 \n№HiCC.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1006.3-СДК,\nсертифікат \n1О094.002280-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[873,"Система акустична, торговельної марки \"SAMSUNG\" моделі НW-H7501/** (де перша та друга * -  літери - коди країни) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",23,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1, EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц                               --                                                                         --                                                              2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 08.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0193-14)",2014]
[874,"Навушники торговельної марки GEMIX моделей BH03, BH05, BH06 з обладнанням радіодоступу (в т.ч. інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"IMUST TECHNOLOGY LIMITED\", виробництва Китай",23,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ексім-Стандарт\" від 06.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.217-14)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2875,"Програматор промисловий у вигляді персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) торговельної марки SIEMENS типу SIMATIC Field PG M4 моделей Field PG M4 STANDARD, Field PG M4 PREMIUM, Field PG M4 PREMIUM PLUS, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"SIEMENS AG\", Німеччина",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100%-ою іноземною інвестицією \"Сіменс Україна\" від 06.10.2014 №499 DF PD\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1345-СДК,\n сертифікат \n1О094.002285-14) ",2014]
[2876,"Пристрій друкувальний (принтер) торговельної марки Canon моделі iP110 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon Inc.,\", Японія",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність \"КЕНОН Україна\"  від 01.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.233-14) ",2014]
[2877,"РК телевізори торгової марки Panasonic моделі TX-85XR940 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\" від 26.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00754-14) ",2014]
[2878,"РК телевізори торгової марки Panasonic моделі TX-65AXR900 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\" від 26.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00753-14) ",2014]
[2879,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки \"NEXTBOOK\" моделі Nextbook 7 inch Android Tablet (NEXT761TDW) з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen  Yifang  Digital  Technology  Co.,  Ltd.\", Китай",27,713,"2014-10-21","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                       --                                                              ","200KF7W    200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1                      РІ 21-1                      РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                      РІ 24-2-1                                        РІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"АКЦЕПТ-2006\"\nвід 10.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0194-14)",2014]
[2880,"Пристрій портативний радіонавігаційний т.м. HOLUX моделі RCV-3000 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ФОП Тренбач В.Ю.\n від 07.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR..052.237-14)",2014]
[2881,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" торговельної марки TRUST моделі 19829 виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","1M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\"  від 29.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  \nUA.TR.052.230-14)\n\n\n",2014]
[2882,"Відеокамера цифрова т.м. AEE моделей MD 10, S71  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Shenzhen AEE Technology Co., LTD\", Китай",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\n\n"," Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\"  від 06.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  \nUA.TR.052.218-14)\n\n\n",2014]
[2883,"Апарат телефонний IP торговельної марки Cisco моделі CP-8861-K9= з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Cisco Systems, Inc\", США",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В\" від 26.08.2014 №44-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 414.68-СДК,\n сертифікат \n1О094.002201-14) ",2014]
[2884,"Апарат телефонний IP торговельної марки Cisco моделі CP-8851-K9= з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Cisco Systems, Inc\", США",27,713,"2014-10-21","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В\" від 26.08.2014 №45-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 414.68.1-СДК,\n сертифікат \n1О094.002200-14) ",2014]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]