{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[106,0,106,11],[101,0,101,11],[105,0,105,11],[111,0,111,11],[109,0,109,11],[107,0,107,11],[110,0,110,11],[102,0,102,11],[104,0,104,11],[108,0,108,11],[103,0,103,11],[94,0,94,11],[99,0,99,11],[100,0,100,11],[97,0,97,11],[96,0,96,11],[98,0,98,11],[92,0,92,11],[13,0,13,11],[90,0,90,11],[91,0,91,11],[18,0,18,11],[89,0,89,11],[25,0,25,11],[50,0,50,11],[93,0,93,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[95,0,95,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[4,0,4,11],[88,0,88,9],[42,0,42,11],[46,0,46,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 14.10.2014 № 701    \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 18, 23, 25, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3890,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo X2-EU з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.09.2014 №LENOVO.UKR.679-22/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.18-СДК,\n сертифікат \n1О094.002269-14) ",2014]
[3891,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. acer моделі Z500 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Acer BSEC Incorporated\",  Британські Віргинські Острови",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови від 16.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007196-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.007195-14)",2014]
[3892,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Mi4 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Xiaomi Technology Co., LTD”, Китай",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ Ен-Ай-Ес\" \nвід 23.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.215-14) ",2014]
[3893,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G530H з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",Південна Корея",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 01.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0189-14)",2014]
[3894,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G313H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",Південна Корея",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 01.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0188-14)",2014]
[3895,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделі IQ4516 Octa з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 03.10.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-12/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.22-CДК,\nсертифікат\n1О094.002287-14)\n",2014]
[3896,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделей Fly IQ4504 Quad, Fly IQ4417 Quad, Fly IQ4514 Quad з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 03.10.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-13/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.23-CДК,\nсертифікат\n1О094.002288-14)\n",2014]
[3897,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 510 EEA (0PCV200) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань",1,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n), GPS-приймачем ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"HTC Corporation\", Тайвань від 11.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007182-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.007181-14  )",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[905,"Радіостанція носивна моделі PD355 Ua виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,701,"2014-10-14","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  09.09.2014 № 625","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 30.09.2014 №HYTERA.UKR.679-16/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.14.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002276-14)",2014]
[906,"Радіостанція носивна моделі PD355 Uc виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,701,"2014-10-14","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  09.09.2014 № 625","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 30.09.2014 №HYTERA.UKR.679-17/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.14-СДК,\nсертифікат\n1О094.002277-14)",2014]
[907,"Радіостанція носивна моделі PD365 Ua виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,701,"2014-10-14","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  09.09.2014 № 625","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 30.09.2014 №HYTERA.UKR.679-18/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.15.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002278-14)",2014]
[908,"Радіостанція носивна моделі PD365 Uc виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,701,"2014-10-14","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  09.09.2014 № 625","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 30.09.2014 №HYTERA.UKR.679-19/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.15-СДК,\nсертифікат\n1О094.002279-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2021,"Точка доступу з обладнання радіодоступу торговельної марки Aruba моделі APIN0214 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", США, \nвід 04.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.176-14)",2014]
[2022,"Точка доступу з обладнання радіодоступу торговельної марки Aruba моделі APIN0215 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", США, \nвід 04.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.177-14)",2014]
[2023,"Абонентський безпроводовий термінал моделі моделі Wi 128A виробництва компанії \"Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc.\", Китай",9,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, у якості абонентської станції","1785-1805 МГц","1M00G7W\n1M00D7W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  26.08.2014 № 594","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПРОСАТ\"\n від 23.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.224-14)",2014]
[2024,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Cisco моделі MR26-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 15.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00647-14)",2014]
[2025,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки безпроводового доступу моделі 7265NGW, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція",9,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n( IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція від 30.09.2014 №INTEL.UKR.679-20/14\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13 \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.21дп-ТР/14,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.002271-14)",2014]
[2026,"Обладнання радіодоступу  (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ASUS моделі PCE-N15 (PCI-E Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n РІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\",  від 30.09.2014 № ASUS.UKR.679-31/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.179-СДК,\n сертифікат \n1О094.002282-14) "]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[969,"Сповіщувач охоронний магнітно-контактний безпроводовий моделі ИО10210-2/1 \"Ладога МК-РК\" виробництва ЗАТ \"РІЄЛТА\", Росія",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для виявлення проникнень за периметр та формування сповіщення про тривогу","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"НВФ \"ВЕНБЕСТ-ЛТД\" від 24.06.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA2.TR.008.000023-14, сертифікат UA1.153.0243306-13)",2014]
[970,"Блоки розширення шлейфів сигналізації безпроводові моделей \"Ладога БРШС-РК-485\" виконання 1 та \"Ладога БРШС-РК-Р\" (версія ПЗ-2.7) виробництва ЗАТ \"РІЄЛТА\", Росія",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для виявлення проникнень за периметр та формування сповіщення про тривогу","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"НВФ \"ВЕНБЕСТ-ЛТД\" від 24.06.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA2.TR.008.000024-14, сертифікат UA1.153.0002117-14)",2014]
[971,"Сповіщувач охоронний розбиття скла безпроводовий моделі ИО32910-4 \"Стекло-3РК\" (версія ПЗ-3) виробництва ЗАТ \"РІЄЛТА\", Росія",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для виявлення проникнень за периметр та формування сповіщення про тривогу","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"НВФ \"ВЕНБЕСТ-ЛТД\" від 24.06.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA2.TR.008.000022-14, сертифікат UA1.153.0243307-14)",2014]
[972,"Сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні безпроводові моделей ИО40910-2/1 \"Фотон-12-РК\", ИО40910-8 \"Фотон-19РК\" та сповіщувач охоронний поверхневий оптико-електронний безпроводовий (завіса) моделі ИО30910-5 \"Фотон-Ш2-РК\" виробництва ЗАТ \"РІЄЛТА\", Росія",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для виявлення проникнень за периметр та формування сповіщення про тривогу","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"НВФ \"ВЕНБЕСТ-ЛТД\" від 24.06.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA2.TR.008.000025-14, сертифікат UA1.153.0243292-13)",2014]
[973,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки MOTOTECH моделі MT FOBG 03 (Transmitter Assy - Smart Key) виробництва \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","433,05-434,79 МГц","18K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея від 18.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00724-14)",2014]
[974,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки MOTOTECH моделі MT FOL 01 (Transmitter Assy - Folding Key) виробництва \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","433,05-434,79 МГц","18K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея від 18.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00722-14)",2014]
[975,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки MOTOTECH моделі MT FLIP 01 (Transmitter Assy - Folding Key) виробництва \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","433,05-434,79 МГц","18K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея від 18.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00718-14)",2014]
[976,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки MOTOTECH моделі MT FLIP 02 (Transmitter Assy - Smart Key) виробництва \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","433,05-434,79 МГц","18K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея від 18.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00720-14)",2014]
[977,"Радіомодуль системи керування доступом до автомобіля моделі 3350.33 виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",20,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц\n\n\n---\n21,845 кГц","48K0F1D\n\n\n---\n2K00A1D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Marquardt GmbH\", Німеччина від 25.06.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006663-14-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.006662-14)",2014]
[978,"Радіообладнання системи доступу до автомобіля торговельних марок RENAULT, DACIA, RSM моделі TWE1G003 (Straight Key FOB) виробництва \"Alps Electric Co., Ltd\", Японія",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","433,05-434,79 МГц","750KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \"Alps Electric Co., Ltd\", Японія від 11.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00712-14)",2014]
[979,"Контролер безпроводовий для світлодіодної стрічки торговельної марки JAZZway моделей RGB ZC-2000RC (арт. ZC-2000RC 12V), RGB ZC-3000RF (арт. RBG ZC-3000RF BL, RBG ZC-3000RF WH) виробництва \"Opaltech (HK) Ltd.\", Китай",18,701,"2014-10-14","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","433,05-434,79 МГц","33M0L1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \nТОВ \"Джаз Лайт\"\n від 15.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.202-14)",2014]
[980,"Контролер для світлодіодної стрічки торговельної марки JAZZ way моделі PRC 5000 Wi-Fi (арт. PRC 5000 Wi-Fi) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Opaltech (HK) Ltd.\", Китай",18,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Джаз Лайт\"\n від 15.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.201-14)",2014]
[981,"Контролер безпроводовий для світлодіодної стрічки торговельної марки JAZZ way моделі RGB PRC-4000RF (арт. RGB PRC-4000RF BL, RGB PRC-4000RF WH) виробництва \"Opaltech (HK) Ltd.\", Китай",18,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M20G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Джаз Лайт\"\n від 15.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.203-14)",2014]
[982,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки MOTOTECH моделей MT BCM 01, MT BCM 02, MT BCM 03 (Unit Assy - Body Control) виробництва \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея",18,701,"2014-10-14","Індуктивні радіозастосування\n(300 330-2)\n\n","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","9 – 148,5 кГц\n\n\n","10K0F1D\n\n\n","Б01 \nРІ 45-1 ","Декларація про відповідність \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея від 18.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00719-14)",2014]
[983,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки MOTOTECH моделей MT BCMDE 02 (Unit Assy - Body Control) виробництва \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея",18,701,"2014-10-14","Індуктивні радіозастосування\n(300 330-2)\n\n","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","9 – 148,5 кГц\n\n\n","10K0F1D\n\n\n","Б01 \nРІ 45-1 ","Декларація про відповідність \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея від 18.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00723-14)",2014]
[984,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки MOTOTECH моделі MT SKM 05, MT SKM 06 (Unit Assy - Smart Key) виробництва \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея",18,701,"2014-10-14","Індуктивні радіозастосування\n(300 330-2)\n\n","Для дистанційного керування доступом до автомобіля та керування запуском двигуна автомобіля","9 – 148,5 кГц\n\n\n","10K0F1D\n\n\n","Б01 \nРІ 45-1 ","Декларація про відповідність \"MOTOTECH Co., Ltd\", Корея від 18.09.14 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00721-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[870,"Гарнітура безпроводова торговельної марки Jaybird моделей JF4MBL, JF4SW, BBX1SW, BBX1MB виробництва \"JayBird LLC.\", США",23,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Айтек Україна\" \nвід 15.07.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.142-14)",2014]
[871,"Стерео гарнітура безпроводова т.м. CROWN моделі CMBH-9300, CMBH-9301, CMBH-9302, CMBH-9303, CMBH-9304, CMBH-9305, CMBH-9306, CMBH-9307 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"CROWN MICRO CHINA LIMITED\", Китай",23,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мега Дістрібюшен\" від 05.08.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.006916-14-СДК,\nсертфікат \nUA 1.001.006915-14)",2014]
[872,"Акустичні системи т.м. CROWN моделей CMBS-304, CMBS-305, CMBS-306, CMBS-307, CMBS-308, CMBS-309, CMBS-310, CMBS-311, CMBS-312, CMBS-313, CMBS-314, CMBS-315, CMBS-316 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"CROWN MICRO CHINA LIMITED\", Китай",23,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мега Дістрібюшен\" від 13.08.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.006971-14-СДК,\nсертфікат \nUA 1.001.006970-14)",2014]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[63,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі DNMWR008 виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія",25,701,"2014-10-14","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","450MP0N\n450MQXN","Б01\nРІ 49-1","Декларація про відповідність \"DENSO CORPORATION\", Японія від 25.07.2014 №DN004\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 719.7-СДК,\n сертифікат \n1О094.002106-14)",2014]
[64,"Радіообладнання автомобільної системи контролю дистанції (Motion Detector for RTTT application) торговельної марки BOSCH моделі MRR1Rear виробництва \"ROBERT BOSCH GmbH\", Німеччина",25,701,"2014-10-14","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","490MP0N","Б01\nРІ 49-1","Декларація про відповідність \"ROBERT BOSCH GmbH\", Німеччина від 01.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.006909-14-СДК,\n сертифікат\nUA 1.001.006908-14)",2014]
[65,"Радіообладнання автомобільної системи контролю дистанції (Motion Detector for RTTT application) торговельної марки BOSCH моделі MRRevo 14F виробництва \"ROBERT BOSCH GmbH\", Німеччина",25,701,"2014-10-14","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","490MP0N","Б01\nРІ 49-1","Декларація про відповідність \"ROBERT BOSCH GmbH\", Німеччина від 01.08.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.006907-14-СДК,\n сертифікат\nUA 1.001.006906-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2838,"Комп’ютери персональні (кишенькові) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G850X з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11, інтерфейс  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)    \n---                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4 \nPI 24-3\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0186-14)",2014]
[2839,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K012 (FE7010CG) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 19.09.2014 №ASUS.UKR.679-28/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 437.176-СДК,\n сертифікат \n1О094.002259-14) ",2014]
[2840,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K01A (ME70CX) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd. від 19.09.2014 №ASUS.UKR.679-29/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 437.177-СДК, \nсертифікат \n1О094.002260-14) ",2014]
[2841,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії Transformer Pad моделей K018 (TF0310CG) та K018/AD03 (TF0310CG), з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 19.09.2014 №ASUS.UKR.679-27/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 437.175-СДК,\n сертифікат \n1О094.002258-14) ",2014]
[2842,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ELENBERG моделі TAB708.2 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай, від 17.09.2014 №Elen708.2-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1082.2-СДК,\n сертифікат \n1О094.002241-14) ",2014]
[2843,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ELENBERG моделі TAB730 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd\", Китай, від 17.09.2014 №Elen730-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1082.2.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002242-14) ",2014]
[2844,"Годинник торговельної марки Casio моделі EQB-500 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Casio Computer Co., Ltd.\", Японія ",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність   \"Casio Computer  Co., Ltd.\", Японія  від 19.08.2014 №CASIO.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1093.2-СДК, \nсертифікат\n1О094.002185-14)",2014]
[2845,"Станція погодна портативна торговельної марки Prestigio з дистанційним керуванням типу Prestigio Smart Weather Station моделей PTH(XX)(BT)(YY) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де \nХХ - позначення індексу порядкового номеру моделі (від 00 до 10); \nBT - позначення типу радіоінтерфейсу (BT, або може бути відсутнім) \nYY - позначення локалізації пристрою (RU, UA, EU або інші, або може бути відсутнім); \nпослідовність позначень може змінюватись, виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth ","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 24.09.2014 №26/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.48-СДК, \nсертифікат\n1О094.002267-14)",2014]
[2846,"Лампа світлодіодна торговельної марки Prestigio зі змінними кольорами та дистанційним керуванням типу Prestigio Smart Color Light моделей P(Y)LED(X)(ZZZ)(BT)(YY) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де \nY - позначення кольорів випромінювання лампи (A, R, C, W або інші, або може бути відсутнім); Х - позначення індексу потужності (від 7 до 15); ZZZ - позначення індексу розміру цоколя (E27, E14, GU10, GU5.3 або інші, або може бути відсутнім); BT - позначення типу радіоінтерфейсу (BT, або може бути відсутнім); YY - позначення локалізації пристрою (RU, UA, EU або інші, або може бути відсутнім); послідовність позначень може змінюватись, виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth ","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 24.09.2014 №27/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.49-СДК, \nсертифікат\n1О094.002268-14)",2014]
[2847,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей F0AU******* (торгова назва Lenovo B5030) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту ( A - Z ) або пробіл для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo (Beijing) Limited\", Китай",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.09.2014 №LENOVO.UKR.679-23/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.19-СДК,\n сертифікат \n1О094.002270-14) ",2014]
[2848,"Пристрій введення даних торговельної марки Bravis (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей BM-721*, BM-725* (де * - позначення кольору моделі), виробництва \"Shenzhen Wintop Electronics Co., Ltd.\", Китай",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Shenzhen Wintop Electronics Co., Ltd.\", Китай від 24.09.2014 №SHENZHEN WINTOP.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1319.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002266-14) ",2014]
[2849,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I29C (маркетингові назви HP EliteBook 720 G2 Notebook PC, HP EliteBook 820 G2 Notebook PC)  з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 10.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.007170-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007169-14) ",2014]
[2850,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-W98C (маркетингова назва HP ProBook 440 G1xxxx, HP ProBook 440 G1xxxxxxxxxxxx, де \"x\" може бути від 0 до 9,  від a до z, від A до Z, \"-\" або пробіл) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 16.07.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006751-14-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.006750-14)",2014]
[2851,"Блоки системні (Desktop Computer) т.м. Dell моделі D07U (маркетингова назва D07U001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 31.07.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.006895-14-СДК,\nсертфікат \nUA 1.001.006890-14)",2014]
[2852,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки HEWLETT-PACKARD моделі TPN-W111 (маркетингові назви HP OMEN Notebook PC, HP OMEN, HP OMEN Notebook PC 15, HP OMEN Notebook PC 15-xxxxyy, де «х» може бути від 0 до 9 або пробіл, «у» може бути від A до Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 15.09.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007187-14-СДК, \nсертифікат  \nUA 1.001.007186-14)",2014]
[2853,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I28C (маркетингова назва HP EliteBook  Folio 1020 G1 Notebook PC; HP EliteBook 1020 G1 Special Edition Notebook PC)  з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва  \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n\n---\nIндукційні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\nта розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 11.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.007168-14-СДК,\nсертфікат \nUA 1.001.007167-14)",2014]
[2854,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) т/м Lenovo моделей: 10E8xxxxxxx, 10E9xxxxxxx, 10EAxxxxxxx, 10EBxxxxxxx  (де \"х\" -  будь-який алфавітно-цифровий символ  або пробіл для маркетингових цілей) (торгова назва ThinkCentre M83) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\",  Китай ",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007201-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.007200-14)",2014]
[2855,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo моделей: TP00068A, 20DM********, 20DN********, ThinkPad Yoga 14********, ThinkPad S3 Yoga 14********    (замість \" * \" можуть бути цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей)  з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\",  Китай ",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 17.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007208-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.007207-14)",2014]
[2856,"Комп'ютер персональний (AIO Computer) т/м Lenovo моделей: F0B1******* (замість \" * \"  може бути  будь-який алфавітно-цифровий символ  або пробіл для маркетингових цілей) (маркетингова назва  Lenovo C50-30) з  обладнанням радіодоступу  виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\",  Китай ",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007199-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.007198-14)",2014]
[2857,"Комп'ютер персональний (tablet computer) т.м. acer моделі P0JA***(де  \"*\" може бути 0-9; a-z; A-Z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови  від 07.07.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006709-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006708-14)",2014]
[2858,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I16C-4 (HP ProBook 645 G1; HP ProBook 645 G1 Notebook PC; HP ProBook 645; 645; HP mt41 Mobile Thin Client; HP mt41; mt41) з обладнанням радіодоступу, радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 21.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.007028-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007027-14) ",2014]
[2859,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I16C-5 (HP ProBook 655 G1; HP ProBook 655; 655; HP ProBook 655 G1 Notebook PC) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 26.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.007051-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007050-14) ",2014]
[2860,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделей P38F (P38F001), P51G (P51G001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 31.07.2014\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006881-14-CДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006880-14)",2014]
[2861,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделей P25S (P25S001), P48G (P48G001), P37F (P37F001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 31.07.2014\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006883-14-CДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006882-14)",2014]
[2862,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W93C (маркетингова назва HP ProBook 470 G1xxxx, HP ProBook 470 G1xxxxxxxxxxxx, де \"х\" цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, пробіл або дефіс) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 11.07.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006742-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006741-14)",2014]
[2863,"Комп'ютер персональний (Thin Client) торговельної марки hp моделей TPC-I005-TC (маркетингова назва HP t620 PLUS Thin Client) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 19.06.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006627-14-СДК, \nсертифікат \n UA 1.001.006614-14)",2014]
[2864,"Комп'ютер персональний (tablet) торговельної марки hp моделей HSTNN-I19C (маркетингова назва HP Pro х2 612 G1 Tablet) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 02.07.2014  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006684-14-СДК, \nсертифікат  \nUA 1.001.006683-14)",2014]
[2865,"Пристрій автомобільного діагностування з обладнання радіодоступу торговельної марки Bright Star Engineering моделі MPOD2-C (Wireless data Communication) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Bright Star Engineering, Inc.\", США",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 11.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00622-14)",2014]
[2866,"Пристрій введення даних (бездротовий ігровий маніпулятор) торговельної марки Logitech моделі F710 (G-R0001) у комплекті з USB адаптером моделі C-U0007 виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія\n",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5"," Декларація про відповідність  \nфізична особа - Гончар Р.П.  від 28.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  \nUA.086.00636-14)\n\n\n",2014]
[2867," Відеокамери цифрові 4K торговельної марки Panasonic моделі HC-X1000* з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) моделі Type VX, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID, виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n--                                                                                                                                    13,553-13,567 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n---                                      14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\"  від 17.09.2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007205-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007204-14)",2014]
[2868,"РК телевізори торгової марки Panasonic моделей TX-48AXR630, TX-55AXR630 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейc передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 15.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00714-14)",2014]
[2869,"Комп’ютери персональні (планшетні) торговельної марки PIXUS моделей: touch 7 3G, touch 7,85 3G, touch 8 3G, touch 9,7 3G, touch 10,1 3G з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнтцтва \"PIXUS HK CO LIMITED\", Китай",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Орфеус\" від 02.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0191-14)",2014]
[2870,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки HUAWEI  моделі S10-231u (торгова назва HUAWEI MediaPad 10 Link+) з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",27,701,"2014-10-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01                                             PI 20-1\nPI 21-1\nPI 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1 \nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\" \nвід 26.09.2014 № 503/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00755-14)\n",2014]
[2871,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделей AP-110, AP-719, AP-720 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Tiwell Assistant LLP\", Велика Британія",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕЛЬ-СІСТЕМ\" від 02.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.216-14)",2014]
[2872,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделі F0B4******* (торгова назва Lenovo C40-30), ( де* в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від А до Z або пробіли для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 17.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00716-14)\n",2014]
[2873,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделі F0B5******* (торгова назва Lenovo C40-05), ( де* в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від А до Z або пробіли для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 17.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00717-14)\n",2014]
[2874,"Маніпулятори (миша) безпроводові т.м. CROWN моделей CMXG-605, CMXG-610, CMXG-611, CMXG-612, CMXG-613, CMXG-614, CMXG-615, CMXG-615, CMXG-617, CMXG-618, CMXG-620, CMM-939W, CMM-940W, CMM-941W, CMM-942W, CMM-943W, CMM-944W, CMM-945W, CMM-946W виробництва \"CROWN MICRO CHINA LIMITED\", Китай",27,701,"2014-10-14","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Мега Дістрібюшен\" від 05.08.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.006918-14-СДК,\nсертфікат \nUA 1.001.006917-14)",2014]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 49-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 77 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]