{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,37,11],[41,0,41,11],[39,0,39,11],[38,0,38,11],[40,0,40,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[4,0,4,11],[31,0,31,11],[26,0,26,11],[25,0,25,11],[27,0,27,11],[11,0,11,11],[24,0,24,9],[36,0,36,11],[28,0,28,11],[32,0,32,11],[33,0,33,11],[30,0,30,11],[29,0,29,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 11.11.2014 № 747   \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3908,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки LG моделі LG-D722 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “LG Electronics Inc.”, Південна  Корея",null,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n---                                        Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                                                                                     \n                                                                      \n\n\n---                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W \n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     22M0G1W\n22M0D1W                      \n\n---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 23.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0200-14)",2014]
[3909,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки CAT моделі S50 smartphone з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Bullitt Mobile Ltd.” (Велика Британія)",null,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)     \n\n---                                    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                                                  \n                                                                                         \n                                                                                                             \n                                                                                         \n\n\n   ---                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W  40M0G1W 40M0D1W                      --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Акцепт-2006\" \nвід 22.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0201-14)",2014]
[3910,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки GIGABYTE  моделі GSmart Akta A4 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 14.10.2014 №30/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№590.11-СДК, \nсертифікат \n1О094.002310-14)",2014]
[3911,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки GIGABYTE  моделі GSmart Mika M3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 14.10.2014 № 31/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 590.11.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002309-14)",2014]
[3912,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки GIGABYTE  моделі GSmart Guru G1 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 24.10.2014 № 33/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 590.12-СДК, \nсертифікат \n1О094.002346-14)",2014]
[3913,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки GIGABYTE  моделі GSmart Roma R2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 27.10.2014 № 32/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 590.12.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002348-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2887,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової марки Panasonic моделі DMC-LX100xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія ",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n--                                                                                                                                    13,553-13,567 МГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n---                                      14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\"  від 06.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007379-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007378-14)",2014]
[2888,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової марки Panasonic моделі DMC-GM5xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія ",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\"  від 02.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007356-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007355-14)",2014]
[2889,"Комп’ютери персональні (кишенькові) торговельної марки Samsung моделі SM-N910X з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)    \n---                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів (радіоінтерфейс  Bluetooth, модуль радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 14.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0196-14)",2014]
[2890,"Наручний комунікаційний пристрій (Gear S) торговельної марки \"Samsung\" моделі SM-R750 з радіообладнанням систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  виробництва  \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",27,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                                                 \n                                                                      \n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n22M0G1W\n22M0D1W                  ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 27.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0202-14)",2014]
[2891,"Електронна книга моделі торговельної марки PocketBook моделі PocketBook 630 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"Hengyang Sheng Tian Precision Electronics Co., Ltd\", Китай",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ФОП Бочкарьов А.А. від 15.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.213-14)",2014]
[2892,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки PocketBook моделей PocketBook SURFPad 4L (9,7'),  PocketBook SURFPad 4M (7,85'), PocketBook SURFPad 4S (7') з радіомодулем систем стільникового звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Shenzhen Chuangwei Electronic Appliance TECH, LTD\", Китай",27,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ФОП Бочкарьов А.А. від 13.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.226-14)",2014]
[2893,"Пристрій передачі мультимедійних даних торгівельної марки AVIWEST моделей: DMNG PRO180, DMNG PRO180-RA з радіомодулем системи стільникового звязку UMTS та CDMA 2000 1X та CDMA 2000 EV-DO з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"AVIWEST\", Франція",27,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD)/CDMA-800, як кінцеве обладнання (з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 19-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Телерадіокомпанія \"Україна\"  від 11.07.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.140-14)",2014]
[2894,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки Apple типу iPad моделей А1599, А1566 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"   від 31.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.269-14)",2014]
[2895,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки Apple типу iPad моделей А1567, А1600 з радіомодулем системи стільникового звязку GSM900/1800, UMTS, CDMA 2000 1X та CDMA 2000 EV-DO і з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія",27,747,"2014-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA)/CDMA, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем раіодоступу стандарту IEEE  802.11a/b/g/n)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"  від 31.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.268-14)",2014]
[2896,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки MSI моделі GT72 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  виробництва \"Micro-StarInternational Co., Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємства зі 100% іноземною інвестицією \"Монблан\"  від 29.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.256-14)",2014]
[2897,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки MSI моделі GS60 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  виробництва \"Micro-StarInternational Co., Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємства зі 100% іноземною інвестицією \"Монблан\"  від 29.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.255-14)",2014]
[2898," Пристрій контролю стану людини торговельної марки Xiaomi моделі Mi Band з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Xiaomi Technolodgy Co., LTD\", Китай",27,747,"2014-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\n від 28.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR..052.267-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[14,0,14,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 11.11.2014 № 747\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2276,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-42W705B, KDL-42W775B, KDL-42W706B, KDL-42W785B, KDL-42W798B, KDL-42W799B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,"124\n747","04.03.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.11.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004990-13-СДК, \nUA 1.001.004989-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007427-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007426-14)",2014]
[2279,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-50W805B, KDL-50W828B, KDL-50W829B, KDL-50W815B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,"124\n747","04.03.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.11.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004992-13-СДК, \nUA 1.001.004991-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014  (для моделі KDL-50W828B\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007418-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007417-14)",2014]
[2280,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W817B (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,"124\n747","04.03.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.12.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005118-13-СДК, \nUA 1.001.005117-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014  (для моделі KDL-50W817B)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007418-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007417-14)",2014]
[2454,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-42W817B, KDL-42W828B з обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,"266\n747","29.04.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" \nвід 05.02.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005555-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.005554-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014 (для моделей  KDL-42W817B, KDL-42W828B)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007427-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007426-14)",2014]
[2520,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W817B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n  та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,"318\n747","27.05.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006112-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006111-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014 (для моделі   KDL-55W817B)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007429-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007428-14)",2014]
[2521,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-55W828B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,"318\n747","27.05.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 11.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006114-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006113-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007429-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007428-14)",2014]
[2524,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W705B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,"318\n747","27.05.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 24.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006172-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006171-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007418-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007417-14)",2014]
[2525,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W706B з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",27,"318\n747","27.05.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 24.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006174-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006173-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014 (для моделі KDL-50W706B)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007418-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007417-14)",2014]
[2526,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-50W828B з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,"318\n747","27.05.2014\n11.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 24.04.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006170-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006169-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 14.10.2014 (для моделі KDL- 50W828B )\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007418-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007417-14)",2014]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]