{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,11],[40,0,40,11],[32,0,32,11],[36,0,36,11],[37,0,37,11],[34,0,34,11],[33,0,33,11],[38,0,38,11],[39,0,39,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[4,0,4,11],[35,0,35,11],[30,0,30,11],[19,0,19,11],[28,0,28,9],[14,0,14,11],[9,0,9,11],[29,0,29,11],[49,0,49,11],[44,0,44,11],[43,0,43,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11],[45,0,45,11],[46,0,46,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 25.11.2014 № 769    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3924,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  моделі Fly IQ4515 Quad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,769,"2014-11-25","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 12.11.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-19/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.26-CДК,\nсертифікат\n1О094.002384-14)\n",2014]
[3925,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Asus моделей A400CG (T001), A450CG (T00Q), ZC451CG (Z007), A501CG (T00J), A502CG (T00K) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",1,769,"2014-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  від 14.10.2014 №ASUS.UKR.679-34/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.182-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002314-14) ",2014]
[3926,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки BlackBerry моделі Z3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Research In Motion Limited\", Канада",1,769,"2014-11-25","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 11.11.2014 №34/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№990.8-СДК, \nсертифікат \n1О094.002376-14)",2014]
[3927,"Радіотермінал (USB-адаптер) систем стільникового зв'язку CDMA2000 1x та CDMA EV-DO торговельної марки WeTelecom моделі WM-D300 виробництва \"WeTelecom Co., Ltd\", Корея",null,769,"2014-11-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nCDMA-450, як кінцеве обладнання ","450,6-457,1 МГц/\n460,6-467-1 МГц\n","1M25G1W\n1M25D1W\n\n\n","Б01\nРІ 17-1","Декларація про відповідність  \nПрАТ \"МТС УКРАЇНА\" від 11.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.283-14)\n",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2033,"Обладнання радіодоступу – абонентський пристрій торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 виробництва компанії “Cambium Networks., Ltd.”, Велика Британія",9,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)\n","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","10М0G1W\n10М0D1W\n\n\n\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Умови використання згідно з п. 4 рішення НКРЗІ від 11.03.2014 \n№ 138 \n---\nБ01 або Д02, Д04, Д05\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юнідата\" від 11.11.2014 \n№ ЮНІДАТА.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1357.2.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002379-14)",2014]
[2034,"Обладнання радіодоступу – абонентський пристрій торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 GPS SYNC виробництва компанії “Cambium Networks., Ltd.”, Велика Британія",9,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nPI 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юнідата\" \nвід 20.10.2014 № ЮНІДАТА.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1357-СДК,\nсертифікат\n1О094.002319-14)",2014]
[2035,"Обладнання радіодоступу – абонентський пристрій торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 виробництва компанії “Cambium Networks., Ltd.”, Велика Британія",9,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11n ","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nPI 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юнідата\" \nвід 20.10.2014 № ЮНІДАТА.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1357.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002318-14)",2014]
[2036,"Обладнання радіодоступу – абонентський пристрій торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 GPS SYNC виробництва компанії “Cambium Networks., Ltd.”, Велика Британія",9,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)\n","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","10М0G1W\n10М0D1W\n\n\n\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Умови використання згідно з п. 3 рішення НКРЗІ від 11.03.2014 \n№ 138 \n---\nБ01 або Д02, Д04, Д05\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юнідата\" \nвід 11.11.2014 № ЮНІДАТА.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1357.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002380-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[876,"Система акустична, торгової марки \"SAMSUNG\" моделі TW-H5500/** (де перша та друга * -  літери - коди країни) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея\n",23,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW \n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 10.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0214-14)"]
[877,"Колонка безпроводова акустична торговельної марки URBAN REVOLT моделі 19888 виробництва \"TRUST Internatioanal BV\", Нідерланди",23,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW \n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\"  від 29.09.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.227-14)"]
[878,"Колонка безпроводова акустична торговельної марки URBAN REVOLT моделі 19855, 20028, 20029 виробництва \"TRUST Internatioanal BV\", Нідерланди",23,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW \n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\"  від 29.09.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.229-14)"]
[879,"Колонка безпроводова акустична торговельної марки URBAN REVOLT моделі 19885, 19886, 19887 виробництва \"TRUST Internatioanal BV\", Нідерланди",23,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW \n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\"  від 29.09.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.228-14)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2908,"Відеокамера високої чіткості (High Definition Video Camera) торговельної  марки Panasonic моделі HC-W570* з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC (де * - від однієї до трьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення країни призначення виробу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія ",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n--                                                                                                                                    13,553-13,567 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n---                                      14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\"  від 04.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007560-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007559-14)",2014]
[2909,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделей 20284, 20285, 20286  виробництва \"TRUST Internatioanal BV\", Нідерланди",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних  за стандартом  EN 300 440-2\n","2400-2483,5 МГц","1M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\"  від 21.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.246-14)",2014]
[2910,"Комплект пристроїв введення даних т.м. HP комерційна назва HP Wireless desktop C6010 (безпроводові клавіатура (RMN:KBRF7171) та маніпулятор типу \"миша\" (RMN:MORFGIUO) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних  за стандартом  EN 300 440-2\n","2400-2483,5 МГц","2M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"  від 04.11.2014 № UA.001.00079-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007213-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007212-14)",2014]
[2911,"Пристрій багатофункціональний (принтер зі сканером) торговельної марки Canon моделей i-SENSYS MF217w, i-SENSYS MF229dw з обладнанням радіодоступу та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Canon Inc\", Японія",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ІКЕНОН УКРАЇНА\"  від 11.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.273-14)",2014]
[2912,"Пристрій багатофункціональний (принтер зі сканером) торговельної марки Canon моделей i-SENSYS MF212w з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Canon Inc\", Японія",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ІКЕНОН УКРАЇНА\"  від 11.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.279-14)",2014]
[2913,"Пристрій багатофункціональний (принтер) торговельної марки Canon моделей i-SENSYS LBP6030w, i-SENSYS  LBP6230dw з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Canon Inc\", Японія",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ІКЕНОН УКРАЇНА\"  від 11.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.273-14)",2014]
[2914,"Пристрій багатофункціональний (принтер) торговельної марки Canon моделей E484, MX494 з обладнанням радіодоступу та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Canon Inc\", Японія",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ІКЕНОН УКРАЇНА\"  від 05.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.272-14)",2014]
[2915,"Пристрій багатофункціональний (принтер) торговельної марки Canon моделей PRO-10S, PRO-100S з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Canon Inc\", Японія",27,769,"2014-11-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ІКЕНОН УКРАЇНА\"  від 05.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.271-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 17-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-450 наведені у додатку 4 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 25.11.2014 № \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[{"$nulls":11},"2012/2013/2014"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]