{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,11],[46,0,46,11],[47,0,47,11],[51,0,51,11],[49,0,49,11],[48,0,48,11],[50,0,50,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[4,0,4,11],[40,0,40,11],[35,0,35,11],[21,0,21,11],[13,0,13,11],[36,0,36,11],[25,0,25,11],[34,0,34,9],[45,0,45,11],[37,0,37,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11],[39,0,39,11],[38,0,38,11],[44,0,44,11],[43,0,43,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 02.12.2014 № 788    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3928,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Samsung моделі \nSM-N915F з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)         \n\n\n\n---                                Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                               \n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                                                                                                       \n---                                                                      13553-13567 кГц\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4                                  \n РІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4                                 \nРІ 24-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 17.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0221-14)",2014]
[3929,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі \nSM-B360E з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання з радіоінтерфейсом  Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               ","200KF7W    \n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                                  \nРІ 24-3                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 14.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0220-14)",2014]
[3930," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI Y520-U22 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D     ","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність\nТОВ \"Хуавей Україна\"\n від 26.09.2014  № 512/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00825-14) ",2014]
[3931,"Універсальний контролер торгівельної марки AXISindustries моделі eNco DATALOGGER (з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 Tetil GL865-QUAD) виробництва \"AB Axis Industries\", Литва",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM-900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКСІС ІНДАСТРІЗ\" від 22.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA 1.001.007478-14-СДК)",2014]
[3932,"Універсальний контролер торгівельної марки AXISindustries моделі eNco CONTROL (з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 Tetil GL865-QUAD) виробництва  \"AB Axis Industries\", Литва",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM-900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКСІС ІНДАСТРІЗ\" від 22.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA 1.001.007478-14-СДК)",2014]
[3933," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC HTC Desire EYE EEA з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 13.11.2014 № EXIM TREND.UKR.679-7/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1332.1-СДК, \nсертифікат\n1О094.002385-14)",2014]
[3934," Радіотермінал (GSM/VoIP Gateway) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 (радіомодуль моделі Quectel M10) торговельної марки Dinstar моделей: \n-DWG2000E-4G, DWG2000E-4G-M, DWG2000E-4G-B, DWG2000E-4G-M-B - кількість 4 моделі (по радіомодулю в кожній моделі);\n-DWG2000E-8G, DWG2000E-8G-M, DWG2000F-8G, DWG2000F-8G-M, DWG2000G-8G, DWG2000G-8G-M, DWG2000E-8G-B, DWG2000E-8G-M-B, DWG2000F-8G-B, DWG2000F-8G-M-B, DWG2000G-8G-B, DWG2000G-8G-M-B кількість 12 моделей (по 8 радіомодулів в кожній моделі);\n- DWG2000F-16G, DWG2000F-16G-M, DWG2000G-16G, DWG2000G-16G-M, DWG2000F-16G-B, DWG2000F-16G-M-B, DWG2000G-16G-B, DWG2000G-16G-M-B, кількість 8 моделей (по 16 радіомодулів в кожній моделі);\n- DWG2000G-24G, DWG2000G-24G-M, DWG2000G-24G-B, DWG2000G-24G-M-B, кількість 4 моделі (по 24 радіомодуля в кожній моделі);\n- DWG2000G-32G, DWG2000G-32G-M, DWG2000G-32G-B, DWG2000G-32G-M-B, кількість 4 моделі (по 32 радіомодуля в кожній моделі);\n   виробництва \"Shenzhen Dinstar Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність\nТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\"\n від 14.10.2014 № EUROMOBILE.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1086.3-СДК,\n1О094.002308-14) ",2014]
[3935," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Jiayu моделей JY-F1, G2F, JY-G3 (IEEE 802.11b/g/n), JY-G4, JY-G5, JY-G6, JY-S2 (IEEE 802.11a/b/g/n) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Baoji Jiayuyutong Electronic Co., Ltd.\", Китай ",1,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                                         \n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц      ","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4                                  \n РІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4                                 \nРІ 24-3      ","Декларація про відповідність\nТОВ \"МТІ\"\n від 18.11.2014 № МТІ.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1382-СДК,\nсертифікат\n1О094.002394-14) ",2014]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[769,"Апарат телефонний для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Grandstream моделей DP 710, DP 715 виробництва \"Grandstream Networks Inc.\", США",8,788,"2014-12-02","Цифрова безпроводова телефонія \n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1      ","Декларація про відповідність ТОВ \"МУК Експрес\" від 27.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.260-14)\n",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2037,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Xirrus моделей XR-620, XR-630 виробництва \"Xirrus , Inc.\", Китай",9,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність  ТОВ \"Віннком Україна\" від 19.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.290-14) "]
[2038,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco типу AIR-CAP1552 (коди замовлення AIR-CAP1552C-E-K9, AIR-CAP1552CU-E-K9, AIR-CAP1552I-E-K9 та AIR-CAP1552I-K-K9) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 30.10.2014 №47-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.55-СДК, \nсертифікат \nUA1.030.0118980-14,\nUA1.030.0118985-14) ",2014]
[2039,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та IEEE 802.15.4) - точка доступу торговельної марки Cisco типу AIR-CAP1552 (коди замовлення AIR-CAP1552SA-E-K9, AIR-CAP1552SA-K-K9, AIR-CAP1552SD-E-K9 та AIR-CAP1552SD-K-K9) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.4) ","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 04.11.2014 №48-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.55.2-СДК, \nсертифікат \nUA1.030.0121621-14,\nUA1.030.0121622-14) ",2014]
[2040,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco типу AIR-CAP1552 (коди замовлення AIR-CAP1552E-E-K9, AIR-CAP1552EU-E-K9, AIR-CAP1552E-K-K9, AIR-CAP1552EU-K-K9 та AIR-CAP1552H-E-K9) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність  Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 04.11.2014 №49-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.55.1-СДК, \nсертифікат \nUA1.030.0121619-14,\nUA1.030.0121620-14) ",2014]
[2041,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) торговельної марки FoxGate моделей WA411, WA412, WA413 виробництва \"Shanghai ZUODUN Communication Technology Co., Ltd.\", Китай ",9,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.11 b/g/n) ","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ДЕПС Україна\" від 17.11.2014 № 822/11-2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1366-СДК, \nсертифікат \n1О094.002381-14) ",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[880,"Колонка акустична торговельної марки BRAVIS моделі S20* (де * - позначення кольору) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Beijing Shockwave Electronic Co., Ltd\", Китай",23,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 15.10.2014 № BEIJING SHOCKWAVE.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1081.1.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002316-14)",2014]
[881,"Гарнітура безпроводова торговельної марки BRAVIS моделі SHB-921* (де * - позначення кольору) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Beijing Shockwave Electronic Co., Ltd\", Китай",23,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 15.10.2014 № BEIJING SHOCKWAVE.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1081.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002317-14)",2014]
[882,"Колонка акустична торговельної марки Divoom моделей VOOMBOX, AIRBEAT, ONBEAT та BLUETUNE з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth)\nСклад обладнання торговельної марки Divoom: \n- колонка акустична серіії VOOMBOX моделей VOOMBOX-* (де*- набір англійських літер, які визначають умови користування, OUTDOOR або інші) з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth); \n- колонка акустична серіії AIRBEAT моделей AIRBEAT-*** (де***- від 1 до 3 цифри, які визначають частотні характеристики відтворення звучання) з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth);\n- колонка акустична серіії ONBEAT моделей ONBEAT-*** (де***- від 1 до 3 цифри, які визначають потужність відтворення звучання) з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth);\n- колонка акустична серіії BLUETUNE моделей BLUETUNE-* (де*- набір англійських літер, які визначають форм-фактор, SOLO, POP або інші) з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth);\n виробництва  \"Divoom International Co., LTD.\", Китай\n",23,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ексім-Стандарт\" \nвід 21.10.2014 \n№ EXIM TREND.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1358-СДК,\nсертифікат \n1О094.002324-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2916,"Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом торговельної марки SONY моделі ILCE-7M2 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва \" SONY CORPORATION \", Японія",27,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n\n\n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n\n\n---                                                                                                                                    13553-13567 кГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна \"  від 12.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007594-14-СДК,\nUA 1.001.007593-14)",2014]
[2917,"Комп'ютер персональний  (планшетний) торгівельної марки VASTKING моделей Q88, M750K, M783K з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Vastking Technology (HK) Ltd\", Китай",27,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність НТК \"ДЖИНН\" від 20.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.245-14)",2014]
[2918,"Комп'ютер персональний  (планшетний) торгівельної марки VASTKING моделі M720R з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 виробництва \"Vastking Technology (HK) Ltd\", Китай",27,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\nIEEE 802.11b/g/n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність НТК \"ДЖИНН\" від 10.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.289-14)",2014]
[2919,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделей NP 104 3G, NP 725 3G IPS Black та NP 725 3G White, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Stockshop Industries (HK) Limited\", Гонконг",27,788,"2014-12-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 03.11.2014 \n№ STOCKSHOP.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1369-СДК,\nсертифікат\n1О094.002363-14)",2014]
[2920,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделей NP 747 HD Black,  NP 747 SD White та NP 844 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Stockshop Industries (HK) Limited\", Гонконг",27,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 03.11.2014 \n№ STOCKSHOP.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1369.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002362-14)",2014]
[2921,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделей NP 101 та Q100L з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"New Devel Technology Development Ltd.\", Гонконг",27,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 03.11.2014 \n№ NEW DEVEL.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1261.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002361-14)",2014]
[2922,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки FUJIFILM модель X100T з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія",27,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 06.11.2014\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\nUA1.001.007575-14-СДК\nсертифікат\nUA1.001.007574-14)",2014]
[2923,"Апарат телефонний цифровий IP телефонії торговельної марки Grandstream моделей GXV3240, GXV3275 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Grandstream Networks, Inc\", США",27,788,"2014-12-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"МУК Експрес\" від 27.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.261-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"           "]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":96,"n_cols":12,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,7,2,7],[95,0,95,11],[92,0,92,11],[89,0,89,11],[10,0,10,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  \nДодаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 02.12.2014 № 788"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3566,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  Prestigio серії PAP  моделей PAPYJJX(ZZ)(DUO)(COLOR) з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",1,"799\n788","10.12.2013\n02.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 25.11.2013\n№ 19/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.25дп-СДК,\n1О094.001628-13)\nДекларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 18.11.2014\n№ 35/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№660.50-СДК,\n1О094.002396-14)",2013]
[3829,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Redmi Note (маркетинговий номер \nHM Note 1W) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробнитва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай",1,"575\n788","19.08.2014\n02.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\" від 04.08.2014 \n№ ARIANA.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1329.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002135-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 06.11.2014  № EXIM TREND.UKR.679-5/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1367.2.2-СДК, \nсертифікат\n1О094.002367-14)",2014]
[3830,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Mi 3 (маркетинговий номер MI 3W) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробнитва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай",1,"575\n788","19.08.2014\n02.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\" від 04.08.2014 \n№ ARIANA.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1329-СДК, \nсертифікат \n1О094.002136-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 06.11.2014  № EXIM TREND.UKR.679-6/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1367.2-СДК, \nсертифікат\n1О094.002368-14)",2014]
[3831,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Redmi (маркетинговий номер HM 1SW або HM 1W) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробнитва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай",1,"575\n788","19.08.2014\n02.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\" від 04.08.2014 \n№ ARIANA.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1329.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002134-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 06.11.2014  № EXIM TREND.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1367.2.1-СДК, \nсертифікат\n1О094.002366-14)",2014]
[3888,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Asus серії ZenFone 5 моделей A500CG (T00F), A501CG (T00J) та серії ZenFone 6 моделей A600CG (T00G), A601CG (Z002), з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",1,"673\n788","30.09.2014\n02.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\" від 15.09.2014 №ARIANA.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1351-СДК,\nСертифікат \n1О094.002234-14) \nДекларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 06.11.2014  № EXIM TREND.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1367.1-СДК, \nсертифікат\n1О094.002365-14)",2014]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу"]
[2,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[3,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[4,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[5,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[6,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[7,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[8,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[9,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[10,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[11,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[12,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[13,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[14,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[15,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[16,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[17,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[18,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[19,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[20,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[21,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33--02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[22,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[23,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[24,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[25,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[26,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[27,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[28,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[29,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[30,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[31,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[32,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[33,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[34,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[35,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[36,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[37,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[38,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[39,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[40,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[41,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[42,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[43,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[44,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[45,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[46,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[47,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[48,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[49,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[50,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[51,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[52,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[53,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[54,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[55,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[56,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[57,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[58,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[59,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[60,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[61,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2960 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[62,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[63,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[64,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[65,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[66,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[67,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[68,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[69,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[70,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[71,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[72,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[73,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[74,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[75,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[76,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[77,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[78,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
[79,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586\n788","16.02.2012\n15.11.2012\n02.12.2014","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Телевідео\" \nвід 28.10.2014 № 118-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1359-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0117726-14)","2012/2014"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[768,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic DB NMS (радіотермінали моделей Satelline-3AS (d) (Epic) (DB) (C) (NMS), де:\nd - наявність дисплею; Epic - можливість працювати з підвищеною вихідною потужністю 10 Вт; DB - двохчастотний режим; \nC - наявність додаткового радіатора;\nNMS - можливість віддаленого керування; позначення в дужках можуть бути відсутні, послідовність позначок може змінюватися), виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249\n353\n788","16.02.2012\n24.05.2012\n11.06.2014\n02.12.2014","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15","UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 16.05.2014 \n№ SATEL.UKR.679-1/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 452.10-СДК,\nсертифікат\n1О094.001970-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 18.11.2014 \n№ SATEL.UKR.679-3/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 452.10-СДК,\nсертифікат\n1О094.001970-14)","2012/2014"]
[770,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic C DB NMS (радіотермінали моделей Satelline-3AS (d) (Epic) (DB) (C) (NMS), де:\nd - наявність дисплею; Epic - можливість працювати з підвищеною вихідною потужністю 10 Вт; DB - двохчастотний режим; \nC - наявність додаткового радіатора;\nNMS - можливість віддаленого керування; позначення в дужках можуть бути відсутні, послідовність позначок може змінюватися), виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,"68\n249\n353\n788","16.02.2012\n24.05.2012\n11.06.2014\n02.12.2014","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02, ОВ3, С13, С14, С15","UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012\nUA1.030.0069894-12 дійсний до 06.05.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 16.05.2014 \n№ SATEL.UKR.679-1/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 452.10-СДК,\nсертифікат\n1О094.001970-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 18.11.2014 \n№ SATEL.UKR.679-3/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 452.10-СДК,\nсертифікат\n1О094.001970-14)","2012/2014"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1980,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Bravis моделі NP71 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Obo Electronics Group Limited\", Китай",27,"765\n788","26.11.2013\n02.12.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Obo Electronics Group Limited\" від 24.10.2013 \n№ BRV05-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001534-13)\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 28.10.2014 \n№ OBO.UKR.680-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1157.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002343-14)","2013/2014"]
[1981,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Bravis моделуй NP81QC Black та NP81QC Silver з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Ilike Electronics Industries Limited\", Китай",27,"765\n788","26.11.2013\n02.12.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Ilike Electronics Industries Limited\" від 24.10.2013 \n№ BRV04-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001533-13)\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 24.10.2014 \n№ ILIKE.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1161.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002344-14)","2013/2014"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]