{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,0,58,12],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[57,0,57,12],[62,0,62,11],[60,0,60,11],[59,0,59,11],[61,0,61,11],[4,0,4,11],[48,0,48,11],[43,0,43,11],[51,0,51,11],[44,0,44,11],[16,0,16,11],[23,0,23,11],[21,0,21,11],[26,0,26,11],[42,0,42,11],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[53,0,53,11],[45,0,45,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[47,0,47,11],[46,0,46,11],[52,0,52,11],[30,0,30,11],[41,0,41,9],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 16.12.2014 № 815    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3941,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S90-A з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 01.12.2014 №LENOVO.UKR.679-31/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.23-СДК,\nсертифікат \n1О094.002427-14) ",2014]
[3942,"Пристрій зчитування даних моделі VTM G008 з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800  виробництва \"VECTOR Sp. z o. o.\", Польща",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ІТРЕС\" \nвід 03.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.310-14)",2014]
[3943,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 5038D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \n\"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 18.09.2014 № 95-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 001.124-СДК,\nсертифікат\n1О094.002247-14)\n\n",2014]
[3944,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 4032D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \n\"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 18.09.2014 № 94-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 001.123-СДК,\nсертифікат\n1О094.002246-14)\n\n",2014]
[3945,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 2012D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \n\"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 18.09.2014 № 93-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 001.122-СДК,\nсертифікат\n1О094.002245-14)\n\n",2014]
[3946,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 2007D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \n\"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 18.09.2014 № 92-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 001.121-СДК,\nсертифікат\n1О094.002244-14)\n\n",2014]
[3947,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 1035D виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність   \n\"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 18.09.2014 № 91-14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 001.119-СДК,\nсертифікат\n1О094.002243-14)\n\n",2014]
[3948," Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки HUAWEI моделі E5330Bs-2 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KG7D\n\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n22M0G1D\n22M0D1D  ","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність\nТОВ \"Хуавей Україна\"\n від 26.09.2014  № 516/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00838-14) ",2014]
[3949,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Impression Electronics моделей ImSmart A403, ImSmart A502 та ImSmart X430 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"НАВІГАТОР\" \nвід 20.11.2014 № SMART UNIVERSAL.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1182.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002401-14)\n\n",2014]
[3950,"Термінал абонентський автомобільний систем стільникового зв'язку \nGSM-900/1800 моделі ТКМ, виробництва ТОВ \"ДНІПРО КИЇВ ТРАНС\", Україна",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7D\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність   \nТОВ \"ДНІПРО КИЇВ ТРАНС\" \nвід 25.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0187-14)",2014]
[3951,"Радіомодуль системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Telit моделі GL868-Dual виробництва \"Telit Communication PLC\", Велика Британія",1,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Теміс Трейд\" \nвід 24.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.289-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2061,"Обладнання радіодоступу (USB-adapter) торговельної марки Tenda  моделі W311MA, виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай",9,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400 - 2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nПідприємства зі 100% іноземною інвестицією “Монблан” від 01.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.302-14)\n",2014]
[2062,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Tenda моделі N30, виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай",9,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400 - 2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nПідприємства зі 100% іноземною інвестицією “Монблан” від 04.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.300-14)\n",2014]
[2063,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Tenda  моделі  F303, виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай",9,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400 - 2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nПідприємства зі 100% іноземною інвестицією “Монблан” від 04.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.299-14)\n",2014]
[2064,"обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Tenda  моделей  F300, FH305, W3002R, N301, виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай",9,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400 - 2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nПідприємства зі 100% іноземною інвестицією “Монблан” від 04.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.301-14)\n",2014]
["Розділ 11. Радіообладнання систем рухомого супутникового радіозв’язку"]
[44,"Радіотелефон супутникової системи зв'язку IRIDIUM моделей Iridium 9575, Iridium 9555, виробництва \"Iridium Satellite LLC\", США",11,815,"2014-12-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок\n(EN 301 441)","Для застосування в низькоорбітальній системі супутникового рухомого зв’язку IRIDIUM, як кінцеве обладнання","1621,5-1626,5 МГц","30K0G1W","Д06\nРІ 32.2","Декларація про відповідність \nТОВ \"СПОРТ С\" \nвід 07.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.236-14)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[987," Cистема автомобільної сигналізації торговельної марки StarLine моделі E91 виробництва ООО \"НПО \"СтарЛайн\", Російська Федерація ",18,815,"2014-12-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля ","433,05-434,79 МГц\n\n\n---\n125 кГц","60K0F1D\n\n\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОФІ-1\"\nвід 19.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.0032-13)",2014]
[988," Cистема автомобільної сигналізації торговельної марки StarLine моделі E90 GSM виробництва ООО \"НПО \"СтарЛайн\", Російська Федерація ",18,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання та прийому-передачі даних","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n433,05-434,79 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n60K0F1D\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 42-2\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОФІ-1\"\nвід 19.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.0031-13)",2014]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[106,"Система акустична безпроводова торговельної марки SAMSON моделей SWC88BHS5E, SWC88BLM5E, SWC88HCL6E  виробництва \"SAMSON TECHNOLOGIES CORP\", Китай",21,815,"2014-12-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357-2)\n---\nРадіомікрофони\n(EN 300 422-2)\n","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","606-630 МГц\n---\n863-865 МГц","80K0F3E\n---\n200KF3E","Д03, Б01\nРІ 40-1\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ПП \"СОЛО\"\nвід 28.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.297-14)",2014]
[107,"Система акустична безпроводова торговельної марки SAMSON моделей SW277VSHQ7, SW7AVSHXE, SW7AVSW4, SW7AVSCE, SW7AVSCV10, SW7AVSGF, SW7AVSGG  виробництва \"SAMSON TECHNOLOGIES CORP\", Китай",21,815,"2014-12-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357-2)\n---\nРадіомікрофони\n(EN 300 422-2)\n","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","642-646 МГц\n---\n863-865 МГц","80K0F3E\n---\n200KF3E","Д03, Б01\nРІ 40-1\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ПП \"СОЛО\"\nвід 28.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.296-14)",2014]
[108,"Система акустична безпроводова торговельної марки SAMSON моделей SW266SHT6U, SW55VSHQ7,\nSW55VSLM виробництва \"SAMSON TECHNOLOGIES CORP\", Китай",21,815,"2014-12-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","174-213,2 МГц\n","80K0F3E\n","Д03, Б01\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ПП \"СОЛО\"\nвід 28.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.295-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2946,"Комп`ютер персональний (Tablet PC) торговельної марки Lenovo моделей TP00065A, 20CG********, 20CH********, ThinkPad Helix******** (замість \"*\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,815,"2014-12-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA 1.001.007227-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.007226-14)",2014]
[2947,"Комп'ютер персональний (Tablet PC) т/м Lenovo моделей Lenovo MIIX 3-830xxxxxx, 20472xxxxxx, 80JBxxxxxx (замість \" x \" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) \nз обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 14.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007440-14-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.007439-14)",2014]
[2948,"Комп'ютер персональний (Tablet PC) т/м Lenovo моделей Lenovo MIIX 3-1030XXXXXX, 20458XXXXXX, 80HVXXXXXX (замість \" Х \" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 10.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007409-14-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.007408-14)",2014]
[2949,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo моделей TP00067B, 20DF, 20DG, 20E0, ThinkPad E550******** (замість \" * \" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 30.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007324-14-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.007323-14)",2014]
[2950,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo моделей Lenovo Yoga 3 11XXXXXX; 80J8XXXXXX; 20468XXXXXX (замість \" X \" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 24.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007486-14-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.007485-14)",2014]
[2951,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo моделей TP00070A; ThinkPad S5 Yoga 15XXXXXXXX; ThinkPad S5 YogaXXXXXXXX; 20DQ; 20DR (замість \"Х\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від a до z, \"\" - \"\" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 06.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007573-14-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.007572-14)",2014]
[2952,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-10F з обладнанням (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",null,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.11.2014 № LENOVO.UKR.679-26/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1281.22-СДК,\nсертифікат\n1О094.002421-14)",2014]
[2953,"Приставка гральна XBOX ONE з обладнанням радіодоступу у складі:\n- приставка гральна XBOX ONE CONSOLE моделі 1540 з обладнанням радіодоступу;\n- контролер (джойстик) WIRELESS CONTROLLER for XBOX ONE моделі 1537 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Microsoft Corporation\", США\n",null,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Вест Груп\"\nвід 26.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00833-14)"]
[2954,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей LH40EBD****/**, LH48EBD****/** (де з першої по четверту * - літери – особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n   ","  2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 04.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0229-14)",2014]
[2955,"Пульт дистанційного керування (Magic Remote) торговельної марки LG, модель AN-MR600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея\n",null,815,"2014-12-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 04.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0228-14)",2014]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 32.2. Узагальнені умови застосування радіостанцій абонентських земних станцій системи рухомого супутникового зв’язку IRIDIUM наведені у додатку 16 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                       М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[9,0,9,11],[7,0,7,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 16.12.2014 № 815\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3525,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами т.м. TELTONIKA моделей FM1000, FM1100, FM1110, FM1111, FM1120, FM1121, FM1122, FM1200, FM1202, FM1204, FM1300, FM1400, FM3000, FM3200, FM3400, FM3500, FM4000, FM4200, FM4300, FM4500, FM5000, FM5300, FM5302, FM5400, FM5500, FM5700 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM900/1800 (радіомодуль моделі TM11Q) виробництва UAB \"TELTONIKA\", Литовська Республіка",1,"745\n815","19.11.2013\n16.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 29.10.2013 № 25  \n(сертифікат\nUA1.030.0219113.13)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" \nвід 18.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1086.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002395-14)","2013/2014"]
[3530,"Радіотермінал (модем-контролер) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 т.м. \"ЕНЕРГО-ІНВЕНТ\" типу GSMP-304-GPRS 10B виробництва ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\", Україна",1,"765\n815","26.11.2013\n16.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\" від 05.11.2013 \n№ АЮАГ.421459.001/01-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001576-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\" від 12.11.2014 \n№ ENERGO INVEST.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1372-CДК,\nсертифікат\n№1О094.002382-14)","2013/2014"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2811,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB S8-50LC з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай",27,"659\n815","23.09.2014\n16.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01, УВ05\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 09.09.2014 №LENOVO.UKR.679-18/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.16-СДК, сертифікат \n1О094.002223-14) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 01.012.2014 №LENOVO.UKR.679-29/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.16.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002425-14) ","2012/2013/2014"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                       М.С. Сокирко        "]