{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":12,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[56,0,56,11],[46,0,46,11],[31,0,31,11],[45,0,45,9],[12,0,12,11],[27,0,27,11],[55,0,55,11],[54,0,54,11],[51,0,51,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[62,0,62,11],[53,0,53,11],[48,0,48,11],[33,0,33,11],[47,0,47,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[52,0,52,11],[57,0,57,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[61,0,61,12],[58,0,58,11],[68,0,68,11],[64,0,64,11],[63,0,63,11],[67,0,67,11],[65,0,65,11],[66,0,66,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 30.12.2014 № 852    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3958,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі X232D виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг",1,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Б01\nРІ 19-1\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність \n\"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" \nвід 08.12.2014 № TCT.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.125-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002455-14)  ",2014]
[3959,"Станція базова системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та IMT-2000 (UMTS) моделі Flexi Multiradio 10 BTS виробництва \"Nokia Solutions and Networks Oy\", Фінляндія",1,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/ GSM-900/1800, IMT-2000 (UMTS) у якості базової станції","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","УВ09","Декларація про відповідність ТОВ \"Нокіа Солюшинз енд Нетворкс Україна\"  від 08.12.2014 № NSN.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1272.1-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002457-14) ",2014]
[3960,"Станція базова системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) моделі Flexi Lite Base Station виробництва \"Nokia\nSolutions and Networks Oy\", Фінляндія",1,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий  радіозв’язок \nIMT-2000 (UMTS)             \n(ETSI TS 125 104)","Для застосування в системах стільникового  зв’язку IMT-2000 (UMTS), у якості базової станції             ","1920 - 1980 МГц/\n2110 - 2170 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","УВ05","Декларація про відповідність ТОВ \"Нокіа Солюшинз енд Нетворкс Україна\"  від 08.12.2014 № NSN.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1272.2-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002458-14) ",2014]
[3961,"Радіотелефон з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки BENQ моделі F5 з обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Qisda Corp. Ltd.”, Китай.",1,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)   \n---                                      Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                                                                 --                         \n                                                                      \n\n--                                                                      13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Акцепт-2006\" від 17.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0239-14)",2014]
[3962,"Радіотелефон з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки BENQ моделі T3 з обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 і інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Qisda Corp. Ltd.”, Китай.",1,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                                                                 ","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W  ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Акцепт-2006\" від 17.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0238-14)",2014]
[3963,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Samsung моделі SM-G530H/DV з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея",1,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n                              --                                                          --                                                    2400-2483,5 МГц                    \n                                                                      --\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 16.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0237-14)",2014]
[3964,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами моделі GLOBAL GPS/GLONASS T6M з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та GPS-приймачем, виробництва ООО \"КГК\", Російська Федерація",1,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W    ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1    ","Декларація про відповідність ТОВ \"КГК Україна\" від 07.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.288-14)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2069,"Обладнання інтегрованого доступу з функцією маршрутизації торговельної марки Cisco моделі CISCO 1941W-A/K9 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 64-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.71-СДК;\nсертифікат\n1О094.002465-14)",2014]
[2070,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії AIR-CAP1600 моделей AIR-CAP1602I-E-K9, AIR-CAP1602I-K-K9, AIR-CAP1602E-E-K9,  AIR-CAP1602E-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 62-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.73-СДК;\nсертифікат\n1О094.002467-14)",2014]
[2071,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії AIR-SAP1600 моделей AIR-SAP1602I-E-K9, AIR-SAP1602I-K-K9, AIR-SAP1602E-E-K9,  AIR-SAP1602E-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 62-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.73-СДК;\nсертифікат\n1О094.002467-14)",2014]
[2072,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії AIR-CAP2600 моделей AIR-CAP2602I-E-K9, AIR-CAP2602I-K-K9, AIR-CAP2602E-E-K9,  AIR-CAP2602E-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 62-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.73-СДК;\nсертифікат\n1О094.002467-14)"]
[2073,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії AIR-SAP2600 моделей AIR-SAP2602I-E-K9, AIR-SAP2602I-K-K9, AIR-SAP2602E-E-K9,  AIR-SAP2602E-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 62-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.73-СДК;\nсертифікат\n1О094.002467-14)"]
[2074,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії AIR-CAP3500 моделей AIR-CAP3501I-E-K9, AIR-CAP3501I-K-K9, AIR-CAP3501E-E-K9,  AIR-CAP3501E-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400 - 2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 61-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.74-СДК;\nсертифікат\n1О094.002468-14)"]
[2075,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії AIR-CAP3500 моделей AIR-CAP3502I-E-K9, AIR-CAP3502I-K-K9,AIR-CAP3502E-E-K9, AIR-CAP3502E-K-K9,  AIR-CAP3502P-E-K9,  AIR-CAP3502P-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 61-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.74-СДК;\nсертифікат\n1О094.002468-14)"]
[2076,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії AIR-CAP3600 моделей AIR-CAP3602I-E-K9, AIR-CAP3602I-K-K9, AIR-CAP3602E-E-K9,  AIR-CAP3602E-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.12.2014 № 61-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.74-СДК;\nсертифікат\n1О094.002468-14)"]
[2077,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки HP моделі HP 417 802.11n (WW) (регуляторний номер BJNGA-FB0003) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 25.11.2014 \n№ UA.028.00129-14/029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n683.52-СДК;\nсертифікат\n1О094.002411-14)"]
[2078,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки HP моделі HP 517 802.11ac (WW) (регуляторний номер MRLBB-1305) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 25.11.2014 \n№ UA.028.00106-14/029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n683.46-СДК;\nсертифікат\n1О094.002408-14)"]
[2079,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації  торговельної марки Cisco моделей RV180W-E-K9-G5 та RV215W-E-K9-G5 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" США",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 28.07.2014 № 35-У/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.64.1-СДК;\nсертифікат\n1О094.002113-14)"]
[2080,"Карта пам'яті SD (FlashAir) торговельної марки TOSHIBA моделі WLSDTHNSWAAC з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"Toshiba Corporation\", Японія ",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ФОП  Руденка А.В.  від 11.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00850-14)"]
[2081,"Обладнання радіодоступу - USB модем торговельної марки Huawei моделі EC5321u-2, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",9,852,"2014-12-30","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326)","Для застосування в системах стільникового зв'язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція ","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц\n\n\n\n---\n1900-1920 МГц/\n1980-2000 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01, УВ05\nPI 19-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\"  від 26.09.2014 № 517/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00839-14)"]
[2082,"Радіотермінал DATAEAGLE Compact моделей 3703A M та 3703A S (з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) (версія ПЗ-14.6) з всенаправленою антеною 2,4 ГГц 2,5 дБ, виробництва \"SCHILDKNECHT\" AG, Німеччина",9,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТзОВ \"Газоаналітичні системи\"  від 14.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA2.TR.008.000029-14)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[990,"Радіообладнання систем дистанційного керування виконавчими пристроями торговельної марки JUNG (433 МГц), виробництва \"Albrecht JUNG GmbH&CO.KG\", Німеччина",18,852,"2014-12-30","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","433,05-434,79 МГц\n\n\n","18K0L1D\n\n","Б01\nРІ 42-2\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЮНГ Україна\" від 12.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.322-14)"]
[991,"Радіообладнання систем дистанційного керування виконавчими пристроями торговельної марки JUNG (868 МГц), виробництва \"Albrecht JUNG GmbH&CO.KG\", Німеччина",18,852,"2014-12-30","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","868,0-868,6 МГц\n\n\n","250KF1D\n\n","Б01\nРІ 42-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЮНГ Україна\" від 12.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.323-14)"]
[992,"Ретранслятор торговельної марки JUNG моделі FM GATE 1 ZS NA, виробництва \"Albrecht JUNG GmbH&CO.KG\", Німеччина",18,852,null,"Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n","Для прийому-передачі даних","433,05-434,79 МГц\n---\n868,0-868,6 МГц\n\n\n","18K0L1D\n250KF1D\n","Б01\nРІ 42-2\nРІ 42-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЮНГ Україна\" від 12.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.324-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[890,"Аудіосистема т.м. SONY моделі MEX-XB100BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC та пультом дистанційного керування RM-X231, виробництва \" SONY CORPORATION \", Японія",23,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 16.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007820-14-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007819-14)\n",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2991,"Відеотермінал (ПЕОМ) торговельної марки Cisco серії Cisco TelePresence DX (Desktop Collaboration Experience) моделей CP-DX70-W-K9= та CP-DX80-W-K9= з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", CША",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 11.12.2014 № 63-У/14 сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.72-СДК, \nсертифікати\n 1О094.002466-14).",2014]
[2992,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 48PFS6909/** (де \"*\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 20.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007471-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007470-14)\n",2014]
[2993,"Телевізор LCD торговельної марки PHILIPS моделі 49PUS7909/xx (де \"x\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium B.V.\", Бельгія",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007448-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007447-14)\n",2014]
[2994,"Телевізор LCD торговельної марки PHILIPS моделі 55PUS7909/xx (де \"x\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium B.V.\", Бельгія",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007450-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007449-14)\n",2014]
[2995,"Телевізор LCD торгівельної марки PHILIPS моделі 65PUS9109/xx (де \"x\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007454-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007453-14)\n",2014]
[2996,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 42PFH5609/** (де \"*\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 10.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007411-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007410-14)\n",2014]
[2997,"Телевізор LED торговельної марки PHILIPS моделі 40PFS6909/** (де \"*\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 20.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007468-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007467-14)\n",2014]
[2998,"Телевізор LCD торгівельної марки PHILIPS моделі 55PUS9109/xx (де \"x\" - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007452-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007451-14)\n",2014]
[2999,"Відеокамера HD цифрова т.м. SONY моделі HDR-CX620 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n)  та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \" SONY CORPORATION \", Японія",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 02.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007766-14-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007765-14)\n",2014]
[3000,"Відеокамера HD цифрова т.м. SONY моделі HDR-PJ410 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n)  та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \" SONY CORPORATION \", Японія",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 03.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007771-14-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007770-14)\n",2014]
[3001,"Відеокамера HD цифрова т.м. SONY моделі HDR-PJ620 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n)  та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \" SONY CORPORATION \", Японія",27,852,"2014-12-30","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 03.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007769-14-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007768-14)\n",2014]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["УВ05. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 25.11.2014 № 770 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ09. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 19.08.2014 № 576 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[6,0,6,11],[9,0,9,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 30.12.2014 № 852\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[56,"Радіорелейна станція \"Радуга-4\" виробництва ВО \"Ижевський мотозавод\"",15,"68\n852","16.02.2012\n30.12.2014","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","3400-3800 МГц\n3800-3900 МГц\n3800-4200 МГц","30M0F8W","Д02, ОВ1\nРІ 27-8"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1978,"Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Prestigio типу MultiCenter моделей PAD****, PMD**** з обладнанням радіодоступу ( IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - до чотирьох символів, цифри від 0 до 9, які позначають комплектацію моделей виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,"765\n852","26.11.2013\n30.12.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 11.12.2014 \n№ 16/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001590-13 )\nДекларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 04.11.2013 \n№ 39/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.55-СДК;\nсертифікат\n1О094.002472-14)"]
[1979,"Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Prestigio типу MultiCenter моделей PAB**** з обладнанням радіодоступу ( IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - до чотирьох символів, цифри від 0 до 9, які позначають комплектацію моделей виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,"765\n852","26.11.2013\n30.12.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 04.11.2013 \n№ 16/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001590-13 )\nДекларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 04.11.2013 \n№ 39/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.55-СДК;\nсертифікат\n1О094.002472-14)"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]