{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":12,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[21,0,21,11],[23,0,23,11],[25,0,25,11],[16,0,16,11],[18,0,18,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[71,0,71,11],[72,0,72,11],[73,0,73,11],[88,0,88,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[84,0,84,11],[85,0,85,11],[78,0,78,11],[79,0,79,11],[65,0,65,9],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[69,0,69,11],[70,0,70,11],[68,0,68,11],[87,0,87,11],[74,0,74,11],[75,0,75,11],[76,0,76,11],[77,0,77,11],[80,0,80,11],[83,0,83,11],[86,0,86,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 10.11.2015 № 579              "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4196,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі SPARK* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Fortune Ship Technology (HK) Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\" від 20.10.2015 №FORTUNE SHIP.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1588.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003310-15)",2015]
[4197,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Bravis моделі CLAMP* з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * -позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Dynasty International Group Limited\", Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\"  від 20.10.2015 №BRAVIS DYNASTY.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1595-СДК, \nсертифікат \n1О094.003313-15)",2015]
[4198,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі TREND* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Fortune Ship Technology(HK) Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Наш Сервіс\" від 20.10.2015 №FORTUNE SHIP.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1588-СДК, \nсертифікат \n1О094.003312-15)",2015]
[4199,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Bravis моделі MAJOR* з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Fortune Ship Technology(HK) Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Наш Сервіс\" \nвід 20.10.2015\n№FORTUNE SHIP.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1588.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.003311-15)",2015]
[4200,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Bravis моделей RAY* та MIDI*, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Fortune Ship Technology(HK) Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Наш Сервіс\" від 20.10.2015 №FORTUNE SHIP.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1588.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003309-15)",2015]
[4201,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі LIGHT* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Auto Che Company Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\"\nвід 20.10.2015 №BRAVIS-AUTO-CHE.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1533.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003308-15)",2015]
[4202,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC One A9 EEA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\" від 28.10.2015 №TRENDXIM.UKR.679-45/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1332.9-СДК,\nсертифікат\n1О094.003341-15)",2015]
[4203,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo X3a40 з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) і приймачем GPS, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W\n---\n14K0A1D\n\n---\n5М00G7W 5М00D7W\n10М0G7W 10М0D7W\n15М0G7W 15М0D7W\n20М0G7W 20М0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8\nРІ 45-1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ44","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.10.2015 №LENOVO.UKR.679-121/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.116-СДК,\nсертифікат \n1О094.003335-15)",2015]
[4204,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A7010a48 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) і приймачем GPS, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8\nРІ 45-1","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.10.2015 №LENOVO.UKR.679-123/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.137-СДК,\nсертифікат \n1О094.003337-15)",2015]
[4205,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки KENEKSI моделей Storm, Ellips, Orion, Flash  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth)  та GPS-приймачем, виробництва \"Hong Kong Chengrun Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 27.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.358-15)",2015]
[4206,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки KENEKSI моделей T2, T3, K8, K9, X9  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hong Kong Chengrun Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання (з а інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 27.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.359-15)",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[945,"Радіостанція носивна торговельної марки HQT моделі TH-8000**** (де **** - комбінація літер від A до Z та цифр від 0 до 9, що позначає комплектацію та вид пакування (можуть бути відсутніми)), виробництва \"Shenzhen HQT Science & Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 3",579,"2015-11-10","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","УВ39","Декларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 28.10.2015 №ЮДЦ.UKR.679-14/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1570.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003333-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3112,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM943228HMB виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\" від 13.10.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-13/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n789.21.6-СДК, \nсертифікат \n1О094.003265-15)",2015]
[3113,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM943228Z  виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 27.07.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 789.21.4-СДК, \nсертифікат \n1О094.003015-15)",2015]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[575," Станція радіорелейна типу OmniBAS моделей  OSDR-38-H(L) діапазону 38 ГГц виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція","Розділ 15",579," 10.11.2015","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","РІ 27-12","Декларація про відповідність ТОВ \"Інтраком Телеком Україна\" від 28.10.2015 \n№INTRACOM.UKR-348.15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.347-15)",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1049,"Радіоприймачі моделей RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2, RX04-RM02-434-2 та RM01-434 для дистанційного керування виконавчими механізмами виробництва \"SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH\", Німеччина","Розділ 18",579,"2015-11-10","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність Фірма у вигляді ТОВ \"Радуга-N\" від 15.09.2015 №RADUGA-N.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1559-СДК,\nсертифікат \n1О094.003160-15)",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[996,"Система акустична торговельної марки SAMSUNG моделей WAM150*/RU, WAM350*/RU та WAM550*/RU, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - позиція, що визначає колір корпусу (0 або 1), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Корея","Розділ 23",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.10.2015 №SAMSUNG.UKR.679-12/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1471.10-СДК, \nсертифікат \n1О094.003321-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3702,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Apple моделі A1644 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Apple Operations Europe\", Ірландія","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"\nвід 26.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.361-15)",2015]
[3703,"Пристрій введення даних (безроводовий маніпулятор типу «Magic Trackpad») торговельної марки Apple моделі A1535 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Apple Operations Europe\", Ірландія","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"\nвід 26.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.362-15)",2015]
[3704,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Apple моделі A1657 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Apple Operations Europe\", Ірландія","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"\nвід 26.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.363-15)",2015]
[3705,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Bravis моделей NB74 3G*, NB75 3G*, NB85 3G*, NB105 3G*, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, де * можливе позначення кольору виробу, виробництва \"Top Sky Technology International Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Наш Сервіс\" від 20.10.2015 №BRAVIS TOP SKY.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1566-СДК, \nсертифікат \n1О094.003287-15)",2015]
[3706,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки \"FUJIFILM\" модель X-A2 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 15.10.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009714-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009713-15)",2015]
[3707,"Мультиварка торговельної марки \"REDMOND\", моделі RMC-M92S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nТОВ \"РЕДМОНД-УКРАЇНА\"\nвід 21.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.356-15)",2015]
[3708,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M900 Tower) моделей: 10FC*******, 10FD*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  16.10.2015 №LENOVO.UKR.679-109/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.120-СДК, \nсертифікат \n1О094.003268-15)",2015]
[3709,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M800 Tower) моделей: 10FV*******, 10FW*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  16.10.2015 №LENOVO.UKR.679-110/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.124-СДК, \nсертифікат \n1О094.003269-15)",2015]
[3710,"Проектор портатаивний торговельної марки Lenovo моделі P0510 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  26.10.2015 №LENOVO.UKR.679-118/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.130-СДК, \nсертифікат \n1О094.003330-15)",2015]
[3711,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 300-22ACL) моделей: F0BW*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.10.2015 №LENOVO.UKR.679-111/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.131-СДК, \nсертифікат \n1О094.003270-15)",2015]
[3712,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 300-22ISU) моделей: F0BX*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  16.10.2015 №LENOVO.UKR.679-112/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.132-СДК, \nсертифікат \n1О094.003271-15)",2015]
[3713,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 300-23ACL) моделі F0BC******* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.10.2015 №LENOVO.UKR.679-113/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.133-СДК, \nсертифікат \n1О094.003272-15)",2015]
[3714,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 300-23ISU) моделей: F0BY*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  16.10.2015 №LENOVO.UKR.679-114/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.134-СДК, \nсертифікат \n1О094.003273-15)",2015]
[3715,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 700-22ISH) моделей: F0BF*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  16.10.2015 №LENOVO.UKR.679-115/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.136-СДК, \nсертифікат \n1О094.003274-15)",2015]
[3716,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TB2-X30L з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу, мультисервісного радіодоступу та приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n---\nУВ43","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 23.10.2015 №LENOVO.UKR.679-116/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.140-СДК,\nсертифікат \n1О094.003323-15)",2015]
[3717,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M700z) моделей: 10EY*******, 10F1*******, 10F6*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  26.10.2015 №LENOVO.UKR.679-119/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.135-СДК, \nсертифікат \n1О094.003331-15)",2015]
[3718,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M600) моделей: 10GJ*******, 10GK*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або \nпробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  26.10.2015 №LENOVO.UKR.679-120/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.138-СДК, \nсертифікат \n1О094.003332-15)",2015]
[3719,"Відеокамери торгової марки \"GoPro\" моделі HERO+ (HWHM1)  з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"GoPro, Inc.\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 13.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0087-15) ",2015]
[3720,"Моноблок системний (ПЕОМ) торговельної марки ASUS моделей Zen AiO S Z**************, Zen AiO Pro Z**************, Vivo V***************, Pro A**************, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * (до чотирнадцяти символів): цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \\), плюси (+), які позначають розмір екрану, тип відеоадаптера, тип материнської плати, колір та модифікацію моделі), додаткова інформація, що може бути присутня в інвойсах та/або на пакуванні: найменування моделі (model name) у вигляді Z*, V*, A*, де * - до двадцяти символів: літери від A до Z, цифри від 0 до 9, тире \"-\", пробіл) у складі з безпроводовою клавіатурою моделі AK1L або MD-5110; безпроводовим маніпулятором типу \"миша\" моделі AM1L або MM-5110; USB-adapter моделі AR1L або DG-5110, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328,\nETSI EN 300 440,\nДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \nIEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1,\n ETSI EN 300 440","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n2M00F1D\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", від 28.10.2015 №ASUS.UKR.679-29/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.233-СДК, \nсертифікат \n1О094.003334-15)",2015]
[3721,"Фотоапарат цифровий  т.м. SONY моделі DSC-RX1RM2 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W  \n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 27.10.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009833-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009832-15)\n",2015]
[3722,"Годинник наручний торговельної марки Lenovo типу Smart Watch моделі VB10 (торгова назва Lenovo VIBE Band) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.10.2015 №LENOVO.UKR.679-122/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.129-СДК,\nсертифікат \n1О094.003336-15)",2015]
[3723,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre X1) моделей: 10HT*******, 10JW*******, 10KE*******, 10JX*******, 10JY*******, 10KF*******, 10K0*******, 10HU*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.10.2015 №LENOVO.UKR.679-124/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.139-СДК, \nсертифікат \n1О094.003338-15)",2015]
[3724,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkStation P310 Tower) моделей: 30AS*******, 30AT*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.10.2015 №LENOVO.UKR.679-125/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.142.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003339-15)",2015]
[3725,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkStation P310 SFF) моделей: 30AU*******, 30AV*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.10.2015 №LENOVO.UKR.679-126/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.142-СДК, \nсертифікат \n1О094.003340-15)",2015]
[3726,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Bravis моделі WXi89 3G* з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, де * позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Auto Che Company Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Наш Сервіс\", від 21.10.2015 №BRAVIS-AUTO-CHE.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1533.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.003317-15)",2015]
[3727,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Bravis моделі WXi89 w10* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Auto Che Company Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Наш Сервіс\", від 21.10.2015 №BRAVIS-AUTO-CHE.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1533.3.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003316-15)",2015]
[3728,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Bravis моделі NB70* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Top Sky Technology International Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Наш Сервіс\", від 26.10.2015 №BRAVIS TOP SKY.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1566.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003325-15)",2015]
[3729,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Bravis моделі NB701* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім), виробництва \"Top Sky Technology International Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Наш Сервіс.\", Китай, від 26.10.2015 №BRAVIS TOP SKY.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1566.1.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003324-15)",2015]
[3730,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00071A; ThinkPad L560xxxxxxxx; 20F1; 20F2 (замість \"х\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від  а до z, від A до Z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей)   з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням радіодоступу, виробництва Lenovo PC HK Limited, Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)\n\n---\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n---\nДля організації радіозв’язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11 b/g)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11a)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації та системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n\n\n---\n\n\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n\n\n\n---\n\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2400 - 2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n\n\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Б01,УВ41\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 12.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009746-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009745-15)",2015]
[3731,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00072A (ThinkPad T460sxxxxxxxx, 20F9xxxxxxxxxx, 20FAxxxxxxxxxx)  (замість \"х\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери  від A до Z,  від а до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням радіодоступу, виробництва Lenovo PC HK Limited, Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)\n\n---\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n---\nДля організації радіозв’язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11 b/g)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11a)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації та системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n\n\n---\n\n\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n\n\n\n---\n\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2400 - 2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n\n\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Б01,УВ41\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009795-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009794-15)",2015]
[3732,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00076A, TP00076B, ThinkPad X1 Carbonxxxxxxxx, ThinkPad X1 Yogaxxxxxxxx, 20FBxxxxxxxx; 20FCxxxxxxxx, 20FQxxxxxxxx; 20FRxxxxxxxx, (замість \"х\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей)  з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу та  пристроєм  радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)\n\n---\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n---\nДля організації радіозв’язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11 b/g)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11a)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації та системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n\n\n---\n\n\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n\n---\n\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2400 - 2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n---\n14K0A1D \n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n\n\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Б01,УВ41\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ45-1","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 21.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009803-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009802-15)",2015]
[3733,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделі P23T (P23T001), P62G (P62G001), P48F (P48F001) з обладнанням радіодоступу та  пристроєм  радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n---\n13553-13567 кГц                                                         ","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n---\n  14K0A1D                 ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 07.10.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009726-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009725-15)\n",2015]
[3734,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделі P54G (P54G001, P54G002) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 13.10.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009740-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009739-15)\n",2015]
[3735,"Комп'ютер персональний (Portable Computer - Tablet) т.м. DELL моделі T02H (T02H…, T02H001) (\".\" в назві моделі може бути від 0 до 9, від a до z, від A до Z, \"-\" або пробіл, тільки для маркетингу) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 20.10.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009787-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009786-15)\n",2015]
[3736,"Комп'ютер персональний (Tablet) т.м. DELL моделі T16G (маркетингова назва T16G001) з радіомодулем систем стільникового зв’язку  GSM 900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W     \n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 13.10.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009742-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009741-15)\n",2015]
[3737,"Комп'ютер персональний  (ноутбук) торговельної марки hp моделей  HP Pavilion x2 Detachable PC, HP Pavilion x2 Detachable, HP Pavilion x2 Detachable 12,HP Pavilion x2 Detachable 12-yxxxyy   (де x=  0 – 9 або пробіл, у=  A – Z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 15.10.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009769-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009768-15)\n",2015]
[3738,"Блок системний (PC) торговельної марки hp моделі TPC-P053-SF (маркетингова назва HP EliteDesk 705 G2 SFF Business PC) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",579,"2015-11-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W \n--- \n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n---\nУВ39\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 15.10.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009762-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009763-15)\n",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/с), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-12. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ39. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 08.09.2015 № 464 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ41. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 22.09.2015 № 493 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ43. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 06.10.2015 № 519 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ44. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 20.10.2015 № 544 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Заступник директора Департаменту ліцензування                                                                                                        С.М. Спєльніков\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,11],[26,0,26,11],[9,0,9,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[18,0,18,11],[1,2,2,2],[4,0,4,11],[13,0,13,11],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 10.11.2015 № 579"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4084,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A2010-a з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), мультисервісного радіодоступу та приймачем GPS, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1","401\n579","04.08.2015\n10.11.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nУВ43","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 10.07.2015 №LENOVO.UKR.679-51/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.73-СДК, \nсертифікат \n1О094.002959-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.10.2015 №LENOVO.UKR.679-117/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1281.104-СДК, \nсертифікат \n1О094.003329-15) ",2015]
[4101,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Globex моделей GU S01, GU S02,виробництва \"Globex Electronics LLP\", Великобританія (стара назва: \"ShenZhen Gosund Technology Co., Ltd\", Китай) ","Розділ 1","401\n579","04.08.2015\n10.11.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 15.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.256-15) \nДекларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 28.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.367-15) ",2015]
[4102,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Globex моделей CQ1801 MINT, CQ1802 OCEAN, GU M11KIDS, GU M12KIDS, GU 928R ACTIVE, GU 925R SPORT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),виробництва \"Globex Electronics LLP\", Великобританія (стара назва: \"ShenZhen Gosund Technology Co., Ltd\", Китай) ","Розділ 1","401\n579","04.08.2015\n10.11.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 15.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.255-15) \nДекларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 28.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.366-15) ",2015]
[4129,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P1ma40 з обладнанням радіодоступута, мультисервісного радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1","450\n579","02.09.2015\n10.11.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nУВ43","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 17.08.2015 №LENOVO.UKR.679-66/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.102-СДК, \nСертифікат \n1О094.003062-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 09.10.2015 №LENOVO.UKR.679-108/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1281.102.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.003255-15) ",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[885,"Радіостанція носивна \"Транспорт РН-01\"-*****-* (де * - літери від А до Я та цифри від 0 до 9, що позначають реєстраційний номер, вид обладнання, варіант виконання, познака з експлуатаційної призначенності, виробництва компанії \nТОВ \"Транском-Радіо\", Україна","Розділ 3","318\n644\n579","27.05.2014\n16.09.2014\n10.11.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)\n\n\n\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація двустороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового  ультракороткохвильового радіозв'язку ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3 - 446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  17.12.2013 № 820","Декларація про відповідність  \n ТОВ \"Транском-Радіо\" \nвід 28.04.2014 \n№ ТРАНСКОМ.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.001935-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Транском-Радіо\" від 29.08.2014 №ТРАНСКОМ.UKR.679-4/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№675.61-СДК,\n сертифікат \n1О094.002206-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Транском-Радіо\" від 29.10.2015 №ТРАНСКОМ.UKR.679-5/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n675.77-СДК,\n сертифікат \n1О094.003343-15)\n","2014/2015"]
[886,"Радіостанція носивна моделі X1p VHF виробництва Hytera Communications Corporation Limited, Китай","Розділ 3","353\n579","11.06.2014\n10.11.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового симплексного радіотелефонного зв'язку\n---\nОрганізація цифрового симплексного ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  18.03.2014 № 159","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 20.05.2014 \n№HYTERA.UKR.679-2/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 1206.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.001984-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 06.10.2015 №NEW TECH.UKR.679-19/15\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n1206.31-СДК,\nсертифікат\n1О094.003233-15)","2014/2015"]
[887,"Радіостанція носивна моделі X1p U(1) виробництва Hytera Communications Corporation Limited, Китай","Розділ 3","353\n579","11.06.2014\n10.11.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003,\nEN 300 086)\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184:2003,\nEN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від  18.03.2014 № 159","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 20.05.2014 \n№HYTERA.UKR.679-1/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n№ 1206.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.001983-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 06.10.2015 №NEW TECH.UKR.679-18/15\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\n 1206.30-СДК,\nсертифікат\n1О094.003232-15)","2014/2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[321,"Абонентське обладнання \nтипу AS Wipll 1,5 Subscriber Premises Radio  Site (SPR) системи широкосмугового радіодоступу виробництва Airspan Networks (Israel) Ltd. Unitroniks., Ізраіль","Розділ 9","68\n579","16.02.2012\n10.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку точка-багатоточка)","1427-1451,5 МГц/\n1477-1497б5 МГц\n1430,5-1448 МГц/\n1479,5-1497 МГц","1M33F7DET","Д05","Сертифікат відповідності\nUA1.025.115240-06","2012/2015"]
[322,"Базова станція \nтипу AS Wipll 1,5 Base Station Radio (BSR) системи широкосмугового радіодоступу виробництва Airspan Networks (Israel) Ltd. Unitroniks., Ізраіль","Розділ 9","68\n579","16.02.2012\n10.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку точка-багатоточка)","1427-1451,5 МГц/\n1477-1497б5 МГц\n1430,5-1448 МГц/\n1479,5-1497 МГц","1M33F7DET","Д05","Сертифікат відповідності\nUA1.025.115240-06","2012/2015"]
[1664,"Обладнання радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94352HMB виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9","586\n728\n579","15.11.2012\n11.11.2013\n10.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.030.0188951-12 дійсний до 28.10.2013\nДекларація про відповідність \"Broadcom Corporation\" №BCM.UKR.679 - 94352HMB/13 від 11.10.2013\n(сертифікат \nUA1.030.0214035-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\" від 13.10.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-14/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 789.21.7-СДК, \ncертифікат \n1О094.003266-15)","2011/2013/2015"]
[2020,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94352Z виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9","673\n579","30.09.2014\n10.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Broadcom Corporation\", США\n від 10.09.2014 №BROADCOM.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 789.15-СДК, сертифікат \n1О094.002229-14) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 11.09.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-12/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№789.21.5-СДК, сертифікат \n1О094.003148-15) ","2014/2015"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[754," Радіопульти дистанційного керування типів TX02-434-2 та TX03-434-4-XP виробництва \"SOMMER Antiebs- und Funktechnik GmbH\", Німеччина","Розділ 18","68\n137\n579","16.02.2012\n11.03.2014\n10.11.2015","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприладами","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0127160-11 дійсний до 13.09.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Радуга-N\"\nвід 19.02.2014 № 4Т-2014\n (сертифікати органу з оцінки відповідності: \n№ 426.3-СДК;\n1О094.001802-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Радуга-N\"\nвід 21.09.2015 № RADUGA-N.UKR.679-2/15\n (сертифікати органу з оцінки відповідності: \n 1559.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003179-15)\n","2012/2014/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1582,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-C77C (HP Zbook 15 Mobile Worcstation, HP Zbook 15) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27","623\n659\n579","24.09.2013\n23.09.2014\n10.11.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 28.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004286-13-СДК,\nUA 1.001.004285-13)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 24.07.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006842-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.006841-14)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США  від 28.08.2015 \n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009477-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009476-15)\n","2013/2014/2015"]
[2924,"Пристрій введення даних торговельної марки CBR (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей: CM 575, CM 677, CM 422, CM 433, CM 450, CM 485, CM 500, CM 545, CM 547, CM 560, CM 570, CM 585, CM 600, CM 610, CM 611, CM 670, CM 700, CM 750, CM 420, CM 425,  CM 454,  CM 488, CM 515, CM 522, CM 529, CM 544, CM 550, CM 554, CM 559, CM 565, CM 566, CM 577, CM 583, CM 586, CM 606, CM 620, CM 777, CM 410 та приймач сингалу  (USB-адаптер) виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай","Розділ 27","798\n579","09.12.2014\n10.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних  за стандартом  EN 300 440-2\n","2400-2483,5 МГц","2M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ГРІНПЕД\" \nвід 10.11.2014 № 011\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002373-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ГРІНПЕД\" \nвід 22.10.2015 № GRINPED.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.8-СДК,\nсертифікат\n1О094.003318-15)\n","2014/2015"]
[3310,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки HP Pavilion All-in-One, TPC-Q017-23, TPC-Q018-23, 23-xxxxyy (x, y= 0-9, a-z, A-Z, \"-\", або пробіл) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27","263\n579","19.05.2015\n10.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 16.04.2015 №UA.001.008603-15/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008604-15-СДК\nсертифікат \nUA 1.001.008603-15)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 18.09.2015 \n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009598-15-СДК\nсертифікат \nUA 1.001.009597-15)\n",2015]
[3331,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp моделей: HP Pavilion All-in-One, TPC-Q021-27, 27-xxxxyy (x, y= 0-9, a-z, A-Z, \"-\", або пробіл) з обладнанням радіодоступу , виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27","284\n579","02.06.2015\n10.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 27.04.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.008666-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008665-15)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 18.09.2015 \n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009596-15-СДК\nсертифікат \nUA 1.001.009595-15)\n",2015]
[3442,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo YT3-850M з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу, мультисервісного радіодоступу та приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27","384\n579","28.07.2015\n10.11.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n---\nУВ43","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 15.07.2015 №LENOVO.UKR.679-54/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.74-СДК, \nсертифікат \n1О094.002968-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 09.10.2015 №LENOVO.UKR.679-107/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1281.74.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.003256-15) ",2015]
["Заступник директора Департаменту ліцензування                                                                                                              С.М. Спєльніков"]