{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":12,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[14,0,14,11],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[70,0,70,11],[64,0,64,11],[66,0,66,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[69,0,69,11],[68,0,68,11],[67,0,67,11],[65,0,65,11],[23,0,23,11],[16,0,16,11],[46,0,46,9],[47,0,47,11],[25,0,25,11],[20,0,20,11],[18,0,18,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[58,0,58,11],[63,0,63,11],[59,0,59,11],[62,0,62,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[48,0,48,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[51,0,51,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 08.12.2015 № 641               "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4227,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ATEL моделі  AMF2100DC з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 b/g/n), виробництва \"Asiatelco Technologies Co.\",\nКитай\n","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність   \nФО Муракаєва Оксана Анатоліївна\nвід 24.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.381-15)",2015]
[4228,"Обладнання радіодоступу - USB-модем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Huawei моделі  E3131i-2, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\" P.R. China/Китай","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800,\nIMT-2000 (UMTS)\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n\n","200KF7W 200KG7W\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 25.11.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA1.001.010017-15-СДК)",2015]
[4229,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки ТехноКом моделей АвтоГРАФ-GSM/SL (AutoGRAF-GSM/SL), АвтоГРАФ-GSM (AutoGRAF-GSM) з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва ООО \"ТехноКом\", Росія","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність   \nПП \"УКРЄВРОКОМ\"\nвід 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.397-15)",2015]
[4230,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-1172 моделі RM-1172 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Microsoft Mobile Oy\", Фінляндія","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800, як кінцеве обладнання з радіоінтерфейсом Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 26.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0149-15)",2015]
[4231,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-1173 моделі RM-1173 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Microsoft Mobile Oy\", Фінляндія","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800, як кінцеве обладнання з радіоінтерфейсом Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 26.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0150-15)",2015]
[4232,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LAZER моделі MW6617 (артикул 852783) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hena Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 17.11.2015 № 23\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1531- СДК, \nсертифікат \n1О094.003414-15)",2015]
[4233,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Qilive моделі H60Q1 (артикул 862297) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), мультисервісного радіодоступу виробництва \"Hena Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n---\nУВ47","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 27.11.2015 № 24\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1531.0.1- СДК,\nсертифікат \n1О094.003452-15)",2015]
[4234,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ASUS серії ZenFone Go моделі ASUS_Z00VD*** (ZC500TG) (де *= 0-9, A-Z, a-z, “-”, або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Ексім-Центр\" від 18.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009975-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.009974-15)",2015]
[4235,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 типу UNISMART M95T, виробництва ТОВ \"ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ\", Україна","Розділ 1",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ\" від 25.11.2015 №ЦТІ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1616-СДК, \ncертифікат \n1О094.003433-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3118,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n) - точка доступу торговельної марки TRENDNET моделі TEW-731BR, виробництва \"TRENDnet, Inc.\", США","Розділ 9",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ІНВЕСТКОМ\"\n від 20.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.387-15) ",2015]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[578,"Цифрова радіорелейна станція MINI-LINK TN 6U GHz, виробництва \"Ericsson AB\", Швеція","Розділ 15",641,"2015-12-08","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","6,425-7,11 ГГц \n","14M0D7W, 28M0D7W, 40M0D7W\n","РІ 27-2","Декларація про\nвідповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 27.11.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0139-15)",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1059,"Пульт дистанційного керування виконавчими пристроями торговельної марки «Legrand» артикулів: 067223, 665105, 074685, 067224, 665106,  074686,   067229,  074689, 067265, 665110,  078429, 067266, 088309, 048934, 573870, 088307, 088331, 088332, 088233, 752080, 752081, 752082, 752083, 752084 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ZigBee); \nвиконавчий пристрій артикулів: 067221, 665108, 074683, 067233, 069503, 067234, 088306, 573862, 088339, 573860, 067227, 074687, 573864, 573866, 067263, 665112, 078426 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ZigBee);\nкомплект з пульту та виконавчого пристрою артикулів: 067277, 067276, 067279, 074681, 665113, 067200, 067500, 067600, 665100, 074690, 067605, 067606, 067607, 665152, 074691, 067608, 067609, 067610, 665153, 074692 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ZigBee), виробництва \"Legrand SNC\", Франція\n","Розділ 18",641," 08.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n ( IEEE 802.15.4)","Для дистанційного керування виконавчими об'єктами","2400-2483,5 МГц\n\n","5M00G1D\n","Б01\nPI 24-4 ","Декларація про відповідність \nТОВ \"Легранд Україна\"\n від 24.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.384-15) ",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[998,"Система мікрофонна безпроводова торговельної марки Superlux моделі VT96 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"SUPERLUX ENTERPRISE DEVELOPMENT (SHANGHAI) CO., LTD\", Китай","Розділ 23",641," 08.12.2015","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-2)","Для прийому-передавання звуку","174 -216 МГц","100KF3E","Д03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ПП \"СОЛО\" від 12.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.386-15)                                                         ",2015]
[999,"Навушники бездротові торговельної марки Logitech моделі A-00065 (Marketing name G933), виробництва \"Logitech Europe S.A.\", Швейцарія","Розділ 23",641," 08.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Уповноважений представник  Гончар Роман Петрович від 09.11.2015 №ГОНЧАР.UKR.679-11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1456.10-СДК, \nсертифікат \n1О094.003393-15) ",2015]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[71,"Пристрій безпечного перестроювання автомобільний радіолокаційний типу Lane Change Assist (LCA 1.7) моделей HC-2 Master SWA 1.7 / HC-2 Slave SWA 1.7, виробництва \"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина","Розділ 25",641," 08.12.2015","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-1)","Автомобільна система контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","100MP0N","Б01\nРІ 48-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\", Україна, від 06.02.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності 737.12-СДК;\n сертифікат \n1О094.002555-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3808,"Домашня аудіосистема т.м. SONY моделі CMT-SBT20 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, у комплекті: CD ресивер HCD-SBT20, акустичні системи SS-SBT20, пульт RM-AMU212, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  \nIEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-3       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 23.11.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010006-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010005-15)\n",2015]
[3809,"Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. Impression electronics моделей  Impression ImPAD 6415, Impression ImPAD 9415,  Impression ImPAD 1006, Impression ImPAD 1007 з радіомодулем систем стільникового зв’язку  GSM 900/1800 і UMTS, з обладнанням радіодоступу ((IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Навігатор\"\nвід 24.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.398-15)",2015]
[3810,"Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (бездротовий маніпулятор типу \"миша\") моделі M-R0060 (Marketing name M171 (Clamshell) або M170 (Closed box)), виробництва \"Logitech Europe S.A.\", Швейцарія","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Уповноважений представник  Гончар Роман Петрович від 09.11.2015 №ГОНЧАР.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1456.8-СДК, \nсертифікат \n1О094.003391-15) ",2015]
[3811,"Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (клавіатура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі Y-R0056 (Marketing name K380), виробництва \"Logitech Europe S.A.\", Швейцарія","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність Уповноважений представник  Гончар Роман Петрович від 09.11.2015 \n№ ГОНЧАР.UKR.679-10/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності 1456.9-СДК,\n сертифікат \n1О094.003392-15)",2015]
[3812,"Пристрій введення даних торговельної марки Logitech моделі C-U0010 (USB-adapter), виробництва \"Logitech Europe S.A.\", Швейцарія","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Уповноважений представник  Гончар Роман Петрович від 09.11.2015 №ГОНЧАР.UKR.679-12/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1456.11-СДК, \nсертифікат \n1О094.003394-15) ",2015]
[3813,"Пристрій введення даних торговельної марки Logitech моделі A-00066 (USB-adapter), виробництва \"Logitech Europe S.A.\", Швейцарія","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Уповноважений представник Гончар Роман Петрович від 09.11.2015 №ГОНЧАР.UKR.679-13/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1456.12-СДК, \nсертифікат \n1О094.003395-15) ",2015]
[3814,"Радіотермінал автомобільний торговельної марки Visteon моделі MAZ з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Visteon Corporation\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0106-15) ",2015]
[3815,"Радіотермінал автомобільний торговельної марки Visteon моделі MDGMY10 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Visteon Corporation\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0104-15) ",2015]
[3816,"Радіотермінал автомобільний торговельної марки Visteon моделі MAZDA_GEN_6_HFT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Visteon Corporation\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0105-15) ",2015]
[3817,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки DELL моделі WM326 з USB адаптером, виробництва \"Lite-On Technology Corporation\", Тайвань","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0144-15)",2015]
[3818,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки hp моделі LH0G з USB донглом, виробництва \"DARFON ELECTRONICS CORP.\", Тайвань","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 16.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0133-15)",2015]
[3819,"Принтер багатофункціональний т.м. EPSON типу C463C моделі L566* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу та обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \nПредставництва компанії \"Епсон Європа Б.В.\"від 30.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.007903-14-СДК,\nсертифікат\nUA1.001.007902-14 ) ",2015]
[3820,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I33C-4   (HP EliteBook 840 G3 Notebook PC)  з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 11.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009921-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009920-15)\n",2015]
[3821,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I33C-5  (HP EliteBook 850 G3 Notebook PC, HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation)  з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 11.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009923-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009922-15)\n",2015]
[3822,"Комп'ютер персональний  (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I34C (HP EliteBook 725 G3 Notebook PC)  з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 10.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009907-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009906-15)\n",2015]
[3823,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі  HSTNN-I41C-4 (HP EliteBook 745 G3 Notebook PC, HP mt42 Mobile Thin Client) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 10.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009909-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009908-15)\n",2015]
[3824,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I66C-5U (HP ProBook 650 G2 Notebook PC)  з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 12.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009934-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009933-15)\n",2015]
[3825,"Комп'ютер персональний т.м. hp моделей TPC-M020-MT, TPC-M019-MT, HP ProDesk 400 G3 MT Business PC, HP ProDesk 490 G3 MT Business PC з обладнанням радіодоступу IEEE (802.11a/b/g/n/ac та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",641,"2015-12-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 09.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009904-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009903-15)\n",2015]
[3826,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00069B, 20FU, 20FV, ThinkPad L460xxxxxxxxx (замість \"х\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням радіодоступу, виробництва Lenovo PC HK Limited, Китай","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 12.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009932-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009931-15)",2015]
[3827,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00077A, 20FW, 20FX, ThinkPad T460p…….. (замість \".\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, від а до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням радіодоступу, виробництва Lenovo PC HK Limited, Китай","Розділ 27",641,"2015-12-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009953-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009952-15)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["УВ47. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 24.11.2015 № 610 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,11],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[16,0,16,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                       від 08.12.2015 № 641"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2550,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-1800 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF1823 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина","Розділ 1","68\n641","16.02.2012\n08.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W ","Д05","UA1.030.0138953-10 дійсний до 11.11.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ВПС Україна\" \nвід 18.08.2015 № 1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №1509.3-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003043-15)","2012/2015"]
[2551,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-1800 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF1835 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина","Розділ 1","68\n641","16.02.2012\n08.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W ","Д05","UA1.030.0138953-10 дійсний до 11.11.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ВПС Україна\" \nвід 18.08.2015 № 1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №1509.3-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003043-15)","2012/2015"]
[2552,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF923 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина","Розділ 1","68\n641","16.02.2012\n08.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.030.0138953-10 дійсний до 11.11.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ВПС Україна\" \nвід 18.08.2015 № 1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №1509.3-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003043-15)","2012/2015"]
[2553,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF936 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина","Розділ 1","68\n641","16.02.2012\n08.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.030.0138953-10 дійсний до 11.11.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ВПС Україна\" \nвід 18.08.2015 № 1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №1509.3-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003043-15)","2012/2015"]
[2591," Повторювачі систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделей ION-M9/18/21 Lt та ION-M9/18P/21P виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина","Розділ 1","68\n297\n641","16.02.2012\n09.06.2015\n08.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05, ОВ7","UA1.030.0161060-10 дійсний до 11.11.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ВПС Україна\" \nвід 18.08.2015 № 4/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №1509.5-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003045-15)","2012/2015"]
[2635," Повторювачі системи стільникового зв'язку UMTS моделей Node А2 та Node А4 з радіочастотними картками моделей DCM AF 2125 та DCM AF 2135 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина","Розділ 1","68\n297\n641","16.02.2012\n09.06.2015\n08.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05, ОВ7","UA1.030.0161068-10 дійсний до 11.11.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ВПС Україна\" \nвід 18.08.2015 № 1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 040-ЗВя/15\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №1509.3-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003043-15)","2012/2015"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[33," Пристрої безпечного перестроювання автомобільні радіолокаційні моделей SWA SG1 та SWA SG2 (Lane Change Decision Aid System (LCDAS) SWA SG1 and SWA SG2) виробництва \"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина","Розділ 25","68\n636\n641","16.02.2012\n06.12.2012\n08.12.2015","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-1)","Автомобільна система контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","100MP0N","Б01\nРІ 48-1","UA1.030.0171685-11 дійсний до 17.11.12\nUA1.030.0208915-12 дійсний до 21.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\", Україна, від 06.02.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-1/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n737.11-СДК,\n сертифікат \n1О094.002554-15)","2012/2015"]
[59,"Пристрій безпечного перестроювання автомобільний радіолокаційний моделей BSD3.0 SG1 та BSD3.0 SG2 виробництва \"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина","Розділ 25","193\n641","01.04.2014\n08.12.2015","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-1)","Для контролю дистанції між транспортним засобом та перешкодою","24,125 ГГц","100MP0N","Б01\nРІ 48-1","Декларація про відповідність\"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина від 07.03.2014 № HELA.UKR.679-1/14 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 737.9-СДК;\n1О094.001758-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\", Україна, від 06.02.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-3/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n737.13-СДК,\n сертифікат \n1О094.002575-15)","2014/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3783,"Годинник наручний \nПристрій наручний комунікаційний торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі SM02 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),  виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 27","609\n641","24.11.2015\n08.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 29.10.2015 №TCT.UKR.679-23/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.139-СДК, \nсертифікат \n1О094.003349-15)\nДекларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 26.11.2015 №TCT.UKR.679-27/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.148-СДК, \nсертифікат \n1О094.003442-15)",2015]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]