{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":12,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,0,67,11],[63,0,63,11],[64,0,64,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[62,0,62,11],[66,0,66,11],[47,0,47,11],[65,0,65,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[50,0,50,11],[23,0,23,11],[21,0,21,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[51,0,51,11],[49,0,49,11],[26,0,26,11],[45,0,45,9],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[4,0,4,11],[19,0,19,11],[14,0,14,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 15.12.2015 № 652              "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4236,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 7048Х з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 27.11.2015 №TCT.UKR.679-28/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.143-СДК, \nсертифікат \n1О094.003446-15)",2015]
[4237,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 7053D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 27.11.2015 №TCT.UKR.679-29/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.144-СДК, \nсертифікат \n1О094.003447-15)",2015]
[4238,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 5022D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 27.11.2015 №TCT.UKR.679-30/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.145-СДК, \nсертифікат \n1О094.003448-15)",2015]
[4239,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 6044D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 27.11.2015 №TCT.UKR.679-31/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.146-СДК, \nсертифікат \n1О094.003449-15)",2015]
[4240,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 1052D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 27.11.2015 №TCT.UKR.679-32/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n001.147-СДК, \nсертифікат \n1О094.003450-15)",2015]
[4241," Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки 3М Electronic Monitoring моделі Two Piece GPS з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 і GPS–приймачем та з радіопередавачем тривожного сповіщення моделі TXS-700-2, виробництва \n\"3М Electronic Monitoring\",  Ізраїль\n","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n433,05-434,79 МГц","200KF7W\n\n---\n\n\n200KF1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА\" від 02.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.412-15)\n",2015]
[4242,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки NOUS моделі NS 6 з обладнанням радіодоступу (IEEE  802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і GPS–приймачем, виробництва \"SHENZHEN KONKA TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO LTD\", Китай","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Л-Трейд Груп\" від 07.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.390-15)\n",2015]
[4243," Пристрій спостереження за рухомими об’єктами моделі ROADRUNNER з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 і GPS–приймачем, виробництва \n\"DMD COMPUTERS S.R.L\", Італія\n","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"СВАРКО ТРАФІК СИСТЕМС ГМБХ\" від 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.354-15)\n",2015]
[4244,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Mi 4c з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n/ас та інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-приймачем , виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай","Розділ 1",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ас\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ас)\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц ","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n---\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\" від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.413-15)\n",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[948,"Радіостанція носивна моделі VX-261-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3",652,"2015-12-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","УВ30","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0164-15) ",2015]
[949,"Радіостанція носивна моделі VX-261-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3",652,"2015-12-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/ \n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/ \n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E","УВ30","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"  від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0164-15) ",2015]
[950,"Радіостанція носивна VX-264-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\",  Німеччина, ","Розділ 3",652,"2015-12-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","УВ30","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0165-15) ",2015]
[951,"Радіостанція носивна VX-264-G6-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\",  Німеччина, ","Розділ 3",652,"2015-12-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/ \n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/ \n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E","УВ30","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0165-15) ",2015]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[786,"Апарат телефонний для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Yealink моделі W52P з додатковою бездротовою трубкою моделі W52Н, виробництва \"YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD\", Китай","Розділ 8",652,"2015-12-15","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"АЙПІМАТИКА УКРАЇНА\" від 23.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.403-15)\n",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3119,"USB-адаптер моделі KN-W633US з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n, виробництва \"QUBER Co., Ltd.\", Корея","Розділ 9",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ВІЖН ТБ\" від 02.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010054-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.010053-15)",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1000,"Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі SRS-XB2 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 23",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\", \n від 02.12.2015,\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010052-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.010051-15)",2015]
[1001,"Акустична система торговельної марки BMW AG моделі BMWi (Lautsprecher Bluetooth Speaker) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),  виробництва \"BMW AG\", Німеччина","Розділ 23",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nТОВ \"АВТ Баварія\"\nвід 27.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.032.СДК.0229-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3828,"Пристрій введення даних торговельної марки HTR (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі CM 400 або CM 405, або CM 410, або CM 420, або CM 433, або CM 425, або СМ 450, або CM 454, або CM 488, або CM 499, або CM 501, або CM 502, або CM 505, або CM 510, або CM 522, або CM 550, або CM 555, або CM 565, або CM 577, або CM 520, або CM 567, або CM 600, або СМ 601, або СМ 602, або CM 611, або CM 605, або СМ 620, або СМ 670, або СМ 710, або СМ 720, або СМ 750, або СМ 770, або СМ 777, або СМ 805, або СМ 802, або СМ 810, в комплекті з приймачем сигналу (USB-adapter), виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"ГРІНПЕД\" від 27.11.2015 №GRINPED.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1373.9-СДК\nсертифікат \n1О094.003453-15)",2015]
[3829,"Індикатор фізичної активності людини (фітнес-треккер) торговельної марки SAMSUNG моделі EI-AN920 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 27.11.2015 №SAMSUNG.UKR.679-16/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності  \n1471.14-СДК,\n сертифікат \n1О094.003451-15)",2015]
[3830,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Ideapad 500S-13ISK******, 80Q2******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ас\nIEEE 802.15.1)\n\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ас\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.11.2015 №LENOVO.UKR.679-137/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.152-СДК, \nсертифікат \n1О094.003441-15)",2015]
[3831,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TB3-710F з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.11.2015 №LENOVO.UKR.679-138/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.153-СДК, \nсертифікат \n1О094.003443-15)",2015]
[3832,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Ideapad MIIX 700-12ISK******, 80QL******, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ас\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ас)\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.11.2015 №LENOVO.UKR.679-139/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.154-СДК, \nсертифікат \n1О094.003444-15)",2015]
[3833,"Система підрахунку балів з тхеквондо торговельної марки Adidas з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4), виробництва \"KP&P CO., LTD\", Південна Корея","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n ( IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом  IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","5M00G1D\n","Б01 \nPI 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ІППОН-ШИФТ\"\n від 17.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.388-15) ",2015]
[3834,"Відеопроектор  т.м. SONY моделі VPL-VW320 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\", \n від 01.12.2015,\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010057-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.010056-15)",2015]
[3835,"Відеопроектор  т.м. SONY моделі VPL-HW65 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\", \n від 02.12.2015,\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010059-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.010058-15)",2015]
[3836,"Індикатор фізичної активності людини (фітнес-треккер) торговельної марки Xiaomi моделі Mi Band XMSH02HM з обладнанням радіодоступу (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               \n\n","1M00FXW\n1M00GXW                      ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Трендксім\"\nвід 01.12.2015 № TRENDXIM.UKR.679-48/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1518.9-СДК,\nсертифікат\n1О094.003456-15)",2015]
[3837,"Багатофункціональний пристрій (принтер) т.м. HP моделей HP PageWide Pro 452dw, HP PageWide 352dw (регуляторний номер моделі: VCVRA-1501-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 24.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010015-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010014-15)\n",2015]
[3838,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I67C-4  (HP ProBook 645 G2 Notebook PC)  p радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 17.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009968-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009967-15)\n",2015]
[3839,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I67C-5   (HP ProBook 655 G2 Notebook PC)  з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 18.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009966-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009965-15)\n",2015]
[3840,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-C87C (маркетингові назви HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation, HP ZBook 15 G3) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 23.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009997-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009996-15)\n",2015]
[3841,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-C88C (маркетингові назви HP ZBook Studio G3 Mobile Workstation, HP ZBook Studio G3) з  обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 23.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009999-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009998-15)\n",2015]
[3842,"Принтер т.м. HP моделі HP DesignJet T730 Printer та багатофункціональний пристрій (принтер) т.м. HP моделі HP DesignJet T830 Multifunction Printer (регуляторний номер моделі: BCLAA-1508) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009988-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009987-15)\n",2015]
[3843,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. hp моделі HP K4600 Bluetooth Keyboard  (регуляторний номер моделі: UH1B), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 16.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270 )\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009956-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009955-15)\n",2015]
[3844,"Комп'ютер персональний т.м. hp моделей TPC-M022-SF, HP ProDesk 400 G3 SFF Business PC з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 18.11.2015\n(апостиль США, м. Остін, Штат Техас від 01.06.2015  № 10226137 )\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009900-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009899-15)\n",2015]
[3845,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки DELL  типу Latitude 7404 (RM P45G) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n  та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Emerging Markets (EMEA) Limited\", США","Розділ 27",652,"2015-12-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Пульсар Експо Україна\"\n від 02.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.408-15) ",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ30. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 23.06.2015 № 320 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[10,0,10,11],[6,0,6,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                       від 15.12.2015 № 652"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[35," Пристрої автомобільні радіолокаційні для контролю дистанції (Millimeter Wave Radar Sensor) моделей DNMWR004 та DNMWR005 виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія","Розділ 25","68\n193\n46\n652","16.02.2012\n01.04.2014\n27.01.2015\n15.12.2015","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76,5 ГГц","423MP0N\n423MQXN","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0126713-11 дійсний до 12.09.12\nДекларація про відповідність   \n \"DENSO CORPORATION\", Японія від 26.11.2013 № DN001\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 719.5дп-CДК;\n1О094.001466-13)\nДекларація про відповідність   \nПП \"ОЦОП\"  від 21.11.2014 № ОЦОП.UKR.679-1/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 719.8-CДК;\nсертифікат\n1О094.002402-14)\nДекларація про відповідність   \nПП \"ОЦОП\"  від 20.11.2015 № ОЦОП.UKR.679-48/15\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n 719.11-CДК;\nсертифікат\n1О094.003424-15)","2012/2014/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3512,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки (т.м.) DELL моделі W15B (W15B002, W15B003)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) , виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27","442\n652","25.08.2015\n15.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 05.08.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009227-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009226-15)\nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 26.11.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010008-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010007-15)\n\n",2015]
[3663,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей \nLenovo Ideapad 300-17ISK******, 80MK******, 80QH****** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27","557\n652","27.10.2015\n15.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-99/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.108-СДК, \nсертифікат \n1О094.003224-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 02.12.2015 №LENOVO.UKR.679-140/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.108.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003462-15)",2015]
[3754,"Комп`ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки  DELL моделі  W12C (W12C002, W12C003, W12C004)  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27","591\n652","17.11.2015\n15.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 27.07.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009192-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009191-15)\nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 26.11.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010002-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010001-15)\n",2015]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]