{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,6,2,6],[39,0,39,11],[32,0,32,11],[38,0,38,11],[13,0,13,11],[34,0,34,11],[31,0,31,11],[35,0,35,11],[29,0,29,11],[4,0,4,11],[9,0,9,11],[33,0,33,11],[28,0,28,9],[17,0,17,11],[15,0,15,11],[30,0,30,11],[49,0,49,11],[45,0,45,11],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[44,0,44,12],[43,0,43,11],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[6,0,6,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11],[40,0,40,11],[36,0,36,11],[37,0,37,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 29.12.2015 № 688               "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4250,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі \nLenovo S1La40 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), мультисервісного радіодоступу і приймачем GPS, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",688,"2015-12-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(режим FDD),\n як абонентська станція \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(режим TDD), як абонентська станція\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц\n\n\n\n---\n\n\n\n\n2570-2620 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5М00G7W 5М00D7W\n10М0G7W 10М0D7W\n15М0G7W 15М0D7W\n20М0G7W 20М0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ47","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.12.2015 №LENOVO.UKR.679-151/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.163-СДК,\nсертифікат \n1О094.003515-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3130,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі AP5115, виробництва \"Ericsson AB\", Швеція","Розділ 9",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)\n---\n\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009)\n\n\n---\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)","Для організації радіозв’язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11 b/g)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11a)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11n)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","УВ47","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 10.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.109.0168-15)\n",2015]
[3131,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі AP5118, виробництва \"Ericsson AB\", Швеція","Розділ 9",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)\n\n---\n\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009)\n\n\n\n\n---\n\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ ETSI EN 300 328)","Для організації радіозв’язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартом IEEE 802.11 b/g)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11a)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11n)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n5470-5670 МГц\n\n---\n\n5725-5850 МГц\n\n---\n5470-5670 МГц\n\n\n---\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n\n\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","УВ47","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 10.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.109.0167-15)\n",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1063,"Іграшки з дистанційним радіоуправлінням  торговельної марки \"BMW\" артикулів 80432221605, 80432318517, 80432318513, виробництва концерну \"BMW AG\", Німеччина ","Розділ 18",688,"2015-12-29","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","    40,660-40,700 МГц  ","20K0L1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність ТОВ \"АВТ Баварія\" від 08.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0232-15)\n",2015]
[1064,"Іграшка з дистанційним радіоуправлінням   торговельної марки \"MINI\" артикулу 80452327867, виробництва концерну \"BMW AG\", Німеччина ","Розділ 18",688,"2015-12-29","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","    26,990-27,200 МГц  ","70K0А1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність ТОВ \"АВТ Баварія\" від 08.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0233-15)\n",2015]
[1065,"Радіопульти дистанційного керування, виробництва концерну \"BMW AG\" артикулів: 64129371818, 65129320241, 66129395327, 66129395326, 61319245066, виробництва концерну \"BMW AG\", Німеччина ","Розділ 18",688,"2015-12-29","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування \nмеханізмами","433,05-434,79 МГц","50K0G1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"АВТ Баварія\" від 14.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0238-15)\n",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1003,"Навушники безпроводові торговельної марки LAZER моделі SH300 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"MIA TECHNOLOGIES LTD\", Китай","Розділ 23",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 11.12.2015 № 25 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1463.5- СДК, \nсертифікат \n1О094.003480-15)",2015]
["Розділ 24. Радіообладнання короткого радіусу дії з індукційним принципом роботи"]
[11,"Безпроводовий зарядний пристрій торговельної марки Microsoft моделі  DT-904 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) , виробництва \"Microsoft Mobile Oy\", Фінляндія","Розділ 24",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування","Безпроводове зарядження акумуляторів мобільних телефонів (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації, NFC)","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13,56 МГц  \n---\n9-148,5 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n14K0A1D \n---\n10К0PON","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 15.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0148-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3863,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделі P18T (P18T001) з радіомодулем систем стільникового зв’язку  GSM 900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу та  пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",688,"2015-12-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ","200KF7W    \n200KG7D    \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 07.12.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010080-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010079-15)",2015]
[3864,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделі P68G (P68G001) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W     ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 11.09.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009536-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009535-15)",2015]
[3865,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I66C-4 (HP ProBook 640 G2 Notebook PC) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та  пристроєм радіочастотної ідентифікації, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",688,"2015-12-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 13.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009936-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009935-15)\n",2015]
[3866,"Принтер т.м. HP моделей HP LaserJet Pro P1102w, HP LaserJet P1102w, HP LaserJet Pro P1109w,  HP LaserJet P1109w  (регуляторний номер моделі: BOISB-0901-06)  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 07.12.2015 № UA.001.00009-16/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010099-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010098-15)\n",2015]
[3867,"Багатофункціональний пристрій (принтер) т.м. HP моделей HP Color LaserJet Pro MFP M377dw, Color LaserJet Pro MFP M377dw  (регуляторний номер моделі: BOISB-1407-04) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 30.11.2015 № UA.001.00006-16/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010050-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010049-15)\n",2015]
[3868,"Принтер струменевий т.м. EPSON типу B561B моделі WorkForce Pro WF-M5190DW* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл  в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\n      \n","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ЕПСОН ЄВРОПА  Б.В.\"від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.010090-15-СДК,\nсертифікат\nUA1.001.010089-15 ) ",2015]
[3869,"Монітор з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделі LH95MEC****/** (де з першої по четверту * - літери – особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 27",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                        ","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W           ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                       \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 15.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0239-15)",2015]
[3870,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Getac моделі S400 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Getac Technology Corporation\" Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОСОФТ УКРАЇНА\" від 14.12.2015 №РROSOFT.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1626-СДК, \nсертифікат \n1О094.003488-15)",2015]
[3871,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделей HP EliteBook Folio 1040 G3 Notebook PC, HP EliteBook Folio 1040 G3, Folio 1040 (RMN: HSTNN-Q99C) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"HP Inc\", США","Розділ 27",688,"2015-12-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"HP Inc.\",  США від 17.11.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 30.21.2015  № 99490)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009958-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009957-15)\n",2015]
[3872,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (Торгова назва ThinkCentre M73р) моделей: 10K9*******, 10KA*******, 10KB*******, 10KC*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",688,"2015-12-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.12.2015 №LENOVO.UKR.679-146/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.103.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003510-15)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ47. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 24.11.2015 № 610 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[10,0,10,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[17,0,17,11],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                       від 29.12.2015 № 688"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3525,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами т.м. TELTONIKA моделей FM1000, FM1010, FM1100, FM1110, FM1111, FM1120, FM1121, FM1122, FM1125, FM1200, FM1202, FM1204, FM1300, FM1400, FM3000, FM3200, FM3400, FM3500, FM4000, FM4200, FM4300, FM4500, FM5000, FM5300, FM5302, FM5400, FM5500, FM5700 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM900/1800 (радіомодуль моделі TM11Q) та GPS приймачем виробництва UAB \"TELTONIKA\", Литовська Республіка","Розділ 1","745\n815\n688","19.11.2013\n16.12.2014\n29.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 29.10.2013 № 25  \n(сертифікат\nUA1.030.0219113.13)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" \nвід 18.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1086.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002395-14)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 04.12.2015 №EUROMOBILE.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1086.5-СДК,\nсертифікат\n1О094.003428-15)","2013/2014/2015"]
[3934," Радіотермінал (GSM/VoIP Gateway) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 (радіомодуль моделі Quectel M10) торговельної марки Dinstar моделей: \n-DWG2000E-4G, DWG2000E-4G-M, DWG2000E-4G-B, DWG2000E-4G-M-B - кількість 4 моделі (по радіомодулю в кожній моделі);\n-DWG2000E-8G, DWG2000E-8G-M, DWG2000F-8G, DWG2000F-8G-M, DWG2000G-8G, DWG2000G-8G-M, DWG2000E-8G-B, DWG2000E-8G-M-B, DWG2000F-8G-B, DWG2000F-8G-M-B, DWG2000G-8G-B, DWG2000G-8G-M-B,  DWG2000F-8G-V221, DWG2000F-8G-M-V221, DWG2000G-8G-V221, DWG2000G-8G-M-V221 - кількість 16 кількість 12 моделей (по 8 радіомодулів в кожній моделі);\n- DWG2000F-16G, DWG2000F-16G-M, DWG2000G-16G, DWG2000G-16G-M, DWG2000F-16G-B, DWG2000F-16G-M-B, DWG2000G-16G-B, DWG2000G-16G-M-B,  DWG2000F-16G-V221,\n DWG2000F-16G-M-V221,\n DWG2000G-16G-V221,\n DWG2000G-16G-M-V221 — кількість 12 кількість 8 моделей (по 16 радіомодулів в кожній моделі);\n- DWG2000G-24G, DWG2000G-24G-M, DWG2000G-24G-B, DWG2000G-24G-M-B, DWG2000G-24G-V221,\n DWG2000G-24G-M-V221 - кількість 6 кількість 4 моделі (по 24 радіомодуля в кожній моделі);\n- DWG2000G-32G, DWG2000G-32G-M, DWG2000G-32G-B, DWG2000G-32G-M-B, DWG2000G-32G-V221,\n DWG2000G-32G-M-V221 — кількість 6 кількість 4 моделі (по 32 радіомодуля в кожній моделі);\n   виробництва \"Shenzhen Dinstar Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1","788\n688","02.12.2014\n29.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність\nТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\"\n від 14.10.2014 № EUROMOBILE.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1086.3-СДК,\n1О094.002308-14) \nДекларація про відповідність\nТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 23.11.2015 №EUROMOBILE.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1086.6-СДК,\nсертифікат\n1О094.003429-15)","2014/2015"]
[3969,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P90 з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонгконг / Китай","Розділ 1","13\n688","13.01.2015\n29.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01, УВ05\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 25.12.2014 № LENOVO.UKR.679-37/14\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.30-СДК,\n сертифікат \n1O094.002502-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.12.2015 №LENOVO.UKR.679-148/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.158-СДК,\n сертифікат \n1О094.003512-15)"]
[3971,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A5000 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1","30\n688","20.01.2015\n29.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 09.01.2015 №LENOVO.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.31-СДК, \nсертифікат \n1О094.002516-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.12.2015 №LENOVO.UKR.679-149/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.159-СДК, \nсертифікат \n1О094.003513-15)"]
[4204,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A7010a48 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), мультисервісного радіодоступу, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) і приймачем GPS, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1","579\n688","10.11.2015\n29.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(режим FDD),\n як абонентська станція \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(режим TDD), як абонентська станція\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц\n---\n\n2570-2620 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W\n---\n14K0A1D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8\nРІ 45-1\n---\nУВ47","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.10.2015 №LENOVO.UKR.679-123/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.137-СДК,\nсертифікат \n1О094.003337-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.12.2015 №LENOVO.UKR.679-147/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.137.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.003511-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2990,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Z50-70xxxx; Lenovo G50-70mxxxx; Lenovo G50-70xxxx; Lenovo G50-80mxxxx; Lenovo G50-80xxxx; Lenovo G50-30xxxx; 80E7xxxx; 80G4xxxx; 80DYxxxx; 80E5xxxx; 80G0xxxx; 80GGxxxx; 20354xxxx; 20423xxxx; 20351xxxx; 20418xxxx, Lenovo V2000xxxxxx; 80JQxxxx; 20484xxxx, Lenovo G50-80xxxx Touch; 80KRxxxx, 80HJxxxx; 80LQxxxx; 80L0xxxx; 80L4xxxx(де xххх або хххххх - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A – Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних Bluetooth ), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ","Розділ 27","834\n688","23.12.2014\n29.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц \n5470-5670 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n80M0G1W 80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\n\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 15.12.2014 № LENOVO.UKR.679-35/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1281.28-СДК,\nсертифікат\n1О094.002474-14)\nДекларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.12.2015 №LENOVO.UKR.679-150/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1281.162-СДК,\nсертифікат\n1О094.003514-15)","2014/2015"]
[3536,"Блок системний (Desktop Computer) торговельної марки DELL моделі D13S (маркетингова назва D13S001) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27","463\n688","08.09.2015\n29.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 11.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009322-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009321-15)\nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 09.12.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010084-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010083-15)",2015]
[3537,"Блок системний (Desktop Computer) торговельної марки DELL моделі D19M (D19M002) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27","463\n688","08.09.2015\n29.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 12.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009327-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009326-15)\nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 04.12.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010044-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010043-15)",2015]
[3540,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделей P51F (P51F001, P51F002, P51F003, P51F004, P51F005), P28E (P28E001, P28E004), P52F (P52F001, P52F003) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27","463\n688","08.09.2015\n29.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 19.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009403-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009402-15)\nДекларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 07.12.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010078-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010077-15)",2015]
[3784,"Комп'ютер персональний т.м. hp моделі HP EliteDesk 800 G2 SFF Business PC, HP  ProDesk (EliteDesk) 600 G2 SFF Business PC (RMN: TPC-F079-SF) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27","609\n688","24.11.2015\n29.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 29.09.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009650-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009649-15)\n"]
[3786,"Комп'ютер персональний т.м. hp моделі HP EliteDesk 600 G2 MT Business PC, HP  ProDesk (EliteDesk) 680 G2 MT Business PC (RMN: TPC-F082-MT) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27","609\n688","24.11.2015\n29.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 29.09.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009654-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009653-15)\n",2015]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]