Додаток 1
до рішення НКРЗ
від 15 вересня 2006 р. № 366
 
Доповнення до Реєстру
№	Назва РЕЗ або ВП 	Тип РЕЗ або ВП 	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП 	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного 
ресурсу України 	Призначення РЕЗ або ВП 	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП 	Клас випромінювання 	Примітка 	
			№ 	Дата 						
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем 	
193 	Радіорелейна станція Nokia Power Hopper Vario 7 GHz виробництва Ceragon Networks Ltd, Ізраїль 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	7110 - 7750 МГц 	28M0D7W 	С36 
Рв = 24 дБм
Ga = 31,4 дБі
Ga = 37,5 дБі
Ga = 41,3 дБі 	
194 	Радіорелейна станція Nokia Power Hopper Vario 18 GHz виробництва Ceragon Networks Ltd, Ізраїль 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	17,7 - 19,7 ГГц 	28M0D7W 	С04, С37
Рв = 20 дБм
Ga = 38,7 дБі
Ga = 44,6 дБі
Ga = 48 дБі 	
195 	Станція цифрова радіорелейна "Контакт-11Д.2М16" виробництва ТОВ "БЕТА ТВ ком", Україна 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку (16 незалежних цифрових потоків 2,048 Мбіт/с) 	10,7 - 11,7ГГц 	30M0G1W 	С38
Рв = 0,1 Вт
Ga = 35 дБі 	
196 	Радіорелейна система "GTT 8000/300" виробництва АТ "Будавокс", Угорщина 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація радіорелейних ліній зв'язку (для передачі програм телерадіомовлення) 	7900 - 8400 МГц 	28M0F8W 	С02
Рв = 0,2 Вт
Ga = 44,2 дБі 	
197 	Радіорелейна система "КУРС-8 ОУ" виробництва Уфимський завод "Промсвязь" 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація радіорелейних ліній зв'язку (для передачі програм телерадіомовлення) 	7900 - 8400 МГц 	28M0F8W 	С02
Рв = 0,4 Вт
Ga = 44,5 дБі 	
198 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 6 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	5925 - 6425 МГц 	28M0F7W 	С40
Рв = 0,316 Вт
Ga = 24,25 дБі 	
199 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 7 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	7250 - 7550 МГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С41
Рв = 0,5 Вт
Ga = 24,25 дБі 	
200 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 8 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	7900 - 8400 МГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С42
Рв = 0.5 Вт
Ga = 34,9 дБі 	
201 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 11 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	10,7 - 11,7 ГГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С43
Рв = 0,5 Вт
Ga = 41,6 дБі 	
202 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 13 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	12,75 - 13,25 ГГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С44
Рв = 0,25 Вт
Ga = 41,6 дБі 	
203 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 15 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	14,8 - 15,25 ГГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С45
Рв = 0,398 Вт
Ga = 46 дБі 	
204 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 18 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	17,7 - 19,7 ГГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С46
Рв = 0,398 Вт
Ga = 48 дБі 	
205 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 38 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	37 - 39,5 ГГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С47
Рв = 0,398 Вт
Ga = 48 дБі 	
206 	Цифрова радіорелейна станція "NERA EVOLUTION Series 40 GHz" виробництва NERA Networks AS, Норвегія 	РЕЗ радіорелейних систем (FXR) 	366 	15.09.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	39,5 - 40,5 ГГц 	7M00F7W
14M0F7W
28M0F7W 	С48
Рв = 0,398 Вт
Ga = 48 дБі 	
Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв'язку розподільчого типу 	
510 	Базова станція багатоканальної інтерактивної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації моделі UWDS-12B виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна 	РЕЗ радіотеле-
візійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Багатоканальне наземне телерадіо-
мовлення 	Базова станція багатоканальної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 	11,7 - 12,5 МГц 	23M0G7W 	Д02, Д07
Са = 10 дБі
Ga = 16 дБі
Рв = 1,1 Вт 	
511 	Абонентська станція багатоканальної інтерактивної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації моделі UWDS- 12A виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Багатоканальне наземне телерадіо-
мовлення 	Абонентська станція багатоканальної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 	11,7 - 12,5 МГц 	23M0G7W
(тільки прийом) 	Б01 	
512 	Базова станція багатоканальної інтерактивної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації моделі UWDS-24B виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	366 	15.09.2006 	Мультисервісний радіодоступ 	Базова станція багатоканальної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 	24,5 - 26,5 ГГц 	23M0G7W
(1M60G7WW
- прийом) 	Ga = 10 дБі
Ga = 16 дБі
Рв = 1,1 Вт 	
513 	Абонентська станція багатоканальної інтерактивної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації моделі UWDS-24A виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	366 	15.09.2006 	Мультисервісний радіодоступ 	Абонентська станція багатоканальної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 	24,5 - 26,5 ГГц 	1M60G7WW
(23M0G7W
- прийом) 	Ga = 10 дБі
Рв = 0,002 Вт 	
514 	Базова станція багатоканальної інтерактивної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації моделі UWDS-41B виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	366 	15.09.2006 	Мультисервісний радіодоступ 	Базова станція багатоканальної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 	40,5 - 42,5 ГГц 	23M0G7W
(1M60G7WW - прийом) 	Ga = 10 дБі
Ga = 16 дБі
Рв = 1,1 Вт 	
515 	Абонентська станція багатоканальної інтерактивної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку та цифрової інформації моделі UWDS-41A виробництва ВАТ "ТОПАЗ", Україна 	Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	366 	15.09.2006 	Мультисервісний радіодоступ 	Абонентська станція багатоканальної розподільчої системи для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 	40,5 - 42,5 ГГц 	1M60G7WW
(23M0G7W - прийом) 	Ga = 10 дБі
Рв = 0,002 Вт 	
516 	Зчитувач кодів з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу F5073A виробництва Motorola Ltd., Ізраїль 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	366 	15.09.2006 	Широко-
смуговий радіодоступ 	Використовується для зчитування кодів, надісланих від радіотерміналу Emerald (стандарт IEEE 802.15.1) 	2400 - 2483,5 МГц 	1M00FXD 	Б01
Ga = 2 дБі
Рв = 0,0025 Вт 	
517 	DVB-T модулятор цифрового наземного телевізійного мовлення моделі TV-5D виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ). 	366 	15.09.2006 	Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T 	Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) 	174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M00X7FWX
8M00X7FWX 	Б06
Рв = 10 Вт 	
518 	Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-50D виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T 	Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) 	174230 МГц
470 - 862 МГц 	7M00X7FWX
8M00X7FWX 	Б06
Рв = 40 Вт 	
519 	Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-100D виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T 	Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) 	174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M00X7FWX
8M00X7FWX 	Б06
Рв = 120 Вт 	
520 	Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-200D виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T 	Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) 	174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M00X7FWX
8M00X7FWX 	Б06
Рв = 120 Вт 	
521 	Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-400D виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T 	Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) 	174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M00X7FWX
8M00X7FWX 	Б06
Рв = 400 Вт 	
522 	Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-800D виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T 	Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) 	174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M00X7FWX
8M00X7FWX 	Б06
Рв = 800 Вт 	
523 	Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-1600D виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	366 	15.09.2006 	Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T 	Трансляція багатопрограмного телевізійного сигналу (організація наземного телевізійного цифрового мовлення) 	174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M00X7FWX
8M00X7FWX 	Б06
Рв = 1600 Вт 	
524 	Модуль доступу до телекомунікаційної мережі типу Scalance W700 моделі Scalance W744-1PRO виробництва Siemens AG, Automation and Drives Industrial Communication, Німеччина 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	366 	15.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Використовується як безпроводова точка доступу до телекомунікаційної мережі (стандарт IEEE 802.11a/b/g) 	2400 - 2483,5 МГц
5250 - 5350 МГц 	20M0D7D
20M0G7D
15M0G1D 	А19
Рв = 0,03 Вт
Рв = 0,04 Вт
Рв = 0,1 Вт 	
525 	Модуль доступу до телекомунікаційної мережі типу Scalance W700 моделі Scalance W788-1PRO виробництва Siemens AG, Automation and Drives Industrial Communication, Німеччина 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	366 	15.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Використовується як безпроводова точка доступу до телекомунікаційної мережі (стандарт IEEE 802.11a/b/g) 	2400 - 2483,5 МГц
5250 - 5350 МГц 	20M0D7D
20M0G7D
15M0G1D 	А19
Рв = 0,03 Вт
Рв = 0,04 Вт
Рв = 0,1 Вт 	
Розділ 3. РЕЗ охоронних систем, систем сигналізації, телеметрії та радіоуправління 	
205 	Автомобільна сигналізація типу APS 2620 PRO виробництва Progressive Innovative Technologies, США 	РЕЗ оголошення та сигналізації (ZOP) 	366 	15.09.2006 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Керування системою охорони та сигналізації автомобіля 	433,92 МГц 	250KA1D 	Б01 	
206 	Обладнання дистанційного керування HBC-Radio Control (передавач SPECTRUM 2, приймач FSE 735) виробництва HBC-radiomativ GmbH, Німеччина 	РЕЗ радіоуправління (RD) 	366 	15.09.2006 	Телеметрія та радіодистанційне керування 	Обладнання дистанційного управління вантажопідйомним краном СНА01-АЕ1001А(В) 	433,05 - 434,79 МГц 	16KOF2D 	Б01
Рв = 0,01 Вт 	
Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку 	
1126 	Радіотелефон цифрового стільникового радіозв'язку CDMA-800 моделі C 180 виробництва ZTE Corporation, Китай 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 	Призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв'язку стандарту CDMA-800 як абонентська станція 	824,07 - 831,63 МГц/
869,07 - 876,63 МГц
840,45 - 842,97 МГц/
885,45 - 887,97 МГц
831,63 - 832,81 МГц/ 876,63 - 877,81 МГц 	1M25D1W 	Б01, Р04, Р08, Т06 	
1127 	Радіотермінал цифрового стільникового радіозв'язку CDMA-800 моделі MY39 виробництва ZTE Corporation, Китай 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 	Призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв'язку стандарту CDMA-800 як абонентська станція 	824,07 - 831,63 МГц/ 
869,07 - 876,63 МГц
840,45 - 842,97 МГц
/ 885,45 - 887,97 МГц
831,63 - 832,81 МГц/
 876,63 - 877,81 МГц 	1M25D1W 	Б01, Р04, Р08, Т06 	
1128 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі К1 (комерційна назва MOTOKRZR) виробництва Motorola Electronics Ltd, Китай 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800 як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7D
1M00FXD 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі
Рв = 0,0025 Вт 	
1129 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі Z3 (комерційна назва MOTOKIZR) виробництва Motorola Electronics Ltd, Китай 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО)
 Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800 як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7D
1M00FXD 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі
Рв = 0,0025 Вт 	
1130 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-200 моделі Nokia 6151 виробництва Nokia GmbH, Німеччина 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800 як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 	890- 915 МГц/ 935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/ 1805 - 1880 МГц
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7D
1M00FXD 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі
Рв = 0,0025 Вт 	
1131 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-146 моделі Nokia 5300 виробництва Nokia Komarom KFt, Угорщина 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800 як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710- 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7D
1M00FXD 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі
Рв = 0,0025 Вт 	
1132 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-174 моделі Nokia 5200 виробництва Nokia Komarom KFt, Угорщина 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 
Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 
Широкосмуговий радіодоступ 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS81800 як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц
2400 - 2483,5 МГц 	200KF7D
1M00FXD 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі
Рв = 0,0025 Вт 	
1133 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі C113 виробництва Motorola Electronics Ltd, Китай 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS81800 як абонентська станція 	890 - 915МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі 	
1134 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W208 виробництва Motorola Electronics Ltd, Китай 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800 як абонентська станція 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі 	
1135 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W220 виробництва Motorola Electronics Ltd, Китай 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSU900/DCS1800 як абонентська станція 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі 	
1136 	Радіотелефон стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W375 виробництва Motorola Electronics Ltd, Китай 	РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МО) 	366 	15.09.2006 	Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 
Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 	Призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800 як абонентська станція 	890 - 915 МГц/
935 - 960 МГц
1710 - 1785 МГц/
1805 - 1880 МГц 	200KF7W 	Б01, М02,
Ga = 2 дБі 	

Примітки: 
Примітка А18. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу): 
для 2300 - 2400 МГц - Ga = 8 дБі, Ga = 15 дБі; для 3400 - 3600 МГц - Ga = 2 дБі, Ga = 10 дБі. 
Примітка А19. Коефіцієнти підсилення антени відносно ізотропного випромінювача (для різних комплектацій радіоелектронного засобу): 
для 2400 - 2483,5 МГц - Ga = 3 дБі, Ga = 4 дБі; для 5150 - 5350 МГц - Ga = 3,5 дБі; Ga = 5 дБі; Ga = 14 дБі. 
Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). 
Примітка Б03. Експлуатація всередині приміщення (при використанні вмонтованої (інтегрованої) антени, еквівалентна ізотропно-випромінювальна потужність (e. i. r. p.) до 200 мВт) здійснюється на бездозвільній основі (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). Кількість РЕЗ, які одночасно можуть використовувати радіочастотний ресурс України та забезпечувати обмін інформації (зв'язок), залежить від концентрації РЕЗ, які застосовують цю радіотехнологію на певній території, та інтенсивності обміну інформацією в мережі (мережах). 
Примітка Б04. Кількість користувачів радіочастотного ресурсу, які застосовують дану радіотехнологію, обмежена умовами забезпечення електромагнітної сумісності з діючими радіоелектронними засобами. 
Дозвіл на експлуатацію видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами. 
Примітка Б06. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ. 
Примітка Д07. Максимальна дозволена потужність радіопередавача у смузі радіочастот 12,1 - 12,5 ГГц дорівнює 0,2 Вт. 
Примітка С36. Крок сітки центральних частот радіостволів 28 МГц, дуплексне рознесення 161 МГц або 168 МГц, або 196 МГц. 
Примітка С37. Крок сітки центральних частот радіостволів 55 МГц, дуплексне рознесення 1010 МГц. 
Примітка С38. Крок сітки центральних частот радіостволів 28 МГц, дуплексне рознесення 530 МГц. 
Примітка С39. Формула утворення сітки частот: 2302,5 МГц + N*5 МГц, де N = 0, 1, 2...19. 
Примітка С40. Формула утворення сітки частот з дуплексним рознесенням несучих частот 29,65 МГц (згідно рекомендацій ITU-R F.383), Fo = 6175 МГц: 
  	- нижня Fo - 259,45 + 29,65*n,
- верхня Fo - 7,41 + 29,65*n, де n = 1, 2...8. 	
Примітка С41. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.385), Fo = 7400 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 28 МГц: 	- нижня Fo - 161 + 28*n,
- верхня Fo + 28*n, де n = 1, 2...5; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 14 МГц: 	- нижня Fo - 154 + 14*n,
- верхня Fo + 7 + 14*n, де n = 1, 2...9; 	
3) з дуплексним рознесенням несучих частот 7 МГц: 	- нижня Fo - 154 + 7*n,
- верхня Fo + 7 + 7*n, де n = 1, 2...20. 	
Примітка С42. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.386, Anex 4, дуплексне рознесення 266 МГц), Fo = 7400 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 28 МГц: 	- нижня Fo - 259 + 28*n,
- верхня Fo + 7 - 28*n, де n = 1, 2...8; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 14 МГц: 	- нижня Fo - 259 + 14*n,
- верхня Fo + 7 + 14*n, де n = 1, 2...16; 	
3) з дуплексним рознесенням несучих частот 7 МГц: 	- нижня Fo - 252 + 7*n,
- верхня Fo + 14 + 7*n, де n = 1, 2...32. 	
Примітка С43. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.387), Fo = 11200 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 28 МГц, 14 МГц: 	- нижня Fo - 505 + 40*n,
- верхня Fo + 5 + 40*n, де n = 1, 2...12;
- нижня Fo - 525 + 40*n,
- верхня Fo - 15 + 40*n, де n = 1, 2...12; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 7 МГц: 	- нижня 10695 + 10*n,
- верхня 10695 + 530 + 10*n, де n = 1, 2...47. 	
Примітка С44. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.497), Fo = 12996 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 28 МГц: 	- нижня Fo - 259 + 28*n,
- верхня Fo + 7 + 28*n, де n = 1, 2...8; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 14 МГц: 	- нижня Fo - 252 + 14*n,
- верхня Fo + 14 + 14*n, де n = 1, 2...16; 	
3) з дуплексним рознесенням несучих частот 7 МГц: 	- нижня Fo - 248,5 + 7*n,
- верхня Fo + 17,5 + 7*n, де n = 1, 2...32. 	
Примітка С45. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.636, дуплексне рознесення 490 МГц), Fo = 11701 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 28 МГц: 	- нижня Fo + 2688 + 28*n, де n = 15, 16;
- верхня Fo + 3626 - 28*n, де n = 1, 2...16; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 14 МГц: 	- нижня Fo + 2702 + 14*n, де n = 29, 30...32;
- верхня Fo + 3640 - 14*n, де n = 1, 2...32; 	
3) з дуплексним рознесенням несучих частот 7 МГц: 	- нижня Fo + 2670,5 + 28 + 7*n, де n =58, 59...64;
- верхня Fo + 3608,5 - 28 + 15 + 7*n, де n = 1, 2...64. 	
Примітка С46. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій CERT/ERC/REC 12-03, дуплексне рознесення 1010 МГц), Fo = 18700 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 27,5 МГц: 	- нижня Fo - 1000 + 27,5*n,
- верхня Fo + 10 + 27,5*n, де n = 1, 2...35; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 13,75 МГц: 	- нижня Fo - 1000 + 13,74*n,
- верхня Fo + 10 + 13,75*n, де n = 1, 2...70; 	
3) з дуплексним рознесенням несучих частот 7,5 МГц: 	- нижня Fo + 997,55 + 7,5*n,
- верхня Fo + 12,5 + 7,5*n, де n = 1, 2...131. 	
Примітка С47. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій T/R 12-01, дуплексне рознесення 1010 МГц), Fo = 38248 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 28 МГц: 	- нижня Fo - 1204 + 28*n,
- верхня Fo + 56 + 28*n, де n = 1, 2...40; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 14 МГц: 	- нижня Fo - 1197 + 14*n,
- верхня Fo + 63 + 14*n, де n = 1, 2...80; 	
3) з дуплексним рознесенням несучих частот 7 МГц: 	- нижня Fo - 1193 + 7*n,
- верхня Fo + 66,5 + 7*n, де n = 1, 2...160. 	
Примітка С48. Формула утворення сітки частот (згідно рекомендацій ITU-R F.749), Fo = 39998 МГц: 
1) з дуплексним рознесенням несучих частот 28 МГц: 	- нижня Fo + 448 + 28*n,
- верхня Fo + 14 + 28*n, де n = 1, 2...15; 	
2) з дуплексним рознесенням несучих частот 14 МГц: 	- нижня Fo - 434 + 14*n, 
- верхня Fo + 28 + 14*n, де n = 1, 2...29; 	
3) з дуплексним рознесенням несучих частот 7 МГц: 	- нижня Fo - 427 + 7*n,
- верхня Fo + 35 + 7*n, де n = 1, 2...57. 	

Примітка М02. Потужність випромінювання радіопередавача: у смузі 890 - 915 МГц - 2 Вг, у смузі 1710 - 1785 МГц - 1 Вт. 
Примітка М04. Потужність випромінювання радіопередавача у смузі 2400 - 2483,5 МГц - 0,025 Вт. 
Скорочення, які застосовуються у примітках: 
Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт. 
Ga - коефіцієнт підсилення антени, яка входить до складу радіоелектронного засобу, відносно ізотропного випромінювача, дБі. 

Додаток 2
до рішення НКРЗ
від 15 вересня 2006 р. № 366
Зміни у Реєстрі 
№ 	Назва РЕЗ або ВП 	Тип РЕЗ або ВП 	Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП 	Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України 	Призначення РЕЗ або ВП 	Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП 	Клас випромінювання 	Примітка 	
			№ 	Дата 						
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
Розділ 1. РЕЗ радіорелейних систем 	
81 	Цифрова радіорелейна станція Sagem-Link F" виробництва SAGEM SA, Франція 	РЕЗ
радіорелейних систем (FXR) 	277 	18.05.2006 	Радіорелейний зв'язок 	Організація цифрових радіорелейних ліній зв'язку 	 

Рв = 0,25 Вт  	
Розділ 2. РЕЗ широкосмугового радіодоступу, радіотелевізійного мовлення, радіозв'язку розподільчого типу 	
98 	Телевізійний передавач ТХ 50 виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	76 - 100 МГц
174 - 230 МГц
470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
99 	Телевізійний передавач ТХ 100, виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	76 - 100 МГц
174 - 230 МГц
470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
100 	Телевізійний передавач ТХ 250 виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	76 - 100 МГц
174 - 230 МГц
470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
101 	Телевізійний передавач ТХ 500 виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	76 - 100 МГц
174 - 230 МГц
470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
102 	Телевізійний передавач TX2/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
103 	Телевізійний передавач TX10/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
104 	Телевізійний передавач TX50/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
105 	Телевізійний передавач TX100/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
106 	Телевізійний передавач TX200/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
107 	Телевізійний передавач TX500/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
108 	Телевізійний передавач TX1000/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
109 	Телевізійний передавач TXC2/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03	
110 	Телевізійний передавач TXC10/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686.726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
111 	Телевізійний передавач TXC50/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
112 	Телевізійний передавач TXC100/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03	
113 	Телевізійний передавач TXC200/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03	
114 	Телевізійний передавач TXC500/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
115 	Телевізійний передавач "TXUP 15" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
116 	Телевізійний передавач "TXUP 100" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03	
117 	Телевізійний передавач "TXUP 200" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
118 	Телевізійний передавач "TXUP 500" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
119 	Телевізійний передавач "TXUP 1000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
120 	Телевізійний передавач "TXUP 2000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
121 	Телевізійний передавач "TXUP 5000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
122 	Телевізійний передавач "TXUP 10000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
123 	Телевізійний передавач "TXUP 20000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
124 	Телевізійний передавач "TXVP 15" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
125 	Телевізійний передавач "TXVP 100" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
126 	Телевізійний передавач "TXVP 200" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03	
127 	Телевізійний передавач "TXVP 500" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
   
250KF3EGN 	Р03 	
128 	Телевізійний передавач "TXVP 1000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03	
129 	Телевізійний передавач "TXVP 2000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
130 	Телевізійний передавач "TXVP 5000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
131 	Телевізійний ретранслятор "Телевізійне село- ТРОФІ-ТС" виробництва ТОВ "Трофі-електронікс", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
250KF3EGN
  	Р03 	
159 	Телевізійний передавач "TV-2/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
160 	Телевізійний передавач "TV-10/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
161 	Телевізійний передавач "TV-100/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
162 	Телевізійний передавач "TV-200/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
163 	Телевізійний передавач "TV-500/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
164 	Телевізійний передавач "TV-1000/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
165 	Телевізійний передавач "TV-2000/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
166 	Телевізійний передавач "TV-5000/I-III" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
167 	Телевізійний передавач "TV-2/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
168 	Телевізійний передавач "TV-10/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
169 	Телевізійний передавач "TV-100/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
75 8 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
170 	Телевізійний передавач "TV-200/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
171 	Телевізійний передавач "TV-500/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
172 	Телевізійний передавач "TV-1000/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
173 	Телевізійний передавач "TV-2000/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
174 	Телевізійний передавач "TV-5000/VI-V" виробництва Vigintos Elektronika, Литва 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
175 	Телевізійний передавач "TT1KU" виробництва Cte International srl, Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
176 	Телевізійний передавач "TT5KU виробництва Cte International srl, Італія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F
  
250KF3E 	Р03 	
178 	Телевізійний передавач "СТВ-2" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц
470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	6M75C3F   7M25C3F 250KF3EGN 
 	Р03 	
179 	Телевізійний передавач "СТВ-1М" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
180 	Телевізійний передавач "СТВ-10М" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
181 	Телевізійний передавач "СТВ-50М" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
182 	Телевізійний передавач "СТВ-100М" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
183 	Телевізійний передавач "СТВ-1Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
184 	Телевізійний передавач "СТВ-10Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
185 	Телевізійний передавач "СТВ-50Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
186 	Телевізійний передавач "СТВ-100Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
187 	Телевізійний передавач "СТВ-200Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
188 	Телевізійний передавач "СТВ-З00Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
189 	Телевізійний передавач "СТВ-500Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03	
190 	. Телевізійний передавач "СТВ-1,0Д" виробництва ЗАО "Системы телевещания", Росія 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	470 - 654 МГц
686 - 726 МГц
758 - 790 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
191 	Телевізійний передавач "FTV-200" виробництва ТОВ "Бета ТВ ком", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
201 	Телевізійний передавач "TXVP 10000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
202 	Телевізійний передавач "TXVP 20000" виробництва НВП "Квант-Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	277 	18.05.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03 	
313 	Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі торговельної марки Canopy моделі 2400ВН (Backhaul) виробництва компанії Motorola Inc., США 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	277
348
366 	18.05.2006
06.09.2006
15.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для організації широкосмугового радіоканалу передачі даних 	2400 - 2483,5 МГц
5250 - 5350 МГц
  	 
22M0G1D 	Б04, Д01, С10
Рв = 23 дВм
Ga = 7 дБі 	
314 	Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі торговельної марки Canopy моделі 2400АР (Access Point Module) виробництва компанії Motorola Inc., США 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	277
348
366 	18.05.2006
06.09.2006
15.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для організації широкосмугового радіоканалу передачі даних 	2400 - 2483,5 МГц
5250 - 5350 МГц
 	 
22M0G1D 	Б04, Д01, С10
Рв = 23 дВм
Ga = 7 дБі 	
315 	Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі торговельної марки Canopy моделі 2400SM (Subscriber Module) виробництва компанії Motorola Inc., США 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	277
348
366 	18.05.2006
06.09.2006
15.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для організації широкосмугового радіоканалу передачі даних 	2400 - 2483,5 МГц
5250 - 5350 МГц
 	 
22M0G1D 	Б04, Д01, С10
Рв = 23 дВм
Ga = 7 дБі 	
395 	Система MMDS (конвертор-підсилювач моделі СА) виробництва ТОВ "Бета ТВ ком", Україна 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	282 	08.06.2006 	Мультисервісний радіодоступ 	Для перетворення РЧ-сигналів V ТВ-діапазону (662 - 862 МГц) у діапазон 2500 - 2690 МГц та передачі його на відстань до 5 км (технологія MMDS) 	2500 - 2690 МГц 	  
7M63C3F
250KF3EGN 	Рв = 1 Вт
Ga = 10 дБі 	
422 	Абонентський радіотермінал типу WayMAX@vantage Gigaset SE461 виробництва Siemens SPA, Італія 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	338
366 	20.07.2006
15.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режим FDD, TDD) (стандарт IEEE 802.16) 	2300 - 2400 МГц
3400 - 3600 МГц 	1M75D7W
3M50D7W
7M00D7W
14M0D7W
5MOOD7W
5MOOG7W 	А18, С25, С26, С27, С28, С39
  
Рв = 0,5 Вт
Рв = 0,25 Вт 	
423 	Абонентський радіотермінал типу WayMAX@vantage Siemens 2010 виробництва Siemens SPA, Італія 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	338
366 	20.07.2006
15.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режим FDD, TDD) (стандарт IEEE 802.16) 	2300 - 2400 МГц
3400 - 3600 МГц 	1M75D7W
3M50D7W
7M00D7W
14M0D7W
5MOOD7W
5MOOG7W 	А18, С25, С26, С27, С28, С39
  
Рв = 0,5 Вт
Рв = 0,25 Вт 	
448 	Передавач телевізійний TXTV-1-15-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 15 Вт 	
449 	Передавач телевізійний TXTV-1-100-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48.5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 100 Вт 	
450 	Передавач телевізійний TXTV-1-200-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 200 Вт 	
451 	Передавач телевізійний TXTV-1-500-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 500 Вт 	
452 	Передавач телевізійний TXTV-1-1000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 1000 Вт 	
453 	Передавач телевізійний TXTV-1-2000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 2000 Вт 	
454 	Передавач телевізійний TXTV-1-5000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 5000 Вт 	
455 	Передавач телевізійний TXTV-1-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 10000 Вт 	
456 	Передавач телевізійний TXTV-1-20000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 20000 Вт 	
457 	Передавач телевізійний TXTV-3-15-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 15 Вт 	
458 	Передавач телевізійний TXTV-3-100-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 100 Вт 	
459 	Передавач телевізійний TXTV-3-200-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 200 Вт 	
460 	Передавач телевізійний TXTV-3-500-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 500 Вт 	
461 	Передавач телевізійний TXTV-3-1000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 1000 Вт 	
462 	Передавач телевізійний TXTV-3-2000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 2000 Вт 	
463 	Передавач телевізійний TXTV-3-5000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 5000 Вт 	
464 	Передавач телевізійний TXTV-3-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 10000 Вт 	
465 	Передавач телевізійний TXTV-3-20000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	174 - 230 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 20000 Вт 	
466 	Передавач телевізійний TXTU-20-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 20 Вт 	
467 	Передавач телевізійний TXTU-100-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 100 Вт 	
468 	Передавач телевізійний TXTU-200-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 200 Вт 	
469 	Передавач телевізійний TXTU-500-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 500 Вт 	
470 	Передавач телевізійний TXTU-1000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 1000 Вт 	
471 	Передавач телевізійний TXTU-2000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 2000 Вт 	
472 	Передавач телевізійний TXTU-5000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 5000 Вт 	
473 	Передавач телевізійний TXTU-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 10000 Вт 	
474 	Передавач телевізійний TXTU-20000-R-1 виробництва ТОВ НВП "Квант Ефір", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення) 	470 - 862 МГц 	6M76C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 20000 Вт 	
481 	Телевізійний передавач "FTV-210" виробництва ТОВ "Бета ТВ ком", Україна 	РЕЗ радіотелевізійного мовлення - радіомовні станції, телебачення (ВТ) 	348 	06.09.2006 	Аналогове телевізійне мовлення 	Передавання та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення) 	48,5 - 66 МГц
76 - 100 МГц
174 - 230 МГц
470 - 862 МГц 	7M63C3F
  
250KF3EGN 	Р03
Рв = 1 Вт 	
482 	Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі Prestige 964 Cable Router with 1 lg АР виробництва ZyXEL Communications Corporation, Тайвань 	РЕЗ радіозв'язку фіксованої служби (FX) 	348 	06.09.2006 	Широкосмуговий радіодоступ 	Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (стандарт IEEE 802.11 g) 	2400 - 2483,5 МГц 	22M0G1D 	Б03, А11
Рв = 15 дБм 	
Надруковано:
"Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України",
N 9, вересень, 2006 р.