{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Додаток1","Додаток2","Додаток3","Опрацювання"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,9],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[4,0,4,9],[9,0,9,9],[12,0,12,9],[13,0,13,9],[14,0,14,9],[0,0,0,9],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 1 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 25.01.2007    № 554\n Доповнення до Реєстру"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[1298,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 1xEV-DO) моделі Nokia 6275i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Nokia Group (Фінляндія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",554,"2007-01-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку стандарту CDMA (з  можливістю передачі даних за стандартом CDMA2000 1x, cdma2000 1xEV-DO), як кінцеве обладнання  (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц\n------\n2400-2483,5 МГц","1М25G1D\n-----\n1M00FXD ","Б01, Р04, \nР08, Т06\nGa=1 дБі"]
[1299,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 6275i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Nokia Group (Фінляндія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",554,"2007-01-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку стандарту CDMA (з  можливістю передачі даних за стандартом CDMA2000 1x), як кінцеве обладнання  (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц\n------\n2400-2483,5 МГц","1М25G1D\n-----\n1M00FXD ","Б01, Р04, \nР08, Т06\nGa=1 дБі"]
[1300,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 2865i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Nokia Group (Фінляндія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",554,"2007-01-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку стандарту CDMA (з  можливістю передачі даних за стандартом CDMA2000 1x), як кінцеве обладнання  (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц\n------\n2400-2483,5 МГц","1М25G1D\n-----\n1M00FXD ","Б01, Р04, \nР08, Т06\nGa=1 дБі"]
[1301,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 2366i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Nokia Group (Фінляндія)","РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX)\nІнші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)",554,"2007-01-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nШирокосмуговий радіодоступ","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку стандарту CDMA (з  можливістю передачі даних за стандартом CDMA2000 1x), як кінцеве обладнання  (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-831,63 МГц /\n869,07-876,63 МГц\n840,45-842,97 МГц /\n885,45-887,97 МГц\n831,63—832,81 МГц /\n 876,63—877,81 МГц\n------\n2400-2483,5 МГц","1М25G1D\n-----\n1M00FXD ","Б01, Р04, \nР08, Т06\nGa=1 дБі"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[530,"Радіостанція носима типу ALAN 777 виробництва CTE International S.r.l.(Італія)","РЕЗ радіозв'язку сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)",554,"2007-01-25","Радіопереговорні пристрої","Симплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","433,05-434,79 МГц","11K8F3E       "," Б01\nРв=0,01 Вт\nGa=0 дБі"]
[]
["Примітка Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі  (не потребує оформлення дозволів на експлуатацію). "]
["Примітка Р04. Заплановано до вилучення із Реєстру  01.01.2016 р."]
["Примітка Р08. Використання смуги радіочастот 840,45—842,97 МГц та 885,45—887,97 МГц обмежено строком до 01.01.2013 р."]
["Примітка Т06. Смуги радіочастот 831,63-832,81 МГц та 876,63—877,81 МГц використовуються тільки у м. Києві."]

{"sheet":"Додаток2","index":1,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,9],[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[4,0,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 2 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 25.01.2007    № 554\n Зміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 6. РЕЗ стільникового зв'язку"]
[24,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу  RМ-36 моделі “Nokia 6680” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[92,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-42 моделі “Nokia N90-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[95,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-84 моделі “Nokia N70-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[812,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2106 стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 як базова приймально-передавальна станція ","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W               "]
[813,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2202 стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 як базова приймально-передавальна станція ","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W               "]
[814,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2206 стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 як базова приймально-передавальна станція ","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W               "]
[816,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2207 стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 як базова приймально-передавальна станція ","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W               "]
[817,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2308 стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 як базова приймально-передавальна станція ","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W               "]
[938,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-89 моделі “Nokia E61-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц          ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[939,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-92 моделі “Nokia N80-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц          ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[941,"Радіотелефон стільникового зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу  RМ-10 моделі “Nokia E70-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[942,"Радіотелефон стільникового зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу  RМ-43 моделі “Nokia N91-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[987,"Радіотелефон стільникового зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-49 моделі “Nokia E60-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  РЕЗ радіозв`язку фіксованої служби (FX) ","282\n554","08.06.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D\n-----\n5M0G7W","Б01"]
[1076,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-145 моделі Nokia 6233 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","338\n554","20.07.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n----- \n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц","200KG7D\n-----\n1M00FXD\n-----\n5M0G7W","Б01, М02, \nGa=2 дБі\nРв=0,0025 Вт"]
[1095,"Базова станція стільникового зв'язку стандарту  E-GSM/GSM900/1800 моделі RBS2309 виробництва Ericsson AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","348\n554","06.09.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначена для організації системи стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 із забезпеченням пакетного передавання в радіоінтерфейсі (GPRS, EDGE) (як  приймально-передавальна станція )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W\n200KG7D ","Ga=2 дБі\nGa=7,5 дБі\nGa=8 дБі\nРв=5 Вт"]
[1108,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-133 моделі Nokia N73-1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","348\n554","06.09.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n----- \n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц","200KG7D\n-----\n1M00FXD\n-----\n5M0G7W","Б01, М02, \nGa=2 дБі\nРв=0,0025 Вт"]
[1113,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-55 моделі Nokia N93-1 з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","348\n554","06.09.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D\n-----\n5M0G7W","Б01, М02, \nGa=2 дБі\n\n\nРв=0,0025 Вт\nРв=0,1 Вт"]
[1164,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-78 моделі Nokia 6288 виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","376\n554","28.09.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n----- \n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц","200KG7D\n-----\n1M00FXD\n-----\n5M0G7W","Б01, М02, \nGa=2 дБі\nРв=0,0025 Вт"]
[1179,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-43 моделі Nokia N91-2 виробництва Nokia Corporation, Фінляндія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","412\n554","19.10.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n-----\n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц   ","200KF7W\n-----\n1M00FXD\n22M0G1D\n-----\n5M0G7W","Б01, М02, \nGa=2 дБі\n\n\nРв=0,0025 Вт\nРв=0,1 Вт"]
[1181,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-140 моделі Nokia 7390 виробництва Nokia GmbH, Німеччина ","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (МO)  Інші РЕЗ фіксованої служби (FXZ)","412\n554","19.10.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800         Широкосмуговий радіодоступ\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","призначений для використання в стільникових мережах рухомого зв'язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) як абонентська станція (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц\n----- \n1935-1950 МГц /\n2125-2140 МГц","200KG7D\n-----\n1M00FXD\n-----\n5M0G7W","Б01, М02, \nGa=2 дБі\nРв=0,0025 Вт"]
[1183,"Базова станція системи стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі RBS2116 виробництва Ericsson AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","423\n554","27.10.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначена для організації системи стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 із забезпеченням пакетного передавання в радіоінтерфейсі (GPRS, EDGE) (як  приймально-передавальна станція )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W\n200KG7D              ","А23\nРв=112,2 Вт"]
[1184,"Базова станція системи стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі RBS2216 виробництва Ericsson AB, Швеція","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби  (М)  ","423\n554","27.10.2006\n25.01.2007","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900         Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM     ","призначена для організації системи стільникового зв'язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 із забезпеченням пакетного передавання в радіоінтерфейсі (GPRS, EDGE) (як  приймально-передавальна станція )","890-915 МГц /\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n888-890 МГц /\n933-935 МГц          ","200KF7W\n200KG7D              ","А23\nРв=112,2 Вт"]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[260,"Радіостанція носима типу IC-4088E виробництва Icom Inc., Японія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)\nРЕЗ сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\nРадіопереговорні пристрої","Симплексна  УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","433,075-434,775 МГц","8K50F3E\n16K0F3E       "," Б01\nРв=0,01 Вт\nGa=2 дБі"]

{"sheet":"Додаток3","index":2,"n_rows":74,"n_cols":11,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[4,0,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                    Додаток 3 до рішення НКРЗ\n                                                                                                                                                                      від 25.01.2007    №554\n Зміни у Реєстрі"]
["№","Назва РЕЗ або ВП","Тип РЕЗ або ВП","Рішення НКРЗ про можливість застосування РЕЗ або ВП",null,"Радіотехнологія відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка","Пошук в Розділі"]
[null,null,null,"№","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Розділ 7. РЕЗ безпосереднього та транкінгового радіозв’язку"]
[96,"Радіостанція носима типу PW302J виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[97,"Радіостанція носима типу PW302H виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[98,"Радіостанція носима типу PW302G виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[99,"Радіостанція носима типу PW302F виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[100,"Радіостанція носима типу PW302C виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[101,"Радіостанція носима типу PW302B виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[102,"Радіостанція носима типу PW302P виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[103,"Радіостанція носима типу PW302M виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[104,"Радіостанція возима типу PW304 виробництва Motorola Inc., США","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[105,"Радіостанція возима моделі MW304AA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[106,"Радіостанція возима моделі MW304BA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[107,"Радіостанція возима моделі MW304AC виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[108,"Радіостанція возима моделі MW304BC виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[109,"Радіостанція возима моделі MW304AD виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[110,"Радіостанція возима моделі MW304AX виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[111,"Радіостанція возима моделі MM504BB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08, Р13"]
[112,"Радіостанція возима моделі MM504BA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08, Р13"]
[113,"Радіостанція возима моделі MM504AB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Р13"]
[114,"Радіостанція возима моделі MM504AA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Р13"]
[115,"Радіостанція носима моделі PMW302C виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[116,"Радіостанція носима моделі PMW302H виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[117,"Радіостанція носима моделі PMW502C виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[118,"Радіостанція носима моделі PMW502H виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[119,"Радіостанція носима моделі PJ301C виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[120,"Радіостанція носима моделі PJ501 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[121,"Радіостанція возима моделі MM304AB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-150,225 МГц\n151,725-155,925 МГц\n163,25-165,225 МГц\n167,525-167,75 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[122,"Радіостанція возима моделі MM304BB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-150,225 МГц\n151,725-155,925 МГц\n163,25-165,225 МГц\n167,525-167,75 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[123,"Радіостанція носима моделі PG302CB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-150,225 МГц\n151,725-155,925 МГц\n163,25-165,225 МГц\n167,525-167,75 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[124,"Радіостанція носима моделі PG502CA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Р13"]
[125,"Радіостанція носима моделі PG502CB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08, Р13"]
[126,"Радіостанція носима моделі PP302CB торговельного найменування CP140 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[127,"Радіостанція носима моделі PP302HB торговельного найменування CP160 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[128,"Радіостанція носима моделі PP302FB торговельного найменування CP180 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[129,"Радіостанція носима моделі PP502CB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08, Р13"]
[130,"Радіостанція носима моделі PP502FB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08, Р13"]
[131,"Радіостанція носима моделі PP502HB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08, Р13"]
[132,"Радіостанція носима моделі PP502CA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Р13"]
[133,"Радіостанція носима моделі PP502FA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Р13"]
[134,"Радіостанція носима моделі PP502HA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Р13"]
[135,"Радіостанція стаціонарна моделі MM505АB торговельного найменування CM160 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08"]
[136,"Радіостанція стаціонарна моделі MM505BB торговельного найменування CM140 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","451-453 МГц /\n461-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч08"]
[137,"Радіостанція стаціонарна моделі MW307BА виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19"]
[138,"Радіостанція стаціонарна моделі MW307BC виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-150,25 МГц\n150,475-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,4-167,875 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19"]
[139,"Радіостанція возима моделі MW504AA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[140,"Радіостанція возима моделі MW504BA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[141,"Радіостанція возима моделі MW504AC виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[142,"Радіостанція возима моделі MW504BC виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[143,"Радіостанція возима моделі MW504AD виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[144,"Радіостанція возима моделі MW504AX виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[145,"Радіостанція стаціонарна типу MW507BA виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08"]
[146,"Радіостанція стаціонарна типу MW507BC виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби (M)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08"]
[147,"Радіостанція носима типу PW102BB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)        РЕЗ сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С18"]
[148,"Радіостанція носима типу PW102CB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)        РЕЗ сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С18"]
[149,"Радіостанція носима типу PW102GB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)        РЕЗ сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С18"]
[150,"Радіостанція носима типу PW102JB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)        РЕЗ сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С18"]
[151,"Радіостанція носима типу PW102FB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)        РЕЗ сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С18"]
[152,"Радіостанція носима типу PW102HB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв’язку рухомої служби - рухома станція (MO)        РЕЗ сухопутної рухомої служби - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С18"]
[153,"Радіостанція носима типу PW502J виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[154,"Радіостанція носима типу PW502H виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[155,"Радіостанція носима типу PW502G виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[156,"Радіостанція носима типу PW502F виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[157,"Радіостанція носима типу PW502C виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[158,"Радіостанція носима типу PW502B виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[159,"Радіостанція носима типу PW502P виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd,  Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[160,"Радіостанція носима типу PW502M виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія/Німеччина","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D\n11К0G3Е\n11К0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[162,"Радіостанція носима моделі  PК302 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150-153 МГц\n157-162,5 МГц\n164,2-168 МГц","8K00G3Е\n16K0G3E\n11K0G3E\n11K0G3W","С19, Р12"]
[163,"Радіостанція носима моделі PК502 виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія","РЕЗ сухопутної рухомої служби  - сухопутна рухома станція (ML)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","8K00G3Е\n16K0G3E\n11K0G3E\n11K0G3W","Ч07, Ч08, Р13"]
[189,"Радіостанція  носима Motorola P020 виробництва Motorola Inc., США","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","150,05-155,975 МГц\n156-162,7625 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-418 МГц /\n423-428 МГц\n451-453 МГц /\n461-463 МГц       ","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]
[190,"Радіостанція  носима Motorola P030 виробництва Motorola Inc., США ","РЕЗ радіозв'язку рухомої служби - рухома станція (MO)","277\n554","18.05.2006\n25.01.2007","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів  ","150,05-155,975 МГц\n156-162,7625 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-418 МГц /\n423-428 МГц\n451-453 МГц /\n461-463 МГц       ","16К0G3Е\n16К0G3W\n11К0G3Е\n11К0G3W","С19, Р12"]

{"sheet":"Опрацювання","index":3,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[22,10,26,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ДОВІДКА \nщодо опрацювання заявочних документів"]
["№ пп","Назва підприємства, адреса","вх.№,  дата реєстрації заяви","вих.№,  дата супр. листа УДЦР","вх.№,  дата висновка УДЦР","Назва РЕЗ","Тип РЕЗ","Назва радіотехнології","Назва системи зв’язку","Робочі смуги радіочастот","Термін опрацбювання"]
[1,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№10305 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007","Робоча група 22.01.2007","Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (CDMA 2000 1x) моделі Nokia 2265i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 ","824-849 МГц /\n869-894 МГц",29]
[2,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№10305 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007","Робоча група 22.01.2007","Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (CDMA 2000 1x) моделі Nokia 2366i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 ","824-849 МГц /\n869-894 МГц",29]
[3,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№10305 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007","Робоча група 22.01.2007","Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (CDMA 2000 1x) моделі Nokia 2865i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 ","824-849 МГц /\n869-894 МГц",29]
[4,"ДП  Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, вул. Буніна, 31, м.Одеса, 65026","№10305 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007","Робоча група 22.01.2007","Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (CDMA 2000 1x, CDMA 2000 1x EV-DO) моделі Nokia 6275i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","FX","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","мережа цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 ","824-849 МГц /\n869-894 МГц",29]
[5,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-140 моделі Nokia 7390 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[6,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-78 моделі Nokia 6288 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[7,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-43 моделі Nokia N91-2 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[8,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-200 моделі Nokia 6151 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[9,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-55 моделі Nokia N93-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[10,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-133 моделі Nokia N73-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[11,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-145 моделі Nokia 6233 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[12,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-89 моделі Nokia E61-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[13,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-92 моделі Nokia N80-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[14,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-43 моделі Nokia N91-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[15,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-49 моделі Nokia E60-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[16,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-10 моделі Nokia E70-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[17,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-84 моделі Nokia N70-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[18,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-42 моделі Nokia N90-1 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[19,"ТОВ \"Нокіа Україна\", вул. Шовковича,  42-44, м.Київ, 01601    (044) 490-37-22","№10282 - 28.12.2006","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)","Робоча група 22.01.2007\n***\n(повторно з UMTS)"," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-36 моделі Nokia 6680 з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth","MO, FX","Цифровий стільниковий зв’язок GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), Bluetooth","Цифровий стільниковий зв’язок GSM, UMTS широкосмуговий радіодоступ","890-915 МГц/\n935-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n2400-2483,5 МГц",29]
[20,"ТОВ \"ДИОНА-ЛТД\", пр-т Перемоги, 67, а,с54, Київ, 03062","№9781 - 11.12.2006","№140/203 - 19.12.2006","№11.1-31/557 - 19.01.2006","Радіостанція носима ALAN 777","ML","Радіопереговорні пристрої ","Безпосередній радіозв’язок ","433,05-434,79 МГц",46]
[null,"ВАТ \"Укртелеком\", бульв. Шевченко, 18, м. Київ, 01030","№9420 - 28.11.2006","140/198-УДЦР - 30.11.2006","не даійшли висновки УДЦР","Радіорелейна станція ГТТ 70/4000","FXR","Радіорелейний зв’язок","Організація аналогової   радіорелейного зв’язку","3400-3900 МГц","відсутні висновки УДЦР  щодо можливості експлуатації"]
[null,"ВАТ \"Укртелеком\", бульв. Шевченко, 18, м. Київ, 01030","№9420 - 28.11.2006","140/198-УДЦР - 30.11.2006","не даійшли висновки УДЦР","Радіорелейна станція ГТТ 70/6000","FXR","Радіорелейний зв’язок","Організація аналогової   радіорелейного зв’язку","5670-6425 МГц"]
[null,"ВАТ \"Укртелеком\", бульв. Шевченко, 18, м. Київ, 01030","№9420 - 28.11.2006","140/198-УДЦР - 30.11.2006","не даійшли висновки УДЦР","Радіорелейна станція TFH-250/6","FXR","Радіорелейний зв’язок","Організація аналогової   радіорелейного зв’язку","5670-6425 МГц"]
[null,"ВАТ \"Укртелеком\", бульв. Шевченко, 18, м. Київ, 01030","№9420 - 28.11.2006","140/198-УДЦР - 30.11.2006","не даійшли висновки УДЦР","Радіорелейна станція  TFH-250/4","FXR","Радіорелейний зв’язок","Організація аналогової   радіорелейного зв’язку","3400-3900 МГц"]
[null,"ВАТ \"Укртелеком\", бульв. Шевченко, 18, м. Київ, 01030","№9420 - 28.11.2006","140/198-УДЦР - 30.11.2006","не даійшли висновки УДЦР","Радіорелейна станція TR-6G1800 (NEC)","FXR","Радіорелейний зв’язок","Організація аналогової   радіорелейного зв’язку","5670-6425 МГц"]