Таблиця 13. Заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів на 2007 рік

№ з/п 

	Енергозберігаючі заходи і технології 

	Місце впровадження 

	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування 

	Економія паливно-енергетичних ресурсів 	
				Всього зекономле но, тис.т.у.п. 

	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн. 

	втому числі: 	
						Природ ний газ, млн.м3 

	Нафта, нафтопродукти, тис.т 

	Вугілля, тис.т. 

	Електро енергія, млн.квт. год 

	Тепло-енергія, тис.Гкал 

	Інші види палива, тис. т.у.п.

			тис. грн. 	Код джерел фінансування 									
А 	Б 	В 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	       10	
Електроенергетика 	
І	Ремонт і ущільнення газоходів котла № 1 6 	Сєвєродонецька ТЕЦ 	32,0 	3 	0,474 	201,0 	0,409 				
		
2 	Ремонт і відновлення обмуровки котла № 16 	Сєвєродонецька ТЕЦ 	76,0 	3 	0,548 	232,0 	0,472 						
3 	Чищення трубок конденсатора турбоагрегату  № 1 5 	-“-	27,0 	3 	0,438 	186,0 	0,378 						
4 	Реконструкція тепломагістралей з впровадженням попередньоізольованих труб 	Сєвєродонецька ТЕЦ 	2500,0 	1 	4,061 	3857,0 					28,4 		
5 	Розробка та впровадження автоматизованої системи контролю і обліку теплової енергії по кожному колектору з виводом контрольних параметрів теплоносія 	Сєвєродонецька ТЕЦ 	300,0 	1 	0,436 	414,0 					3,05 		
	Всього по електроенергетиці 		2935,0 		5,957 	4890,0 	1,259 	0,0 	0,0 	0,0 	31,45 	      0,0	

Хімічна промисловість 	
СДВП "Об'єднання Азот" 	
1 	Удосконалити технологічну схему вузла рекуперації нітрозного газу на агрегатах УКЛ-7 №2 	Вироб. №2
цех 5/6 	3900,0 	3 	0,988 	543,14 	0,7 			0,5 			
2 	Удосконалити схему термічного знешкодження жидких відходів разом з адипатами натрію в пічах корпусу 978 	Вироб. № 3 цех Л- 1/2 	1,5 	3 	0,138 	72,48 	0,115 			0,013 			
3 	Провести реконструкцію схеми вакумировання у виробництві КФТМ-15 з заміною вакуум-насосів 	Вироб. "Оргсінтез" цех ПВіФ 	100,0 	3 	0,007 	4,85 				0,02 			
4 	Замінити редуктор СПА на редуктор МР2-500 на реакторі, поз. 35/7 	Вироб. "Оргсінтез" цех ПВіФ 	8,5 	3 	0,013 	9,21 				0,038 			
5 	На ПС № 96 вивести з експлуатації два силових трансформатори 6/0,4 кВ 1000 кВА 	Цех електропостачання 	1,0 	3 	0,008 	5,33 				0,022 			
6 	Провести реконструкцію мережі зовнішнього освітлення площадки БХО з заміною світильників 	Цех НОПС 	32,5 	3 	0,049 	33,92 				0,14 			
7 	Вивести з експлуатації у термічному відділенні ремонтно-механічного заводу 7 електричних печей 	РМЗ 	1,5 	3 	0,061 	42,39 				0,175 			
8 	Встановити розподільчу тарілку в підігрівачі розчину карбаміду, поз. Е- 102 	Вироб. №2 цех М-3 	10,0 	3 	0,024 	15,87 					0,17 		
9 	Встановити удосконалений котел КУ-18АнаАКМ №І8 	Вироб. "Оргсінтез" цехСМ 	270,0 	3 	0,027 	17,73 					0,19 		
10 	Адаптувати вузол очищення конвертованого газу від СО2 у виробництві оцтової кислоти 	Вироб. "Оргсінтез" цех УК 	1000,0 	3 	4,762 	3108,22 					33,3 		
11 	Впровадити технологічну схему очищення конвертованого газу в абсорберах з використанням активатору АСТ-1 ЮОП замість ДЕА для розчину "Карсол" 	Цех 1-А 	320,0 	3 	17,17 	8922,48 	14,8 						
12 	Замінити конденсатори - 10 шт. і дефлегматори -4 шт. на вакуумній витяжці, поз. 10 П 	Цех 1-Б 	2900,0 	3 	0,10 	51,24 	0,085 						
13 	Замінити конденсатори - 2 шт. і дефлегматори - 2 шт. на кожній вакуумній витяжці компресорів, поз. 102] і ЮЗІ 	Цех 1-Б 	1750,0 	3 	0,24 	126,6 	0,21 						
	РАЗОМ по СДВП "Об'єднання Азот" 		10295,0 		23,588 	12953,46 	15,91 	0,0 	0,0 	0,908 	33,66 	0,0	

ТОВ "Укрзовніштрендінвест"	
1 	Для підвищення ефективності роботи градирні ВГ-70 зупинити один з шести вентиляторів ВГ-70 	Підприємство 	9,0 	3 	0,231 	151,57 				0,657 			
	РАЗОМ по ТОВ "Укрзовніштрейдінвест" 		9,0 		0,231 	151,57 	0,0 	0,0 	0,0 	0,657 	0,0 	0,0	
РАЗОМ по хімічній промисловості 		10304,0 		23,819 	13105,03 	15,91 	0,0 	0,0 	1,565 	33,66 	     0,0	
Машинобудування та металообробка
ВАТ "Сєвєродонецький котельно-механічний завод"	
1 	Установити 8 світильників ДРЛ-400 замість 14 світильників з лампами накалювання потужністю 1 кВт 	Цех вузлів трубопроводів 	1,62 	3 	0,001 	0,67 				0,003 			
2 	Замінити зварювальний перетворювач ПСН-1000 потужністю 75 кВт на зварювальний перетворювач ВДУ-600 потужністю 48 кВт 	Зварювальне відділення 	1,91 	3 	0,001 	0,47 				0,002 			
3 	Установити гідравлічний прес "Рухом" для правки балки, швелера, труб, виключив газонагрівальні роботи 	Цех
металоконструкці й 	6,2 	3 	0,001 	0,95 	0,001 						

4	Установити електродвигун на повітряну завісу В3-1 з кВт 2970 
звор./хвил. замість електродвигуна 
7 кВт 1480 звор./хвил. 
	 
Котельне відділення

	  0,79  	3  	0,0004  	0,35  				   0,001		

5	Провести капітальний ремонт печі середнього тиску для зменшення витрат  
 у нагріваючій камері. Замінити діффузорні горілки витратою газу 25 куб.м/год. на діффузорно-цільові з витратою 19 куб.м/год. 	

Ковальське відділення
	5,7 	3 	0,003 	2,15 	0,003 						
 
6	Провести мийку віконних шибок виробничих та адміністративних господарських приміщень заводу 	
Цехи та 
підрозділи 	0,7
	3 
	0001 
	0,96 
				0,004 			

7	Зменшити кабіни мостових кранів рег. № 12237, 12238 естакади,виключив з роботи промислові нагрівачі 3 кВт на побутові 1 кВт 	
      Естакада	1,1	3	0,001	0,46				 0,002			

8	Установити і вести постійний контроль за роботою статконденсій- 
них установок, довести середньовзвішений коефіцієнт до норм.	
РУ 	9,76 	3 	0,005 
	3,26 

	

	
0,013

	

УСЬОГО по машинобудуванню та металообробці 		 27,78 		   0,013 	    9,27 	  0,004 

	    0,0 	   0,0 	  0,025 	   0,0 	    0,0 	
Промисловість будматеріалів	
ТОВ “Сєвєродонецькзалізобетон”	
1 	Удосконалити застарілу ізоляцію паропроводу на АПБК довж. 210м, 
диам. - 140 мм 	Паропровод між ПРЗ і АПБК 	20,0	3	0,022	21,9					0,151 		
2 	Виконати реконструкцію ямної пропарочної камери на мало інерційну 	ЗБЦ-1 	20,0 	3 	0,012 	12,2 					0,084 		

3	Встановити новий бойлер в
адміністратявно-побутовому корпусі 	АПБК 	25,0 	3 	0,014 	13,9 					0,095 		

4	Виконати перехід споживання від КП СКБМіК замість ЗАТ "Об'єднання Азот", зменшив довжину існуючого паропроводу з 970м до 310м 	Паропровод між КП КБМіК і ВАТ       "СЖБ" 	100,0 	3 	0,060 	60,7 					0,418 		
5 	Прозести заміну ігнітронних контакторів на машині контактного зварювання на тиристорні 	АРМЦ 	5,0 	3 	0,002 	1,4 				0,005 			
6 	Встановити на БРЦ компресорну станцію ПКС-1 0,5 АМ з електродвигунами 74 кВт та використовувати його і компресор в АРМЦ з ел.дв. 5.5 кВт і 4,0 кВт у зимовий час замість компресора з ел.дв. 300 кВт 	БРЦ АРМЦ 	60,7 	3 	0,041 	32,7 				0,116 			
	РАЗОМ по ТОВ "Сєвєродонецькзалізобетон" 	230,7 		0,150 	142,8 	0,0 	0,0 	0,0 	0,121 	0,749 	0 	
КП "Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій"	
1 	Проводити перепуск пара з автоклава в автоклав 	Цех сілікатної цегли 	0 	0 	0,072 	9,18 					0,5 		
2 	Установка пересувних поршневих компресорів у кількості 6 шт. 	Цех сілікатної цегли, помольне відділення 	0 	0 	0,169 	16,58 				0,48 			
3 	Перевести енергоємні технологічні процеси на нічний і вечірній час 	Помольне відділення 	0 	0 	0,084 	8,29 				0,24 			
	РАЗОМ по КП Комбінат будівельних матеріалів і
конструкцій 	0 		0,325 	34,05 	0,0 	0,0 	0,0 	0,72 	0,5 	0,0 	

ВАТ "Сєвєродонецький завод будівельної кераміки" 	
1 	Впровадження з технологію виготовлення шихти для виробництва керамічних виробів відходів вугледобичі та опилок 	Підприємство 	0.8
	3,0
	0,077
	49,0	0,066						
2 	 Установка багато тарифних  (зонних) лічильників обліку
електроенергії 	Підприємство 	15,0	3,0
	0,021
	18,0				0,06			
3 	Установка міні-котельної для опалення та гарячого водопостачання 	Підприємство 	300,0	3,0	0,050	52,0					0,35		
	РАЗОМ по ВАТ "Сєвєродонецький завод будівельної кераміки" 	315,8		0,148	119,0	0,066	0,0	0,0	0,060	0,35	0,0	
	УСЬОГО по будівельному комплексу 		546,5		0,622	295,85	0,066	0,0	о.о	0,901	1,599	0,0	
Транспорт 	
Державне комунальне підприємство "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" 	
1 	Знизити витрати електроенергії на рух за рахунок раціонального використання 	Підприємство 	0 	0 	0,008 	8,17 				0,023 			
2 	 Проводити відключення частини  світильників у схемі освітлення
депо 	Підприємство 	0 	0 	0,004 	3,5 				0,01 			
3 	Законсервувати на зимовий час будинок диспетчерського пункту "Північна" 	Підприємство 	0 	0 	0,001 	0,7 				0,002 			
4 	Відключити частину печей для опалення тягових підстанцій 	Підприємство 	0 	0 	0,003 	3,15 				0,009 			
5 	Впровадити на тягових підстанціях графік відключення випрямляючих агрегатів у години розвантаження кабельної мережі 	Підприємство 	0 	0 	0,019 	32,7 				0,053 			
	УСЬОГО на транспорті 		0 		0,034 	48,22 	0 	0 	0 	0,097 	0 	    0	
Житлово-комунальне господарство
Міське комунальне підприємство "Сєвєродонецьктеплокомуненерго"	
1 	Установка частотних перетворювачів електродвигунів вентилятора і димососу котла №1 	котельня 83 мкр. 	138,3 	1 	0,056 	52,8 				0,16 			
2 	Кап ремонт вн ./квартальних мереж теплопостачання та гарячого водопостачання (від ТК 76-2 до 76-11) 	76 мкр. 	2907,4 	1 	0,396 	233,9 	0,341 						
3 	Відновлення теплоізоляції позабудинкових мереж опалювання та гарячого водопостачання 	позабудинкові мережі будинків 75,76,77,80,81 мкр. 	27,1 	3 	0,058 	34,3 	0,05 						
	РАЗОМ по КП "СТКЕ" 		3117,6 		0,510 	321,0 	0,391 	0,0 	0,0 	0,160 	0,0 	0,0 	
	Комунальні житлові підприємства 				
1 	Установка приладів обліку 	 комунальні  житлові
підприємства 	28,2 	3 	0,048 	26,55 				0,138 			
	РАЗОМ по житловим підприємствам 		28,2 		0,048 	26,55 	0,0 	0,0 	0,0 	0,138 	0,0 	0,0 	
	УСЬОГО по житлово-комунальному господарству 	3145,8 		0,559 	347,55 	0,39 	0,0 	0,0 	0,298 	0,0 	0,0 	
Бюджетна сфера 			
1 	Установка лічильників теплової енергії - 25 шт. 	об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури та спорту 	310,0 	1 	0,421 	231,55 					2,95 		
2 	Установка лічильників води - 20 шт. 	об'єкти освіти, охорони здоров'я 	11,6 	1 		1,30 							
3 	Установка лічильник ;з електроенергії - 11 шт. 	об'єкти освіти 	4,4	1 	0,007 	3,85 				0,020 			
4 	Впровадження енергозберігаючого освітлення 	об'єкти бюджетної сфери 	385,3 	1 	0,661 	6,54 				1,880 			
5 	Впровадження вікон та дверей , виготовлених за новою технологією 	об'єкти бюджетної сфери 	2084,3 	1 	0,423 	232,33 					2,96 		
6 	Впровадження міні котелень - 2 шт. 	об'єкти бюджетної сфери 	730,0 	1 	0,043 	23,6 					0,30 		
7 	Реконструкція резервної електролінії 	об'єкти бюджетної сфери 	63,0 	1 	0,010 	5,50 				0,028 			
	УСЬОГО по бюджетній сфері 		3588,6 		1,565 	504,6 	0,0 	0,0 	0,0 	1,928 	6,210 	0,0 	
	Всього по місту 		20547,7 		32,569 	19200,54 	17,630 	0,0 	0,0 	4,814 	72,919 	0,0