{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["18.06.2008 стор. 1 - 4","18.06.2008 стор. 5 - 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"18.06.2008 стор. 1 - 4","index":0,"n_rows":100,"n_cols":85,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[99,0,99,8],[99,9,99,65],[99,66,99,83],[99,84,99,101],[98,0,98,8],[98,9,98,65],[98,66,98,83],[98,84,98,101],[97,0,97,8],[97,9,97,65],[97,66,97,83],[97,84,97,101],[96,0,96,8],[96,9,96,65],[96,66,96,83],[96,84,96,101],[92,0,92,101],[93,0,93,101],[95,0,95,8],[95,9,95,65],[95,66,95,83],[95,84,95,101],[88,61,88,69],[88,70,88,77],[88,78,88,101],[90,0,90,101],[88,0,88,6],[88,7,88,43],[88,44,88,51],[88,52,88,60],[86,61,86,69],[86,70,86,77],[86,78,86,101],[87,0,87,6],[87,7,87,43],[87,44,87,51],[87,52,87,60],[87,61,87,69],[87,70,87,77],[87,78,87,101],[86,0,86,6],[86,7,86,43],[86,44,86,51],[86,52,86,60],[84,61,84,69],[84,70,84,77],[84,78,84,101],[85,0,85,6],[85,7,85,43],[85,44,85,51],[85,52,85,60],[85,61,85,69],[85,70,85,77],[85,78,85,101],[84,0,84,6],[84,7,84,43],[84,44,84,51],[84,52,84,60],[82,61,82,69],[82,70,82,77],[82,78,82,101],[83,0,83,6],[83,7,83,43],[83,44,83,51],[83,52,83,60],[83,61,83,69],[83,70,83,77],[83,78,83,101],[82,0,82,6],[82,7,82,43],[82,44,82,51],[82,52,82,60],[80,61,80,69],[80,70,80,77],[80,78,80,101],[81,0,81,6],[81,7,81,43],[81,44,81,51],[81,52,81,60],[81,61,81,69],[81,70,81,77],[81,78,81,101],[80,0,80,6],[80,7,80,43],[80,44,80,51],[80,52,80,60],[78,61,78,69],[78,70,78,77],[78,78,78,101],[79,0,79,6],[79,7,79,43],[79,44,79,51],[79,52,79,60],[79,61,79,69],[79,70,79,77],[79,78,79,101],[78,0,78,6],[78,7,78,43],[78,44,78,51],[78,52,78,60],[76,61,76,69],[76,70,76,77],[76,78,76,101],[77,0,77,6],[77,7,77,43],[77,44,77,51],[77,52,77,60],[77,61,77,69],[77,70,77,77],[77,78,77,101],[76,0,76,6],[76,7,76,43],[76,44,76,51],[76,52,76,60],[74,61,74,69],[74,70,74,77],[74,78,74,101],[75,0,75,6],[75,7,75,43],[75,44,75,51],[75,52,75,60],[75,61,75,69],[75,70,75,77],[75,78,75,101],[74,0,74,6],[74,7,74,43],[74,44,74,51],[74,52,74,60],[72,61,72,69],[72,70,72,77],[72,78,72,101],[73,0,73,6],[73,7,73,43],[73,44,73,51],[73,52,73,60],[73,61,73,69],[73,70,73,77],[73,78,73,101],[72,0,72,6],[72,7,72,43],[72,44,72,51],[72,52,72,60],[70,61,70,69],[70,70,70,77],[70,78,70,101],[71,0,71,6],[71,7,71,43],[71,44,71,51],[71,52,71,60],[71,61,71,69],[71,70,71,77],[71,78,71,101],[70,0,70,6],[70,7,70,43],[70,44,70,51],[70,52,70,60],[68,61,68,69],[68,70,68,77],[68,78,68,101],[69,0,69,6],[69,7,69,43],[69,44,69,51],[69,52,69,60],[69,61,69,69],[69,70,69,77],[69,78,69,101],[68,0,68,6],[68,7,68,43],[68,44,68,51],[68,52,68,60],[66,61,66,69],[66,70,66,77],[66,78,66,101],[67,0,67,6],[67,7,67,43],[67,44,67,51],[67,52,67,60],[67,61,67,69],[67,70,67,77],[67,78,67,101],[66,0,66,6],[66,7,66,43],[66,44,66,51],[66,52,66,60],[64,61,64,69],[64,70,64,77],[64,78,64,101],[65,0,65,6],[65,7,65,43],[65,44,65,51],[65,52,65,60],[65,61,65,69],[65,70,65,77],[65,78,65,101],[64,0,64,6],[64,7,64,43],[64,44,64,51],[64,52,64,60],[62,61,62,69],[62,70,62,77],[62,78,62,101],[63,0,63,6],[63,7,63,43],[63,44,63,51],[63,52,63,60],[63,61,63,69],[63,70,63,77],[63,78,63,101],[62,0,62,6],[62,7,62,43],[62,44,62,51],[62,52,62,60],[60,61,60,69],[60,70,60,77],[60,78,60,101],[61,0,61,6],[61,7,61,43],[61,44,61,51],[61,52,61,60],[61,61,61,69],[61,70,61,77],[61,78,61,101],[60,0,60,6],[60,7,60,43],[60,44,60,51],[60,52,60,60],[57,61,57,69],[57,70,57,77],[57,78,57,101],[59,0,59,101],[57,0,57,6],[57,7,57,43],[57,44,57,51],[57,52,57,60],[55,61,55,69],[55,70,55,77],[55,78,55,101],[56,0,56,6],[56,7,56,43],[56,44,56,51],[56,52,56,60],[56,61,56,69],[56,70,56,77],[56,78,56,101],[55,0,55,6],[55,7,55,43],[55,44,55,51],[55,52,55,60],[53,61,53,69],[53,70,53,77],[53,78,53,101],[54,0,54,6],[54,7,54,43],[54,44,54,51],[54,52,54,60],[54,61,54,69],[54,70,54,77],[54,78,54,101],[53,0,53,6],[53,7,53,43],[53,44,53,51],[53,52,53,60],[51,61,51,69],[51,70,51,77],[51,78,51,101],[52,0,52,6],[52,7,52,43],[52,44,52,51],[52,52,52,60],[52,61,52,69],[52,70,52,77],[52,78,52,101],[51,0,51,6],[51,7,51,43],[51,44,51,51],[51,52,51,60],[49,61,49,69],[49,70,49,77],[49,78,49,101],[50,0,50,6],[50,7,50,43],[50,44,50,51],[50,52,50,60],[50,61,50,69],[50,70,50,77],[50,78,50,101],[49,0,49,6],[49,7,49,43],[49,44,49,51],[49,52,49,60],[47,61,47,69],[47,70,47,77],[47,78,47,101],[48,0,48,6],[48,7,48,43],[48,44,48,51],[48,52,48,60],[48,61,48,69],[48,70,48,77],[48,78,48,101],[47,0,47,6],[47,7,47,43],[47,44,47,51],[47,52,47,60],[45,61,45,69],[45,70,45,77],[45,78,45,101],[46,0,46,6],[46,7,46,43],[46,44,46,51],[46,52,46,60],[46,61,46,69],[46,70,46,77],[46,78,46,101],[45,0,45,6],[45,7,45,43],[45,44,45,51],[45,52,45,60],[43,61,43,69],[43,70,43,77],[43,78,43,101],[44,0,44,6],[44,7,44,43],[44,44,44,51],[44,52,44,60],[44,61,44,69],[44,70,44,77],[44,78,44,101],[43,0,43,6],[43,7,43,43],[43,44,43,51],[43,52,43,60],[41,61,41,69],[41,70,41,77],[41,78,41,101],[42,0,42,6],[42,7,42,43],[42,44,42,51],[42,52,42,60],[42,61,42,69],[42,70,42,77],[42,78,42,101],[41,0,41,6],[41,7,41,43],[41,44,41,51],[41,52,41,60],[39,61,39,69],[39,70,39,77],[39,78,39,101],[40,0,40,6],[40,7,40,43],[40,44,40,51],[40,52,40,60],[40,61,40,69],[40,70,40,77],[40,78,40,101],[39,0,39,6],[39,7,39,43],[39,44,39,51],[39,52,39,60],[37,61,37,69],[37,70,37,77],[37,78,37,101],[38,0,38,6],[38,7,38,43],[38,44,38,51],[38,52,38,60],[38,61,38,69],[38,70,38,77],[38,78,38,101],[37,0,37,6],[37,7,37,43],[37,44,37,51],[37,52,37,60],[35,61,35,69],[35,70,35,77],[35,78,35,101],[36,0,36,6],[36,7,36,43],[36,44,36,51],[36,52,36,60],[36,61,36,69],[36,70,36,77],[36,78,36,101],[35,0,35,6],[35,7,35,43],[35,44,35,51],[35,52,35,60],[28,1,28,99],[29,2,29,99],[30,1,30,99],[33,0,33,101],[25,2,25,42],[25,43,25,99],[26,2,26,26],[27,2,27,99],[20,2,20,99],[21,1,21,99],[22,2,22,99],[23,1,23,99],[16,2,16,99],[18,2,18,23],[18,24,18,99],[19,2,19,27],[13,2,13,9],[13,10,13,99],[15,2,15,10],[15,11,15,99],[8,0,8,101],[10,1,10,64],[10,65,10,78],[10,79,11,101],[11,1,11,64],[11,65,11,78],[4,13,4,89],[6,5,6,96],[0,9,0,10],[0,11,0,12],[0,13,0,14],[0,15,0,16],[0,5,0,6],[0,7,0,8],[0,17,0,40],[2,0,2,101],[0,1,0,2],[0,3,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":17},"Ідентифікаційний код ЄДРПОУ"]
[]
["Державне статистичне спостереження"]
[]
[{"$nulls":13},"Конфіденційність статистичної інформації забезпечується \nстаттею 21 Закону України \"Про державну статистику\""]
[]
[{"$nulls":5},"Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою\nвідповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення"]
[]
["ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ\nМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУДІВНИЦТВІ\nза ___________________ 200_ р.\n\n"]
[]
[null,"Подають:",{"$nulls":63},"Термін  подання",{"$nulls":13},"Форма N 1-ціни (буд)\n(місячна)\nЗАТВЕРДЖЕНО\nнаказом Держкомстату України\nвід 18.06.2008 р. N 197"]
[null,"юридичні особи, відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи за переліком, що\nвстановлюється територіальним органом державної статистики\n- органу державної статистики за місцезнаходженням",{"$nulls":63},"18 числа\nпісля звітного місяця"]
[]
[null,null,"Респондент:"]
[]
[null,null,"Найменування:"]
[null,null,"(юридична особа або відокремлений підрозділ)"]
[]
[null,null,"Місцезнаходження (юридична адреса):"]
[null,null,"(юридична особа або відокремлений підрозділ)"]
[]
[null,"(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,"]
[]
[null,"N будинку/корпусу, N квартири/офісу)"]
[]
[null,null,"Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):"]
[null,null,"(юридична особа або відокремлений підрозділ)"]
[]
[null,"(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,"]
[]
[null,"N будинку/корпусу, N квартири/офісу)"]
[]
[]
["Розділ 1. Ціни на матеріальні ресурси"]
[]
["Код",{"$nulls":6},"Найменування матеріальних ресурсів",{"$nulls":36},"Одиниця виміру",{"$nulls":7},"Кількість придбання\n(з одним десятковим знаком, крім матеріальних ресурсів у штуках та комплектах)",{"$nulls":8},"Вартість придбання\n(без ПДВ, з урахуванням транспортних та заготівельно-\nскладських витрат, з двома десятковими знаками), грн.",{"$nulls":8},"Ціна за одиницю виміру\n(з двома десятковими знаками), грн.",{"$nulls":7},"Примітка\n(причини зміни цін: зміна цін постачальниками, зміна постачальників, зміна тарифів на послуги вантажного транспорту і посередників, об'єктів будівництва, для яких були придбані матеріальні ресурси тощо)"]
["А",{"$nulls":6},"Б",{"$nulls":36},"В",{"$nulls":7},1,{"$nulls":8},2,{"$nulls":8},"3 = 2 : 1",{"$nulls":7},4]
["1.01.01",{"$nulls":6},"Фундаменти",{"$nulls":36},"м3"]
["1.01.02",{"$nulls":6},"Колони стійки, опори, рами",{"$nulls":36},"м3"]
["1.01.03",{"$nulls":6},"Панелі зовнішніх стін для житлового будівництва",{"$nulls":36},"м2"]
["1.01.04",{"$nulls":6},"Панелі внутрішніх стін, перегородки",{"$nulls":36},"м2"]
["1.01.05",{"$nulls":6},"Плити покриття, перекриття ребристі та плоскі",{"$nulls":36},"м2"]
["1.01.06",{"$nulls":6},"Плити покриття багатопорожнисті",{"$nulls":36},"м2"]
["1.01.07",{"$nulls":6},"Шпали для залізниць",{"$nulls":36},"шт."]
["1.01.08",{"$nulls":6},"Вироби спеціального призначення для лотків, тунелів, облицювань камер",{"$nulls":36},"м3"]
["1.02.01",{"$nulls":6},"Блоки з важкого бетону",{"$nulls":36},"м3"]
["1.02.02",{"$nulls":6},"Вироби з пористого бетону, плити з легкого бетону",{"$nulls":36},"м3"]
["1.02.03",{"$nulls":6},"Бетон товарний",{"$nulls":36},"м3"]
["1.02.04",{"$nulls":6},"Розчин товарний",{"$nulls":36},"м3"]
["1.02.05",{"$nulls":6},"Асфальтобетон",{"$nulls":36},"т"]
["1.03.01",{"$nulls":6},"Цегла керамічна",{"$nulls":36},"тис. шт. ум."]
["1.03.02",{"$nulls":6},"Цегла силікатна",{"$nulls":36},"тис. шт. ум."]
["1.03.03",{"$nulls":6},"Мармурові плити",{"$nulls":36},"м2"]
["1.03.04",{"$nulls":6},"Панелі гіпсобетонні",{"$nulls":36},"м2"]
["1.04.01",{"$nulls":6},"Щебінь",{"$nulls":36},"м3"]
["1.04.02",{"$nulls":6},"Пісок",{"$nulls":36},"м3"]
["1.05.01",{"$nulls":6},"Сталеві конструкції, які виготовляють\nза кресленнями \"KM\"",{"$nulls":36},"т"]
["1.05.02",{"$nulls":6},"Арматура для монолітного залізобетону",{"$nulls":36},"т"]
[]
["Продовження"]
["А",{"$nulls":6},"Б",{"$nulls":36},"В",{"$nulls":7},1,{"$nulls":8},2,{"$nulls":8},"3 = 2 : 1",{"$nulls":7},4]
["1.05.03",{"$nulls":6},"Рейки залізничні",{"$nulls":36},"п. м"]
["1.05.04",{"$nulls":6},"Алюмінієві конструкції",{"$nulls":36},"т"]
["1.05.05",{"$nulls":6},"Металопластикові вироби",{"$nulls":36},"м2"]
["1.06.01",{"$nulls":6},"Ліс пиляний",{"$nulls":36},"м3"]
["1.06.02",{"$nulls":6},"Плити деревостружкові",{"$nulls":36},"м2"]
["1.06.03",{"$nulls":6},"Гіпсокартон",{"$nulls":36},"м2"]
["1.07.01",{"$nulls":6},"Плити теплоізоляційні",{"$nulls":36},"м3"]
["1.07.02",{"$nulls":6},"Плити мінераловатні",{"$nulls":36},"м3"]
["1.08.01",{"$nulls":6},"Плитки керамічні метлахські",{"$nulls":36},"м2"]
["1.08.02",{"$nulls":6},"Плитки керамічні глазуровані облицювальні",{"$nulls":36},"м2"]
["1.09.01",{"$nulls":6},"Рулонні покрівельні матеріали",{"$nulls":36},"м2"]
["1.09.02",{"$nulls":6},"Лінолеум і полімерні плиточні матеріали",{"$nulls":36},"м2"]
["1.10.01",{"$nulls":6},"Скло віконне",{"$nulls":36},"м2"]
["1.11.01",{"$nulls":6},"Гіпс",{"$nulls":36},"т"]
["1.12.01",{"$nulls":6},"Бітуми",{"$nulls":36},"т"]
["1.12.02",{"$nulls":6},"Мастики",{"$nulls":36},"кг"]
["1.12.03",{"$nulls":6},"Фарби",{"$nulls":36},"кг"]
["1.13.01",{"$nulls":6},"Труби чавунні",{"$nulls":36},"м"]
["1.13.02",{"$nulls":6},"Труби стальні",{"$nulls":36},"м"]
["1.13.03",{"$nulls":6},"Труби різні",{"$nulls":36},"м"]
["1.13.04",{"$nulls":6},"Умивальники фаянсові",{"$nulls":36},"комплект"]
["1.13.05",{"$nulls":6},"Ванни",{"$nulls":36},"комплект"]
["1.13.06",{"$nulls":6},"Радіатори опалювальні",{"$nulls":36},"екм"]
["1.14.01",{"$nulls":6},"Кабелі",{"$nulls":36},"м"]
["1.14.02",{"$nulls":6},"Проводи",{"$nulls":36},"м"]
["1.15.01",{"$nulls":6},"Бензин",{"$nulls":36},"кг"]
["1.05.06",{"$nulls":6},"Дизельне паливо",{"$nulls":36},"кг"]
["1.05.07",{"$nulls":6},"Електроенергія",{"$nulls":36},"кВт/год."]
[]
["Примітка 1. Для матеріальних ресурсів, коди яких наведені жирним шрифтом, застосовуються коефіцієнти переведення, вказані у розділі 3."]
[]
["Розділ 2. Трудовитрати та оплата праці"]
["(Заповнення розділу здійснюється у звітах за лютий, квітень, липень, жовтень)"]
[]
[{"$nulls":9},"Найменування показника",{"$nulls":56},"Одиниця\nвиміру",{"$nulls":17},"Вартість/\nкількість"]
["A",{"$nulls":8},"Б",{"$nulls":56},"В",{"$nulls":17},1]
["2.01.00",{"$nulls":8},"Витрати на оплату праці\n(за ф.N 1-підприємництво (квартальна) за секцією F)",{"$nulls":56},"тис. грн."]
["2.02.00",{"$nulls":8},"Відрахування на соціальні заходи\n(за ф.N 1-підприємництво (квартальна) за секцією F)",{"$nulls":56},"тис. грн."]
["2.03.00",{"$nulls":8},"Відпрацьовано людино-годин (наводяться дані за \"чистий\" квартал за\nф. N 1-ПВ (термінова, місячна)",{"$nulls":56},"люд-год."]

{"sheet":"18.06.2008 стор. 5 - 12","index":1,"n_rows":568,"n_cols":52,"rows_kept":568,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[567,32,567,41],[567,42,567,55],[568,0,568,55],[567,0,567,5],[567,6,567,15],[567,16,567,19],[567,20,567,31],[566,0,566,9],[566,10,566,26],[566,27,566,31],[566,32,566,55],[565,0,565,9],[565,10,565,26],[565,27,565,31],[565,32,565,55],[564,0,564,9],[564,10,564,26],[564,27,564,31],[564,32,564,55],[561,45,561,50],[561,51,561,55],[563,0,563,9],[563,10,563,26],[563,27,563,31],[563,32,563,55],[561,0,561,3],[561,4,561,36],[561,37,561,40],[561,41,561,44],[560,45,560,50],[560,51,560,55],[559,0,559,3],[559,4,559,36],[560,0,560,3],[560,4,560,36],[560,37,560,40],[560,41,560,44],[559,37,559,40],[559,41,559,44],[557,45,557,50],[557,51,557,55],[558,45,558,50],[558,51,558,55],[559,45,559,50],[559,51,559,55],[558,0,558,3],[558,4,558,36],[558,37,558,40],[558,41,558,44],[557,0,557,3],[557,4,557,36],[557,37,557,40],[557,41,557,44],[556,45,556,50],[556,51,556,55],[555,0,555,3],[555,4,555,36],[556,0,556,3],[556,4,556,36],[556,37,556,40],[556,41,556,44],[555,37,555,40],[555,41,555,44],[553,45,553,50],[553,51,553,55],[554,45,554,50],[554,51,554,55],[555,45,555,50],[555,51,555,55],[554,0,554,3],[554,4,554,36],[554,37,554,40],[554,41,554,44],[553,0,553,3],[553,4,553,36],[553,37,553,40],[553,41,553,44],[552,45,552,50],[552,51,552,55],[551,0,551,3],[551,4,551,36],[552,0,552,3],[552,4,552,36],[552,37,552,40],[552,41,552,44],[551,37,551,40],[551,41,551,44],[549,45,549,50],[549,51,549,55],[550,45,550,50],[550,51,550,55],[551,45,551,50],[551,51,551,55],[550,0,550,3],[550,4,550,36],[550,37,550,40],[550,41,550,44],[549,0,549,3],[549,4,549,36],[549,37,549,40],[549,41,549,44],[548,45,548,50],[548,51,548,55],[547,0,547,3],[547,4,547,36],[548,0,548,3],[548,4,548,36],[548,37,548,40],[548,41,548,44],[547,37,547,40],[547,41,547,44],[545,45,545,50],[545,51,545,55],[546,45,546,50],[546,51,546,55],[547,45,547,50],[547,51,547,55],[546,0,546,3],[546,4,546,36],[546,37,546,40],[546,41,546,44],[545,0,545,3],[545,4,545,36],[545,37,545,40],[545,41,545,44],[544,45,544,50],[544,51,544,55],[543,0,543,3],[543,4,543,36],[544,0,544,3],[544,4,544,36],[544,37,544,40],[544,41,544,44],[543,37,543,40],[543,41,543,44],[541,45,541,50],[541,51,541,55],[542,45,542,50],[542,51,542,55],[543,45,543,50],[543,51,543,55],[542,0,542,3],[542,4,542,36],[542,37,542,40],[542,41,542,44],[541,0,541,3],[541,4,541,36],[541,37,541,40],[541,41,541,44],[540,45,540,50],[540,51,540,55],[539,0,539,3],[539,4,539,36],[540,0,540,3],[540,4,540,36],[540,37,540,40],[540,41,540,44],[539,37,539,40],[539,41,539,44],[537,45,537,50],[537,51,537,55],[538,45,538,50],[538,51,538,55],[539,45,539,50],[539,51,539,55],[538,0,538,3],[538,4,538,36],[538,37,538,40],[538,41,538,44],[537,0,537,3],[537,4,537,36],[537,37,537,40],[537,41,537,44],[536,45,536,50],[536,51,536,55],[535,0,535,3],[535,4,535,36],[536,0,536,3],[536,4,536,36],[536,37,536,40],[536,41,536,44],[535,37,535,40],[535,41,535,44],[533,45,533,50],[533,51,533,55],[534,45,534,50],[534,51,534,55],[535,45,535,50],[535,51,535,55],[534,0,534,3],[534,4,534,36],[534,37,534,40],[534,41,534,44],[533,0,533,3],[533,4,533,36],[533,37,533,40],[533,41,533,44],[532,45,532,50],[532,51,532,55],[531,0,531,3],[531,4,531,36],[532,0,532,3],[532,4,532,36],[532,37,532,40],[532,41,532,44],[531,37,531,40],[531,41,531,44],[529,45,529,50],[529,51,529,55],[530,45,530,50],[530,51,530,55],[531,45,531,50],[531,51,531,55],[530,0,530,3],[530,4,530,36],[530,37,530,40],[530,41,530,44],[529,0,529,3],[529,4,529,36],[529,37,529,40],[529,41,529,44],[528,45,528,50],[528,51,528,55],[527,0,527,3],[527,4,527,36],[528,0,528,3],[528,4,528,36],[528,37,528,40],[528,41,528,44],[527,37,527,40],[527,41,527,44],[525,45,525,50],[525,51,525,55],[526,45,526,50],[526,51,526,55],[527,45,527,50],[527,51,527,55],[526,0,526,3],[526,4,526,36],[526,37,526,40],[526,41,526,44],[525,0,525,3],[525,4,525,36],[525,37,525,40],[525,41,525,44],[524,45,524,50],[524,51,524,55],[523,0,523,3],[523,4,523,36],[524,0,524,3],[524,4,524,36],[524,37,524,40],[524,41,524,44],[523,37,523,40],[523,41,523,44],[521,45,521,50],[521,51,521,55],[522,45,522,50],[522,51,522,55],[523,45,523,50],[523,51,523,55],[522,0,522,3],[522,4,522,36],[522,37,522,40],[522,41,522,44],[521,0,521,3],[521,4,521,36],[521,37,521,40],[521,41,521,44],[520,45,520,50],[520,51,520,55],[519,0,519,3],[519,4,519,36],[520,0,520,3],[520,4,520,36],[520,37,520,40],[520,41,520,44],[519,37,519,40],[519,41,519,44],[517,45,517,50],[517,51,517,55],[518,45,518,50],[518,51,518,55],[519,45,519,50],[519,51,519,55],[518,0,518,3],[518,4,518,36],[518,37,518,40],[518,41,518,44],[517,0,517,3],[517,4,517,36],[517,37,517,40],[517,41,517,44],[516,45,516,50],[516,51,516,55],[515,0,515,3],[515,4,515,36],[516,0,516,3],[516,4,516,36],[516,37,516,40],[516,41,516,44],[515,37,515,40],[515,41,515,44],[513,45,513,50],[513,51,513,55],[514,45,514,50],[514,51,514,55],[515,45,515,50],[515,51,515,55],[514,0,514,3],[514,4,514,36],[514,37,514,40],[514,41,514,44],[513,0,513,3],[513,4,513,36],[513,37,513,40],[513,41,513,44],[512,45,512,50],[512,51,512,55],[511,0,511,3],[511,4,511,36],[512,0,512,3],[512,4,512,36],[512,37,512,40],[512,41,512,44],[511,37,511,40],[511,41,511,44],[509,45,509,50],[509,51,509,55],[510,45,510,50],[510,51,510,55],[511,45,511,50],[511,51,511,55],[510,0,510,3],[510,4,510,36],[510,37,510,40],[510,41,510,44],[509,0,509,3],[509,4,509,36],[509,37,509,40],[509,41,509,44],[508,45,508,50],[508,51,508,55],[507,0,507,3],[507,4,507,36],[508,0,508,3],[508,4,508,36],[508,37,508,40],[508,41,508,44],[507,37,507,40],[507,41,507,44],[505,45,505,50],[505,51,505,55],[506,45,506,50],[506,51,506,55],[507,45,507,50],[507,51,507,55],[506,0,506,3],[506,4,506,36],[506,37,506,40],[506,41,506,44],[505,0,505,3],[505,4,505,36],[505,37,505,40],[505,41,505,44],[503,0,503,55],[504,0,504,3],[504,4,504,36],[504,37,504,40],[504,41,504,44],[504,45,504,50],[504,51,504,55],[501,45,501,50],[501,51,501,55],[500,0,500,3],[500,4,500,36],[501,0,501,3],[501,4,501,36],[501,37,501,40],[501,41,501,44],[500,37,500,40],[500,41,500,44],[498,45,498,50],[498,51,498,55],[499,45,499,50],[499,51,499,55],[500,45,500,50],[500,51,500,55],[499,0,499,3],[499,4,499,36],[499,37,499,40],[499,41,499,44],[498,0,498,3],[498,4,498,36],[498,37,498,40],[498,41,498,44],[497,45,497,50],[497,51,497,55],[496,0,496,3],[496,4,496,36],[497,0,497,3],[497,4,497,36],[497,37,497,40],[497,41,497,44],[496,37,496,40],[496,41,496,44],[494,45,494,50],[494,51,494,55],[495,45,495,50],[495,51,495,55],[496,45,496,50],[496,51,496,55],[495,0,495,3],[495,4,495,36],[495,37,495,40],[495,41,495,44],[494,0,494,3],[494,4,494,36],[494,37,494,40],[494,41,494,44],[493,45,493,50],[493,51,493,55],[492,0,492,3],[492,4,492,36],[493,0,493,3],[493,4,493,36],[493,37,493,40],[493,41,493,44],[492,37,492,40],[492,41,492,44],[490,45,490,50],[490,51,490,55],[491,45,491,50],[491,51,491,55],[492,45,492,50],[492,51,492,55],[491,0,491,3],[491,4,491,36],[491,37,491,40],[491,41,491,44],[490,0,490,3],[490,4,490,36],[490,37,490,40],[490,41,490,44],[489,45,489,50],[489,51,489,55],[488,0,488,3],[488,4,488,36],[489,0,489,3],[489,4,489,36],[489,37,489,40],[489,41,489,44],[488,37,488,40],[488,41,488,44],[486,45,486,50],[486,51,486,55],[487,45,487,50],[487,51,487,55],[488,45,488,50],[488,51,488,55],[487,0,487,3],[487,4,487,36],[487,37,487,40],[487,41,487,44],[486,0,486,3],[486,4,486,36],[486,37,486,40],[486,41,486,44],[485,45,485,50],[485,51,485,55],[484,0,484,3],[484,4,484,36],[485,0,485,3],[485,4,485,36],[485,37,485,40],[485,41,485,44],[484,37,484,40],[484,41,484,44],[482,45,482,50],[482,51,482,55],[483,45,483,50],[483,51,483,55],[484,45,484,50],[484,51,484,55],[483,0,483,3],[483,4,483,36],[483,37,483,40],[483,41,483,44],[482,0,482,3],[482,4,482,36],[482,37,482,40],[482,41,482,44],[481,45,481,50],[481,51,481,55],[480,0,480,3],[480,4,480,36],[481,0,481,3],[481,4,481,36],[481,37,481,40],[481,41,481,44],[480,37,480,40],[480,41,480,44],[478,45,478,50],[478,51,478,55],[479,45,479,50],[479,51,479,55],[480,45,480,50],[480,51,480,55],[479,0,479,3],[479,4,479,36],[479,37,479,40],[479,41,479,44],[478,0,478,3],[478,4,478,36],[478,37,478,40],[478,41,478,44],[477,45,477,50],[477,51,477,55],[476,0,476,3],[476,4,476,36],[477,0,477,3],[477,4,477,36],[477,37,477,40],[477,41,477,44],[476,37,476,40],[476,41,476,44],[474,45,474,50],[474,51,474,55],[475,45,475,50],[475,51,475,55],[476,45,476,50],[476,51,476,55],[475,0,475,3],[475,4,475,36],[475,37,475,40],[475,41,475,44],[474,0,474,3],[474,4,474,36],[474,37,474,40],[474,41,474,44],[473,45,473,50],[473,51,473,55],[472,0,472,3],[472,4,472,36],[473,0,473,3],[473,4,473,36],[473,37,473,40],[473,41,473,44],[472,37,472,40],[472,41,472,44],[470,45,470,50],[470,51,470,55],[471,45,471,50],[471,51,471,55],[472,45,472,50],[472,51,472,55],[471,0,471,3],[471,4,471,36],[471,37,471,40],[471,41,471,44],[470,0,470,3],[470,4,470,36],[470,37,470,40],[470,41,470,44],[469,45,469,50],[469,51,469,55],[468,0,468,3],[468,4,468,36],[469,0,469,3],[469,4,469,36],[469,37,469,40],[469,41,469,44],[468,37,468,40],[468,41,468,44],[466,45,466,50],[466,51,466,55],[467,45,467,50],[467,51,467,55],[468,45,468,50],[468,51,468,55],[467,0,467,3],[467,4,467,36],[467,37,467,40],[467,41,467,44],[466,0,466,3],[466,4,466,36],[466,37,466,40],[466,41,466,44],[465,45,465,50],[465,51,465,55],[464,0,464,3],[464,4,464,36],[465,0,465,3],[465,4,465,36],[465,37,465,40],[465,41,465,44],[464,37,464,40],[464,41,464,44],[462,45,462,50],[462,51,462,55],[463,45,463,50],[463,51,463,55],[464,45,464,50],[464,51,464,55],[463,0,463,3],[463,4,463,36],[463,37,463,40],[463,41,463,44],[462,0,462,3],[462,4,462,36],[462,37,462,40],[462,41,462,44],[461,45,461,50],[461,51,461,55],[460,0,460,3],[460,4,460,36],[461,0,461,3],[461,4,461,36],[461,37,461,40],[461,41,461,44],[460,37,460,40],[460,41,460,44],[458,45,458,50],[458,51,458,55],[459,45,459,50],[459,51,459,55],[460,45,460,50],[460,51,460,55],[459,0,459,3],[459,4,459,36],[459,37,459,40],[459,41,459,44],[458,0,458,3],[458,4,458,36],[458,37,458,40],[458,41,458,44],[457,45,457,50],[457,51,457,55],[456,0,456,3],[456,4,456,36],[457,0,457,3],[457,4,457,36],[457,37,457,40],[457,41,457,44],[456,37,456,40],[456,41,456,44],[454,45,454,50],[454,51,454,55],[455,45,455,50],[455,51,455,55],[456,45,456,50],[456,51,456,55],[455,0,455,3],[455,4,455,36],[455,37,455,40],[455,41,455,44],[454,0,454,3],[454,4,454,36],[454,37,454,40],[454,41,454,44],[453,45,453,50],[453,51,453,55],[452,0,452,3],[452,4,452,36],[453,0,453,3],[453,4,453,36],[453,37,453,40],[453,41,453,44],[452,37,452,40],[452,41,452,44],[450,45,450,50],[450,51,450,55],[451,45,451,50],[451,51,451,55],[452,45,452,50],[452,51,452,55],[451,0,451,3],[451,4,451,36],[451,37,451,40],[451,41,451,44],[450,0,450,3],[450,4,450,36],[450,37,450,40],[450,41,450,44],[449,45,449,50],[449,51,449,55],[448,0,448,3],[448,4,448,36],[449,0,449,3],[449,4,449,36],[449,37,449,40],[449,41,449,44],[448,37,448,40],[448,41,448,44],[446,45,446,50],[446,51,446,55],[447,45,447,50],[447,51,447,55],[448,45,448,50],[448,51,448,55],[447,0,447,3],[447,4,447,36],[447,37,447,40],[447,41,447,44],[446,0,446,3],[446,4,446,36],[446,37,446,40],[446,41,446,44],[445,45,445,50],[445,51,445,55],[444,0,444,3],[444,4,444,36],[445,0,445,3],[445,4,445,36],[445,37,445,40],[445,41,445,44],[444,37,444,40],[444,41,444,44],[442,45,442,50],[442,51,442,55],[443,45,443,50],[443,51,443,55],[444,45,444,50],[444,51,444,55],[443,0,443,3],[443,4,443,36],[443,37,443,40],[443,41,443,44],[442,0,442,3],[442,4,442,36],[442,37,442,40],[442,41,442,44],[441,45,441,50],[441,51,441,55],[440,0,440,3],[440,4,440,36],[441,0,441,3],[441,4,441,36],[441,37,441,40],[441,41,441,44],[440,37,440,40],[440,41,440,44],[438,45,438,50],[438,51,438,55],[439,45,439,50],[439,51,439,55],[440,45,440,50],[440,51,440,55],[439,0,439,3],[439,4,439,36],[439,37,439,40],[439,41,439,44],[438,0,438,3],[438,4,438,36],[438,37,438,40],[438,41,438,44],[437,45,437,50],[437,51,437,55],[436,0,436,3],[436,4,436,36],[437,0,437,3],[437,4,437,36],[437,37,437,40],[437,41,437,44],[436,37,436,40],[436,41,436,44],[434,45,434,50],[434,51,434,55],[435,45,435,50],[435,51,435,55],[436,45,436,50],[436,51,436,55],[435,0,435,3],[435,4,435,36],[435,37,435,40],[435,41,435,44],[434,0,434,3],[434,4,434,36],[434,37,434,40],[434,41,434,44],[433,45,433,50],[433,51,433,55],[432,0,432,3],[432,4,432,36],[433,0,433,3],[433,4,433,36],[433,37,433,40],[433,41,433,44],[432,37,432,40],[432,41,432,44],[430,45,430,50],[430,51,430,55],[431,45,431,50],[431,51,431,55],[432,45,432,50],[432,51,432,55],[431,0,431,3],[431,4,431,36],[431,37,431,40],[431,41,431,44],[430,0,430,3],[430,4,430,36],[430,37,430,40],[430,41,430,44],[428,0,428,55],[429,0,429,3],[429,4,429,36],[429,37,429,40],[429,41,429,44],[429,45,429,50],[429,51,429,55],[426,45,426,50],[426,51,426,55],[425,0,425,3],[425,4,425,36],[426,0,426,3],[426,4,426,36],[426,37,426,40],[426,41,426,44],[425,37,425,40],[425,41,425,44],[423,45,423,50],[423,51,423,55],[424,45,424,50],[424,51,424,55],[425,45,425,50],[425,51,425,55],[424,0,424,3],[424,4,424,36],[424,37,424,40],[424,41,424,44],[423,0,423,3],[423,4,423,36],[423,37,423,40],[423,41,423,44],[422,45,422,50],[422,51,422,55],[421,0,421,3],[421,4,421,36],[422,0,422,3],[422,4,422,36],[422,37,422,40],[422,41,422,44],[421,37,421,40],[421,41,421,44],[419,45,419,50],[419,51,419,55],[420,45,420,50],[420,51,420,55],[421,45,421,50],[421,51,421,55],[420,0,420,3],[420,4,420,36],[420,37,420,40],[420,41,420,44],[419,0,419,3],[419,4,419,36],[419,37,419,40],[419,41,419,44],[418,45,418,50],[418,51,418,55],[417,0,417,3],[417,4,417,36],[418,0,418,3],[418,4,418,36],[418,37,418,40],[418,41,418,44],[417,37,417,40],[417,41,417,44],[415,45,415,50],[415,51,415,55],[416,45,416,50],[416,51,416,55],[417,45,417,50],[417,51,417,55],[416,0,416,3],[416,4,416,36],[416,37,416,40],[416,41,416,44],[415,0,415,3],[415,4,415,36],[415,37,415,40],[415,41,415,44],[414,45,414,50],[414,51,414,55],[413,0,413,3],[413,4,413,36],[414,0,414,3],[414,4,414,36],[414,37,414,40],[414,41,414,44],[413,37,413,40],[413,41,413,44],[411,45,411,50],[411,51,411,55],[412,45,412,50],[412,51,412,55],[413,45,413,50],[413,51,413,55],[412,0,412,3],[412,4,412,36],[412,37,412,40],[412,41,412,44],[411,0,411,3],[411,4,411,36],[411,37,411,40],[411,41,411,44],[410,45,410,50],[410,51,410,55],[409,0,409,3],[409,4,409,36],[410,0,410,3],[410,4,410,36],[410,37,410,40],[410,41,410,44],[409,37,409,40],[409,41,409,44],[407,45,407,50],[407,51,407,55],[408,45,408,50],[408,51,408,55],[409,45,409,50],[409,51,409,55],[408,0,408,3],[408,4,408,36],[408,37,408,40],[408,41,408,44],[407,0,407,3],[407,4,407,36],[407,37,407,40],[407,41,407,44],[406,45,406,50],[406,51,406,55],[405,0,405,3],[405,4,405,36],[406,0,406,3],[406,4,406,36],[406,37,406,40],[406,41,406,44],[405,37,405,40],[405,41,405,44],[403,45,403,50],[403,51,403,55],[404,45,404,50],[404,51,404,55],[405,45,405,50],[405,51,405,55],[404,0,404,3],[404,4,404,36],[404,37,404,40],[404,41,404,44],[403,0,403,3],[403,4,403,36],[403,37,403,40],[403,41,403,44],[402,45,402,50],[402,51,402,55],[401,0,401,3],[401,4,401,36],[402,0,402,3],[402,4,402,36],[402,37,402,40],[402,41,402,44],[401,37,401,40],[401,41,401,44],[399,45,399,50],[399,51,399,55],[400,45,400,50],[400,51,400,55],[401,45,401,50],[401,51,401,55],[400,0,400,3],[400,4,400,36],[400,37,400,40],[400,41,400,44],[399,0,399,3],[399,4,399,36],[399,37,399,40],[399,41,399,44],[398,45,398,50],[398,51,398,55],[397,0,397,3],[397,4,397,36],[398,0,398,3],[398,4,398,36],[398,37,398,40],[398,41,398,44],[397,37,397,40],[397,41,397,44],[395,45,395,50],[395,51,395,55],[396,45,396,50],[396,51,396,55],[397,45,397,50],[397,51,397,55],[396,0,396,3],[396,4,396,36],[396,37,396,40],[396,41,396,44],[395,0,395,3]],"merged_total":3302,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["Розділ 3. Коефіцієнти переведення натуральних обсягів"]
["придбання матеріальних ресурсів до приведених обсягів"]
["Код",null,null,null,"Найменування матеріальних ресурсів",{"$nulls":32},"Одиниця виміру",null,null,null,"Коефі-\nцієнт",null,null,null,"Кількість придбання (з одним десятковим знаком крім матеріальних ресурсів в штуках та комплектах)",{"$nulls":5},"Перера-\nховані обсяги матеріаль-\nних ресурсів"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,"1",null,null,null,"2",{"$nulls":5},"3"]
["1.01.01",null,null,null,"Фундаменти",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"палі, квадратного і прямокутного перерізу, суцільні, периметр боків до 1200 мм, довжиною, м:"]
[{"$nulls":4},"до 8",{"$nulls":36},1.69]
[{"$nulls":4},"до 12",{"$nulls":36},1.77]
[{"$nulls":4},"блоки і плити фундаментні прямокутні з бетону М-200 об'ємом, м3:"]
[{"$nulls":4},"до 0,2",{"$nulls":36},"1,10"]
[{"$nulls":4},"від 0,2 до 1",{"$nulls":36},0.88]
[{"$nulls":4},"від 1 до 4",{"$nulls":36},"0,76"]
[{"$nulls":4},"більше 4",{"$nulls":36},0.59]
[{"$nulls":4},"блоки фундаментні прямокутні трапецієвидні з бетону М-200 об'ємом, м3:"]
[{"$nulls":4},"до 0,2",{"$nulls":36},1.18]
[{"$nulls":4},"від 0.2 до 1",{"$nulls":36},"0,94"]
[{"$nulls":4},"від 1 до 4",{"$nulls":36},0.81]
[{"$nulls":4},"більше 4",{"$nulls":36},0.63]
[{"$nulls":4},"блоки фундаментні стаканного типу з бетону М-200 об'ємом, м3:"]
[{"$nulls":4},"до 0,2",{"$nulls":36},"1,30"]
[{"$nulls":4},"від 0,2 до 1",{"$nulls":36},1.04]
[{"$nulls":4},"від 1 до 4",{"$nulls":36},"0,90"]
[{"$nulls":4},"більше 4",{"$nulls":36},"0,70"]
[{"$nulls":4},"блоки фундаментні ребристі, коробчасті з бетону М-200 об'ємом, м3:"]
[{"$nulls":4},"до 0,2",{"$nulls":36},1.22]
[{"$nulls":4},"від 0,2 до 1",{"$nulls":36},0.98]
[{"$nulls":4},"від 1 до 4",{"$nulls":36},0.84]
[{"$nulls":4},"більше 4",{"$nulls":36},0.66]
["1.01.02",null,null,null,"Колони, стійки, опори, рами",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"колони прямокутні суцільні об'ємом, м3:"]
[{"$nulls":4},"до 0,2",{"$nulls":36},0.99]
[{"$nulls":4},"від 0,2 до 1",{"$nulls":36},0.89]
[{"$nulls":4},"від 1 до 4",{"$nulls":36},0.76]
[{"$nulls":4},"більше 4",{"$nulls":36},0.57]
[{"$nulls":4},"колони прямокутні порожнисті об'ємом, м3:"]
[{"$nulls":4},"до 0,2",{"$nulls":36},1.03]
[{"$nulls":4},"від 0,2 до 1",{"$nulls":36},0.93]
[{"$nulls":4},"від 1 до 4",{"$nulls":36},0.79]
[{"$nulls":4},"більше 4",{"$nulls":36},0.59]
[{"$nulls":4},"колони двогалузкові і рамні, хрестоподібні з консолями понад 1 м, об'ємом, м3:"]
[{"$nulls":4},"від 1 до 4",{"$nulls":36},1.15]
[{"$nulls":4},"більше 4",{"$nulls":36},0.86]
[{"$nulls":4},"напіврами для сільськогосподарських будівель прогоном, м:"]
[{"$nulls":4},12,{"$nulls":36},0.94]
[{"$nulls":4},18,{"$nulls":36},1.65]
[{"$nulls":4},21,{"$nulls":36},"1,85"]
["1.01.04",null,null,null,"Панелі внутрішніх стін, перегородки",{"$nulls":32},"м2"]
[{"$nulls":4},"елементи внутрішніх стін без вентиляційних і димових каналів товщиною, см:"]
[{"$nulls":4},12,{"$nulls":36},0.81]
[{"$nulls":4},14,{"$nulls":36},0.87]
[{"$nulls":4},16,{"$nulls":36},0.93]
[{"$nulls":4},18,{"$nulls":36},1.01]
[{"$nulls":4},20,{"$nulls":36},1.07]
[{"$nulls":4},"елементи внутрішніх стін з вентиляційними, димовими і димовентиляційними каналами товщиною 30 см",{"$nulls":36},1.32]
["1.01.05",null,null,null,"Плити покриття, перекриття ребристі та плоскі",{"$nulls":32},"м2"]
[{"$nulls":4},"суцільні плоскі панелі, плити прольотом 3 м товщиною, см:"]
[{"$nulls":4},12,{"$nulls":36},0.72]
[{"$nulls":4},16,{"$nulls":36},1.24]
[{"$nulls":4},"ребристі часторебристі панелі, плити, настили прольотом 3 м товщиною 8 см",{"$nulls":36},0.87]
[{"$nulls":4},"плити ребристі товщиною, см:"]
[{"$nulls":4},"до 12",{"$nulls":36},0.98]
[{"$nulls":4},"до 15",{"$nulls":36},1.19]
[]
["Продовження"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,1,null,null,null,2,{"$nulls":5},3]
["1.01.08",null,null,null,"Вироби спеціального призначення для лотків, тунелів, облицювань\nкамер",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"панелі (блоки) стінові і перегородкові прямокутні плоскі площею 12 - 18 м2",{"$nulls":36},0.78]
[{"$nulls":4},"панелі стінові циліндричні суцільні площею більше 12 м2",{"$nulls":36},"0,80"]
[{"$nulls":4},"панелі-блокн стінові \"Г\" і \"Т\"-подібні",{"$nulls":36},1.07]
[{"$nulls":4},"плити покриття і перекриття ребристі",{"$nulls":36},1.18]
[{"$nulls":4},"плити покриття, перекриття та днищ плоскі прямокутні",{"$nulls":36},"0,87"]
[{"$nulls":4},"плити покриття, перекриття та днищ плоскі круглі",{"$nulls":36},1.14]
[{"$nulls":4},"колодязі об'ємні оглядові залізобетонні",{"$nulls":36},1.04]
[{"$nulls":4},"коробки і колодязі залізобетонні телефонні",{"$nulls":36},1.23]
[{"$nulls":4},"лотки каналів і тунелів для прокладки комунікацій",{"$nulls":36},"0,90"]
["1.02.02",null,null,null,"Вироби з пористого бетону, плити з легкого бетону",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"вироби з пористих бетонів теплоізоляційні першої категорії якості, марки\nбетону 400, 500",{"$nulls":36},0.38]
[{"$nulls":4},"плити газобетонні товщиною 50 мм",{"$nulls":36},0.42]
[{"$nulls":4},"плити звукоізоляційні пористі \"Силакпор\", нефарбовані першої категорії якості",{"$nulls":36},2.53]
[{"$nulls":4},"блоки з пористих бетонів стінові дрібні першої категорії якості марки 25 - 100",{"$nulls":36},0.67]
["1.02.04",null,null,null,"Розчин товарний",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"розчини готові кладкові важкі:"]
[{"$nulls":4},"цементні:"]
[{"$nulls":4},"М-25",{"$nulls":36},"0,70"]
[{"$nulls":4},"М-50",{"$nulls":36},"0,80"]
[{"$nulls":4},"М-75",{"$nulls":36},"0,88"]
[{"$nulls":4},"М-100",{"$nulls":36},"1,00"]
[{"$nulls":4},"М-150",{"$nulls":36},1.16]
[{"$nulls":4},"М-200",{"$nulls":36},1.28]
[{"$nulls":4},"цементно-вапняні:"]
[{"$nulls":4},"М-25",{"$nulls":36},"0,90"]
[{"$nulls":4},"М-50",{"$nulls":36},"0,99"]
[{"$nulls":4},"М-75",{"$nulls":36},1.07]
[{"$nulls":4},"М-100",{"$nulls":36},1.15]
[{"$nulls":4},"розчини оздоблювальні готові важкі:"]
[{"$nulls":4},"цементні",{"$nulls":36},1.12]
[{"$nulls":4},"цементно-вапняні",{"$nulls":36},0.98]
[{"$nulls":4},"вапняні",{"$nulls":36},1.08]
[{"$nulls":4},"розчини готові оздоблювальні легкі:"]
[{"$nulls":4},"цементно-вапняні, вапняні",{"$nulls":36},0.88]
["1.03.01",null,null,null,"Цегла керамічна",{"$nulls":32},"тис. шт. ум."]
[{"$nulls":4},"цегла керамічна одинарна розміром 250 x 120 x 65 мм:"]
[{"$nulls":4},"М-75",{"$nulls":36},0.77]
[{"$nulls":4},"М-100",{"$nulls":36},0.95]
[{"$nulls":4},"М-125",{"$nulls":36},0.98]
[{"$nulls":4},"М-150",{"$nulls":36},1.08]
[{"$nulls":4},"цегла керамічна лицьова з гладкою поверхнею одинарна розміром 250 x 120 x 65 мм:"]
[{"$nulls":4},"М-125",{"$nulls":36},1.14]
[{"$nulls":4},"М-150",{"$nulls":36},"1,50"]
[{"$nulls":4},"цегла керамічна одинарна, пустотіла ефективна розміром 250 x 120 x 65 мм:"]
[{"$nulls":4},"М-100",{"$nulls":36},0.73]
[{"$nulls":4},"М-125",{"$nulls":36},0.92]
[{"$nulls":4},"М-150",{"$nulls":36},0.94]
["1.03.02",null,null,null,"Цегла силікатна",{"$nulls":32},"тис. шт. ум."]
[{"$nulls":4},"цегла силікатна рядкова одинарна розміром 250 x 120 x 65 мм:"]
[{"$nulls":4},"М-100",{"$nulls":36},"0,89"]
[{"$nulls":4},"М-125",{"$nulls":36},1.03]
[{"$nulls":4},"М-150",{"$nulls":36},1.07]
[{"$nulls":4},"М-200",{"$nulls":36},1.14]
[{"$nulls":4},"цегла силікатна потовщена розміром 250 x 120 x 88 мм:"]
[{"$nulls":4},"    М-125",{"$nulls":36},0.96]
[{"$nulls":4},"цегла силікатна ефективна рядкова розміром 250 x 120 x 138 мм:"]
[{"$nulls":4},"    М-175",{"$nulls":36},0.91]
["1.03.04",null,null,null,"Панелі гіпсобетонні",{"$nulls":32},"м2"]
[{"$nulls":4},"панелі гіпсобетонні для перегородок висотою до 3 м площею понад 6 м2\nтовщиною, мм:"]
[{"$nulls":4},60,{"$nulls":36},0.86]
[{"$nulls":4},80,{"$nulls":36},1.01]
[{"$nulls":4},"  100",{"$nulls":36},1.13]
["1.05.01",null,null,null,"Сталеві конструкції, які виготовляють за кресленнями \"KM\"",{"$nulls":32},"т"]
[{"$nulls":4},"колоші будівель складеного перерізу з листової сталі та двотаврів:"]
[{"$nulls":4},"одногалузеві",{"$nulls":36},0.98]
[{"$nulls":4},"двогалузеві",{"$nulls":36},0.96]
[]
[]
["Продовження"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,1,null,null,null,2,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},"балки покриття з листової сталі, прокатних профілів та двотаврів",{"$nulls":36},0.74]
[{"$nulls":4},"прогони з гарячекатаних швелерів, двотаврів та решітчасті",{"$nulls":36},"1,00"]
[{"$nulls":4},"ліхтарі прогоном до 12 м, негабаритні за висотою",{"$nulls":36},1.17]
[{"$nulls":4},"в'язі решітчасті, площинні, вітрові ферми з труб і парних куточків",{"$nulls":36},1.08]
[{"$nulls":4},"конструкції, що постачають у вигляді окремих збірних одиниць, з перевагою:"]
[{"$nulls":4},"гарячекатаних профілів",{"$nulls":36},1.35]
[{"$nulls":4},"гнутих профілів",{"$nulls":36},1.46]
[{"$nulls":4},"гнутозварних профілів та круглих труб",{"$nulls":36},"1,52"]
[{"$nulls":4},"товстолистової сталі",{"$nulls":36},1.43]
[{"$nulls":4},"елементи профільної сталі: лист, смуга",{"$nulls":36},0.98]
["1.05.02",null,null,null,"Арматура для монолітного залізобетону",{"$nulls":32},"т"]
[{"$nulls":4},"гарячекатана арматура періодичного профілю класу А-3, діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},"6 - 8",{"$nulls":36},0.61]
[{"$nulls":4},"10 - 16",{"$nulls":36},0.63]
[{"$nulls":4},"18 - 22",{"$nulls":36},0.63]
[{"$nulls":4},"26 - 32",{"$nulls":36},0.64]
[{"$nulls":4},"36 - 40",{"$nulls":36},0.68]
["1.06.01",null,null,null,"Ліс пиляний",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"пиломатеріали хвойних порід:"]
[{"$nulls":4},"дошки довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 16 мм:"]
[{"$nulls":4},"обрізні",{"$nulls":36},1.47]
[{"$nulls":4},"необрізні",{"$nulls":36},"1,05"]
[{"$nulls":4},"дошки обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 44 мм і більше",{"$nulls":36},1.03]
[{"$nulls":4},"дошки довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 16 мм:"]
[{"$nulls":4},"обрізні",{"$nulls":36},1.19]
[{"$nulls":4},"необрізні",{"$nulls":36},0.85]
[{"$nulls":4},"дошки довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 44 мм і більше:"]
[{"$nulls":4},"обрізні",{"$nulls":36},0.83]
[{"$nulls":4},"необрізні                                                  ",{"$nulls":36},0.61]
[{"$nulls":4},"бруски обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 40 - 75 мм",{"$nulls":36},1.42]
[{"$nulls":4},"бруски обрізні довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 40 - 75 мм",{"$nulls":36},1.15]
[{"$nulls":4},"пиломатеріали листяних порід:"]
[{"$nulls":4},"дошки довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 19 мм; 22 мм:"]
[{"$nulls":4},"обрізні",{"$nulls":36},1.05]
[{"$nulls":4},"    необрізні",{"$nulls":36},0.78]
[{"$nulls":4},"дошки довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною 45 мм і більше:"]
[{"$nulls":4},"обрізні",{"$nulls":36},0.93]
[{"$nulls":4},"необрізні",{"$nulls":36},0.68]
[{"$nulls":4},"дошки довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 19 мм; 22 мм:"]
[{"$nulls":4},"обрізні",{"$nulls":36},0.87]
[{"$nulls":4},"необрізні",{"$nulls":36},0.65]
[{"$nulls":4},"дошки довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною 45 мм і більше:"]
[{"$nulls":4},"обрізні",{"$nulls":36},0.76]
[{"$nulls":4},"необрізні",{"$nulls":36},0.58]
[{"$nulls":4},"бруски обрізні довжиною 4,0 - 6,5 м, товщиною, мм:"]
[{"$nulls":4},"32 - 70",{"$nulls":36},1.41]
[{"$nulls":4},"80 - 100",{"$nulls":36},1.51]
[{"$nulls":4},"бруски обрізні довжиною 2,0 - 3,75 м, товщиною, мм:"]
[{"$nulls":4},"32 - 70",{"$nulls":36},0.92]
[{"$nulls":4},"80 - 100",{"$nulls":36},"1,24"]
["1.07.01",null,null,null,"Плити теплоізоляційні",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"плити з пінопласту ПСБ-401: 350; 400",{"$nulls":36},"0,83"]
[{"$nulls":4},"екструдований пінополістирол",{"$nulls":36},1.91]
[{"$nulls":4},"мати зі скловолокна Ізовер",{"$nulls":36},0.24]
[{"$nulls":4},"плити зі скловолокна Ізовер",{"$nulls":36},0.27]
[{"$nulls":4},"циліндри зі скловолокна Ізотек",{"$nulls":36},0.74]
[{"$nulls":4},"пористе скло Фомглаз",{"$nulls":36},4.11]
[{"$nulls":4},"поліетиленова піна Пінофол",{"$nulls":36},"0,29"]
[{"$nulls":4},"унізол",{"$nulls":36},0.21]
["1.07.02",null,null,null,"Плити мінераловатні",{"$nulls":32},"м3"]
[{"$nulls":4},"плити теплоізоляційні з мінеральної вати на бітумному в'яжучому, марки:"]
[{"$nulls":4},150,{"$nulls":36},0.32]
[{"$nulls":4},200,{"$nulls":36},0.56]
[{"$nulls":4},"мінераловатні мати УРСА",{"$nulls":36},0.23]
[{"$nulls":4},"мінераловатні мати УРСА фольговані",{"$nulls":36},"0,43"]
[{"$nulls":4},"плити з мінеральної (базальтової) вати:"]
[{"$nulls":4},"домрок",{"$nulls":36},0.48]
[{"$nulls":4},"рокмин",{"$nulls":36},0.57]
[{"$nulls":4},"суперрок",{"$nulls":36},"0,69"]
[{"$nulls":4},"рокмур",{"$nulls":36},0.73]
[{"$nulls":4},"панельрок",{"$nulls":36},0.88]
[{"$nulls":4},"вентирок",{"$nulls":36},1.12]
[]
["Продовження"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,1,null,null,null,2,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},"сподрок",{"$nulls":36},1.93]
[{"$nulls":4},"стропрок",{"$nulls":36},2.06]
[{"$nulls":4},"дахрок",{"$nulls":36},2.29]
[{"$nulls":4},"фасрок",{"$nulls":36},2.55]
[{"$nulls":4},"альфарок (фольгований)",{"$nulls":36},1.57]
["1.09.01",null,null,null,"Рулонні покрівельні матеріали",{"$nulls":32},"м2"]
[{"$nulls":4},"пергамін покрівельний П-350",{"$nulls":36},0.46]
[{"$nulls":4},"руберойд покрівельний з крупнозернистою посилкою:"]
[{"$nulls":4},"РКК-420А",{"$nulls":36},0.45]
[{"$nulls":4},"те ж, з пиловидною поснпкою РКП-350Б",{"$nulls":36},"0,50"]
[{"$nulls":4},"руберойд підкладочний з пиловидною посипкою РПП-300А: 300Б",{"$nulls":36},0.35]
[{"$nulls":4},"руберойд наплавлюваний:"]
[{"$nulls":4},"РК-420-1,0",{"$nulls":36},0.53]
[{"$nulls":4},"РК-500-2,0",{"$nulls":36},0.84]
[{"$nulls":4},"євроруберойд Сполізол",{"$nulls":36},3.16]
[{"$nulls":4},"евроруберойд Сполімод",{"$nulls":36},2.21]
[{"$nulls":4},"Сполізол (гідроізоляційна мембрана)",{"$nulls":36},1.59]
[{"$nulls":4},"Сполімод (склохолст)",{"$nulls":36},1.37]
[{"$nulls":4},"гідроізол ГИ-Г",{"$nulls":36},0.43]
[{"$nulls":4},"склоруберойд покрівельний з крупнозернистою посипкою С-РК",{"$nulls":36},0.69]
[{"$nulls":4},"склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною посипкою С-РМ",{"$nulls":36},0.67]
[{"$nulls":4},"гідросклоізол Т;  М",{"$nulls":36},0.75]
["1.10.01",null,null,null,"Скло віконне",{"$nulls":32},"м2"]
[{"$nulls":4},"скло листове площею до 1 м2, товщиною 3 мм, марки:"]
[{"$nulls":4},"М1",{"$nulls":36},0.48]
[{"$nulls":4},"М4",{"$nulls":36},0.41]
[{"$nulls":4},"М6",{"$nulls":36},0.38]
[{"$nulls":4},"товщиною 4 мм, марки:"]
[{"$nulls":4},"М1",{"$nulls":36},0.58]
[{"$nulls":4},"М5",{"$nulls":36},0.43]
[{"$nulls":4},"товщиною 5 мм, марки:"]
[{"$nulls":4},"М1",{"$nulls":36},0.92]
[{"$nulls":4},"М6",{"$nulls":36},0.42]
[{"$nulls":4},"товщиною 6 мм, марки:"]
[{"$nulls":4},"МІ",{"$nulls":36},1.11]
[{"$nulls":4},"М6",{"$nulls":36},"0,50"]
[{"$nulls":4},"скло листове площею до 4 м2, товщиною, мм:"]
[{"$nulls":4},7,{"$nulls":36},1.38]
[{"$nulls":4},12,{"$nulls":36},2.52]
[{"$nulls":4},"скло армоване листове прокатне мірне для теплиць, товщиною 4 мм",{"$nulls":36},0.86]
[{"$nulls":4},"скло листове візерунчасте, безколірне товщиною, мм:"]
[{"$nulls":4},3.5,{"$nulls":36},1.15]
[{"$nulls":4},5.5,{"$nulls":36},1.43]
[{"$nulls":4},7,{"$nulls":36},2.43]
["1.12.02",null,null,null,"Мастики",{"$nulls":32},"кг"]
[{"$nulls":4},"мастика бітумна покрівельна",{"$nulls":36},0.33]
[{"$nulls":4},"мастика бітумно-гумова",{"$nulls":36},0.47]
[{"$nulls":4},"мастика бітумно-кукерсольна холодна БХ-Х-65",{"$nulls":36},0.27]
[{"$nulls":4},"мастика гідроізоляційна холодна асфальтова БСХА",{"$nulls":36},0.36]
[{"$nulls":4},"мастика бітумно-бутилкаучукова холодна",{"$nulls":36},1.73]
[{"$nulls":4},"мастика бітумно-масляна",{"$nulls":36},1.43]
[{"$nulls":4},"мастика клеюча КН-2",{"$nulls":36},"1,45"]
[{"$nulls":4},"мастика, що не твердне і герметизує, \"Гелан\"",{"$nulls":36},1.51]
[{"$nulls":4},"грунтовка\"Індевер\"",{"$nulls":36},0.45]
[{"$nulls":4},"мастика\"Гермобутил\"",{"$nulls":36},1.23]
[{"$nulls":4},"мастика гідроізоляційна каучукова",{"$nulls":36},1.78]
["1.12.03",null,null,null,"Фарби",{"$nulls":32},"кг"]
[{"$nulls":4},"фарби водно-дисперсійні:"]
[{"$nulls":4},"акрилатні ВД-АК-111",{"$nulls":36},0.59]
[{"$nulls":4},"полівінілацетатні ВД-ВА-17",{"$nulls":36},0.35]
[{"$nulls":4},"стиролбутвдієнові ВД-КЧ-26; 112",{"$nulls":36},0.23]
[{"$nulls":4},"фарби масляні густотерті кольорові МА-015, МА-025, ПФ-014",{"$nulls":36},"0,30"]
[{"$nulls":4},"фарби масляні кольорові готові до використання МА-15, МА-25, ПФ-14",{"$nulls":36},0.66]
[{"$nulls":4},"фарби масляні кольорові готові до використання   ПФ-115",{"$nulls":36},0.72]
[{"$nulls":4},"емалі:"]
[{"$nulls":4},"алкідно- та масляно-стирольні МС-17; МС-160",{"$nulls":36},0.42]
[{"$nulls":4},"глифталеві ГФ-92 ГС",{"$nulls":36},0.52]
[{"$nulls":4},"кремнійорганічні КО-88; КО-168; КО-811",{"$nulls":36},1.38]
[]
["Продовження"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,1,null,null,null,2,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},"сечовинні МЧ-123; 145; 181",{"$nulls":36},0.54]
[{"$nulls":4},"поліхлорвінілові та співполімерно-вінілхлоридні ХВ-16; ХВ-110; 133",{"$nulls":36},"0,60"]
[{"$nulls":4},"фарби порошкові:"]
[{"$nulls":4},"П-ВЛ-212",{"$nulls":36},2.12]
[{"$nulls":4},"П-ПЕ-1130",{"$nulls":36},3.22]
[{"$nulls":4},"П-ПЕ-45",{"$nulls":36},1.61]
[{"$nulls":4},"П-ПЕ-134",{"$nulls":36},2.39]
[{"$nulls":4},"П-ЕП-219; ЕП-971",{"$nulls":36},1.71]
[{"$nulls":4},"П-ЕП-534",{"$nulls":36},2.06]
[{"$nulls":4},"інші фарби:"]
[{"$nulls":4},"перхлорвінілова фасадна ХВ-161",{"$nulls":36},0.58]
[{"$nulls":4},"органосилікатна ОСМ-3; ОСМ-5",{"$nulls":36},1.19]
[{"$nulls":4},"КО-42",{"$nulls":36},0.76]
[{"$nulls":4},"білила літопонні густотерті МА-021; МА-025",{"$nulls":36},0.39]
[{"$nulls":4},"білила цинкові густотерті МА-011; МА-0011-1; МА-011-2",{"$nulls":36},0.74]
[{"$nulls":4},"білила готові до використання:"]
[{"$nulls":4},"літопонні МА-22, МА-25",{"$nulls":36},0.38]
[{"$nulls":4},"титанові МА-21, МА-25",{"$nulls":36},0.84]
[{"$nulls":4},"цинкові МА-15; МА-22",{"$nulls":36},"0,70"]
["1.13.01",null,null,null,"Труби чавунні",{"$nulls":32},"м"]
[{"$nulls":4},"труби чавунні раструбні діаметром умовного проходу, мм:"]
[{"$nulls":4},"  65",{"$nulls":36},0.13]
[{"$nulls":4},"  80",{"$nulls":36},0.16]
[{"$nulls":4},100,{"$nulls":36},"0,20"]
[{"$nulls":4},125,{"$nulls":36},0.25]
[{"$nulls":4},150,{"$nulls":36},0.39]
[{"$nulls":4},200,{"$nulls":36},0.61]
[{"$nulls":4},250,{"$nulls":36},0.71]
[{"$nulls":4},300,{"$nulls":36},"0,80"]
[{"$nulls":4},350,{"$nulls":36},0.86]
[{"$nulls":4},400,{"$nulls":36},1.15]
[{"$nulls":4},500,{"$nulls":36},1.38]
[{"$nulls":4},600,{"$nulls":36},1.76]
[{"$nulls":4},700,{"$nulls":36},2.23]
[{"$nulls":4},800,{"$nulls":36},2.73]
[{"$nulls":4},900,{"$nulls":36},"3,30"]
[{"$nulls":4},"труби чавунні каналізаційні діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4}," 50",{"$nulls":36},0.19]
[{"$nulls":4},"   100",{"$nulls":36},"0,30"]
[{"$nulls":4},"   150",{"$nulls":36},0.31]
["1.13.02",null,null,null,"Труби стальні",{"$nulls":32},"м"]
[{"$nulls":4},"труби стальні електрозварні прямошовні зовнішнім діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},15,{"$nulls":36},0.01]
[{"$nulls":4},"    20",{"$nulls":36},0.02]
[{"$nulls":4},"    25",{"$nulls":36},0.02]
[{"$nulls":4},30,{"$nulls":36},0.03]
[{"$nulls":4},35,{"$nulls":36},0.03]
[{"$nulls":4},"    40",{"$nulls":36},0.04]
[{"$nulls":4},50,{"$nulls":36},0.09]
[{"$nulls":4},"    60",{"$nulls":36},0.12]
[{"$nulls":4},70,{"$nulls":36},0.14]
[{"$nulls":4},"    89",{"$nulls":36},0.16]
[{"$nulls":4},"    95",{"$nulls":36},"0,20"]
[{"$nulls":4},"  108",{"$nulls":36},0.29]
[{"$nulls":4},"  140",{"$nulls":36},0.33]
[{"$nulls":4},"  180",{"$nulls":36},0.61]
[{"$nulls":4},"  219",{"$nulls":36},0.65]
[{"$nulls":4},"  273",{"$nulls":36},0.72]
[{"$nulls":4},"  402",{"$nulls":36},0.75]
[{"$nulls":4},"  530",{"$nulls":36},0.97]
[{"$nulls":4},"труби стальні електрозварні для трубопроводів високого тиску зовнішнім\nдіаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},"  530",{"$nulls":36},1.66]
[{"$nulls":4},"  720",{"$nulls":36},2.25]
[{"$nulls":4},"  820",{"$nulls":36},2.61]
[{"$nulls":4},"    1020",{"$nulls":36},"3,40"]
[{"$nulls":4},"    1220",{"$nulls":36},4.82]
[{"$nulls":4},"труби стальні безшовні гарячедеформовані діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},"    25",{"$nulls":36},0.04]
[{"$nulls":4},"    32",{"$nulls":36},0.06]
[{"$nulls":4},"    45",{"$nulls":36},"0,10"]
[]
["Продовження"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,1,null,null,null,2,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},"                        50",{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},"                        60",{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},"                        70",{"$nulls":36},"0,20"]
[{"$nulls":4},"                        89",{"$nulls":36},"0,20"]
[{"$nulls":4},"                        95",{"$nulls":36},"0,30"]
[{"$nulls":4},"                      108",{"$nulls":36},0.35]
[{"$nulls":4},"                      140",{"$nulls":36},0.52]
[{"$nulls":4},"                      180",{"$nulls":36},0.65]
[{"$nulls":4},"                      219",{"$nulls":36},0.71]
[{"$nulls":4},"                      273",{"$nulls":36},0.88]
[{"$nulls":4},"                      402",{"$nulls":36},1.47]
[{"$nulls":4},"                      500",{"$nulls":36},1.76]
[{"$nulls":4},"                      550",{"$nulls":36},1.89]
[{"$nulls":4},"труби стальні водогазопровідні чорні діаметром умовного проходу, мм:"]
[{"$nulls":4},"                        15",{"$nulls":36},"0,05"]
[{"$nulls":4},"                        25",{"$nulls":36},0.05]
[{"$nulls":4},"                        32",{"$nulls":36},"0,06"]
[{"$nulls":4},"                        40",{"$nulls":36},0.07]
[{"$nulls":4},"                        50",{"$nulls":36},0.08]
[{"$nulls":4},"                        65",{"$nulls":36},0.11]
[{"$nulls":4},"                        80",{"$nulls":36},0.13]
[{"$nulls":4},"                        90",{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},"                      100",{"$nulls":36},0.18]
[{"$nulls":4},"                      125",{"$nulls":36},0.24]
[{"$nulls":4},"                      150",{"$nulls":36},0.29]
[{"$nulls":4},"труби оцинковані діаметром умовного проходу, мм:"]
[{"$nulls":4},"                        15",{"$nulls":36},"0,10"]
[{"$nulls":4},"                        20",{"$nulls":36},0.11]
[{"$nulls":4},"                        25",{"$nulls":36},0.13]
[{"$nulls":4},"                        32",{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},"                        50",{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},"                        65",{"$nulls":36},"0,20"]
[{"$nulls":4},"                        80",{"$nulls":36},0.24]
[{"$nulls":4},"                        90",{"$nulls":36},0.25]
[{"$nulls":4},"                      100",{"$nulls":36},"0,30"]
[{"$nulls":4},"                      125",{"$nulls":36},0.34]
[{"$nulls":4},"                      150",{"$nulls":36},0.48]
[{"$nulls":4},"труби стальні безшовні холоднодеформовані діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},"                        15",{"$nulls":36},0.13]
[{"$nulls":4},"                        20",{"$nulls":36},0.16]
[{"$nulls":4},"                        25",{"$nulls":36},0.18]
[{"$nulls":4},"                        32",{"$nulls":36},0.28]
[{"$nulls":4},"                        40",{"$nulls":36},0.34]
[{"$nulls":4},"                        50",{"$nulls":36},0.47]
[{"$nulls":4},"                        65",{"$nulls":36},"0,80"]
[{"$nulls":4},"                        80",{"$nulls":36},0.94]
[{"$nulls":4},"                        90",{"$nulls":36},2.24]
[{"$nulls":4},"                      100",{"$nulls":36},2.99]
[{"$nulls":4},"                      150",{"$nulls":36},5.11]
["1.13.03",null,null,null,"Труби різні",{"$nulls":32},"м"]
[{"$nulls":4},"труби напірні з поліетилену низького тиску зовнішнім діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},"                        25",{"$nulls":36},0.01]
[{"$nulls":4},"                        32",{"$nulls":36},0.01]
[{"$nulls":4},"                        50",{"$nulls":36},0.02]
[{"$nulls":4},"                        75",{"$nulls":36},"0,04"]
[{"$nulls":4},"                      110",{"$nulls":36},0.09]
[{"$nulls":4},"                      125",{"$nulls":36},"0,12"]
[{"$nulls":4},"                      160",{"$nulls":36},0.19]
[{"$nulls":4},"                      200",{"$nulls":36},"0,30"]
[{"$nulls":4},"                      250",{"$nulls":36},0.48]
[{"$nulls":4},"                      315",{"$nulls":36},0.76]
[{"$nulls":4},"                      400",{"$nulls":36},"1,30"]
[{"$nulls":4},"                      500",{"$nulls":36},2.02]
[{"$nulls":4},"труби напірні з поліетилену високого тиску зовнішнім діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},"                        25",{"$nulls":36},0.01]
[{"$nulls":4},"                        32",{"$nulls":36},0.01]
[{"$nulls":4},"                        50",{"$nulls":36},0.03]
[{"$nulls":4},"                        75",{"$nulls":36},0.07]
[{"$nulls":4},"                      110",{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},"                      125",{"$nulls":36},"0,19"]
[{"$nulls":4},"                      160",{"$nulls":36},0.23]
[{"$nulls":4},"труби з полівінілхлориду зовнішнім діаметром, мм:"]
[]
["Продовження"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,1,null,null,null,2,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},25,{"$nulls":36},0.01]
[{"$nulls":4},32,{"$nulls":36},0.04]
[{"$nulls":4},40,{"$nulls":36},0.05]
[{"$nulls":4},50,{"$nulls":36},0.05]
[{"$nulls":4},75,{"$nulls":36},0.06]
[{"$nulls":4},90,{"$nulls":36},0.09]
[{"$nulls":4},"  110",{"$nulls":36},0.13]
[{"$nulls":4},"  125",{"$nulls":36},0.17]
[{"$nulls":4},"  160",{"$nulls":36},0.21]
[{"$nulls":4},"  180",{"$nulls":36},0.35]
[{"$nulls":4},"  200",{"$nulls":36},0.55]
[{"$nulls":4},"  250",{"$nulls":36},0.74]
[{"$nulls":4},"  315",{"$nulls":36},1.12]
[{"$nulls":4},"  400",{"$nulls":36},1.92]
[{"$nulls":4},"  500",{"$nulls":36},3.01]
[{"$nulls":4},"труби напірні з поліпропілену зовнішнім діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},16,{"$nulls":36},0.04]
[{"$nulls":4},20,{"$nulls":36},0.06]
[{"$nulls":4},25,{"$nulls":36},0.09]
[{"$nulls":4},32,{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},40,{"$nulls":36},0.24]
[{"$nulls":4},50,{"$nulls":36},0.37]
[{"$nulls":4},63,{"$nulls":36},0.43]
[{"$nulls":4},75,{"$nulls":36},0.61]
[{"$nulls":4},90,{"$nulls":36},0.88]
[{"$nulls":4},"  110",{"$nulls":36},1.36]
[{"$nulls":4},"труби каналізаційні з полівінілхлориду зовнішнім діаметром, мм:"]
[{"$nulls":4},50,{"$nulls":36},0.11]
[{"$nulls":4},"  110",{"$nulls":36},"0,13"]
[{"$nulls":4},"  160",{"$nulls":36},"0,20"]
[{"$nulls":4},"  200",{"$nulls":36},0.39]
[{"$nulls":4},"  250",{"$nulls":36},0.74]
[{"$nulls":4},"  315",{"$nulls":36},1.14]
[{"$nulls":4},"  400",{"$nulls":36},1.56]
[{"$nulls":4},"  500",{"$nulls":36},2.48]
["1.13.05",null,null,null,"Ванни",{"$nulls":32},"комплект"]
[{"$nulls":4},"ванни чавунні емальовані, марки:"]
[{"$nulls":4},"ВЧМ-1500",{"$nulls":36},0.71]
[{"$nulls":4},"ВЧМ-1700",{"$nulls":36},0.76]
[{"$nulls":4},"ванна сталева емальована довжиною 1,7 м",{"$nulls":36},0.59]
[{"$nulls":4},"ванна акрилова довжиною 1,7 м",{"$nulls":36},1.93]
["1.13.06",null,null,null,"Радіатори опалювальні",{"$nulls":32},"екм"]
[{"$nulls":4},"радіатори чавунні секційні:"]
[{"$nulls":4},"МС-140",{"$nulls":36},1.67]
[{"$nulls":4},"МС-90",{"$nulls":36},1.73]
[{"$nulls":4},"радіатор алюмінієвий ребристий секційний пофарбований",{"$nulls":36},"2,06"]
[{"$nulls":4},"радіатор сталевий панельний 10-канальний",{"$nulls":36},0.48]
[{"$nulls":4},"радіатор сталевий панельний однорядний",{"$nulls":36},0.46]
[{"$nulls":4},"конвектор настінний сталевий з кожухом",{"$nulls":36},0.68]
[{"$nulls":4},"радіатор сталевий без кожуха типу \"Акорд\"",{"$nulls":36},"0,56"]
[{"$nulls":4},"конвектор острівний підлоговий високий",{"$nulls":36},0.61]
[{"$nulls":4},"конвектор сталевий настінний з кожухом типу \"Універсал\"",{"$nulls":36},0.75]
["1.14.01",null,null,null,"Кабелі",{"$nulls":32},"м"]
[{"$nulls":4},"кабелі силові, марки:"]
[{"$nulls":4},"ААГУ одножильні перерізом 50 мм2",{"$nulls":36},0.22]
[{"$nulls":4},"ААГУ трижильні перерізом 3 x 10 мм2",{"$nulls":36},0.37]
[{"$nulls":4},"ААБЛ трижильні 3 x 120 мм2",{"$nulls":36},2.18]
[{"$nulls":4},"АСБГУ трижильні перерізом 3 x 16 мм2",{"$nulls":36},0.96]
[{"$nulls":4},"СБ2 ГУ трижильні перерізом 3 x 10 мм2",{"$nulls":36},1.06]
[{"$nulls":4},"КГ перерізом 2 x 10 мм2",{"$nulls":36},0.42]
[{"$nulls":4},"КПГ перерізом 3 x 10 мм2",{"$nulls":36},0.66]
[{"$nulls":4},"КГН перерізом 3 x 10 мм2",{"$nulls":36},1.01]
[{"$nulls":4},"кабелі контрольні, марки КВВГ перерізом, мм2:"]
[{"$nulls":4},"                                 4 x 1",{"$nulls":36},0.09]
[{"$nulls":4},"                                 5 x 1",{"$nulls":36},0.11]
[{"$nulls":4},"                                 7 x 1",{"$nulls":36},0.15]
[{"$nulls":4},"                               10 x 1",{"$nulls":36},"0,20"]
[{"$nulls":4},"                               14 x 1"]
[{"$nulls":4},"                               19 x 1",{"$nulls":36},0.34]
[{"$nulls":4},"                               27 x 1",{"$nulls":36},0.48]
[{"$nulls":4},"                               37 x 1",{"$nulls":36},0.63]
[{"$nulls":4},"                               52 x 1",{"$nulls":36},0.87]
[]
["Продовження"]
["А",null,null,null,"Б",{"$nulls":32},"В",null,null,null,1,null,null,null,2,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},"кабелі контрольні, марки КВВБН перерізом, мм2:"]
[{"$nulls":4},"                                 4 x 1",{"$nulls":36},"0,28"]
[{"$nulls":4},"                                 5 x 1",{"$nulls":36},0.32]
[{"$nulls":4},"                                 7 x 1",{"$nulls":36},0.36]
[{"$nulls":4},"                               10 x 1",{"$nulls":36},0.44]
[{"$nulls":4},"                               14 x 1",{"$nulls":36},"0,52"]
[{"$nulls":4},"                               19 x 1",{"$nulls":36},0.61]
[{"$nulls":4},"                               27 x 1",{"$nulls":36},0.79]
[{"$nulls":4},"                               37 x 1",{"$nulls":36},0.98]
[{"$nulls":4},"                               52 x 1",{"$nulls":36},1.26]
[{"$nulls":4},"                               61 x 1",{"$nulls":36},1.44]
[{"$nulls":4},"кабель контрольний, марки АВВГ перерізом 3x185 мм2",{"$nulls":36},2.67]
[{"$nulls":4},"кабелі контрольні, марки АКВВГ перерізом, мм2:"]
[{"$nulls":4},"                              4 x 2,5",{"$nulls":36},0.08]
[{"$nulls":4},"                              5 x 2,5",{"$nulls":36},"0,10"]
[{"$nulls":4},"                              7 x 2,5",{"$nulls":36},0.14]
[{"$nulls":4},"                            10 x 2,5",{"$nulls":36},0.18]
[{"$nulls":4},"                            14 x 2,5",{"$nulls":36},0.24]
[{"$nulls":4},"                            19 x 2,5",{"$nulls":36},0.31]
[{"$nulls":4},"кабелі контрольні, марки АКВВБГ перерізом, мм2:"]
[{"$nulls":4},"                              4 x 2,5",{"$nulls":36},"0,24"]
[{"$nulls":4},"                              5 x 2,5",{"$nulls":36},0.28]
[{"$nulls":4},"                              7 x 2,5",{"$nulls":36},0.41]
[{"$nulls":4},"                            10 x 2,5",{"$nulls":36},0.48]
[{"$nulls":4},"                            14 x 2,5",{"$nulls":36},0.57]
[{"$nulls":4},"                            19 x 2,5",{"$nulls":36},0.72]
[{"$nulls":4},"                            27 x 2,5",{"$nulls":36},0.89]
[{"$nulls":4},"кабелі зв'язку, марки МКСАШп, діаметр жили 1,2 мм:"]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 4",{"$nulls":36},0.62]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 7",{"$nulls":36},1.17]
[{"$nulls":4},"кабель зв'язку марки МКТАШп-4",{"$nulls":36},1.12]
[{"$nulls":4},"кабель зв'язку марки ТЗАШп, діаметр жили 1,2 мм:"]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 4",{"$nulls":36},0.85]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 7",{"$nulls":36},1.02]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 12",{"$nulls":36},1.08]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 14",{"$nulls":36},1.23]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 19",{"$nulls":36},1.62]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 27",{"$nulls":36},2.32]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 37",{"$nulls":36},3.22]
[{"$nulls":4},"число четвірок - 52",{"$nulls":36},4.31]
[{"$nulls":4},"кабель зв'язку, марки ТПП (ТППЄП), число пар:"]
[{"$nulls":4},30,{"$nulls":36},0.28]
[{"$nulls":4},50,{"$nulls":36},0.44]
[{"$nulls":4},"кабель зв'язку, марки ТППеп, число пар:"]
[{"$nulls":4},"500 (500 x 2 x 0,32)",{"$nulls":36},1.81]
[{"$nulls":4},"500 (500 x 2 х 0,4)",{"$nulls":36},"2,30"]
[{"$nulls":4},"500 (500 x 2 x 0,5)",{"$nulls":36},3.25]
[{"$nulls":4},"500 (500 x 2 x 0,64)",{"$nulls":36},5.02]
[{"$nulls":4},"кабель монтажний радіочастотний коаксіальний марки QR540JCA",{"$nulls":36},0.35]
["1.14.02",null,null,null,"Проводи",{"$nulls":32},"м"]
[{"$nulls":4},"проводи неізольовані для повітряних ліній електропередачі марки АКП з\nалюмінієвих дротів перерізом 50 мм2",{"$nulls":36},"1,79"]
[{"$nulls":4},"проводи неізольовані для повітряних ліній електропередачі марки АС зі\nсталевоалюмінієвих дротів перерізом 50 мм2",{"$nulls":36},"1,92"]
[{"$nulls":4},"проводи мідні, скручені з мідних проволок",{"$nulls":36},1.95]
[{"$nulls":4},"проводи силові для електричних установок з полівінілхлоридною ізоляцією з\nалюмінієвою жилою марки АПВ перерізом 50 мм2",{"$nulls":36},"0,40"]
[{"$nulls":4},"проводи силові для електричних установок з полівінілхлоридною ізоляцією з\nмідною жилою марки ПВ1 перерізом 25 мм2",{"$nulls":36},"0,73"]
[{"$nulls":4},"проводи з'єднувальні марки ПВС, ПРС перерізом 3 x 0,75 мм2",{"$nulls":36},0.16]
[{"$nulls":4},"проводи монтажні низьковольтні з пластмасовою ізоляцією з жилою з мідних\nлуджених дротів марки МСЕ 32-11 перерізом 1,0 мм2",{"$nulls":36},"0,04"]
[]
["Керівник (власник)"]
[{"$nulls":10},"(підпис)",{"$nulls":21},"(П. І. Б.)"]
["Виконавець"]
[{"$nulls":10},"(П. І. Б.)"]
["телефон:",{"$nulls":15},"факс:",{"$nulls":15},"електронна пошта: "]