{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[13,0,13,11],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[30,0,30,11],[26,0,26,11],[28,0,28,11],[6,0,6,11],[11,0,11,11],[16,0,16,11],[27,0,27,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 14.06.2012 № 289\nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3056,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S6102 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",1,"84\n289","23.02.2012\n14.06.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0007233-12 дійсний до 12.08.12\n UA1.025.0081392-12 дійсний до 10.04.13"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[290,"Радіостанція возима моделі T-S8107 виробництва TAIT radio communications (Нова Зеландія)",3,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3, С12"," UA1.030.0085067-12 дійсний до 30.05.13"]
[465,"Радіостанція носима моделі IC-F16 виробництва \"Icom Inc.\" (Японія) на підприємстві \"Wakayama Icom Inc.\" (Японія)",3,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E   ","Д02, ОВ3, С12"," UA1.030.0085087-12 дійсний до 30.05.13"]
[621," Радіостанція носивна моделі Kenwood TK-3000М2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3, С13"," UA1.030.0025553-11 дійсний до 02.03.2012\nUA1.030.0084963-12 дійсний до 29.05.2013",0]
[622," Радіостанція носивна моделі Kenwood TK-2000М виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3, С12"," UA1.030.0025557-11 дійсний до 02.03.2012\nUA1.030.0084963-12 дійсний до 29.05.2013",0]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[34,"Радіостанція носима моделі TK-3000M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",6,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03"," UA1.030.0025554-11 дійсний до 02.03.2012\nUA1.030.0049401-11 дійсний до 19.04.2012\n UA1.030.0055384-11 дійсний до 04.05.2012\nUA1.030.0084963-12 дійсний до 29.05.2013",0]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1146,"Базова станція типу BMAX (зовнішній блок BMAX-BST-AU-ODU-(p)-3.5a, BMAX-BST-AU-ODU-(p)-3.5b) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Д05","UA1.030.0075806-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0074887-12 дійсний до 23.10.2013"]
[1430,"Обладнання радіодоступу (Wi-Fi Dongle) торговельної марки LG моделі AN-WF100 виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея",9,"68\n147\n289","16.02.2012\n22.03.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0117756-11, дата видачі: 29.08.2011, дійсний до: 03.03.2012\nUA1.025.0030690-12\nдійсний до 01.03.2013\nUA1.025.0079122-12 дійсний до 17.11.2013",0]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[128,"Безпроводовий пристрій введення даних (клавіатура) моделі Wireless Combo MK260 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0084222-12 дійсний до 29.05.13"]
[129,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі Wireless Combo MK260 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0084222-12 дійсний до 29.05.13"]
[150,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) типового ряду Wireless Keyboard моделі K340 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0084059-12 дійсний до 29.05.13"]
[152,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) типового ряду Wireless Keyboard моделі K360 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0084059-12 дійсний до 29.05.13"]
[158,"Безпроводовий пристрій введення даних (клавіатура) типового ряду Wireless Combo моделі MK220 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD\" (Китай)",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0084222-12 дійсний до 29.05.13"]
[159,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу \"миша\") типового ряду Wireless Combo моделі MK220 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD\" (Китай)",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0084222-12 дійсний до 29.05.13"]
[537,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки \"Samsung\" моделей ML-1*****/XEV, ML-2*****/XEV, де перша * - цифра (1, 8, 9 - серійний номер моделі), друга та третя ** - цифри (0, 4, 5,6 - функціональні можливості), четверта та п\"ята ** - латинські літери, або їх відсутність (наявність додаткових можливостей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0066563-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0070923-12 дійсний до 12.08.2012",0]
[567,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP35****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,"68\n289","16.02.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0194538-11, дата видачі: 20.12.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0077790-12 дійсний до 20.05.2013",0]
[785,"Телевізори плазмові моделей 60PM***-**, 50PM***-**, 42PM***-** ( де * - конфігурація телевізора) ( де перша та друга ** - цифри (0-9) серія, третя * - цифри (0-9) колір, четверта * - латинська літера або її відсутність - додаткові можливості, п'ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність - код регіону) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Kорея",null,"101\n289","01.03.2012\n14.06.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5825 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3"," UA1.166.0021072-12 дійсний до 14.02.13\nUA1.166.0071502-12 дійсний до 10.05.13"]
["Примітки:"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
[]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]