{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[83,0,83,9],[43,0,43,11],[106,0,106,11],[92,0,92,11],[91,0,91,11],[99,0,99,11],[100,0,100,11],[101,0,101,11],[98,0,98,11],[104,0,104,11],[9,0,9,11],[11,0,11,11],[90,0,90,11],[97,0,97,11],[94,0,94,11],[29,0,29,11],[31,0,31,11],[87,0,87,11],[88,0,88,11],[84,0,84,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[33,0,33,11],[96,0,96,11],[4,0,4,11],[1,1,2,1],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,6,2,6],[108,0,108,11],[103,0,103,11],[85,0,85,11],[95,0,95,11],[86,0,86,11],[102,0,102,11],[107,0,107,11],[93,0,93,11],[89,0,89,11],[105,0,105,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                  від 26.11.2013 № 765 \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 15, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3529,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Motorola моделі TC55BH (Touch Computer) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), код продукту P/N: TC55BH-***********, де * - * - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості виробництва \"Motorola Solutions Inc.\", США",1,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(ETSI EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc\" від 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№UA.086.00590-13) \n"]
[3530,"Радіотермінал (модем-контролер) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 т.м. \"ЕНЕРГО-ІНВЕНТ\" типу GSMP-304-GPRS 10B виробництва ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\", Україна",1,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\" від 05.11.2013 \n№ АЮАГ.421459.001/01-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001576-13)"]
[3531,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS з функцією маршрутизації торговельної марки HP моделей HP MSR930 3G Router, HP MSR931 3G Router, HP MSR931 Dual 3G Router виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",1,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 03.10.2013 \n№ UA.030.00039-13/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n683.40-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0207416-13)"]
[3532,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS т.м. \"GIGABYTE\" моделі GSmart Simba SX1 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\"",1,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 13.09.2013 № 5/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№590.6.3дп-СДК,\n№1О094.001404-13)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[749,"Повторювач цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. Gigaset моделі Repeater 2.0 виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,765,"2013-11-26","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для прийому-передачі мови за допомогою бездротового доступу (DECT) ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","Декларація про відповідність \"Gigaset Communications GmbH\" від 31.10.2013\n"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1860,"Обладнання радіодоступу - мережна картка торговельної марки TP-Link моделі TL-WDN4800 (PCI адаптер) (версія ПЗ -v 2.0) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК\" від 05.11.2013 \n№ 131105/1\n(сертифікат \n№ UA1.153.0166238-12)"]
[1861,"Обладнання радіодоступу (абонентська станція радіодоступу, точка безпроводового доступу) MikroTik SXT Lite2 (код товару RBSXT2nDr2) виробництва \"Mikrotikls SIA\", Латвійська Республіка",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія КИТ\" \nвід 25.10.2013\n(сертифікат \n№ UA1.155.0210426-13)"]
[1862,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM310 Access Point, HP E-MSM310 Access Point, HP ProCurve MSM310 Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00046-13/029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності №1О094.001510-13)"]
[1863,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM310-R Access Point, HP E-MSM310-R Access Point, HP ProCurve MSM310-R Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00044-13/029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності №1О094.001508-13)"]
[1864,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM313 Access Point, HP E-MSM313 Access Point, HP ProCurve MSM313 Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00047-13/029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності №1О094.001502-13)"]
[1865,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM320-R Access Point, HP E-MSM320-R Access Point, HP ProCurve MSM320-R Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00045-13/029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності №1О094.001507-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 04.11.2013 \n№ UA.028.00048-13/029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності №1О094.001591-13)"]
[1866,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM430 Dual Radio 802.11n AP, HP E-MSM430 Dual Radio 802.11n AP виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00043-13/029 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001503-13, \n№ 1О094.001504-13)"]
[1867,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM460 Dual Radio 802.11n AP, HP E-MSM460 Dual Radio 802.11n AP виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00042-13/029 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001501-13, \n№ 1О094.001509-13)"]
[1868,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки HP моделей HP MSM466-R Dual Radio 802.11n AP, HP E-MSM466-R Dual Radio 802.11n AP виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00040-13/029 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001505-13)"]
[1869,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу т.м. HP моделей HP MSM466 Dual Radio 802.11n AP, HP E-MSM466 Dual Radio 802.11n AP виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 15.10.2013 \n№ UA.030.00041-13/029 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001500-13, \n№ 1О094.001506-13)"]
[1870,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки Cisco моделі C881W-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларації про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні \nвід 16.10.2013 № 13-У/13,\nвід 22.10.2013 № 10-У/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001514-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0029415-13)"]
[1871,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки Cisco моделей WAP551-E-K9, WAP561-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні \nвід 23.09.2013 № 12-У/13\n(сертифікат \n№ UA1.030.0209026-13)"]
[1872,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки Totolink моделей F1, N100RE, N200RE, N300RU, N150RT, N151RT, N301RT, N150UM та N150USM виробництва \"Zioncom (Hong Kong) Technology Limited\", Китай",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"НВК\"Ромсат\" \nвід 22.10.2013 № 22-10-10/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001528-13)"]
[1873,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі McWill Access Point XWAP5101-18 виробництва \"Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc.\", Китай",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326-2)","Для організації радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів ","1785-1805 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05\nУмови використання згідно з п. 1 рішення від від 10.09.2013 № 589","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОСАТ\" \nвід 31.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності - дослідження конструкції \n№ UA.TR.053.0092-13\nсертифікат \n№ UA1.155.0216139-13)"]
[1874,"Станція базова системи широкосмугового радіодоступу моделі Base Station System XW 5400-18 виробництва \"Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc.\", Китай",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326-2)","Для організації радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів ","1785-1805 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05\nУмови використання згідно з п. 2 рішення від від 10.09.2013 № 589","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОСАТ\" \nвід 31.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності - дослідження конструкції \n№ UA.TR.053.0090-13\nсертифікат \n№ UA1.155.0216132-13)"]
[1875,"Станція базова системи широкосмугового радіодоступу моделі Base Station System XWB 6500 виробництва Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc. (Китай)",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN302 326-2)","Для організації радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів ","1785-1805 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05\nУмови використання згідно з п. 3 рішення від від 10.09.2013 № 589","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОСАТ\" \nвід 31.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності - дослідження конструкції \n№ UA.TR.053.0091-13\nсертифікат \n№ UA1.155.0216134-13)"]
[1876,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки FoxGate моделі FoxGate TOTOLINK F1, виробництва \"Zioncom (HK) Technology Limited\", Китай",9,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ДЕПС УКРАЇНА\" \nвід 14.11.2013"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[527,"Станція радіорелейна FibeAir IP-20 діапазону 11 ГГц, виробництва компанії «Ceragon Networks Ltd» (Ізраїль)",15,765,"2013-11-26","Радіорелейний зв'язок \n(ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","40M0G7W\n40M0D7W","Д02\nРІ 27-4","Декларація про відповідність ТОВ \"НТУСЕРВІС\" від 04.11.2013 № С-04-11-2013\n(сертифікати орагну з оцінки відповідності:\n дослідження конструкції \n№ 466.12дп-СДК;\n№ №1О094.001592-13)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[898,"Радіобладнання дистанційного керування виконавчими пристроями т.м. SOMFY з пристроями короткого радіусу дії, Передавачі: Telis, Telis Modulis, Telis Soliris, Situo, Smoove, Dry Contact Transmitter, RS485 RTS Transmitter, Centralis RTS - артикул 1810***; Telis Chronis, Chronis RTS Smart, Chronis RTS Comfort - артикул 1805***; Telis 16 RTS, Smoove Origin - артикул 1811***; Keytis, Keygo - артикул 1841***; Radio Wall Switch, Remote Control - артикул 2400***; Eolis Sensor - артикул 1816***; Soliris Sensor - артикул 1818***; Eolis 3D Wirefree RTS, Sunis Wirefree, ThermoSunis Wirefree - артикул 9013**; Приймачі: Сentralis Indoor RTS, Universal Slim Receiver, Platine, Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS Plug, Dry Contact Receiver, Universal Receiver, Lighting Outdoor RTS, Heating Mod/Var Receiver RTS, Heating Modulis Ramp, Lighting Modulis Ramp - артикул 18070***;\nDC RTS Receiver, Integr. DC RTS Rec. Modulis, Modulis RTS 24V DC Receiver, RTS 433 Receiver Glydea - артикул 1870***; Heat receiver RTS - артикул 1822***; Modul Animeo - артикул 1860***; Lighting Modulis MiniRamp - артикул 1811***; Axroll, Standart Receiver - артикул 1841***; Elixo, Dexxo Optimo, Dexxo Pro 800, Dexxo Pro 1000, Ixengo, Levixo, DIY Keasy - артикул 1216***'; DIY GDT, DIY GDK, DIY SGS, DIY Evolvia, DIY Freevia, Lighting Receiver - артикул 2400***; Примітка: *** в позначеннях артикулу - будь-які цифри (0-9), які позначають номер моделі, особливості дизайну, комплектацію виробництва \"SOMFY SA\", Франція\n",18,765,"2013-11-26","Телеметрія та радіодистанційне керування \n(ETSI EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування ","433,05-434,79 МГц","200KA1D","Б01\nPI 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗОМФІ\" від 11.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00417-13)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[721,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова торговельної марки Plantronics моделей ML10, ML1100, Discovery 975, ML18, VOYAGER LEGEND з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди",23,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\" від 10.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0076-13 )"]
[722,"Cистеми акустичні (звукові панелі Sound Plate) торговельної марки LG моделей LAP340****, LAP341**** (де * - латинські літери та/або цифри або їх відсутність - особливості дизайну та додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу моделі MB8811C0 ( інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",23,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П з ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 05.11.2013 \n"]
[723,"Система безпроводова акустична (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. iBest моделей AS-01, AS-02, AS-03, AS-55, BTS-1, HR-800, AS50BK, AL-50 та адаптер безпроводовий (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. iBest моделі iBT виробництва \"Alkon International Inc\", США",23,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Компанія \"Alkon International Inc\" від 09.08.2013 № 3\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1О094.001283-13) "]
[724,"Радіосистема (Wireless In-Ear Monitor System) серії М3 моделей\nM3R, M3T,'M3 у складі передавача M3T, приймача M3R виробництва \"Audio-Technica Corporation\", Японія",23,765,"2013-11-26","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-1)","Для прийому-передавання звуку","575-608 МГц\n614-647 МГц\n754-787 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013 \n№ AT013-010\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1144.1дп-СДК,\n№1О094.001570-13) "]
[725,"Радіосиситема мікрофонна серії Artist Elite Wireless, моделей:\n- AEW-T5400a - ручний мікрофон;\n- AEW-T3300a - ручний мікрофон;\n- AEW-T4401a - ручний мікрофон;\n- AEW-T6100a - ручний мікрофон;\n- AEW-T1000a - поясний передавач;\n- AEW-R5200a - двоканальний приймач; \n- AEW-R4100 - приймач \nвиробництва \" Audio-Technica Corporation\", Японія",23,765,"2013-11-26","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-1)","Для прийому-передавання звуку","541,500-566,375 МГц\n655,500-680,375 МГц\n721,500-746,375 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013\n № AT013-011\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1144.2дп-СДК,\n№1О094.001571-13) "]
[726,"Радіосистема мікрофонна серії 3000b моделей: \n- ATW-T310b - поясний передавач;\n- ATW-T341b - ручний мікрофон;\n- ATW-T371b - ручний мікрофон;\n- ATW-3141b у складі передавача ATW-T341b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3171b у складі передавача ATW-T341b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/G у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P1 у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P2 у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P3 у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/H у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/HC1 у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/HC2 у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b\nвиробництва \" Audio-Technica Corporation\", Японія",23,765,"2013-11-26","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-1)\n\n\n\n\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n (ETSI EN 301 357-2)","Для прийому-передавання звуку","482,500-507,000 МГц\n606,000-614,000 МГц\n614,000-631,000 МГц\n656,125-678,500 МГц\n721,500-746,375 МГц\n856,100-862,000 МГц\n---\n 863,0- 865,0 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1\n---\nД03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013 \n№ AT013-012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1144.3дп-СДК,\n№1О094.001572-13) "]
[727,"Радіосистема мікрофонна серії 2000a, моделей:\n- ATW-T210a - поясний передавач;\n- ATW-T220a - ручний мікрофон;\n- ATW-R2100a - приймач;\n- ATW-2120a у складі передавача ATW-T220a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/G у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P1 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P2 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P3 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/H у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/HC1 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/HC2 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a\nвиробництва \" Audio-Technica Corporation\", Японія",23,765,"2013-11-26","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-1)\n\n\n\n\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n (ETSI EN 301 357-2)","Для прийому-передавання звуку","482,500-507,000 МГц\n606,000-614,000 МГц\n614,000-631,000 МГц\n656,125-678,500 МГц\n721,500-746,375 МГц\n856,100-862,000 МГц\n---\n 863,0- 865,0 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1\n---\nД03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013 \n№ AT013-013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1144.4дп-СДК,\n№1О094.001573-13) "]
[728,"Радіосистема мікрофонна серії 1000, моделей: \n- ATW-T1001 - поясний передавач;\n- ATW-T1002 - ручний мікрофон;\n- ATW-R1100 - приймач;\n- ATW-1101 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1102 у складі передавача ATW-T1002 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1101/L у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1101/G у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1101/H у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1101/H92 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1101/H92-TH у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100.\nвиробництва \" Audio-Technica Corporation\", Японія",23,null,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі звуку","2400-2483,5 МГц\n","2M00F1W\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013 \n№ AT013-014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1144.5дп-СДК,\n№1О094.001574-13) "]
[729,"Навушники безпроводові т.м. LAZER моделі JY-BT261 (арт.373610) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Jun Ye Electronic Company Limited\", Китай",23,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 04.11.2013 № 182\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001575-13) "]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1963,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP Pavilion 15 Notebook PC, HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC , HP Pavilion TouchSmart 15 Notebook PC, HP Pavilion TS 15 Notebook PC, HP Pavilion TouchSmart 15-yxxxyy Notebook PC (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: TPN-Q132) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 21.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.004675-13-СДК,\nUA 1.001.004674-13)"]
[1964,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі ProBook 6475b (маркетингова назва HP ProBook 6475b Notebook PC) з обладнанням радіодоступу, радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 12.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.002077-12) \n"]
[1965,"Комп'ютер персональний (Tablet PC) торговельної марки hp моделі HSTNN-W82C (торгова назва EliteBook 2760p) з обладнанням радіодоступу, радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 03.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.002369-12) \n"]
[1966,"Принтери багатофункціональні т.м. HP серії HP OfficeJet Pro X476/X576 MFP моделей HP Officejet Pro X476dn MFP, HP Officejet Pro X476dw MFP, HP Officejet Pro X576dw MFP (RMN: VCVRA-1212) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 13.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.002440-12)"]
[1967,"Комп'ютер персональний (Thin Client) торговельної марки hp моделей TPC-W006-TC, HP t610 Thin Client, TPC-W007-TC, HP t610 PLUS Thin Client з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 02.04.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.000660-12)"]
[1968,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech моделі k800 у комплекті з USB адаптером виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія ",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 10.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00436-13)"]
[1969,"Наручний КПК (комп'ютер персональний комунікаційний) торговельної марки Samsung моделі SM-V700 з обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \" Samsung Electronics Co., Ltd\", Республіка Корея",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 15.10.2013\n"]
[1970,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Lenovo моделі N60 та обладнання радіодоступу (USB-Dongle) моделі MORFFHL-D виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 25.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00646-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013)"]
[1971,"Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 10111*********, 4725****, 10094*********, 2562**** (торгова назва Lenovo H520) (де * - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 06.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00669-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013)"]
[1972,"Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. Lenovo моделей PT00043A, 3679****, 3682****(торгова назва ThinkPad Tablet 2) (де * - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур",27,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 06.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00668-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013)"]
[1973,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. Lenovo моделей 20250******, 80АК******(торгова назва Lenovo IdeaPad Z710) (де * в назві моделі, цифри 0 - 9, літери латинського алфавіту вiд A - Z або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 31.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00653-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013)"]
[1974,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. Lenovo моделей 20266******, 80АY******(торгова назва Lenovo Yoga 2 Pro******) (де * в назві моделі, цифри 0 - 9, літери латинського алфавіту вiд A - Z або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 30.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00648-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013)"]
[1975,"Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 10113*********, 6286****(торгова назва Lenovo C240), 10114*********(торгова назва Lenovo C245) (де * - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 06.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00667-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013)"]
[1976,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Genius моделей Micro Traveler 900S OTG, DX-7020 OTG, NS-6005, NS-6015, DX-6010, DX-6000, Ring Air, Traveler 9000 Tattoo, DX-8100, Ring Mouse 2 виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань\n",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Фірма \"\"KYE SYSTEMS CORP\" від 27.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0043-13, сертифікат\nUA1.155.0119656-13)"]
[1977,"Музичні центри т.м. \"Denon\" моделей DRAN 5, DSD 300, DSD 500, RCDN 8 та медіа-програвачі т.м. \"Denon\" моделей DNPF 109, DNP 720 з обладнанням радіодоступу моделі CX870 виробництва \"Denon Deutschland a division of D&M Germany Gmbh\", Німеччина",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n\n\n\n\n","Декларація про відповідність ПП-фірма \"Дібс\" від 23.10.2013 \n№ 111\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.000975-13 )"]
[1978,"Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Prestigio типу MultiCenter моделей PAD****, PMD**** з обладнанням радіодоступу ( IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - до чотирьох символів, цифри від 0 до 9, які позначають комплектацію моделей виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 04.11.2013 \n№ 16/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001590-13 )"]
[1979,"Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Prestigio типу MultiCenter моделей PAB**** з обладнанням радіодоступу ( IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - до чотирьох символів, цифри від 0 до 9, які позначають комплектацію моделей виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 04.11.2013 \n№ 16/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001590-13 )"]
[1980,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Bravis моделі NP71 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Obo Electronics Group Limited\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Obo Electronics Group Limited\" від 24.10.2013 \n№ BRV05-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001534-13 )"]
[1981,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Bravis моделуй NP81QC Black та NP81QC Silver з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Ilike Electronics Industries Limited\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Ilike Electronics Industries Limited\" від 24.10.2013 № BRV04-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001533-13 )"]
[1982,"Гарнітура безпроводова т.м. SpeedLink моделей METIS Wireless Stereo Headset, SCYLLA Wireless Console Gaming Headset виробництва \"Jöllenbeck GmbH\", Німеччина",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Jöllenbeck GmbH\" від 30.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0089-13,\nсертифікат \nUA1.155.0135611-13)"]
[1983," Безпроводова клавіатура т.м. SpeedLink моделей CELES Wireless Solar Keyboard, METOS Wireless Multimedia Keyboard виробництва \"Jöllenbeck GmbH\", Німеччина",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Jöllenbeck GmbH\" від 30.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0085-13,\nсертифікат \nUA1.155.0135612-13)"]
[1984,"Безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" т.м. SpeedLink моделей APEX Compact Mouse, AXON DesKtop Mouse, KAPPA Mouse, MINNIT Mobile Mouse, NEXUS Recharge Mouse, PICA Micro Mouse, PICA Wireless Micro Mouse, RELIC Mouse, SAPHYR Bluetrace Mouse, SNAPPY MX Mouse, SNAPPY Wireless Mouse, SYGMA Comfort Mouse, THETA Comfort Mouse виробництва \"Jöllenbeck GmbH\", Німеччина",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Jöllenbeck GmbH\" від 30.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0086-13,\nсертифікат \nUA1.155.0135614-13)"]
[1985," Безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\" т.м. SpeedLink моделей CENTURY Wireless Multimedia Deskset, EMPERA Wireless Multimedia Deskset виробництва \"Jöllenbeck GmbH\", Німеччина",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Jöllenbeck GmbH\" від 30.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0088-13,\nсертифікат \nUA1.155.0135613-13)"]
[1986,"Маніпулятор безпроводовий т.м. SpeedLink моделей STRIKE FX Gamepad, STRIKE FX Wireless Gamepad, XEOX Pro Analog Gamepad виробництва \"Jöllenbeck GmbH\", Німеччина",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Jöllenbeck GmbH\" від 30.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0087-13,\nсертифікат \nUA1.155.0135615-13)"]
[1987,"Безпроводова клавіатура торговельної марки Genius моделі LuxePad i9010 виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань\n",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Фірма \"\"KYE SYSTEMS CORP\" від 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0070-13, сертифікат\nUA1.155.0209306-13)"]
[1988,"Гарнітура безпроводова мікротелефонна торговельної марки Genius моделі HS-920BT, HS-950BT виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань\n",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Фірма \"\"KYE SYSTEMS CORP\" від 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0072-13, сертифікат\nUA1.155.0209310-13)"]
[1989,"Безпроводова клавіатура торговельної марки Genius моделі LuxePad 9100 виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань\n",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Фірма \"\"KYE SYSTEMS CORP\" від 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0073-13, сертифікат\nUA1.155.0086027-13)"]
[1990,"Сканер для зчитування штрих-кодів з радіообладнанням систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі МСКД-1 виробництва \"ТОВ АВПЛАС\", Україна",27,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"АВПЛАС\" від 22.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00630-13 )"]
[1991,"Сканер для зчитування штрих-кодів з радіообладнанням систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі МТКД-1 виробництва \"ТОВ ПЛАСІС\", Україна",27,765,"2013-11-26","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ ПЛАСІС\" від 22.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00629-13 )"]
[1992,"Пристрій введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") т.м. Microsoft моделі 1498, (Wireless Mouse), виробництва \"Microsoft Corporation\", США",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Microsoft Corporation\" від 23.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00631-13 )"]
[1993,"Відеокамери т.м. GoPro моделі HERO 3 Plus Silver Edition (артикул CHDHN-302) та HERO 3 Plus Black Edition (арт. CHDHX-302) з обладнанням радіодоступу у складі відеокамер, пристроєм дистанційного керування відеокамерою (з обладнанням радіодоступу) моделі AWPAK-001 виробництва \"Woodman Labs., Inc.\", США ",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\n\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКСТРІМ ПРАЙД\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0101-13 )"]
[1994,"Фотокамери цифрові т.м. Canon мод. IXUS 510 HS (PC1735), PowerShot S110 (PC1819), PowerShot SX280 (PC1886) HS, з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу моделі WM127 виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0102-13 )"]
[1995,"Фотокамери цифрові т.м. Canon мод. IXUS 135 (PC1896), IXUS 140 (PC1889), з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу моделі WM128 виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0103-13 )"]
[1996,"Фотокамери цифрові т.м. Canon мод. IXUS 255 HS (PC1897), PowerShot А3500IS (PC1898, PC1953), PowerShot N (PC1864), з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу моделі WM219 виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0104-13 )"]
[1997,"Відеокамери цифрові т.м. Canon мод. LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R47, LEGRIA HF R48, з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу моделі WM217 виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0105-13 )"]
[1998,"Друкувальні пристрої (принтери зі сканером) т.м. Canon мод. MX474, MX534 з обладнанням радіодоступу та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 17.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0074-13,\nсертифікат \nUA1.155.0218272-13)"]
[1999,"Приймачі т.м. Kamai серії 500 моделей 500, 500b, 511b, 512bc, 513c з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Entone Technologies (HK) Ltd.\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"НВК \"Ромсат\" від 08.08.2013 № 08-08-5/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001323-13)"]
[2000,"Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 10115*********, 6281**** (торгова назва IdeaCentre Q190) (де * - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd\" від 25.02.2013\n(сертифікат \nUA1.025.0220841-13 )"]
[2001,"Радіотермінал т.м. Motorola моделі WT41N0 (Wearable Terminal) код продукту P/N: WT41N0 - ***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Motorola Solutions Inc\", США",27,765,"2013-11-26","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc\" від 28.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№UA.086.00143-13) \n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-4. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які видані акредитованими органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                             М.С. Сокирко "]