{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,11],[1,11,2,11],[6,0,6,11],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[9,0,9,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 26.11.2013 № 765 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3182,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) у поєднанні з абонентською станцією радіодоступу моделі EC306-2 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,"517\n765","18.10.2012\n26.11.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800 (TIA/EIA-98-E, \nTIA-866-A)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 302 326-2)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання\n---\nДля організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n\n\n\n---\n1900-1920 МГц/\n1980-2000 МГц\n\n","1М25G1W\n1M25D1W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 19-1\n\n\n\n---\nУмови використання згідно з п. 1 рішення від 29.10.2013 № 696"," UA1.030.0163695-12 дійсний до 19.09.2013 \n(тільки для CDMA)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ХУАВЕЙ Україна\" від 29.10.2013 № 473/13 \n(звіт про схвалення системи управління якості \n№ 024-Звя/12 від 16.11.2012, сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1О094.001567-13)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[870,"Радіопульт моделі DC12B системи керування доступом до автомобіля виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",18,"553\n765","01.11.2012\n26.11.2013","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","42K0F1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0178851-12 дійсний до 16.10.2013\nДекларація про відповідність \"Marquardt GmbH\" \nвід 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001522-13, \n№ 632.7дп-СДК)"]
[871,"Радіопульт моделі DC12K системи керування доступом до автомобіля виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",18,"553\n765","01.11.2012\n26.11.2013","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","48K0F1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0178851-12 дійсний до 16.10.2013\nДекларація про відповідність \"Marquardt GmbH\" \nвід 16.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001522-13, \n№ 632.7дп-СДК)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1321,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделей 84LA****-**, 70LA****-**, 65LA****-**, 60LA****-**, 55LA****-**, 50LA****-**, 47LA****-**, 42LA****-**, 39LA****-**, 32LA****-** (де перша та друга ** - цифри (0-9) серія, третя * - цифри (0-9) колір, четверта * - латинська літера - додаткові можливості,  п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність - код регіону) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея ",27,"355\n765","11.06.2013\n26.11.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00141-13)\nДекларація про відповідність\nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 17.11.2013"]
[1322,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG  моделей 47LN****-**, 42LN****-**, 32LN****-**, 26LN****-** (де перша та друга ** - цифри (0 - 9) серія, третя * - цифри (0 - 9) колір, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея ",27,"355\n765","11.06.2013\n26.11.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 17.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00141-13 \nвід 17.05.2013\nДекларація про відповідність\nПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 17.11.2013"]
[1491,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії MeMOPad моделі K005 (ME302KL) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) у поєднанні з абонентською станцію (радіомодуль) радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,"588\n765","10.09.2013\n26.11.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\nETSI TS 136 521 (FDD) \n\n\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\nETSI TS 136 521 (TDD) ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як кінцеве обладнання\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі TDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n\n\n\n---\n\n2620-2690 МГц/\n2500-2570 МГц\n\n\n\n---\n\n\n2570-2620 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n------\n\n\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\n\n\n\n\n\n\n----\nУмови використання згідно з п. 1 рішення від 01.10.2013\n № 636\n","Декларація про відповідність № 2013-99  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 13.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001331-13;\n№ 437.92дп-СДК)\nДекларація про відповідність представництво \"ASUS Global Pte. Ltd\" від 29.10.2013 № 2013-66 (сертифікат UA1.030.0218664-13; \n№ 437.92.1-СДК)"]
["Директор Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                             М.С. Сокирко "]