{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,11],[39,0,39,9],[4,0,4,11],[15,0,15,11],[10,0,10,11],[20,0,20,11],[56,0,56,11],[40,0,40,11],[25,0,25,11],[42,0,42,11],[53,0,53,11],[44,0,44,11],[49,0,49,11],[52,0,52,11],[48,0,48,11],[50,0,50,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[57,0,57,11],[55,0,55,11],[41,0,41,11],[51,0,51,11],[43,0,43,11],[47,0,47,11],[45,0,45,11],[54,0,54,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 08.07.2014 № 445\nДоповнення до розділів 1, 3, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3775,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS моделей Fly IQ4409 Quad, Fly IQ4502 Quad з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен ",1,445,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 24.06.2014 № MOBAILE-TECHNOKOM.\nUKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1224.10.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002046-14)",2014]
[3776,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки hTC моделі HTC Desire 516 dual sim UKR (0PBD200) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань",1,445,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"HTC Corporation\" , Тайвань\nвід 19.06.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006622-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006623-14)",2014]
[3777," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки THL моделей thl T100S, thl T200, thl T200c, thl T11, thl 5000 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"Shenzhen Hongjiayuan Communication Co., Ltd.\", Китай",1,445,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n9-148,5 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n 40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\n від 17.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.083-14) ",2014]
[3778," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки THL моделей thl T5S, thl W100S, thl W200S, thl W200, thl 4400 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen Hongjiayuan Communication Co., Ltd.\", Китай",1,445,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n 40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\n від 17.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.084-14) ",2014]
[3779," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-1013 моделі RM-1013 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Microsoft Mobile Oy\", Фінляндія",1,445,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n 40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Nokia Sales International Oy\", Фінляндія  від 04.06.2014\n(Звіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/14,\nсертифікат \nUA.086.00531-14) ",2014]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[888,"Радіостанція возивна та стаціонарна Транспорт РВС-01-*****-* (де * - літери від А до Я та цифри від 0 до 9 та означають реєстраційний номер, вид обладнання, варіант виконання, експлуатаційну призначенність, виробництва компанії \nТОВ \"Транском-Радіо\", Україна",3,445,"2014-07-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)\n\n\n\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація двустороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового  ультракороткохвильового радіозв'язку ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3 - 446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  17.12.2013 № 820","Декларація про відповідність  \n ТОВ \"Транском-Радіо\" \nвід 10.06.2014 \n№ ТРАНСКОМ.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002012-14)",2014]
[889,"Повторювач моделі RD625 U(1) виробництва Hytera Communications Corporation Limited, Китай ",3,445,"2014-07-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок (ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  21.01.2014 № 31","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 19.06.2014 № HYTERA.UKR.679-5/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.002039-14)",2014]
[890,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD505 VHF виробництва \n\"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,445,"2014-07-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  13.05.2014 № 292","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 19.06.2014 № HYTERA.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.5-СДК,\nсертифікат\n1О094.002037-14)",2014]
[891,"Цифрова носивна радіостанція PD605 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,445,"2014-07-08","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  13.05.2014 № 292","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 19.06.2014 № HYTERA.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.6-СДК,\nсертифікат\n1О094.002038-14)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[955,"Блок керування виконавчими механізмами торговельної марки NICE моделей A01, TT1L та TT1N з вбудованим радіоприймачем виробництва \"NICE S.p.A.\", Італія",18,445,"2014-07-08","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \nТОВ “Алютех-К” \nвід 20.06.2014 № 14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1100.4.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002044-14)",2014]
[956,"Радіопульт торговельної марки NICE моделей FLO1, FLO2, FLO4, FLO1RE, FLO2RE, FLO4RE, INTI1, INTI2, INTI1B, INTI2B, INTI1R, INTI2R, INTI1L, INTI2L, INTI1G, INTI2G, INTI1Y, INTI2Y, ON1E,ON2E, ON4E, ON9E системи керування виконавчими механізмами виробництва \"NICE S.p.A.\", Італія",18,445,"2014-07-08","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \nТОВ “Алютех-К” \nвід 20.06.2014 № 12 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1100.4-СДК, \nсертифікат \n1О094.002042-14)",2014]
[957,"Радіоприймач торговельної марки NICE моделей OX4 T, OXI T, OX2 T, SMX2R, SMX2 та SMXIS системи керування виконавчими механізмами виробництва \"NICE S.p.A.\", Італія",18,445,"2014-07-08","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \nТОВ “Алютех-К” \nвід 20.06.2014 № 13 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1100.4.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002043-14)",2014]
[958,"Пульт дистанційного керування сенсорний торговельної марки Panasonic моделі 060-2309 (Remote Controller) з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",18,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" \nвід 14.04.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00429-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[840,"Система акустична з док-станцією  т.м. PHILIPS моделі AS360/12 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"WOOX Innovations Limited\", Гонгконг",23,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 16.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006374-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006373-14) ",2014]
[841,"Система акустична з док-станцією  т.м. PHILIPS моделі AS130/12 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"WOOX Innovations Limited\", Гонгконг",23,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА\" від 11.06.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006499-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006498-14) ",2014]
[842,"Пристрій автомобільний \"вільні руки\" (WLAN Handsfree System) т.м. BURY моделі APPGateway з обладнанням радіодоступу виробництва Bury GmbH & Co. KG\", Німеччина",23,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Bury GmbH & Co. KG\" від 30.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006482-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006481-14) ",2014]
[843,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки RENAULT моделі LANR14 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея",23,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\", Корея\nвід 16.06.2014 \n№ LG. UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1202.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.002034-14)\n",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2685,"Накопичувач даних (Hard Drive) торговельної марки Silicon Power моделі H10 з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Silicon Power Computer & Communications INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність\nТОВ \"НОЛАНД\" \nвід 20.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.118-14)",2014]
[2686,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової марки Panasonic моделі DMC-FZ1000xxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, \"-\" або пробіл ) з обладнанням радіодоступу (радіомодуль (IEEE 802.11b/g/n)) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія  ",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" \nвід 17.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006598-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.006597-14)",2014]
[2687,"Пристрій багатофункціональний торгової марки Panasonic моделі KX-MB2177RU*  з обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень (де \"*\" - від однієї до двох будь-яких літер латинського алфавіту, символів, цифр або пробіл для позначення кольору корпуса виробу та країни призначення виробу) та обладнанням радіодоступу  виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11b/g/n)","Прийом-передача даних за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" \nвід 05.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006529-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.006528-14)",2014]
[2688,"Рідкокристалічні повноекранні дисплеї високої чіткості торгової марки Panasonic моделей TH-50LFC70E, TH-65LFC70E та TH-80LFC70E з обладнанням радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) виробництва \"Panasonic Corporation Visual Systems Business Division\", Японія",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГ\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\" від 05.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006495-14-CДК,\nсертифікати\n UA 1.001.006493-14,\nUA 1.001.006494-14)",2014]
[2689,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-C79C (маркетингова назва HP ProBook 455 G2); HSTNN-C82C (маркетингова назва HP ProBook 450 G2) \nз радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступуу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США ",27,null,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 03.06.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006514-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006513-14)",2014]
[2690,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-C80C (маркетингова назва HP ProBook 445 G2); HSTNN-C83C (маркетингова назва HP ProBook 440 G2) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS \nта обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США ",27,445,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\nвід 05.06.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006527-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006526-14)",2014]
[2691,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-C81C (маркетингова назва HP ProBook 470 G2) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 05.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006534-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006533-14) ",2014]
[2692,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-C84C (маркетингова назва HP ProBook 430 G2) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США ",27,445,"2014-07-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США \nвід 05.06.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006532-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006531-14)",2014]
[2693,"Комп`ютер персональний для торговельної мережі (desktop PC/point of sale terminal) торговельної марки hp моделей TPC-W008, HP RP7800 Retail System з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company.\", США \nвід 02.06.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006509-14-СДК, сертифікат\nUA 1.001.006508-14)",2014]
[2694,"Комп'ютер персональний для торговельної мережі (Desktop PC/Point of Sale Terminal) торговельної марки hp моделі TPC-W011, HP RP7100 Retail System з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) \"Hewlett-Packard Company\", США ",null,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 05.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006518-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006517-14) ",2014]
[2695,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-I113 (маркетингові назви HP Pavilion10 Notebook PC, HP Pavilion 10, HP Pavilion 10-yxxxyy Notebook PC, HP Pavilion 10 TouchSmart Notebook PC, HP Pavilion 10-yxxxyy TouchSmart Notebook PC) (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth)  \"Hewlett-Packard Company\", США ",null,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США\n від 27.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006440-14-СДК,\nсертифікат UA 1.001.006439-14) ",2014]
[2696,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки \"NEXTBOOK\" моделі 7 Inch Android Tablet M7000NBD (NX007HD8G) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Shenzhen Yifang Digital Technology Co., Ltd.\", Китай",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"АКЦЕПТ-2006\"\nвід 23.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0088-14)",2014]
[2697,"Смарт камера бокс (Smart Camera Box) моделей HD11, HD11s, HD22, HD22s, HD33, HD33s, HD44, HD44s, HD55, HD55s, HD66, HD66s, HD77, HD77s, HD88, HD88s, HD99, HD99s з обладнанням радіодоступу виробництва \"WEDO INNOVATION LIMITED\", Китай",27,445,"2014-07-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Є-ПАУЕР УКРАЇНА\"  від 26.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.126-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Заступник директора Департаменту регулювання та ліцензування                                                                              В.Ф. Ждан        "]