{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[32,0,32,11],[27,0,27,11],[26,0,26,11],[15,0,15,11],[25,0,25,9],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[28,0,28,11],[37,0,37,11],[29,0,29,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[31,0,31,11],[30,0,30,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11],[38,0,38,11],[42,0,42,11],[40,0,40,11],[39,0,39,11],[41,0,41,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 18.11.2014 № 756    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3914,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки VERTU моделі Aster типу VM-01  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та радіомодулем \"NFC\" виробництва “VERTU Corporation Ltd.”, Велика Британія",null,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---                                    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                                                                                     \n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n                                                               \n---                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                                        \n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3                        РІ 24-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \"VERTU Corporation Ltd\" \nвід 18.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.214-14)",2014]
[3915,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Samsung моделі \nSM-A300H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Південна Корея",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)         \n\n\n\n---                                Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                               \n                                                                      --                         \n                                                                      \n\n---                                                                      13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 03.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0204-14)",2014]
[3916,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Samsung моделі SM-G360H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Південна Корея",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               ","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 06.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0213-14)",2014]
[3917,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo Z2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n\n---                                Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                               \n                                                                      --                         \n                                                                      \n\n---                                                                      13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 06.11.2014 № LENOVO.UKR.679-25/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.21-СДК,\nсертифікат \n1О094.002372-14) ",2014]
[3918,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделі Fly IQ4602 Quad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 06.11.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-17/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.24-CДК,\nсертифікат\n1О094.002370-14)\n",2014]
[3919,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделі Fly IQ4505 Quad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 06.11.2014 \n№ МOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-18/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.25-CДК,\nсертифікат\n1О094.002371-14)\n",2014]
[3920," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS- приймачем торговельної марки HUAWEI моделі Hol-U19 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7D\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність\nТОВ \"Хуавей Україна\"\n від 26.09.2014  № 508/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00802-14) ",2014]
[3921," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки HUAWEI моделі H60-L04 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц ","200KF7D\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n---\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4   \nРІ 24-3","Декларація про відповідність\nТОВ \"Хуавей Україна\"\n від 26.09.2014  № 505/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00803-14) ",2014]
[3922," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS -приймачем торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI MT7-L09 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n---\n13553-13567 кГц","200KF7D\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n---\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність\nТОВ \"Хуавей Україна\"\n від 26.09.2014  № 507/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00800-14) ",2014]
[3923," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS приймачем торговельної марки HUAWEI моделі HUAWEI G7-L01 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1D\n22M0D1D\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність\nТОВ \"Хуавей Україна\"\n від 26.09.2014  № 510/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00814-14) ",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2899,"Фотокамера цифрова торговельної марки Сanon моделей PowerShot G7 X, PowerShot SX60 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon Inc.\", Японія ",27,756,"2014-11-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n ","2400-2483,5 МГц                                             \n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Кенон Україна \"  від 16.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.244-14)",2014]
[2900,"Відеокамера високої чіткості (High Definition Video Camera) торговельної  марки Panasonic моделі HC-V270* з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC (де * - від однієї до трьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення країни призначення виробу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія ",27,756,"2014-11-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n--                                                                                                                                    13,553-13,567 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n---                                      14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\"  від 27.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007502-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007501-14)",2014]
[2901,"Програвач Blu-ray дисків (Blu-ray Dise Player) торговельної марки Panasonic моделі DMP-BDT460* (де \"*\" - від однієї до п'яти будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення кольору корпусу виробу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія ",27,756,"2014-11-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\"  від 29.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007525-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007524-14)",2014]
[2902,"Пристрій наручний комунікаційний, торговельної марки \"LG\" моделі LG-W110 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Південна Корея\n",27,756,"2014-11-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW \n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 06.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0212-14)",2014]
[2903,"Комп'ютери планшетні  торговельної марки \"CROWN\" моделі B799,B798,B797,B796,B795,B794,B793,B792,B791,B790,B789,B788,B787,B786,B785,B784,B783,B782,B781,B780,B779,B778,B777,B776,B775,B774,B773,B772,B771,B770,B755,B855,B760,B464,B764,B765,B899,B898,B897,B896,B895,B894,B893,B892,B891,B890,B889,B888,B887,B886,B885,B860,B884B883,B882,B881,B880,B879,B879,B878,B877,B876,B875,B874,B873,B872,B871,B870,B999,B998,B997,B996,B995,B994,B993,B992,B991,B990,B989,B987,B986,B985,B902,B988 з обладнанням радіодоступу (в тому числі  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"CROWN MICRO CHINA LIMITED\", Китай",27,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МЕГА ДІСТРІБЮШЕН\" від 30.01.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005483-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.005477-14)",2014]
[2904,"Комп'ютер персональний  (планшетний) торгівельної марки HUAWEI моделі S8-701u (торгова назва  HUAWEI MediaPad T1 8.0) з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  з GPS-приймачем та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",27,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7D\n200KG7D\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1D\n22M0D1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 26.09.2014 № 509/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00801-14)"]
[2905,"Наручний браслет торгівельної марки HUAWEI моделі B1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",27,756,"2014-11-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXD\n1M00GXD\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 26.09.2014 № 504/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00804-14)",2014]
[2906,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделі SM-T365 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Південна Корея",27,756,"2014-11-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)        \n\n\n---                                 Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 03.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0205-14)"]
[2907," Годинник наручний торговельної марки COGITO моделей CLASSIC та POP з обладнанням радіодоступу ( інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"CONNECTEDEVICE Ltd.\", Гонконг/ Китай",27,756,"2014-11-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Іевестком\" від 24.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1363-СДК,\nсертифікат \n1О094.002345-14)\n",2014]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[6,0,6,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 18.11.2014 № 756\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[603,"Гарнітури мікротелефонні т.м. \"Sennheiser\" моделей EZX 60, EZX 70, EZX 80, MM 100, MM 400-X, MM 450-X, MM 550-X, VMX 200 серії Presence моделей Presence 2 in 1, Presence UC, Presence UC ML з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина",23,"482\n684\n756","27.09.2012\n22.10.2013\n18.11.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0147271-12 дійсний до 05.09.2013\nДекларація про відповідність № 13/10-4 ТОВ \"Індіго Мюзік Київ\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001467-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Індіго Мюзік Київ\"   від 30.10.2014 № INDIGO MUSIC.UKR.679-9/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n483.14-СДК,\nсертифікат\n1О094.002357-14)","2012/2013/2014"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]