{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":12,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,75,11],[72,0,72,11],[71,0,71,11],[74,0,74,11],[56,0,56,9],[69,0,69,11],[70,0,70,11],[73,0,73,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[4,0,4,11],[63,0,63,11],[58,0,58,11],[10,0,10,11],[30,0,30,11],[59,0,59,11],[57,0,57,11],[33,0,33,11],[68,0,68,11],[60,0,60,11],[64,0,64,11],[65,0,65,11],[62,0,62,11],[61,0,61,11],[67,0,67,11],[66,0,66,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 09.12.2014 № 798     \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3936,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM 900/1800 та UMTS торговельних марок Symbol або Motorola моделі TC55BH (Touch Computer) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) (код продукту P/N: TC55BH-********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",1,798,"2014-12-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11a/b/g/n)\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00730-14)\n",2014]
[3937,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки «Philips», моделі Рhilips Xenium E160 (CTE160) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth, виробництва «Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.», Китай",1,798,"2014-12-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)         ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 07.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0217-14 )",2014]
[3938,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Microsoft типу RM-1090 моделі RM-1090 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія",null,798,"2014-12-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 26.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00799-14)",2014]
[3939,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки TEXET моделі TM-4972/X-square з обладнанням радіодоступу (в тому чеслі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",null,798,"2014-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Високий сезон\"  \nвід 21.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.294-14)",2014]
[3940,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки BRAVIS моделі SENIOR виробництва \"Huizhou Qiaoxing Famous Science&Technology Co., Ltd.\" , Китай",null,798,"2014-12-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 20.11.2014 № HUIZHOU QIAOXING.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1308.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002399-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2042,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-650 (AP-650 Series Thin Access Point) (код продукту P/N: AP-0650-********* та AP-6532-*****-***, де * – будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфигурації та пакування), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00745-14)\n",2014]
[2043,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-7131  (код продукту P/N: AP-7131-**********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00741-14)",2014]
[2044,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-7131N  (код продукту P/N: AP-7131N-*********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності\nUA.086.00742-14)\n",2014]
[2045,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-6511, виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00740-14)\n",2014]
[2046,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-7161, виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00743-14)\n",2014]
[2047,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-8132, виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00744-14)\n",2014]
[2048,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-66040-WR, AP-6522-66040-WR, AP-6562-66040-WR), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00746-14)\n",2014]
[2049,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-66030-WR, AP-6522-66030-WR, AP-6562-66030-WR), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00747-14)\n",2014]
[2050,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-60010-WR, AP-6521-60010-WR), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00749-14)\n",2014]
[2051,"Точки доступу з обладнанням радіодоступу торговельних марок Symbol або Motorola моделі NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-60020-WR, AP-6521-60020-WR), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00748-14)\n",2014]
[2052,"Блок базовий безпроводового сканеру для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі STB3578 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту p/n: STB3578-********,  де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”\nвід 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00757-14)\n",2014]
[2053,"Блок базовий безпроводового сканеру для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі FLB3578  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту p/n: FLB3578-*******,  де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва “Symbol Technologies, Inc.” США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”\nвід 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00758-14)\n",2014]
[2054,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельних марок Symbol або Motorola моделі CR0078 (номера партій P/N: CR0078-*********, де * - символи A-Z, 0-9 або відсутність символу, що позначає дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”\n від 15.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00756-14)\n",2014]
[2055,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу  торговельної марки Realtek моделі RTL8812AEBT виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\" Тайвань, Провінція Китаю",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц ","1M00FXD\n1M00GXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”\n від 13.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00822-14)\n",2014]
[2056,"Радіотермінал торговельних марок Symbol або Motorola моделі MC92N0 (Mobile Computer) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: MC92N0-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфигурації та пакування, виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXD\n1M00GXD\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00729-14)\n",2014]
[2057,"Радіотермінал торговельних марок Symbol або Motorola моделі MC32N0 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00728-14)\n",2014]
[2058,"Радіотермінал торговельних марок Symbol або Motorola моделі WT41N0 (Wearable Terminal) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: WT41N0-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва “Symbol Technologies, Inc.” США",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ “Нормакон-Україна”  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00731-14)\n",2014]
[2059,"Волоконно-оптичні мережні закінчення (ONT) моделей: EchoLife HG8245H, EchoLife HG8247H з обладнанням радіодоступу - точка доступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400 - 2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ “Хуавей Україна”  від 26.09.2014 № 513/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00835-14)\n",2014]
[2060,"Обладнання радіодоступу – точка доступу торговельної марки Tenda моделей N3, 3G611R+ виробництва компанії “Cambium Networks., Ltd.”, Велика Британія",9,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nPI 24-2-1","Декларація про відповідність \nПідприємство зі 100% іноземною інвестицією \"Монблан\"\nвід 17.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.292-14)",2014]
["Розділ 24. Радіообладнання короткого радіусу дії з індукційним принципом роботи"]
[7,"Пристрій збирання даних торговельної марки Kronos моделі InTouch 9000 (Data Collection Device) з обладнанням радіодоступу (Prox Reader 125 кГц) виробництва \"Kronos,Inc.\", США",24,798,"2014-12-09","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для радіочастотної ідентифікації даних","9-148,5 кГц","2K02F1D\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  \nвід 05.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00813-14)\n",2014]
[8,"Пристрій збирання даних торговельної марки Kronos моделі InTouch 9000 (Data Collection Device) з обладнанням радіодоступу (SE Reader 13.56 МГц) виробництва \"Kronos,Inc.\", США",24,798,"2014-12-09","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для радіочастотної ідентифікації даних","13553-13567 кГц","2K50AXD\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 05.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00812-14)\n",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2924,"Пристрій введення даних торговельної марки CBR (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей: CM 575, CM 677, CM 422, CM 433, CM 450, CM 485, CM 500, CM 545, CM 547, CM 560, CM 570, CM 585, CM 600, CM 610, CM 611, CM 670, CM 700, CM 750, CM 420, CM 425,  CM 454,  CM 488, CM 515, CM 522, CM 529, CM 544, CM 550, CM 554, CM 559, CM 565, CM 566, CM 577, CM 583, CM 586, CM 606, CM 620, CM 777, CM 410 та приймач сингалу  (USB-адаптер) виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних  за стандартом  EN 300 440-2\n","2400-2483,5 МГц","2M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ГРІНПЕД\" \nвід 10.11.2014 № 011\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002373-14)",2014]
[2925,"Пристрій введення даних торговельної марки Simple (безпроводова клавіатура)  моделей S18, S8, S11 та приймач сигналу (USB- адаптер) виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних  за стандартом  EN 300 440-2\n","2400-2483,5 МГц","2M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ГРІНПЕД\" \nвід 10.11.2014 № 013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1373.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.002375-14)",2014]
[2926,"Пристрій введення даних торговельної марки Human Friends (безпроводова клавіатура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  моделей Combo, Techno, Winner виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW \n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ГРІНПЕД\" \nвід 10.11.2014 № 012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1373.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002374-14)",2014]
[2927,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі MC9190 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: MC9190-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00737-14)\n",2014]
[2928,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі LI4278 (Cordless Linear Imager) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: LI4278-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак '-' (дефіс) або відсутність символу, що позначає дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00735-14)\n",2014]
[2929,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі LS3578 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: LS3578-*********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00733-14)\n",2014]
[2930,"Cканер для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі СS3070-******** (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак \"-\" (дефіс) або відсутність символу, що позначає дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (1D Laser Scanning Device), виробництва “Symbol Technologies, Inc.”, США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00817-14)\n",2014]
[2931,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі DS3578 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: DS3538-*********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00732-14)\n"]
[2932,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі RS507 (Hands Free Imager) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: RS507-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна”  від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00736-14)\n"]
[2933,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі DS6878 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: DS6878-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00734-14)\n"]
[2934,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі МС3100 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: МС3100-*********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00738-14)\n"]
[2935,"Сканери для зчитування штрих-кодів торговельних марок Symbol або Motorola моделі МС3190 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: МС3190-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00739-14)\n"]
[2936,"Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки «Philips», моделі Philips S398 (CTS398), виробництва «Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.», Китай",27,798,"2014-12-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1D\n22M0D1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 10.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.218-14)"]
[2937,"Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки «Philips», моделі Philips Xenium V387 (CTV387) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",27,798,"2014-12-09","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з\nрадіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 07.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.216-14)"]
[2938,"Комп'ютер кишеньковий торговельних марок Symbol або Motorola моделі MC40N0 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) (код продукту P/N: MC40N0-******* (де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі), виробництва \"Symbol Technologies, Inc.\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 15.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00777-14)\n"]
[2939,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки Panasonic моделі CV-VH85F0GX (UNIT ASSY, 5\"DISPLAY) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Automotive Company of America\", США",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 16.10.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00808-14)"]
[2940,"Принтери (Digital Photo Printer) торговельної марки DNP моделі DP-DS620 з радіообладанням RFID, виробництва \"DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.\", Японія",27,798,"2014-12-09","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 31.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00819-14)\n"]
[2941,"Принтери (Digital Photo Printer) торговельної марки DNP моделі DP-DS80D з радіообладанням RFID, виробництва \"DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.\", Японія",27,798,"2014-12-09","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"  від 31.10.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00820-14)\n",2014]
[2942,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки TRUST моделі  20289 виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Передача даних на коротку відстань","2400-2483,5 МГц","1M50G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Інвестком\" \nвід 18.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.280-14)\n"]
[2943,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) т/м Lenovo моделей: F0B2******* (маркетингова назва Lenovo C20-30, Lenovo C2030, Lenovo C200**_**), F0B3*******  (маркетингова назва Lenovo C20-05, Lenovo C2005, Lenovo C200**_**) (замість \"*\" може бути будь-який алфавітно-цифровий символ або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай ",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 23.09.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007258-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007257-14)",2014]
[2944,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo моделей: TP00062B; ThinkPad S1 Yoga 12xxxxxxxx; 20DL; 20DK (замість   \"x\" можуть бути цифри від 0 до 9,  від a до z, від A до Z, \"-\" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007621-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007620-14)",2014]
[2945,"Персонально електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделей NP 103 та NP 103 WS, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Stockshop Industries (HK) Limited\", Гонконг",27,798,"2014-12-09","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\", \n№ STOCKSHOP.UKR.679-3/14 від 20.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1369.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.002400-14)\n",2014]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["УВ05. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 25.11.2014 № 770 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[12,0,12,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[9,0,9,11],[6,0,6,11],[4,0,4,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                               \n                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 09.12.2014 № 798"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2617," Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі DCM300G з обладнанням радіодоступу виробництва \"Trimble Navigation Limited\", США",1,"68\n798","16.02.2012\n09.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1","UA1.030.0193451-11 дійсний до 18.12.2012\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\" від 26.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00834-14)","2012/2014"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2034,"Обладнання радіодоступу – абонентський пристрій точка доступу торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 GPS SYNC виробництва компанії “Cambium Networks., Ltd.”, Велика Британія",9,"769\n798","25.11.2014\n09.12.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nPI 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юнідата\" \nвід 20.10.2014 № ЮНІДАТА.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1357-СДК,\n1О094.002319-14)",2014]
[2036,"Обладнання радіодоступу – абонентський пристрій точка доступу торговельної марки еPMP моделі еPMP 1000 GPS SYNC виробництва компанії “Cambium Networks., Ltd.”, Велика Британія",null,"769\n798","25.11.2014\n09.12.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)\n","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","10М0G1W\n10М0D1W\n\n\n\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Умови використання згідно з п. 3 рішення НКРЗІ від 11.03.2014 \n№ 138 \n---\nБ01 або Д02, Д04, Д05\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юнідата\" \nвід 11.11.2014 № ЮНІДАТА.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1357.2-СДК,\n1О094.002380-14)",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2835,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo YOGA Tablet 2-830L, Lenovo YOGA Tablet 2-1050L, Lenovo YOGA Tablet 2-1051L з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай",27,"673\n798","30.09.2014\n09.12.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3\n УВ05","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.09.2014 №LENOVO.UKR.679-20/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.17.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002250-14) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 01.012.2014 №LENOVO.UKR.679-30/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.17.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.002426-14) ",2014]
[2886,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки MyTAB (CUBE) моделей U**GT* з радіотерміналом систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) де** -цифрове позначення типу та розміру екрану, * - цифрове та літерне позначення дизайну та матеріалу корпусу виробнтцтва \"SHENZHEN ALLDO CUBE TECHNOLOGY AND SCIENCE CO.,LTD.\", Китай",27,"738\n798","04.11.2014\n09.11.2014","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Девіком\"  від 17.10.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0198-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Девіком\"  від 17.11.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0222-14)",2014]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]