{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,11],[56,0,56,11],[59,0,59,11],[50,0,50,11],[52,0,52,11],[57,0,57,11],[58,0,58,10],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[4,0,4,11],[53,0,53,11],[15,0,15,11],[40,0,40,9],[51,0,51,11],[43,0,43,11],[47,0,47,11],[48,0,48,11],[45,0,45,11],[44,0,44,11],[46,0,46,11],[49,0,49,11],[13,0,13,11],[42,0,42,11],[41,0,41,11],[10,0,10,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 13.01.2015 № 13    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3965,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-X145 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея\n",1,13,"2014-01-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W    \n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                    \n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3    ","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 17.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0240-14)"]
[3966,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки TEXET моделі TM-D225 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація\n",1,13,"2014-01-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W    \n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                    \n","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                                 \nРІ 24-3    ","Декларація про відповідність ТОВ \"Високий Сезон\"\nвід 26.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.337-14)"]
[3967,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки TEXET моделі TM-B113, виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація\n",1,13,"2014-01-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n                                          ","200KF7W    \n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                                 \nРІ 24-3    ","Декларація про відповідність ТОВ \"Високий Сезон\"\nвід 26.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.338-14)"]
[3968,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделей ALTO та HIT  з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"New Devel Technology Development Ltd.\", Гонконг",null,13,"2014-01-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W    \n200KG7W    \n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                    \n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3    ","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\" від 19.12.2014 \n№ NEW DEVEL.UKR..679-2/14\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1261.3-СДК; \nсертифікат \n1О094.002496-14)\n"]
[3969,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P90 з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонгконг / Китай",null,13,null,"Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01, УВ05\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 25.12.2014 № LENOVO.UKR.679-37/14\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.30-СДК,\n сертифікат \n1O094.002502-14)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[993,"Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів торгової марки \"Segura\":\n1.1. Двостороння автосигналізація з функцією запуску двигуна та діалоговим кодуванням, мод.: ST-111RSD, ST-121RSD;\n1.2. Брелок двосторонній, мод.: ST-111RSD TFT 2-way TX; ST-121RSD TFT 2-way TX;\n1.3. Брелок односторонній, мод.: ST-111RSD TX; ST-121RSD TX, виробництва «BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED», Китай\n\n",18,13,"2014-01-13","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","868,0-868,6 МГц\n\n\n","40K0F1D\n\n","Б01\nРІ 42-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕРА НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ\" від 26.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0252-14)"]
[994,"Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів торгової марки \"Convoy\", (склад обладнання згідно з Примітками), виробництва «BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED», Китай",18,13,"2014-01-13","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","433,05-434,79 МГц\n\n\n","20K0L1D\n\n","Б01\nРІ 42-2\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕРА НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ\" від 26.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0251-14)"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[66,"Система запобігання зіткнень автомобілів торговельної марки Mobileye моделі Mobileye 560  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Mobileye Technologies Limited\", Кіпр",1,13,"2014-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТзОВ \"Квінто-Плюс\", від 11.12.2014 № KVINTO-PLUS.UKR.679-1/14\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1196-СДК; \nсертифікат \n1О094.002464-14)\n",2014]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3002,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії MeMO Pad 10 моделі K01E (ME103K) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю\n",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" в Україні , від 18.12.2014 №ASUS.UKR.679-45/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.194-СДК;\n сертифікат \n1О094.002490-14",2014]
[3003,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії Fonepad 7 моделі K01N (FE171CG) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю\n",27,13,"2015-01-13","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", в Україні, від 18.12.2014 №ASUS.UKR.679-46/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.195-СДК; \nсертифікат \n1О094.002491-14)\n",2014]
[3004,"Телевізор з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделі 42LY75**-** (перша * - цифри (0 - 9) колір, друга * - латинська літера – додаткові можливості, третя та четверта ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея\n",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                     5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1                         РІ 24-2-1                           РІ 24-2-2\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 19.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0243-14)",2014]
[3005,"Пристрій введення даних торговельної марки Simple (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей S10, S13, S14, S5, S7, S1, S4, виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"ГРІНПЕД\"  від 19.12.2014 № 015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.5-СДК; \nсертифікат \n1О094.002484-14)\n",2014]
[3006,"Пристрій введення даних торговельної марки CBR (безпроводова клавіатура) моделей KB 460W, KB 434, KB 490 виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"ГРІНПЕД\"  від 19.12.2014 № 015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.5-СДК; \nсертифікат \n1О094.002484-14)\n",2014]
[3007,"Пристрій введення даних торговельної марки CBR (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей MF 500 Cosmis, MF 500 Dolphin, MF 500 Elegance, MF 500 Fox, MF 500 Pig, MF 500 Bizzare, CM 404 виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"ГРІНПЕД\"  від 19.12.2014 № 015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.5-СДК; \nсертифікат \n1О094.002484-14)\n",2014]
[3008,"Пристрій введення даних торговельної марки CBR (безпроводова клавіатура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделей KB 477W, KB 478W, KB 405, KB 423, KB 430, KB 465, KB 470, KB 479, KB 481, KB 497 виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ГРІНПЕД\"  від 19.12.2014 № 017\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.7-СДК; \nсертифікат \n1О094.002486-14)\n",2014]
[3009,"Комплект пристроїв введення даних торговельної марки CBR (безпроводові клавіатура комп'ютерна та маніпулятор типу \"миша\") моделей: SET 708, KB SET 705, KB SET 710, KB SET 717, KB SET 720, KB SET 727, KB SET 760, KB SET 766, KB SET 770, KB SET 788, KB SET 790, виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"ГРІНПЕД\"  від 19.12.2014 № 014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.4-СДК; \nсертифікат \n1О094.002483-14)\n",2014]
[3010,"Пристрій введення даних торговельної марки CBR (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделей CM 480Bt, CM 530Bt, CM 500Bt, CM 610Bt, CM 535Bt, CM 499, CM 520, виробництва \"East-West Electronics Limited\", Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ГРІНПЕД\"  від 19.12.2014 № 016\n (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1373.6-СДК; \nсертифікат \n1О094.002485 -14)\n",2014]
[3011,"Пристрій друкувальний торговельної марки Xerox моделей Phaser 6020BI, Phaser 6022NI, WorkCentre 6025BI з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Xerox Limited\", Велика Британія",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ксерокс (Україна) Лтд\" від 11.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.315-14)",2014]
[3012,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Xerox моделі Work Centre 6027 NI з обладнанням радіодоступу та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"Xerox Limited\", Велика Британія",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ксерокс (Україна) Лтд\" від 11.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.314-14)",2014]
[3013,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Xerox моделі Work Centre 3215NI з обладнанням радіодоступу та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень - факс- модуль, виробництва \"Xerox Limited\", Велика Британія",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ксерокс (Україна) Лтд\" від 09.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.298-14)",2014]
[3014,"Програвач BLU-RAY/DVD дисків торговельної марки Sony моделі BDP-S5500 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль ІЕЕЕ 802.11b/g/n), пультом дистанційного керування RMT-VB100E, виробництва \"SONY CORPORATION', Японія",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні України\" від 12.12.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007816-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007815-14)",2014]
[3015,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo ThinkCentre E63z) моделей 10D4*******, 10D5*******, 10D6*******,  10D7*******, 10E0*******, 10E1*******, 10E2*******, 10E3*******, 10EJ*******, 10EK*******, 10EL*******, 10EM*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - комбінація цифр (0 - 9) або літер латинського алфавіту ( A - Z ), або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo (Beijing) Limited\", Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W    \n\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 15.10.2014 № LENOVO.UKR.679-24/14\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.20-СДК,\n сертифікат \n1O094.002315-14)",2014]
[3016,"Принтер  т.м. hp  моделі HP DeskJet 3000 Printer J310a Series (RMN: VCVRA-1005) з обладнанням радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard Company», США",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 24.01.2014 № UA.001.00041-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005436-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.005435-14)",2014]
[3017,"Комп'ґютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделей HP Pavilion 17 Notebook PC,  НP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC, HP Pavilion 17 TouchSmart Notebook PC, HP Pavilion 17-yxxxyy TouchSmart Notebook PC,  HP Pavilion 17 TS Notebook PС  (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q119) з обладнанням радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard Company», США ",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 25.04.2014 № UA.001.00043-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006188-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.006187-14)",2014]
[3018,"Принтер т.м. НР моделей HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter , HP Officejet 6220 ePrinter  (RMN: SNPRC-1403-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard Company», США ",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"  від  15.05.2014 № UA.001.00073-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006349-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.006348-14)",2014]
[3019,"Комп'ютер персональний т.м. HP моделі HP Slate 21 Pro AIO (RMN: HSTND-4051-F)  з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва «Hewlett-Packard Company», США",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W    \n\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"  від  05.03.2014 № UA.001.00064-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005772-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.005771-14)",2014]
[3020,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделей HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One, HP Officejet 7612 Wide Format e-All-in-One (RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням радіодоступу та обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва «Hewlett-Packard Company», США",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n   ","  2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"  від  01.04.2014 № UA.001.00073-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006033-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.006034-14)",2014]
[3021,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделей HP Pavilion 11x2 PC, HP Pavilion 11-yxxxyy x2 PC, HP Pavilion 11 x2 Notebook PC, HP Pro x2 410 G1 PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q128) з обладнанням радіодоcтупу, виробництва «Hewlett-Packard Company», США",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 19.05.2014 № UA.001.00078-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006376-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.006375-14)",2014]
[3022,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР моделей HP Spectre 13 Ultrabook, HP Spectre 13-xxxxyy Ultrabook, HP Spectre 13, HP Spectre 13 Pro Ultrabook, HP Spectre 13 Pro, HP Spectre 13-SMB Pro Ultrabook (де «х» будь-яка цифра від 0 до 9 або пусто та «у» будь-яка латинська літера від A до Z або пусто) (RMN: TPN-F111)  з обладнанням радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard Company», США",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 11.09.2014 № UA.001.00133-14/029\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007179-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007178-14)",2014]
[3023,"Сканер торговельної марки KONICA MINOLTA моделі AeroDR P-51 (AeroDR SYSTEM 2) з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом передачі IEEE 802.11), виробництва \"KONICA MINOLTA, Inc.\", Японія ",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n   ","  2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n","22M0G1W\n22M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 01.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00837-14)",2014]
[3024,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Yoga 3 14хххх, 80JHхххх, 80KQхххх з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де xxxx - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів, для маркетингових цілей) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5350 МГц \n5470 - 5670 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W    \n\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 25.12.2014 № LENOVO.UKR.679-36/14\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.29-СДК,\n сертифікат \n1O094.002501-14)",2014]
[3025,"Система розважальна комп'ютерна т.м. Sony моделей CECH-4308B, CECH-4308C, DECH-4300AA з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g), інтерфейсом передачі даних Bluetooth та безпроводовим контролером т.м. SONY моделі CECHZC2*# (де * = A-Z, 0-9, або пробіл) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,13,"2015-01-13","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні України\" від 16.12.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007827-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007826-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["УВ05. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 25.11.2014 № 770 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Додаток до розділу 18 позиція 993\nСклад обладнання\n1.1 Двостороння автосигналізація, мод.: SP-*, MP-*, BP-*, GP-*, CP-*.      \n1.2 Одностороння автосигналізація, мод.: GP-*, XS-*.\nДе: * - це 2-/3-/4-/5-/6-значний код, який складається з цифр від 0 до 9 та/або літер латиницею, які позначають модель. \n1.3. Брелок двосторонній, мод.: SP-10 LED 2-way TX, SP-15 LCD 2-way TX, SP-20 LCD 2-way TX, SP-25 LCD 2-way TX, SP-25RS LCD 2-way TX, MP-70 LCD 2-way TX, MP-70D LCD 2-way TX, MP-70RS LCD 2-way TX, MP-90 LCD 2-way TX, MP-90D LCD 2-way TX, MP-90RS LCD 2-way TX, MP-90RSD LCD 2-way TX, MP-100 LCD 2-way TX, MP-100D LCD 2-way TX, MP-100RS LCD 2-way TX, MP-100RSD LCD 2-way TX, MP-120 LCD 2-way TX, MP-150 LCD 2-way TX, MP-150D v.2 LCD 2-way TX, MP-150RS LCD 2-way TX, MP-170 LCD 2-way TX, MP-170D LCD 2-way TX, MP-170RS LCD 2-way TX, MP-170RSD LCD 2-way TX, MP-180 LCD 2-way TX, MP-180RS LCD 2-way TX, MP-200 LCD 2-way TX, MP-200D LCD 2-way TX, MP-200RS LCD 2-way TX, MP-200RSD LCD 2-way TX, MP-220 LCD 2-way TX, MP-220D LCD 2-way TX, MP-220RS LCD 2-way TX, MP-220RSD LCD 2-way TX, BP-140 LCD 2-way TX, BP-160 LCD 2-way TX, BP-200 LCD 2-way TX, BP-200D LCD 2-way TX, BP-300 LCD 2-way TX, BP-310D LCD 2-way TX, BP-310FHD LCD 2-way TX, BP-350RSD LCD 2-way TX, GP-360 LCD 2-way TX, GP-360D LCD 2-way TX, GP-460RS LCD 2-way TX, GP-460RSD LCD 2-way TX, CP-100 LCD 2-way TX, CP-110 LCD 2-way TX, CP-110D LCD 2-way TX, CP-110FHD LCD 2-way TX, CP-140 LCD 2-way TX, CP-210 LCD 2-way TX, CP-210D LCD 2-way TX, CP-210FHD LCD 2-way TX, CP-230RS LCD 2-way TX, CP-230RSD LCD 2-way TX, CP-250 LCD 2-way TX, CP-250D LCD 2-way TX, CP-250RS LCD 2-way TX, CP-250RSD LCD 2-way TX.\n1.4 Брелок односторонній, мод.: SP-10 TX, SP-20 TX, SP-25 TX, SP-25RS TX, MP-70 TX, MP-70D TX, MP-70RS TX, MP-90 TX, MP-90D TX, MP-90RS TX, MP-90RSD TX, MP-100D TX, MP-100RS TX, MP-100RSD TX, MP-150 TX, MP-150RS TX, MP-170 TX, MP-170D TX, MP-170RS TX, MP-170RSD TX, MP-180 TX, MP-180RS TX, MP-200 TX, MP-200D TX, MP-200RS TX, MP-200RSD TX, MP-220 TX, MP-220D TX, MP-220RS TX, MP-220RSD TX, BP-140 TX, BP-160 TX, BP-200 TX, BP-200D TX, BP-300 TX, BP-310D TX, BP-310FHD TX, BP-350RSD TX, GP-360 TX, GP-360D TX, GP-460RS TX, GP-460RSD TX, CP-100 TX, CP TX, CP-110D TX, CP-110FHD TX, CP-140 TX, CP-210D TX, CP-210FHD TX, CP-230RSD TX, CP-250 TX, CP-250D TX, CP-250RS TX, CP-250RSD TX, XS-3 TX, XS-5 v.2 TX, XS-6 TX, XS-6 v.2 TX, XS-7 v.2 TX, XS-8 v.2 TX, XS-9 TX, XS-10 TX, XS-11 TX, XS-15 TX, GP-01 TX, GP-02 TX, GP-03 TX.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[6,0,6,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 13.01.2015 № 13\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[745,"Навушники безпроводові торговельної марки Prestigio типу PBHS моделей PBHS(X)(YY) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",23,"842\n13","24.12.2013\n13.01.2014","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ у формі ТОВ \"ASBIS - Україна\" від 09.12.2013 № 20/2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001674-13) \nДекларація про відповідність П ІІ у формі ТОВ \"ASBIS - Україна\" від 17.12.2014 № 40/2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n660.56-СДК,\nсертифікат\n1О094.002488-14) "]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]