{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,11],[25,0,25,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[16,0,16,11],[54,0,54,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[46,0,46,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[51,0,51,11],[47,0,47,11],[48,0,48,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[45,0,45,11],[41,0,41,11],[4,0,4,11],[38,0,38,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[37,0,37,9],[42,0,42,11],[43,0,43,11],[44,0,44,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 10.02.2015 № 75     \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3979,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-E500H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                                                  ","200KF7W                        --\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W                   ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 28.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0019-15)",2015]
[3980,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-J100H/DS з обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               ","200KF7W                        --\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W                    ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 28.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0017-15)",2015]
[3981,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі NOVA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Mabo Technology Co., Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність\nТОВ \"Наш Сервіс\" \nвід 16.01.2015 \n№BRAVIS-MABO.UKR.679-1/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1409-СДК, \nсертифікат \n1О094.002530-15) ",2015]
[3982,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделей MEGA та MEGA PLUS, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HK Chuangxinqi Communication Co., Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\" \nвід 16.01.2015 №BRAVIS-HKCHUANGXINQI.UKR.679-1/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1334.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002529-15) ",2015]
[3983,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Bravis моделі JET з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Obo Electronics Group Limited\", Китай","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність\nТОВ \"Наш Сервіс\" \nвід 20.01.2015  №BRAVIS OBO.UKR.679-1/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1157.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002534-15) ",2015]
[3984,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Meizu типу MX4Pro моделі M462 з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробнитва \"Meizu Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ “Ексім Тренд” від 23.01.2015 №EXIM TREND.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1204.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002537-15)",2015]
[3985,"Радіотермінал абонентський систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделей RUH3 та RUH2b виробництва \"IRZ AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD\", Гонконг","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Компанія \"ТКС\"\n від 08.01.2015 №ТКС.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n953.1.2-СДК, \nСертифікат \n1О094.002513-15) "]
[3986,"Радіотермінал абонентський систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі RU10W з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"IRZ AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD\", Гонконг","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Компанія \"ТКС\"\n від 08.01.2015 №ТКС.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n953.1.1-СДК, \nСертифікат \n1О094.002512-15) "]
[3987,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделей ATM2-232, ATM2-485, MC52i-485 та MC52iT виробництва \"IRZ AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD\", Гонконг","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Компанія \"ТКС\" \nвід 08.01.2015 №ТКС.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n953.1-СДК, \nСертифікат \n1О094.002514-15) ",2015]
[3988,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки \"Spetrotec\" моделі i-Watcher AVL з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва\n\"Spetrotec Ltd.\", Ізраїль\n","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фліт Мастер\"  від 26.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.013-15) ",2015]
[3989,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельних марок HUAWEI або Vodafone  моделі MS2131i-8, виробництва «Huawei Technologies Co., Ltd.», Китай","Розділ 1",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 08.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.312-14)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2092,"Обладнання радіодоступу – точка доступу типу NanoBeam M5 моделі \nNBE-M5-300 виробництва “Ubiquiti Networks Inc.”, США","Розділ 9",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11n)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11n)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартами IEEE 802.11a/n) з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11n)","\n\n\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n\n\n\n\n---\n\n\n\n\n\n5470-5670 МГц\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n\n\n\n\n5725-5850 МГц","20М0G7W\n20М0D7W\n\n\n---\n20М0G7W\n20М0D7W\n40М0G7W\n40М0D7W\n---\n20М0G7W\n20М0D7W\n\n\n---\n\n\n20М0G7W\n20М0D7W\n40М0G7W\n40М0D7W\n\n\n\n\n\n\n\n---\n20М0G7W\n20М0D7W\n\n\n---\n20М0G7W\n20М0D7W\n40М0G7W\n40М0D7W","УВ08","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА\" від 26.01.2015 № 16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1314.2-СДК, \nСертифікат \n1О094.002542-15) ",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[891,"Радіопристрій  торговельної марки Motorola моделей MBP36S, MBP421  для догляду за дитиною,виробництва \"Binatonе Electronics International LTD\", Гонконг","Розділ 23",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД.\" від 20.01.2015 № ДОЛЯ.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1419.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002535-15) ",2015]
[892,"Гарнітура безпроводова торговельної марки BRAVIS моделі SHB-921* (де * - позначення кольору) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen Kaisheng Electronic Limited Company\", Китай","Розділ 23",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\" від 16.01.2015 №BRAVIS-SHENZHEN KAISHENG.UKR.679-2/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності 1413-СДК; \nсертифікат \n1О094.002532-15)",2015]
[893,"Колонка акустична торговельної марки BRAVIS моделі S20* (де * - позначення кольору) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen Kaisheng Electronic Limited Company\", Китай","Розділ 23",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\" від 16.01.2015 №BRAVIS-SHENZHEN KAISHENG.UKR.679-1/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності 1413.1-СДК; \nсертифікат \n1О094.002531-15)",2015]
[894,"Гарнітура торговельної марки LG моделі HBS-750 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),  виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Корея\n","Розділ 23",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               \n\n","1M00FXW\n1M00GXW                      ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 28.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0018-15)",2015]
[895,"Акустичні системи (Hi-Fi) торговельної марки LG моделей NP8540, NP8740 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Корея","Розділ 23",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\n Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та         IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n--                 \n--                 \n--                                                        13,553-13,567 МГц                                                        \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W    40M0G1W\n40M0D1W                          --                                       14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                                                  РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-3                                         PI 45-1\n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 28.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0016-15)",2015]
[896,"Мікрофон безпроводовий дистанційний торговельної марки MOTOROLA моделей PMMN4095* та PMMN4097* з обладнанням радіодоступу ( інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де* - символ від А до Z, що визначає вид пакування, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 23",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n119-135 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K5A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшнс Юкрейн\" \n від 23.01.2015, № MOTOROLA.UKR.679-1/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.9-CДК,\n сертифікат \n1О094.002541-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3045,"Комп'ютер наручний персональний комунікаційний (Smartwatch) торговельної марки MyKronoz моделей Ze************ (де * - від 0 до 12 символів, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту (A - Z ), може додаватись слово Premium) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"KRONOZ LLC\", Швейцарія\n","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"МТІ\" від 21.01.2015 №MTI.UKR.679-1/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1382.1-СДК;\n сертифікат\n 1О094.002536-15)\n",2015]
[3046,"Комп’ютер персональний т.м. acer, модель Aspire Z1-60.. (де \".\" може бути 0-9, A-Z, a-z, \"-\", \"_\", \"\\\", \"/\", \"(\",\")\" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови, \n від 22.12.2014,\nнотаріальна засвідчена довіреність НАК 492929 від 19.12.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007272-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007271-14)",2015]
[3047,"Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. acer, моделей A1406, A1409 з радіомодулем  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови","Розділ 27",75,"2015-02-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови, \n від 22.12.2014,\nнотаріальна засвідчена довіреність НАК 492929 від 19.12.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007219-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007218-14)",2015]
[3048,"Комп’ютер персональний (Desktop PC)  торговельної марки hp моделей:\n- HP EliteDesk 800 G1 DM Business PC, MP9 Model 9000 (RMN: TPC-F063-DM), \n- HP ProDesk 600 G1 DM Business PC, HP ProDesk 400 G1 DM Business PC (RMN: TPC-F064-DM),\nз обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США\n","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W 20M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\", \n від 26.01.2015,\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007851-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007850-14)",2015]
[3049,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00062A,  ThinkPad S1 Yogaxxxxxxx; 20CD, 20C0 (замість \"х\" можуть бути цифри від 0 до 9; літери від A до  Z, від a до z, -  або пробіл для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу  та  пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва «Lenovo PC HK Limited., Китай","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\n Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та         IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц   ","1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W 20M0D1W 40M0G1W 40M0D1W\n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\", \n від 26.12.2014,\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007880-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007879-14)",2015]
[3050,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т/м Lenovo моделей: TP00066B; ThinkPad 11exxxxxxxx; 20EDxxxxxxxx; 20EExxxxxxxx  ( \" x \" =   0 - 9,  A - Z, будь-який символ або пробіл)  з  обладнанням радіодоступу, Китай, виробництва «Lenovo PC HK Limited., Китай","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W 20M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\", \n від 25.12.2014,\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007876-14-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007875-14)",2015]
[3051,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей 10147*********, F0AB****, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту ( A - Z ) або пробіл для маркетингових цілей) (торгова назва моделей - Lenovo C360), виробництва «Lenovo PC HK Limited\",Гонконг/ Китай","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n","1M00FXW 1M00GXW \n20M0G1W 20M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\", \n від 30.01.2015, № LENOVO.UKR.679-3/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.33-CДК,\n сертифікат \n1О094.002548-15)",2015]
[3052,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo G51-35****, 80M8****, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де  **** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва «Lenovo PC HK Limited\",Гонконг/Китай","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W 20M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\", \n від 30.01.2015, № LENOVO.UKR.679-4/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.34-CДК,\n сертифікат \n1О094.002549-15)",2015]
[3053,"Радіоприймачі автомобільні торговельної марки «Clarion» моделі PF-3696 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва  \"Clarion Co., Ltd.\", Японія","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 29.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.342-14)",2015]
[3054,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки OLYMPUS моделі E-PL7 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"OLYMPUS IMAGING CORP.\", Японія","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 11.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.189-14)",2015]
[3055,"Адаптер з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки Epson моделі WN7522BEP (торгове найменування ELPAP10), виробництва \"SEIKO EPSON CORPORATION\", Японія","Розділ 27",75,"2015-02-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nПредставництва \"Епсон Європа Б.В.\"\nвід 25.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.343-14)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ08. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 23.12.2014 № 835 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території України\""]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[7,0,7,11],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                             Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                             від 10.02.2015 № 75\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2571," Радіотермінали абонентські системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделей 2N StarGate та 2N BlueTower виробництва \"2N Telekomunikace a.s.\", Чеська Республіка","Розділ 1","68\n75","16.02.2012\n10.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","UA1.030.0126720-11 дійсний до 12.09.12\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ІНФОТЕЛ-ДИСТРИБУЦІЯ\"\nвід 15.12.2014 \n№INFOTEL-DISTR.UKR.679-1/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1391-СДК,\nсертифікат\n1О094.002476-14)",2012]
[3654,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі DELTA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Ninefive (HK) Limited\", Гонконг","Розділ 1","137\n75","11.03.2014\n10.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \"Ninefive (HK) Limited\", Гонконг від 01.02.2014 № 001BRV-2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1231-СДК,\n1О094.001759-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\"\nвід 16.01.2015 №BRAVIS-NINEFIVE.UKR.679-1/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1231.1-СДК,\nсетрифікат\n1О094.002528-15)\n","2014/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2303,"POS-термінал торговельної марки Ingenico моделей iMP32#-********, iMP35#-********, iCM12#-********, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 27","137\n75","11.03.2014\n10.02.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 15  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.15-СДК,\n1О094.001776-14,\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 12  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.11-СДК,\n1О094.001773-14)\nДекларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\"  від 23.01.2015 № БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.18-СДК,\nсертифікат\n1О094.002539-14)","2014/2015"]
[2304,"POS-термінал торговельної марки Ingenico моделей iSC25#-********, iSC35#-********, iSC48#-********, з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 27","137\n75","11.03.2014\n10.02.2015","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 16  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.15.1-СДК,\n1О094.001775-14,\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 13  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.11.1-СДК,\n1О094.001772-14)\nДекларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\"  від 23.01.2015 № БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.18.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002538-14)","2014/2015"]
[2305,"Зчитувач безконтактних карток торговельної марки Ingenico моделей iUC15#-********, iST15#-********, з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), для POS-терміналів виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 27","137\n75","11.03.2014\n10.02.2015","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 11 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.8-СДК,\n1О094.001771-14,\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.14-СДК,\n1О094.001774-14)\nДекларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\"  від 23.01.2015 № БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.19-СДК,\nсертифікат\n1О094.002540-14)"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]