{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":12,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,59,11],[61,0,61,11],[62,0,62,11],[64,0,64,12],[60,0,60,11],[63,0,63,12],[68,0,68,11],[66,0,66,11],[65,0,65,11],[67,0,67,11],[58,0,58,11],[56,0,56,11],[55,0,55,11],[14,0,14,11],[54,0,54,11],[53,0,53,11],[49,0,49,11],[52,0,52,11],[18,0,18,11],[29,0,29,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[57,0,57,11],[50,0,50,11],[51,0,51,11],[4,0,4,11],[24,0,24,11],[48,0,48,9],[8,0,8,11],[11,0,11,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 18.02.2015 № 87    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3990,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 620g dual sim EEA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"НТС Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",87,"2015-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 27.01.2015 №EXIM TREND.UKR.679-9/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1332.2-СДК, \nсертифікат\n1О094.002547-15)",2015]
[3991,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Redmi 2 (маркетинговий номер HM 2) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 1",87,"2015-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 27.01.2015 №EXIM TREND.UKR.679-8/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1421-СДК, \nСертифікат\n1О094.002546-15)",2015]
[3992,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки БАЛАНС моделі HMCom виробництва \"Pietro Fiorentini S.p.A.\" Італія","Розділ 1",87,"2015-02-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"САМГАЗ\" від 29.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR052.349-14)",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[910,"Радіостанція носивна торговельного найменування SL1600 типу PTO502D виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина ","Розділ 3",87,"2015-02-18","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозвязок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок  \n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц,\n 440-442,125 МГц, \n442,525-447,725 МГц, \n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц,\n 440-442,125 МГц, \n442,525-446 МГц, \n446,4-447,725 МГц,\n448,15-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60F1D\n7K60F1E\n7K60F1W\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW\n---\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW\n---\n11K0F3E","УВ10","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 03.02.2015 №MOTOROLA.UKR.679-2/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 359.8.1-СДК, \nсертифікат\n1О094.002559-15)",2015]
[911,"Радіостанція носивна торговельного найменування SL1600 типу PTO302D виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3",87,"2015-02-18","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозвязок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60F1D\n7K60F1E\n7K60F1W\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW\n---\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW","УВ10","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 03.02.2015 №MOTOROLA.UKR.679-3/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 359.8-СДК, \nсертифікат\n1О094.002560-15)",2015]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[773,"Апарат телефонний для проводового зв’язку  з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasoniс моделі KX-TGK310UC*  (“*” – будь яка літера латинського алфавіту, символ або побіл для позначення кольору корпусу виробу), виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія ","Розділ 8",87,"2015-02-18","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" \nвід 27.01.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.008029-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.008028-15)",2015]
[774,"Апарат телефонний цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделі KX-TPA65RU* (“*” – будь яка літера латинського алфавіту та/або цифра для позначення кольору корпусу виробу), виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія ","Розділ 8",87,"2015-02-18","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" \nвід 02.02.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.008072-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.008071-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2093,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки EDIMAX моделей BR-6228nS та BR-6428nS виробництва \"Edimax Technology Poland Sp.zo.o.\", Польща","Розділ 9",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД\" СП.З О.О.\" від 30.01.2015 № 1-1/02\n(сертифікат органу з \nоцінки відповідності\n№ 367.29-СДК; \nсертифікат\n1О094.002552-15)",2015]
[2094,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - повторювач торговельної марки EDIMAX моделі EW-7438RPn Mini виробництва \"Edimax Technology Poland Sp.zo.o.\", Польща","Розділ 9",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД\" СП.З О.О.\" від 30.01.2015 № 3-1/02\n(сертифікат органу з \nоцінки відповідності\n№ 367.27-СДК; \nсертифікат\n1О094.002550-15)",2015]
[2095,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки MOXA моделей NPort W2150A, NPort W2150A-T, Nport W2250A, Nport W2250A-T, виробництва \"MOXA, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ВПО ТЕХНОЛОГ\"\nвід 04.02.2015\n(сертифікат органу з \nоцінки відповідності\nUA.TR.052.015-15",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1001,"Пристрій збору та передачі даних (e-NET server) торговельної марки GIRA артикул 530100 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Gira Giersiepen GmbH & Co.KG.\", Німеччина","Розділ 18",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g, як кінцеве обладнання ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n868-868,6 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n250KF1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nPI 42-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СІРІУС-93\" від 22.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.259-14)",2015]
[1002,"Радіопульт дистанційного керування торговельної марки GIRA артикулів 530400, 535010, 535210, 535410, 535510, \nвиробництва \"Gira Giersiepen GmbH & Co.KG\", Німеччина\n","Розділ 18",87,"2015-02-18","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для дистанційного керування пристроями","868,0-868,6 МГц\n\n\n","250KF1D\n\n","Б01\nРІ 42-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СІРІУС-93\" від 22.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.262-14)",2015]
[1003,"Ретранслятор торговельної марки GIRA артикулів 532302, 532102, виробництва \"Gira Giersiepen GmbH & Co.KG”, Німеччина","Розділ 18",87,"2015-02-18","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для прийому-передачі даних","868,0-868,6 МГц\n\n\n","250KF1D\n\n","Б01\nРІ 42-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СІРІУС-93\" від 22.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.263-14)",2015]
[1004,"Виконавчий пристрій з радіообладнанням торгівельної марки GIRA артикулів 542000, 542100, 542200, 542300, 542400, 542500, 542700, 545300, 547100, 547202, 547300, виробництва \"Gira Giersiepen GmbH & Co.KG”, Німеччина","Розділ 18",87,"2015-02-18","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для прийому-передачі даних","868,0-868,6 МГц\n\n\n","250KF1D\n\n","Б01\nРІ 42-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СІРІУС-93\" від 22.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.264-14)",2015]
[1005,"Виконавчий пристрій з радіообладнанням торгівельної марки GIRA артикулів 5331100, 533100, 545200, 5333100, 5333000, 549001, 549003, 549026, 549027, 549028, 5490603, 5490604, 5490605, 549020, 5490203, 5490111, 5490112, 549101, 549103, 549126, 549127, 549128, 5491603, 5491604, 5491605, 549120, 5491203, 5491111, 5491112\nвиробництва “Gira Giersiepen GmbH & Co.KG”, Німеччина\n","Розділ 18",87,"2015-02-18","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для прийому-передачі даних","868,0-868,6 МГц\n\n\n","250KF1D\n\n","Б01\nРІ 42-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СІРІУС-93\" від 22.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.265-14)",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[897,"Система стерео CD торговельної  марки Panasonic моделі SC-AKX200* з інтерфейсом передачі даних Bluetooth у складі: основний блок SA-AKX200* та динаміки SB-AKX200* (де * - від двох до трьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення країни призначення виробу), виробництва  \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 23",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" \nвід 29.01.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.008049-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.008048-15)",2015]
[898,"Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі SRS-X11 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION \", Японія","Розділ 23",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 22.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007853-14-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007852-14)\n",2015]
[899,"Аудіосистема персональна т.м. SONY моделі SRS-X33 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION \", Японія","Розділ 23",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 26.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008018-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008017-15)\n",2015]
[900,"Мікросистеми музичні торговельної марки Pioneer моделей X-HM22-K, X-HM22-S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Pioneer Home Electronics Corporation\", Японія","Розділ 23",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 19.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0011-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3056,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки Panasonic моделі               DMC-GF7xxxxx з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), (x=a-z, A-Z, 0-9, “-” або пробіл), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" \nвід 28.01.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.008047-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.008046-15)",2015]
[3057,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки Panasonic моделі DMC-TZ70xxxxx з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID – модуль NFC,  (x=a-z, A-Z, 0-9, “-” або пробіл), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n\n\n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n\n---                                                                                                                                    13553-13567 кГц\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" \nвід 28.01.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.008038-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.008037-15)",2015]
[3058,"Відеокамера торговельної марки EDIMAX моделей IC-3116W та IC-3140W з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"Edimax Technology Poland Sp.z o.o.\", Польща","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД\" СП.З О.О.\"  від 30.01.2015 № 2-1/02\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 367.28-СДК,\nсертифікат\n1О094.002551-15)",2015]
[3059,"Пульт дистанційного керування Live-View торговельної марки SONY модель RM-LVR2 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"SONY CORPORATION \", Японія","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 19.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007970-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007969-15)\n",2015]
[3060,"Система домашнього кінотеатру торговельної марки SONY моделі HT-XT100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION \", Японія","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 22.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007855-14-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007854-14)\n",2015]
[3061,"Відеокамера цифрова 4К т.м. SONY моделі FDR-AX33 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n)  та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION \", Японія ","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n\n\n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n\n\n---                                                                                                                                    13553-13567 кГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 17.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007952-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007951-15)\n",2015]
[3062,"Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделі HDR-AS200V з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION \", Японія ","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n\n\n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n\n\n---                                                                                                                                    13553-13567 кГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 19.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007973-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007972-15)\n",2015]
[3063,"Відеокамера цифрова 4K т.м. SONY моделі FDR-X1000V з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION \", Японія ","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)   \n\n\n---\n   Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                             \n\n\n\n---                                                                                                                                    13553-13567 кГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nPI 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 21.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007992-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007991-15)\n",2015]
[3064,"Фотокамера цифрова торговельної марки Nikon моделі D5500 (Digital Still Camera)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.11)  виробництва \"Nikon Corporation\", Японія","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність  Представництва ТОВ \"Нікон\" від 26.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00763-14)",2015]
[3065,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей 10133*********, F0A4****, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація пробілів, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту ( A - Z ) або пробіл для маркетингових цілей) (торгова назва моделей - Lenovo IdeaCentre B350), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.02.2015 № LENOVO.UKR.679-5/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.35-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002561-15)",2015]
[3066,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo S21e-20******, 80M4****** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A – Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей),виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.02.2015 № LENOVO.UKR.679-6/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.36-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002562-15)"]
[3067,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo B40-80******, 20395******, 80F6******, Lenovo B50-80******, 20386******, 80EW******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\",Гонконг/Китай","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)  ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.02.2015 № LENOVO.UKR.679-7/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.37-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002563-15)",2015]
[3068,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo G50-45****, 80E3****, 20375****, 80MQ****, Lenovo G50-75m**** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)  ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.02.2015 № LENOVO.UKR.679-8/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.38-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002564-15)",2015]
[3069,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-30F з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/ Китай","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.02.2015 № LENOVO.UKR.679-9/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.39-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002565-15)",2015]
[3070,"Комп’ютер персональний торговельної марки hp моделі\n- HP EliteDesk 800 G1 SFF Business PC, HP ProDesk 600 G1 SFF Business PC, HP EliteDesk 700 G1 SFF Business PC (RMN: TPC-F046-SF),\nз обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth),виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\" від 05.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006739-14-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.006738-14)\n",2014]
[3071,"Проектор відео торговельної марки SONY моделі VPL-VW300ES з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 20.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007983-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.007982-15)\n"]
[3072,"Пульт дистанційного керування торговельної марки SAMSUNG моделі RMCTPJ**** (де * - цифри та/або латинські літери, що позначають колір та особливості дизайну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),  виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               \n\n","1M00FXW                      ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 06.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0023-15)"]
[3073,"Аудіо та відео приймачі торговельної марки Pioneer моделей VSX-824-K, VSX-924-K, VSX-924-S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),виробництва \"Pioneer Home Electronics Corporation\", Японія","Розділ 27",87,"2015-02-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі аудіосигналу з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 19.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0246-14)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["УВ10. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 13.01.2015 № 14 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\"     "]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[10,0,10,11],[4,0,4,11],[12,0,12,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 18.02.2015 № 87"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3703,"Радіотелефон  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800  та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-978 моделі RM-978 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: \"Nokia Corporation\", Фінляндія)","Розділ 1","266\n318\n593\n87","29.04.2014\n27.05.2014\n26.08.2014\n18.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Nokia Corporation\", Фінляндія \nвід 21.03.2014  \n(звіт про перевірку та цінку СУЯ від 15.05.2013,\nсертифікат \nUA.086.00318-14)\nДекларація про\nвідповідність“Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 30.04.2014\n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/14\nсертифікат \nUA.086.00384-14)\nДекларація про\nвідповідність“Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 15.07.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00609-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.  \nвід 05.02.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.046-15)","2014/2014/2015"]
[3779," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-1013 моделі RM-1013 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Microsoft Mobile Oy\", Фінляндія","Розділ 1","445\n87","08.07.2014\n18.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n 40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Nokia Sales International Oy\", Фінляндія  від 04.06.2014\n(Звіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/14,\nсертифікат \nUA.086.00531-14) \nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.\nвід 05.02.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.044-15)","2014/2015"]
[3828,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-1019 моделі RM-1019 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1","550\n87","12.08.2014\n18.02.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/GSM-900/1800/IMT-\n2000 (UMTS/FDD), як кінцеве\nобладнання (з використанням\nрадіоінтерфейсу Bluetooth, модулем\nрадіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 18.07.2014\n ( Звіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/14, \nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00615-14)\nДекларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 18.07.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00616-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 05.02.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.047-15)","2014/2015"]
[3843,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-984 моделі RM-984 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1","593\n87","26.08.2014\n18.02.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 Мгц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 29.07.2014\n ( Звіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/14, \nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00635-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.  \nвід 05.02.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.045-15)","2014/2015"]
[3883,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-1037 моделі RM-1037 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1","673\n87","30.09.2014\n18.02.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/GSM-900/1800, як кінцеве\nобладнання (з використанням\nрадіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 25.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00683-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.\nвід 05.02.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.048-15)","2014/2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2066,"Контролер (Wireless Controller) торговельної марки SONY моделі CUH-ZCT1x  (де x літери від A до Z) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія","Розділ 9","834\n87","23.12.2014\n18.02.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" \nвід 26 .11.2014  27.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007702-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.007701-14)\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]