{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,8,2,8],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[50,0,50,11],[40,0,40,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[39,0,39,9],[49,0,49,11],[42,0,42,11],[43,0,43,11],[13,0,13,11],[46,0,46,11],[45,0,45,11],[4,0,4,11],[41,0,41,11],[10,0,10,11],[44,0,44,11],[20,0,20,11],[27,0,27,11],[24,0,24,11],[51,0,51,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11],[56,0,56,12],[52,0,52,11],[55,0,55,12],[63,0,63,11],[58,0,58,11],[57,0,57,11],[59,0,59,11],[61,0,61,11],[60,0,60,11],[62,0,62,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 03.02.2015 № 61    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3974,"Радіотелефон з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки CAT моделі B15Q з обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 і інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Bullitt Mobile Ltd.” (Велика Британія)","Розділ 1",61,"2015-02-03","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                            \n                                                                                         \n                                                                                                             \n                                                                                         \n                \n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W  40M0G1W 40M0D1W                      ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                  \n РІ 24-2-1                                 \nРІ 24-3                                 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Акцепт-2006\" \nвід 22.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0014-15)",2015]
[3975,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-A700H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 1",61,"2015-02-03","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n---                                         Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13553-13567 кГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 21.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0012-15)",2015]
[3976,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Microsoft типу RM-1031 моделі RM-1031 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1",61,"2015-02-03","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 19.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.003-15)",2015]
[3977,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Microsoft типу RM-1069 моделі RM-1069 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1",61,"2015-02-03","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE\n802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 19.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.004-15)",2015]
[3978,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800   торговельної марки Nokia типу RM-1110 моделі RM-1110 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1",61,"2015-02-03","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.\nвід 19.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.005-15)",2015]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії           "]
[771,"Підсилювачі проміжні цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделі KX-A406CE* (* - будь-яка літера латинського алфавіту та/або цифра для позначення корпусу) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія","Розділ 8",61,"2015-02-03","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 24.12.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.007862-14-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.007861-14)",2015]
[772,"Телефон SIP торговельної марки Panasonic моделі KX-TGP6000RU* з блоком живлення та бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделі KX- TPA600RU* зарядним пристроєм та блоком живлення (\"*\" - будь-яка літера латинського алфавіту та/або цифра для позначення кольору корпусу виробу) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія","Розділ 8",61,"2015-02-03","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 24.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00005-14\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/09)\n",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2086,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією VPN-маршрутизації торговельної марки НР моделі HP PS110 Wireless 11n VPN WW Router (регуляторний номер MRLBB-1405) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 9",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.12.2014 №UA.028.00009-15/029 (сертифікат органу з оцінки відповідності 683.56-СДК; сертифікат 1О094.002481-14, 1О094.002482-14)",2015]
[2087,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією VPN-маршрутизації торговельної марки НР моделі HP R110 Wireless 11n VPN WW Router (регуляторний номер MRLBB-1401) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 9",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.12.2014 №UA.028.00008-15/029 (сертифікат органу з оцінки відповідності 683.55-СДК; сертифікат \n1О094.002479-14, 1О094.002480-14)",2015]
[2088,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією VPN-маршрутизації торговельної марки НР моделі HP R120 Wireless 11ac VPN WW Router (регуляторний номер MRLBB-1404) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 9",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 22.12.2014 №UA.028.00006-15/029 (сертифікат органу з оцінки відповідності 683.54-СДК; сертифікат \n1О094.002477-14, 1О094.002478-14)",2015]
[2089,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу торговельної марки НР моделі HP 525 Wireless Dual Radio 802.11ac (WW) Access Point (регуляторний номер BJNGA) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 9",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 25.11.2014 №UA.028.00132-14/029 (сертифікат органу з оцінки відповідності 683.51-СДК; сертифікат \n1О094.002410-14)",2015]
[2090,"Обладнання радіодоступу – картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) торговельної марки SAMSUNG моделі WDF710Q, виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 9",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W ","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 22.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0013-15)",2015]
[2091,"Картка безпроводового доступу торговельної марки «Realtek» моделі RTL8821AU з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва «Realtek Semiconductor Corp.», Тайвань","Розділ 9",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц\n\n---\n2400 - 2483,5 МГц\n5150 - 5250 МГц \n5250 - 5350 МГц\n5470 - 5670 МГц\n5725 - 5850МГц                       ","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 14.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0007-15)\n",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[998,"Радіообладнання системи дистанційного керування доступом до автомобіля торговельної марки Delphi моделі \nFI5-AM433TX (Vehicle immobilizer), виробництва “Delphi Deutschland GmbH”, Німеччина","Розділ 18",61,"2015-02-03","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для дистанційного керування доступом до автомобіля ","433,05-434,79 МГц","1M74F1D","Б01\nРІ 42-2 ","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.\nвід 17.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00770-14)",2015]
[999,"Датчик системи моніторингу тиску шин торговельної марки Schrader Electronics моделі VHSS4 з радіообладнанням (Tyre Pressure Monitoring Sensor), виробництва “Schrader Electronics Ltd ”, Велика Британія","Розділ 18",61,"2015-02-03","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для дистанційного контролю тиску повітря у шинах автомобіля","433,05-434,79 МГц","400KF1D","Б01\nРІ 42-2 ","Декларація про відповідність ФОП Руденко А.В.\nвід 29.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.01012-14)",2015]
[1000,"Датчик системи моніторингу тиску шин торговельної марки «Huf» моделі TSSRE4Dc, виробництва “Huf Electronics Bretten GmbH”, Німеччина","Розділ 18",61,"2015-02-03","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для дистанційного контролю тиску повітря у шинах автомобіля","433,05-434,79 МГц","750KF1D","Б01\nРІ 42-2 ","Декларація про відповідність ФОП Руденко А.В.\nвід 18.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0242-14)\n",2015]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[109,"Радіосистема мікрофонна серії System 10 (перелік моделей згідно з примітками) виробництва \"Audio-Technica Corporation\", Японія","Розділ 21",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n( EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних за стандартом  EN 300 440-2\n","2400-2483,5 МГц","2M00F1W","Б01\nРІ 24-5\n\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ІН-ДЖАЗ\",  \nвід 15.01.2015 \n№ IN-JAZZ.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  \n1144.6-СДК,\nСертифікат \n1О094.002521-15)",2015]
[110,"Радіосистема мікрофонна серії 3000b (перелік моделей згідно з примітками)\nвиробництва \" Audio-Technica Corporation\", Японія","Розділ 21",61,"2015-02-03","Радіомікрофони ","Для прийому-передавання звуку","482,500-507,000 МГц\n606,000-614,000 МГц\n614,000-631,000 МГц\n656,125-678,500 МГц\n721,500-746,375 МГц\n856,100-862,000 МГц","200KF3E","РІ 41-2","Декларація про відповідність \nТОВ \"ІН-ДЖАЗ\", Україна, \nвід 15.01.2015 \n№ IN-JAZZ.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1144.7.3-СДК,\nСертифікат \n1О094.002524-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3034,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної макрки SpeedLink моделей CALADO Silent Mouse SL-6343-RR**, JIGG Mouse SL-6300-**, MICU Mouse SL-6314-** (де ** - літери від A до Z, які означають колір корпусу) виробництва \"Jollenbeck GmbH\", Німеччина","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дівів Україна\" від 16.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.318-14)",2015]
[3035," Маніпулятор безпроводовий ігровий торговельної макрки SpeedLink моделі TORID Gamepad SL-6576-** (де ** - літери від A до Z, які означають колір корпусу) виробництва \"Jollenbeck GmbH\", Німеччина","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дівів Україна\" від 16.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.317-14)",2015]
[3036,"Комп'ютер персональний торгової марки Panasonic моделі CF-31******* (де * = A-Z, 0-9, або пробіл для позначення комплектації виробу, наявності додаткових функцій, або регіону поставки) з обладнанням радіодоступу - картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц \n5470-5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W    \n\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\"  від 20.01.2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007976-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007975-15)",2015]
[3037,"Комп'ютер персональний торгової марки Panasonic моделі FM141 (CF-54******* (де * = A-Z, 0-9, або пробіл для позначення комплектації виробу, наявності додаткових функцій, або регіону поставки)) з обладнанням радіодоступу - картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та станцією розширення можливостей компьютера (Port Replicator), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц \n5470-5670 МГц\n5725 - 5850МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W    \n\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\"  від 14.01.2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007931-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007930-15)",2015]
[3038,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Samsung моделі EJ-CT800****** (де з перщої по четверту * - літери, особливості дизайну, колір модели; з п’ятої по шосту * - літери, код регіону) з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth, виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               \n\n","1M00FXW\n1M00GXW                      ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\"\nвід 22.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0015-15)",2015]
[3039,"Гарнітура безпроводова торговельної марки SVEN моделі AP-B470MV виробництва \"SVEN PTE. LTD\", Сінгапур","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW                      ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СВЕН Центр\"  від 14.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.347-14)",2015]
[3040,"Гарнітура безпроводова торговельної марки SVEN моделей: AP-B250MV, AP-B270MV, AP-B350MV, AP-B370MV, AP-B450MV, AP-B550MV, AP-B570MV, AP-B820MV, AP-B920MV, виробництва \"SVEN PTE. LTD\", Сінгапур","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW                      ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СВЕН Центр\"  від 14.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.346-14)",2015]
[3041,"Комп'ютер персональний (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей:  TP00048A (ThinkPad X250xxxxxxxx, 20CLxxxxxxxxxx, 20CMxxxxxxxxxx (де x=0-9, A-Z, a-z, \"-\" або пробіли для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",61,"2015-02-03","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц \n5470-5670 МГц\n5725 - 5850МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W    ","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.11.2014\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007724-14-СДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007723-14)",2015]
[3042,"Радіоприймачі автомобільні торговельних марок «SEAT», «SKODA», «VOLKSWAGEN» моделі MIB2 PQ (MIB2 Entry) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc ”, Корея","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ФОП Руденко А.В.\nвід 18.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0241-14)\n",2015]
[3043,"Радіоприймачі автомобільні торговельної марки «SKODA» моделі L53SK2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) , виробництва “LG Electronics Inc ”, Корея","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1","2400 - 2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.\n від 18.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0245-14)\n",2015]
[3044,"Відеокамера торговельної марки EDIMAX моделі IC-3115W з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Edimax Technology Poland Sp.zo.o.\", Польща","Розділ 27",61,"2015-02-03","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ЕДІМАКС ТЕХНОЛОДЖІ ПОЛАНД\" СП.З О.О.\" від 24.12.2014 № 24/12\n(сертифікат органу з \nоцінки відповідності \n№ 367.26-СДК,\nсертифікат\n1О094.002500-14)",2015]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"           "]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Додаток до позиції 109 розділу 21\nмоделей:\n- ATW-T1001 - поясний передавач; - ATW-R1100 - приймач; - ATW-1101 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1102 у складі передавача ATW-T1002 та приймача ATW-R1100; - ATW-1101/L у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1101/G у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100; - ATW-1101/H у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1101/H92 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100; - ATW-1101H92-TH у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1100;\n- ATW-1501 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1500; - ATW-1701 у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1700;\n- ATW-1701/P у складі передавача ATW-T1001 та приймача ATW-R1700; - ATW-1702 у складі передавача ATW-T1002 та приймача ATW-R1700;\n- ATW-T1002 - поясний передавач; - ATW-T1101 - поясний передавач; - ATW-T1102 - ручний передавач; - ATW-R1500 - приймач; - ATW-R1700 — приймач. "]
["Додаток до позиції 110 розділу 21\nмоделей:\n- ATW-T310b (ATW-T310BC, ATW-T310BU, ATW-T310BD, ATW-T310BG) - поясний передавач;\n- ATW-T341b (ATW-T341BC, ATW-T341BU, ATW-T341BD, ATW-T341BG) - ручний мікрофон;\n- ATW-T371b (ATW-T371BC, ATW-T371BU, ATW-T371BD, ATW-T371BG) - ручний мікрофон;\n- ATW-R3100b (ATW-R3100BCEU, ATW-R3100BUEU, ATW-R3100BDEU, ATW-R3100BGEU) - приймач;\n- ATW-3141b (ATW-3141BCEU, ATW-3141BUEU, ATW-3141BDEU, ATW-3141BGEU) у складі передавача ATW-T341b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3171b (ATW-3171BCEU, ATW-3171BUEU, ATW-3171BDEU, ATW-3171BGEU) у складі передавача ATW-T371b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b (ATW-3110BCEU, ATW-3110BUEU, ATW-3110BDEU, ATW-3171BGEU) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/G (ATW-3110BCEUG, ATW-3110BUEUG, ATW-3110BDEUG, ATW-3171BGEUG) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P (ATW-3110BCEUP, ATW-3110BUEUP, ATW-3110BDEUP, ATW-3171BGEUP) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P1 (ATW-3110BCEUP1, ATW-3110BUEUP1, ATW-3110BDEUP1, ATW-3171BGEUP1) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P2 (ATW-3110BCEUP2, ATW-3110BUEUP2, ATW-3110BDEUP2, ATW-3171BGEUP2) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/P3 (ATW-3110BCEUP3, ATW-3110BUEUP3, ATW-3110BDEUP3, ATW-3171BGEUP3) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/H (ATW-3110BCEUH, ATW-3110BUEUH, ATW-3110BDEUH, ATW-3171BGEUH) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/HC1 (ATW-3110BCEUHC1, ATW-3110BUEUHC1, ATW-3110BDEUHC1, ATW-3171BGEUHC1) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;\n- ATW-3110b/HC2 (ATW-3110BCEUHC2, ATW-3110BUEUHC2, ATW-3110BDEUHC2, ATW-3171BGEUHC2) у складі передавача ATW-T310b та приймача ATW-R3100b;"]
["Додаток до позиції 727 розділу 23\nмоделей:\n- ATW-T210a (ATW-T210AI, ATW-T210AUA, ATW-T210AUB, ATW-T210AD, ATW-T210AG, ATW-T210AF) - поясний передавач;\n- ATW-T220a (ATW-T220AI, ATW-T220AUA, ATW-T220AUB, ATW-T220AD, ATW-T220AG, ATW-T220AF) - ручний мікрофон;\n- ATW-R2100a (ATW-R2100AIEU, ATW-R2100AUAEU, ATW-R2100AUBEU, ATW-R2100ADEU, ATW-R2100AGEU, ATW-R2100AFEU) - приймач;\n- ATW-2120a (ATW-2120AIEU, ATW-2120AUAEU, ATW-2120AUBEU, ATW-2120ADEU, ATW-2120AGEU, ATW-2120AFEU) у складі передавача ATW-T220a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a (ATW-2110AIEU, ATW-2110AUAEU, ATW-2110AUBEU, ATW-2110ADEU, ATW-2110AGEU, ATW-2110AFEU) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/G (ATW-2110AIEUG, ATW-2110AUAEUG, ATW-2110AUBEUG, ATW-2110ADEUG, ATW-2110AGEUG, ATW-2110AFEUG) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P (ATW-2110AIEUP, ATW-2110AUAEUP, ATW-2110AUBEUP, ATW-2110ADEUP, ATW-2110AGEUP, ATW-2110AFEUP) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P1 (ATW-2110AIEUP1, ATW-2110AUAEUP1, ATW-2110AUBEUP1, ATW-2110ADEUP1, ATW-2110AGEUP1, ATW-2110AFEUP1) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P2 (ATW-2110AIEUP2, ATW-2110AUAEUP2, ATW-2110AUBEUP2, ATW-2110ADEUP2, ATW-2110AGEUP2, ATW-2110AFEUP2) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P3 (ATW-2110AIEUP3, ATW-2110AUAEUP3, ATW-2110AUBEUP3, ATW-2110ADEUP3, ATW-2110AGEUP3, ATW-2110AFEUP3) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/H (ATW-2110AIEUH, ATW-2110AUAEUH, ATW-2110AUBEUH, ATW-2110ADEUH, ATW-2110AGEUH, ATW-2110AFEUH) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/HC1 (ATW-2110AIEUHC1, ATW-2110AUAEUHC1, ATW-2110AUBEUHC1, ATW-2110ADEUHC1, ATW-2110AGEUHC1, ATW-2110AFEUHC1) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/HC2 (ATW-2110AIEUHC2, ATW-2110AUAEUHC2, ATW-2110AUBEUHC2, ATW-2110ADEUHC2, ATW-2110AGEUHC2, ATW-2110AFEUHC2) у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                        М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,11],[4,0,4,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[18,0,18,11],[22,0,22,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                     Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 03.02.2015 № 61\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3401,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-908 моделі Nokia 105 виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: \"Nokia Corporation\", Фінляндія)","Розділ 1","558\n318\n61","27.08.2013\n27.05.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 10.04.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00179-13)\nДекларація про\nвідповідність “Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 30.04.2014\n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/14\nсертифікат \nUA.086.00403-14);\nДекларація про\nвідповідність “Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 30.04.2014\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\nUA.086.00374-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.  \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.021-15)","2013/2014/2015"]
[3477,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-944 моделі RM-944/Nokia 108DS Dual SIM з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: \"Nokia Corporation\", Фінляндія)","Розділ 1","651\n318\n61","08.10.2013\n27.05.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 17.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00551-13;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ від 15.05.2013)\nДекларація про\nвідповідність “Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 30.04.2014\n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/14\nсертифікат \nUA.086.00401-14);\nДекларація про\nвідповідність “Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 30.04.2014\n(сертифікати органу з оцінки відповідності\nUA.086.00413-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.\nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.023-15)","2013/2014/2015"]
[3478,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-962 моделі Nokia 106.1 виробництва \"Microsoft Mobile Oy\" (стара назва:\"Nokia Corporation\"), Фінляндія","Розділ 1","651\n30\n61","08.10.2013\n20.01.2015\n03.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 17.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00549-13;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ від 15.05.2013)\nДекларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» від 21.11.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00826-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.022-15)","2013/2015"]
[3657,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-969   з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: \"Nokia Corporation\", Фінляндія)","Розділ 1","137\n318\n61","11.03.2014\n27.05.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 28.01.2014  \nДекларація про\nвідповідність“Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 30.04.2014\n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/14\nсертифікат \nUA.086.00405-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.025-15)","2014/2015"]
[3705,"Радіотелефон  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800  торговельної марки Nokia типу RM-1011 моделі RM-1011 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія (стара назва: \"Nokia Corporation\", Фінляндія)","Розділ 1","266\n318\n61","29.04.2014\n27.05.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Nokia Corporation\", Фінляндія \nвід 21.03.2014  \n(звіт про перевірку та цінку СУЯ від 15.05.2013,\nсертифікат \nUA.086.00319-14)\nДекларація про\nвідповідність“Nokia Sales International Oy” , Фінляндія \nвід 30.04.2014\n(звіт про перевірку та оцінку  СУЯ № 024/14\nсертифікат \nUA.086.00414-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.026-15)","2014/2015"]
[3752,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-1045 моделі RM-1045 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Microsoft Mobile Oy\", Фінляндія","Розділ 1","353\n61","11.06.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Nokia Sales International Oy\", Фінляндія  від 07.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00462-14,\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/14,\nсертифікат \nUA.086.00460-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.  \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.028-15)","2014/2015"]
[3844,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-1035 моделі RM-1035 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1","593\n61","26.08.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/GSM-900/1800, як кінцеве\nобладнання (з використанням\nрадіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 29.07.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00634-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В.  \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.024-15)","2014/2015"]
[3884,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS З GSM-приймачем торговельної марки Nokia типу RM-1040 моделі RM-1040 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1","673\n61","30.09.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 Мгц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларації про відповідність “Nokia Sales International Oy”, Фінляндія від 20.08.2014\n ( Звіт про перевірку та оцінку СУЯ 024/14, \nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.086.00584-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.027-15)","2014/2015"]
[3938,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Microsoft типу RM-1090 моделі RM-1090 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1","798\n61","09.12.2014\n03.02.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n\n---\n1M00FXD\n1M00GXD\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 26.09.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00799-14)\nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. \nвід 23.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.020-15)","2014/2015"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[724,"Радіосистема (Wireless In-Ear Monitor System) серії М3 моделей\nM3R (M3R-L, M3R-M, M3R-H), M3T (M3T-L-EU, M3T-M-EU, M3T-H-EU), M3 (M3L-EU, M3M-EU, M3H-EU) у складі передавача M3T, приймача M3R виробництва \"Audio-Technica Corporation\", Японія","Розділ 23","765\n61","26.11.2013\n03.02.2015","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-1)","Для прийому-передавання звуку","575-608 МГц\n614-647 МГц\n754-787 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013 \n№ AT013-010\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1144.1дп-СДК,\n№1О094.001570-13) \nДекларація про відповідність \nТОВ \"ІН-ДЖАЗ\" \nвід 15.01.2015 \n№ IN-JAZZ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  \n1144.7.1-СДК,\ncертифікат \n1О094.002522-15)","2013/2015"]
[725,"Радіосиситема мікрофонна серії Artist Elite Wireless, моделей:\n- AEW-T5400a (AEW-T5400AC, AEW-T5400AD, AEW-T5400AG) - ручний мікрофон;\n- AEW-T3300a (AEW-T3300AC, AEW-T3300AD, AEW-T3300AG) - ручний мікрофон;\n- AEW-T4100a (AEW-T4100AC, AEW-T4100AD, AEW-T4100AG) - ручний мікрофон;\n- AEW-T4401a - ручний мікрофон;\n- AEW-T6100a (AEW-T6100AC, AEW-T6100AD, AEW-T6100AG) - ручний мікрофон;\n- AEW-T1000a (AEW-T1000AC, AEW-T1000AD, AEW-T1000AG) - поясний передавач;\n- AEW-R5200a (AEW-R5200CEU, AEW-R5200DEU, AEW-R5200GEU) - двоканальний приймач; \n- AEW-R4100 (AEW-R4100CEU, AEW-R4100DEU, AEW-R4100GEU) - приймач \nвиробництва \" Audio-Technica Corporation\", Японія","Розділ 23","765\n61","26.11.2013\n03.02.2015","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-1)","Для прийому-передавання звуку","541,500-566,375 МГц\n655,500-680,375 МГц\n721,500-746,375 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013\n № AT013-011\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1144.2дп-СДК,\n№1О094.001571-13) \nДекларація про відповідність \nТОВ \"ІН-ДЖАЗ\" \nвід 15.01.2015 \n№ IN-JAZZ.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1144.7.2-СДК,\ncертифікат\n1О094.002523-15)","2013/2015"]
[727,"Радіосистема мікрофонна серії 2000a (перелік моделей згідно з примітками)\n- ATW-T210a - поясний передавач;\n- ATW-T220a - ручний мікрофон;\n- ATW-R2100a - приймач;\n- ATW-2120a у складі передавача ATW-T220a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/G у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P1 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P2 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/P3 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/H у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/HC1 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a;\n- ATW-2110a/HC2 у складі передавача ATW-T210a та приймача ATW-R2100a\nвиробництва \" Audio-Technica Corporation\", Японія","Розділ 23","765\n61","26.11.2013\n03.02.2015","Радіомікрофони \n(ETSI EN 301 422-1)\n\n\n\n\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n (ETSI EN 301 357-2)","Для прийому-передавання звуку","482,500-507,000 МГц\n606,000-614,000 МГц\n614,000-631,000 МГц\n656,125-678,500 МГц\n721,500-746,375 МГц\n856,100-862,000 МГц\n---\n 863,0- 865,0 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1\n---\nД03\nРІ 41-2","Декларація про відповідність \" Audio-Technica Ltd \" \nвід 31.10.2013 \n№ AT013-013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1144.4дп-СДК,\n№1О094.001573-13) \nДекларація про відповідність \nТОВ \"ІН-ДЖАЗ\" \nвід 15.01.2015 \n№ IN-JAZZ.UKR.679-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1144.7.4-СДК,\nСертифікат\n1О094.002525-15)","2013/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2319,"Дисплей рідкокристалічний із сенсорним екраном торгової марки Panasonic моделі TH-80LFB70E з обладнанням радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) моделі 8017-01620P (WLU5150-D81)  (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27","137\n61","11.03.2014\n03.02.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 08.02.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.005576-14-СДК,\nUA1.001.005575-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 29.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.007889-14-СДК,\nUA1.001.007888-14)","2014/2015"]
[2564,"Рідкокристалічні дисплеї із сенсорним екраном торгової марки Panasonic моделей TH-50LFB70E та TH-65LFB70E з обладнанням радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) виробництва \"Panasonic Corporation Visual Systems Business Division\", Японія","Розділ 27","353\n61","11.06.2014\n03.02.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\" від 15.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006332-14-CДК,\nсертифікати\n UA 1.001.006330-14,\nUA 1.001.006331-14)\nДекларації про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 29.12.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA1.001.007885-14-СДК, UA1.001.007887-14-СДК, \nсертифікати\nUA1.001.007884-14, UA1.001.007886-14)","2014/2015"]
[2688,"Рідкокристалічні повноекранні дисплеї високої чіткості торгової марки Panasonic моделей TH-50LFC70E, TH-65LFC70E та TH-80LFC70E з обладнанням радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) виробництва \"Panasonic Corporation Visual Systems Business Division\", Японія","Розділ 27","445\n61","08.07.2014\n03.02.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна ЛТД\" від 05.06.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006495-14-CДК,\nсертифікати\n UA 1.001.006493-14,\nUA 1.001.006494-14)\nДекларації про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 29.12.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA1.001.007885-14-СДК, UA1.001.007887-14-СДК,\nUA1.001.007889-14-СДК,  \nсертифікати\nUA1.001.007884-14, UA1.001.007886-14,\nUA1.001.007888-14)","2014/2015"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]