{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":12,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,11],[11,0,11,11],[13,0,13,11],[15,0,15,11],[53,0,53,11],[44,0,44,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[47,0,47,11],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[45,0,45,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[41,0,41,11],[42,0,42,11],[4,0,4,11],[17,0,17,11],[40,0,40,9],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[59,0,59,11],[57,0,57,11],[56,0,56,11],[58,0,58,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 31.03.2015 № 171      \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4022,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Hitachi  моделі HPRO-100 (Remote asset tracker containing 2G/3G/GPS modem), виробництва «Quake Global, Inc.», США","Розділ 1",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ «Нормакон-Україна» \nвід 28.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.029-15)",2015]
[4023,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Bravis моделі CLASSIC з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huizhou Qiaoxing Famous Science & Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\" від 04.03.2015 №BRAVIS HUIZHOU QIAOXING.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1308.2-СДК, \nСертифікат\n1О094.002624-15)",2015]
[4024,"Модем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделі GenPro 25e виробництва \"ERCOGENER\", Франція","Розділ 1",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    ","Декларація про відповідність \nТОВ \"Агротек\" \n від 13.03.2015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006835-14-CДК,\nсертифікат UA 1.001.006834-14 )",2015]
[4025,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G925F з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n---                                         Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ---                                                         13553-13567 кГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                      14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 18.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0076-15)",2015]
[4026,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G920F з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1) \n\n---                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ---                                                        13553-13567 кГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                      14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 18.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0077-15)",2015]
[4027,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO торговельної марки Avenor моделі V-ME500 виробництва \"Avenor Limited\", Гонконг","Розділ 1",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц/\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Інтертелеком\"\nвід 12.03.2015 №INTERTELECOM.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1399-СДК, сертифікат \n1О094.002639-15) ",2015]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[63,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VZ-9 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 6",null,"2015-03-31","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)\n---\nРадіопереговорні пристрої\n(ETSI EN 300 220-2)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n---\nПрийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","446-446,1 МГц\n\n\n\n\n---\n433,05-434,79 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n---\n16K0F3E","Б01\nРІ 6-1\nРІ 46","Декларація про відповідність ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\", Україна, від 27.02.2015 \n№ AI-028-15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 359.10-СДК,\n сертифікат \n1О094.002620-15)",2015]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[776,"Радіопристрій для догляду за дитиною торговельної марки Motorola моделей MBP160, MBP161, з радіообладнанням цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT), виробництва \"Binatone Electronics International LTD\", Гонконг","Розділ 8",171,"2015-03-31","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД.\" \nвід 18.03.2015  № ДОЛЯ.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1419.3-СДК,\nсертифікат\n 1O094.002660-15)",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[936,"Гарнітура торговельної марки SAMSUNG моделі EO-PN900 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 23",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)  \n---                                       Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                                                                  13,553-13,567 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --                         14K0A1D","Б01\nРІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 18.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0081-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3156,"Монітор з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделі LH82DMD****/** (де з першої по четверту * - літери – особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n"," 2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 13.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0074-15)",2015]
[3157,"Комплекси автомобільні мультимедійні торговельної марки «Clarion» моделі QY-5096 (NAVIGATION UNIT) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Clarion Co., Ltd.”, Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 04.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.107-15)",2015]
[3158,"Комплекси автомобільні мультимедійні торговельної марки «Mitsubishi» моделі NR-0V (Audio Navigation Unit) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA WORKS ”, Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 19.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.088-15)",2015]
[3159,"Комплекси автомобільні мультимедійні торговельної марки «Clarion» моделі PH-3707 (DISPLAY AUDIO UNIT) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Clarion Co., Ltd.”, Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 04.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.108-15)",2015]
[3160,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-C79C (маркетингова назва HP ProBook 455 G2); HSTNN-C82C (маркетингова назва HP ProBook 450 G2)  з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS  та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц \n5470-5670 МГц\n5725 - 5850МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W    ","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007954-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.007953-15)",2015]
[3161,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделей HP Color LaserJet Pro MFP M277dw, Color LaserJet Pro MFP M277dw, HP Color LaserJet Pro  M277dw (регуляторний номер BOISB-1402-03) з обладнанням радіодоступу та обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    \n                                                      \n\n\n","22M0G1D\n22M0D1D   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                                           РІ 24-2-1                                 \n                                \n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 10.03.2015 № UA.001.008322-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008322-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008321-15)",2015]
[3162,"Ресивер аудіо-відео багатоканальний т.м. SONY моделі STR-DN860 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні  Україна\" від 05.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008318-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008317-15)\n",2015]
[3163,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X8505C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 10.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008333-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008332-15)\n",2015]
[3164,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9305C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 10.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008337-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008336-15)\n",2015]
[3165,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-75X8505C з обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 10.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008335-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008334-15)\n",2015]
[3166,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-43W755C, KDL-43W756C, KDL-43W805C, KDL-43W807C, KDL-43W808C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n , виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 10.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008329-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008328-15)\n",2015]
[3167,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-50W755C, KDL-50W756C, KDL-50W805C, KDL-50W807C, KDL-50W808C з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 10.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008331-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008330-15)\n",2015]
[3168,"Комп`ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I10C (маркетингова назва HP EliteBook Folio 9470m, HP EliteBook Folio, Folio 9470m, HP EliteBook Folio 9480m Notebook PC, HP EliteBook Folio 9480m, Folio 9480m) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008207-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008207-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008206-15)",2015]
[3169,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-C80C (маркетингова назва HP ProBook 445 G2), HSTNN-C83C (маркетингова назва HP ProBook 440 G2) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008021-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008021-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008020-15)",2015]
[3170,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-W112 (маркетингова назва HP Pavilion x360 Convertible, HP Pavilion x360 Convertible 11, HP Pavilion x360 Convertible 11-xxxxyy, HP Pavilion x360, HP Pavilion x360 11, HP Pavilion x360 11-xxxxyy, HP Pavilion x360 m1 Convertible, HP Pavilion x360 m1 (“x” може бути 0-9 або пробіл, “y” може бути A-Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008003-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008003-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008002-15)",2015]
[3171,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-W113 (маркетингова назва HP Pavilion x360 Convertible, HP Pavilion x360 Convertible 13, HP Pavilion x360 Convertible 13-xxxxyy, HP Pavilion x360, HP Pavilion x360 m3 Convertible, HP Pavilion x360 m3, HP Pavilion x360 13, HP Pavilion x360 13-xxxxyy (“x” може бути 0-9 або пробіл, “y” може бути A-Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.007994-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007994-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.007993-15)",2015]
[3172,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-W114 (маркетингова назва HP Pavilion x360 Convertible, HP Pavilion x360 Convertible 15, HP Pavilion x360 Convertible 15-xxxxyy, HP ENVY x360 m6 Convertible, HP ENVY x360 m6, HP Pavilion x360, HP Pavilion x360 15, HP Pavilion x360 15-xxxxyy (“x” може бути 0-9 або пробіл, “y” може бути A-Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008376-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008376-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008375-15)",2015]
[3173,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q160 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP Pavilion Notebook 17, HP Pavilion Notebook 17-yxxxyy) (замість \"x\" може бути 0 - 9 або пробіл, замість \"y\" може бути A - Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008219-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008219-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008218-15)",2015]
[3174,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q162 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP Pavilion Notebook 15, HP Pavilion Notebook 15-yyxxxyy) (замість \"x\" може бути 0 - 9 або пробіл, замість \"y\" може бути A - Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008224-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008224-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008223-15)",2015]
[3175,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q163 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP Pavilion Notebook 17, HP Pavilion Notebook 17-yxxxyy) (замість \"x\" може бути 0 - 9 або пробіл, замість \"y\" може бути A - Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008235-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008235-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008234-15)",2015]
[3176,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки HEWLETT-PACKARD моделі TPN-W111 (маркетингові назви HP OMEN Notebook PC, HP OMEN, HP OMEN Notebook PC 15, HP OMEN Notebook PC 15-xxxxyy, HP OMEN Pro 15 Notebook, HP OMEN Pro 15-xxxxyy Notebook, HP OMEN Pro, HP OMEN Pro 15, HP OMEN Pro 15-xxxxyy, HP OMEN Notebook, HP OMEN Notebook 15, HP OMEN Notebook 15-xxxxyy (де \"x\" може бути 0 - 9 або пробіл,  \"y\" може бути A - Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США\n\n\n","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008374-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008374-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008373-15)",2015]
[3177,"Монітори з телетюнером  торговельної марки LG моделі 29MT31*-** (де перша * літера - додаткові можливості, друга та третя * літери - код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",171,"2015-03-31","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n"," 2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                                                   РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \n\n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"  від 19.03.2015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності № UA.032.СДК.0080-15)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 46. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанції LPD433 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 433 МГц наведені у додатку 23 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[6,0,6,11],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                           Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                            від 31.03.2015 № 171\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3935," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Jiayu моделей JY-F1***, G2F***, JY-G3*** (IEEE 802.11b/g/n), JY-G4***, JY-G5***, JY-G6***, JY-S2*** (IEEE 802.11a/b/g/n) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) (де * - до трьох символів: літери від A до Z та/або цифри від 0 до 9, які позначають особливості екрану та користувацькі властивості), виробництва \"Baoji Jiayuyutong Electronic Co., Ltd.\", Китай ","Розділ 1","788\n171","02.12.2014\n31.03.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                             \n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц      ","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---                     \n20M0G1W\n20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність\nТОВ \"МТІ\"\n від 18.11.2014 № МТІ.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1382-СДК,\nсертифікат\n1О094.002394-14) \nДекларація про відповідність\nТОВ \"МТІ\" від 04.03.2015 №МТІ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1382.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002627-15) ","2014/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1924,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W02C (HP EliteBook Folio 940 G1xxxxxxxxxxxx, HP EliteBook 940 G1xxxxxxxxxxxx, HP EliteBook Folio 1040 G1xxxxxxxxxxxx (\"x\" може бути 0-9, A-Z, a-z, \"-\" або пробіл), HP EliteBook Folio 940 G1, HP EliteBook 940 G1, HP EliteBook Folio 1040 G1) HP EliteBook Folio 1040 G2, HP EliteBook Folio 1040 G2xxxxxxxxxxxx   з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27 ","745\n701\n171","19.11.2013\n14.10.2014\n31.03.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 17.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004651-13-СДК,\nUA 1.001.004650-13)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" США від 04.09.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.007112-14-СДК,\n сертифікат\nUA 1.001.007113-14) \n","2013/2014/2015"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]