{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[37,0,37,11],[28,0,28,11],[27,0,27,9],[35,0,35,11],[34,0,34,11],[36,0,36,11],[30,0,30,11],[31,0,31,11],[33,0,33,11],[32,0,32,11],[29,0,29,11],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[4,0,4,11],[7,0,7,11],[13,0,13,11],[16,0,16,11],[18,0,18,11],[38,0,38,11],[40,0,40,11],[41,0,41,11],[42,0,42,12],[39,0,39,11],[46,0,46,11],[44,0,44,11],[43,0,43,11],[45,0,45,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 27.01.2015 № 46    \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3972,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки LG моделі LG-H955 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",46,"2014-01-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 25.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0248-14)"]
[3973,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Mobidata моделі MBD-R100H з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації виробництва \"Mobidata (H.K) Industrial Development Co.,Limited\", Гонконг","Розділ 1",46,"2014-01-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКСПЕРТ СОЛЮШНЗ\", Україна,  від 08.01.2015 №EXPERT SOLUTIONS.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1408-СДК, \nСертифікат \n1О094.002515-15) "]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[2083,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Fortinet серії FortiАР-221 моделі FAP-221C-U „Fortinet Inc.”, Тайвань","Розділ 9",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","  2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01 або Д02, Д04, Д05 \nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мук-Експрес\"від 26.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.348-14)"]
[2084,"Обладнання радіодоступу торговельної марки LG моделі    \nTWCM-B201D (LGSBW51) (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея\n","Розділ 9",46,"2014-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01 або Д02, Д04, Д05 \nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 26.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0250-14)"]
[2085,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі NWA5301-NJ (версія ПЗ - V4.11)  виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Китай, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",46,"2014-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\"\nвід 21.12.2014 \n(Звіт схвалення СУЯ \n№ 004-СУЯсхв,\nсертифікат на СУЯ\nUA2.СУЯ.031.00006-12)"]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[91,"Передавач радіомовний СХ т.м. TRANSRADIO моделі TRAM 100 виробництва \"TRANSRADIO SenderSystem Berlin AG\", Німеччина","Розділ 17",46,"2014-01-27","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924,\nITU-R.BS.639)","Передавання звуку \n(організація радіомовлення)","526,5 - 1606,5 кГц","16K0A3E","УВ11","Декларація про відповідність ДП \"Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр\" від 12.01.2015 № 12/7\n(сертифікат органу з оцінки відповідності №1181-СДК, сертифікат\n1О094.002503-14)",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[996,"Пристрій збору та передачі даних (e-NET server) торговельної марки JUNG моделі ENET-SERVER, виробництва \"Albrecht JUNG GmbH&CO.KG\", Німеччина","Розділ 18",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g, як кінцеве обладнання ","2400-2483,5 МГц\n---\n868-868,6 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n250KF1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nPI 42-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЮНГ Україна\" від 12.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.325-14)"]
[997,"Пристрій дистанційного керування типу \"Selfie Mono Pod\" моделі I*MEE (Product Code IMSFMPBK) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Melkco Limited\", Гонконг","Розділ 18",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01                                              РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МИТ-2014\" від 02.12.2014 № MIT.UKR.679-1/14\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1395-СДК,\n сертифікат \n1О094.002435-14)"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[112,"Обладнання радіодоступу WiFi (IEEE 802.11) з пристроєм радиочастотної ідентифікації (RFID) моделі SL-NWE001X/*** (де * - літери, що позначають регіон) торговельної марки Samsung, для принтерів та багатофункціональних пристроїв, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея","Розділ 20",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)  \n---                                       Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації"," 2400-2483,5 МГц                                                                              --                                                                                              --                                                                                              --                                                                                             --                                                         13,553-13,567 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1                                                                     РІ 24-2-1                                  \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 25.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0249-14)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3026,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної макрки TRUST моделей 20250, 20251, 20252, виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди","Розділ 27",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M50G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\" від 11.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.327-14)"]
[3027,"Пральна машина торговельної марки «Candy» моделі GSF 1510LWHC3-01 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.», Італія\n","Розділ 27",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g"," 2400-2483,5 МГц                                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Канді Гувер Україна\" від 30.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0256-14)"]
[3028,"Пральні машини торговельної марки «Candy» моделей GSF 1510LWHC3/1-S, GSF4 137TWC3/1-S з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.», Італія\n","Розділ 27",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g"," 2400-2483,5 МГц                                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Канді Гувер Україна\" від 30.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0257-14)"]
[3029,"Пилосос торгової марки «Hoover» моделі RBC09011 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.», Італія\n","Розділ 27",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g"," 2400-2483,5 МГц                                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Канді Гувер Україна\" від 30.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0255-14)"]
[3030,"Духова шафа торгової марки «Candy» моделі FXE825X WIFI з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g) , виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.», Італія","Розділ 27",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g"," 2400-2483,5 МГц                                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Канді Гувер Україна\" від 30.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0254-14)"]
[3031,"Холодильники торгової марки «Candy» моделі CF 18S WIFI, CF 18W WIFI з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.», Італія\n","Розділ 27",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g"," 2400-2483,5 МГц                                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Канді Гувер Україна\" від 30.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0253-14)"]
[3032,"Цифрова ручка торговельної марки HP моделі HSTNH-V401 з радіообладнанням, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",46,"2015-01-27"," Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі даних","25-85 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 11.12.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.321-14)"]
[3033,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей LH10DBD****/** (де з першої по четверту * - літери – особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу торговельної марки SAMSUNG моделі WIDT30Q, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 27",46,"2015-01-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n   ","  2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 16.01.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0008-15)"]
["Примітки:"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ11. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 17.12.2013 № 820 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території України\"           \n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,7,2,7],[6,0,6,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                     Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 27.01.2015 № 46\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[35," Пристрої автомобільні радіолокаційні для контролю дистанції (Millimeter Wave Radar Sensor) моделей DNMWR004 та DNMWR005 виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія","Розділ 25","68\n193\n46","16.02.2012\n01.04.2014\n27.01.2015","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76,5 ГГц","423MP0N\n423MQXN","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0126713-11 дійсний до 12.09.12\nДекларація про відповідність   \n \"DENSO CORPORATION\", Японія від 26.11.2013 № DN001\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 719.5дп-CДК;\n1О094.001466-13)\nДекларація про відповідність   \nПП \"ОЦОП\"  від 21.11.2014 № ОЦОП.UKR.679-1/14\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 719.8-CДК;\nсертифікат\n1О094.002402-14)"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]