{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":12,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,0,84,11],[79,0,79,11],[83,0,83,11],[75,0,75,11],[77,0,77,11],[78,0,78,11],[80,0,80,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[76,0,76,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[69,0,69,11],[71,0,71,11],[66,0,66,11],[73,0,73,11],[70,0,70,11],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[65,0,65,9],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[30,0,30,11],[74,0,74,11],[67,0,67,11],[32,0,32,11],[9,0,9,11],[26,0,26,11],[16,0,16,11],[22,0,22,11],[24,0,24,11],[68,0,68,11],[72,0,72,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 07.04.2015 № 190      \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4028,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 526G dual sim EEA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"НТС Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ексім Тренд\" від 19.03.2015 №EXIM TREND.UKR.679-13/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1332.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.002666-15)",2015]
[4029,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HD2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"НТС Corporation\", Тайвань","Розділ 1",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Фармасофт\" від 30.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.142-15)",2015]
[4030,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т. м. Globex моделей GU4310, GU4510, GU4710, GU5012, GU5013, GU5710, GU6013 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS- приймачем виробництва \"ShenZhenGosund Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"МіконТрейд\" від 20.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.128-15)",2015]
[4031,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-H502f  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS- приймачем виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"  від 18.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.097-15)",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[913,"Радіостанція носивна TID-Electronics моделі TD-V6 виробництва «Tiger International Development Co., Ltd», Китай","Розділ 3",190,"2015-04-07","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","УВ12","Декларація про відповідність ТОВ \"РРТ\" від 16.03.2015 №РРТ.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1436.3-СДК,\nсертифікат \n1О094.002648-15) ",2015]
[914,"Радіостанція носивна TID-Electronics моделі TD-V2 виробництва «Tiger International Development Co., Ltd», Китай","Розділ 3",190,"2015-04-07","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)\n\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","УВ12","Декларація про відповідність ТОВ \"РРТ\" від 16.03.2015 №РРТ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1436.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.002647-15) "]
[915,"Радіостанція носивна TID-Electronics моделі TD-Q8 виробництва «Tiger International Development Co., Ltd», Китай","Розділ 3",190,"2015-04-07","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","УВ12","Декларація про відповідність ТОВ \"РРТ\" від 16.03.2015 №РРТ.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1436.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.002646-15) "]
[916,"Радіостанція носивна TID-Electronics моделі TD-V90 виробництва «Tiger International Development Co., Ltd», Китай","Розділ 3",190,"2015-04-07","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)\n\n\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nEN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","УВ12","Декларація про відповідність ТОВ \"РРТ\" від 16.03.2015 №РРТ.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1436-СДК,\nсертифікат \n1О094.002649-15) ",2015]
[917,"Радіостанція носивна \"Телекарт\" моделей \"Телекарт Р34Н\" (версія ПЗ - А4.05.16.003), \"Телекарт Р34Н-Д\" (версія ПЗ - А5.00.15.001) виробництва ТОВ \"Телекарт - Прилад\", Україна","Розділ 3",190,"2015-04-07","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184,  EN 300 086)\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","УВ21","ТОВ \"Телекарт - Прилад\" від 09.02.2015 № D.004\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.TR.008.000005-15 )",2015]
[918,"Радіостанція носивна \"Телекарт\" моделей: \"Телекарт Р32Н\", \"Телекарт Р32Н-Д\" (з інтерфейсом передачі даних  Bluetooth) (версія ПЗ - А5.05.14.004)  виробництва ТОВ \"Телекарт - Прилад\", Україна","Розділ 3",190,"2015-04-07","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184,  EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nДля прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW  ","УВ10, УВ21\nРІ 24-3","ТОВ \"Телекарт - Прилад\" від 09.02.2015 № D.003\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.TR.008.000004-15 )"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3007,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі RouterBoard RB912UAG-2HPnD, виробництва \"Mikrotikls, SIA\", Латвія","Розділ 9",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ Завод \"Ремпобуттехніка\" від 16.03.2015 №REMPOBUTTECHN.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1429-СДК, сертифікат \n1О094.002652-15) ",2015]
[3008,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (радіокартка) моделі miniPCIe R11e-5HnD, виробництва \"Mikrotikls, SIA\", Латвія","Розділ 9",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/n","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д04, Д05\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ Завод \"Ремпобуттехніка\" від 16.03.2015 №REMPOBUTTECHN.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1429.1-СДК, сертифікат \n1О094.002651-15) ",2015]
[3009,"Станція базова системи широкосмугового радіодоступу типу моделі XW 6408-18 виробництва \"Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc.\" Китай","Розділ 9",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(EN 302 326-2)","Для організації радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів (в режимі TDD) ","1785 - 1805 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","УВ12","Декларація про відповідність \nТОВ \"Просат\" від 25.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.141-15)",2015]
[3010,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 3165NGW, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 25.02.2015 №INTEL.UKR.679-1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-ЗВТНя/14 \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.22-ТР/15,\nсертифікат \n1О094.002619-15)"]
[3011,"Обладнання радіодоступу (USB-adapter) торговельної марки D-Link моделі DWA-131 виробництва \"D-Link Corporation Ltd\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД\" від 30.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.130-15)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1011,"Радіопристрій для дистанційного догляду за дитиною торговельної марки D-Link моделі DСS-825L, виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 18",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01 \n РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1 \n      ","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД.\"  від 30.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.131-15)"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[113,"Стійки контролю доступу торгової марки Checkpoint моделей: CLR PX PSB, код 10066375; CLR PX SSB, код 7275480;  CLR QX PSB, код 10060042; CLR QX SSB, код 7308818; CLR Classic Plus PSB, код 10060042; CLR Classic Plus SSB, код  7308818; CLR Classic Trend PSB, код 10066375; CLR Classic Trend SSB, код 7275480; EVOLVE IR P10 PSB, код 10045824; EVOLVE IR P10 SSB, код 10036853; EVOLVE IR P20 PSB, код 10045892; EVOLVE IR P20 SSB, код 10081858; EVOLVE IR G10 PSB, код 10078077; EVOLVE IR G10 SSB, код 10047749; EVOLVE IR G20 PSB, код  10084437; EVOLVE IR G20 PSB, код 10070451, виробництва \"Checkpoint System Inc.\", США","Розділ 20",190,"2015-04-07","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Індуктивні радіозастосування, що базуються на використанні властивостей магнітного поля","7400-8800 кГц ","1M20PON","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ЕКОСТОР.\" \nвід 18.03.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0066-15\n",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[937,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова торговельної марки Plantronics моделі BackBeat Pro, виробництва \"Plantronics BV\", Нідерланди","Розділ 23",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерланди  від 07.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.232-14)",2015]
[938,"Cистема акустична (Мікро Hi-Fi система) торговельної марки LG моделей CM8350, CM4550, CM4350 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, Корея","Розділ 23",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"  від 19.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.098-15)"]
[939,"Навушники безпроводові торговельної марки Beats моделі Solo Wireless, виробництва “Apple Operations Europe”,  Ірландія","Розділ 23",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність Інрземого підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 06.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.111-15)"]
["Розділ 24. Радіообладнання короткого радіусу дії з індукційним принципом роботи"]
[9,"Безпроводовий зарядний пристрій торговельної марки SAMSUNG моделі EP-PG920I** (де перша та друга * - літери що позначають колір виробу та комплектацію), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 24",190,"2015-04-07","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Безпроводове зарядження акумуляторів мобільних телефонів","9-148,5 кГц","5K00X0N\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 27.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0090-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3178,"Вбудована посудомийна машина торговельної марки «Candy» моделі CDI 6015WIFI з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.», Італія\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g"," 2400-2483,5 МГц                                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КАНДІ ГУВЕР УКРАЇНА\" від 19.03.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0079-15)",2015]
[3179,"Посудомийні машини торговельної марки «Candy» моделей CDPM 95390F, CDPM 95390XF з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g), виробництва «Candy Hoover Group S.r.l.» (Італія)","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g"," 2400-2483,5 МГц                                                                          \n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КАНДІ ГУВЕР УКРАЇНА\" від 19.03.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.032.СДК.0078-15)",2015]
[3180,"Телевізор з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделі UE32J*******UA (де перша * - цифра (5) - серія, друга * - цифра (2) - додаткові функції, третя та четверта * - цифри (0, 3) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, з п‘ятої по сьому * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу  (802.11 (a/b/g/n)), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0087-15)",2015]
[3181,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE24J*******UA, UE28J*******UA, UE32J*******UA, UE38J*******UA, UE40J*******UA, UE48J*******UA, UE50J*******UA, UE55J*******UA, UE60J*******UA (де перша * - цифра (4, 5, 6) - серія, друга * - цифра (0, 2, 3, 5) - додаткові функції, третя та четверта * - цифри (0, 1, 3, 5, 9) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, з п‘ятої по сьому * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу (802.11 (a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0086-15)",2015]
[3182,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE48JS******UA, UE55JS******UA, UE65JS******UA, UE78JS******UA, UE88JS******UA (де перша * - цифри 8 або 9 - серія, друга * - цифри 0 або 5 - додаткові функції, третя та четверта * - цифри 0 - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, п‘ята та шоста * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу (802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                   2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0084-15)",2015]
[3183,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE40JU******UA, UE48JU******UA, UE50JU******UA, UE55JU******UA, UE60JU******UA, UE65JU******UA, UE75JU******UA, UE78JU******UA, UE85JU******UA, (де перша * - цифра (6, 7) - серія, друга * - цифра (0, 4, 5, 6, 7) - додаткові функції, третя та четверта * - цифри (0, 1, 3, 5, 9) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, п‘ята та шоста * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу  (802.11 (a/b/g/n) та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0085-15)",2015]
[3184,"Телевізор торговельної  марки Panasonic моделей TX-40CSR620, TX-40CSR625 з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor), виробництва компанії “Panasonic AVC Networks Czech, S.R.O.”, Чеська Республіка","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 13.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008385-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008384-15)\n",2015]
[3185,"Телевізор торговельної  марки Panasonic моделей TX-50CSR620, TX-50CSR625 з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor), виробництва компанії “Panasonic AVC Networks Czech, S.R.O.”, Чеська Республіка","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 13.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008383-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008382-15)\n",2015]
[3186,"Комп`ютер персональний (tablet) торговельної марки hp моделі HSTNN-I19C (маркетингова назва HP Pro x2 612 G1 Tablet) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.007985-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007985-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007984-15)",2015]
[3187,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W03C (маркетингові назви HP EliteBook Revolve 810 G2, HP EliteBook Revolve 810 G3, HP EliteBook 810 G2) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.007919-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007919-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007918-15)",2015]
[3188,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W04C (маркетингові назви HP ProBook 11 G1, HP ProBook 11, HP ProBook 11 G1xxxxxxxxxxxx, HP ProBook 11xxxxxxxxxxxx, де \"x\" - може бути 0-9, a-z, A-Z або пробіл) з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1       РІ 21-1       РІ 22-1       РІ 24-1-1    РІ 24-2-1 \nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008045-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008045-15-CДК,\n сертифікат\nUA 1.001.008044-15)",2015]
[3189,"Комп'ютер персональний (Desktop PC) торговельної марки hp моделі TPC-I011-DM (маркетингова назва HP 260 G1 DM Business PC) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1 \n      ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008296-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008296-15-CДК,\n сертифікат\nUA 1.001.008295-15)",2015]
[3190,"Комп`ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q157 (маркетингова назва HP Spectre x360 Convertible PC, HP Spectre x360, HP Spectre x360 Convertible PC 13, HP Spectre x360 Convertible 13, HP Spectre x360 13-xxxxyy, HP Spectre Pro x360 Convertible PC (G1), HP Spectre Pro x360, HP Spectre Pro x360 G1, де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу (802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008194-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008194-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.008193-15)",2015]
[3191,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-C81C (маркетингова назва HP ProBook 470 G2) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.007965-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.007965-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.007964-15)",2015]
[3192,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q159 (маркетингові назви HP Pavilion Notebook, HP Pavilion Notebook 15, HP Pavilion Notebook 15-yyxxxyy) (замість \"x\" може бути 0 - 9 або пробіл, замість \"y\" може бути A - Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008209-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008209-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.008208-15)",2015]
[3193,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp моделей TPC-P049-21, TPC-P050-21 (маркетингові назви HP All-in-One, 21-xxxxyy, 22-xxxxyy) (де \"x\", \"y\" може бути від 0 до 9, від a до z, від A до Z, \"-\" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008274-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008274-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.008273-15)",2015]
[3194,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp моделей TPC-P052-19 (маркетингові назви HP All-in-One, 19-xxxxyy, 20-xxxxyy) (де \"x\", \"y\" може бути від 0 до 9, від a до z, від A до Z, \"-\" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 17.03.2015 № UA.001.008308-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008308-15-CДК,\n сертифікат \nUA 1.001.008307-15)",2015]
[3195,"Комп'ютер персональний (PC) торговельної марки hp моделі TPC-P042-SF (маркетингова назва HP Slimline Desktop / 450-xxxyy, Compaq Slimline Desktop / 430-xxxyy) (де \"x\", \"y\" може бути від 0 до 9, від a до z, від A до Z, \"-\" або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n РІ 24-2-1 \n      ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США  від 19.03.2015 № UA.001.008372-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008372-15-CДК,\n сертифікати \nUA 1.001.008371-15)",2015]
[3196,"Телевізор т.м. SONY моделей KD-43X8305C, KD-43X8307C, KD-49X8305C, KD-49X8307C, KD-49X8308C  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні  Україна\" від 24.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008448-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008447-15)\n",2015]
[3197,"Телевізор т.м. SONY моделей KD-55X8505C та KD-55X8507C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні  Україна\" від 20.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008427-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008426-15)\n",2015]
[3198,"Телевізор т.м. SONY моделей KDL-55W807C та KDL-55W808C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні  Україна\" від 20.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008420-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008419-15)\n",2015]
[3199,"Окуляри 3D активні (Active 3D Glasses) торговельної марки SONY моделі TDG-BT400A та TDG-BT500A з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні  Україна\" від 24.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008446-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008445-15)\n",2015]
[3200,"Система аудіо домашня т.м. SONY моделі MHC-GT3D з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі WB115C, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний у складі: основний блок HCD-GT3D, акустична системи SS-GT3DP (SS-GT3DB) та пульт дистанційного керування RMT-AM120U, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні  Україна\" від 20.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008422-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008421-15)\n",2015]
[3201,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T355 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  ","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 26.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0089-15)",2015]
[3202,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T350 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n22M0G1W\n22M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 26.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0088-15)",2015]
[3203,"Маніпулятор-указка торговельної марки SAMSUNG моделі CY-PTR01PD/** (де * - латинські літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі пульта моделі BN81-09939A та USB адаптера моделі BN81-09990A, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 27.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0092-15)",2015]
[3204,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Yoga 500-14IBD********, 80N4********, Lenovo Yoga 500-14IHW********, 80N5********, Lenovo Yoga 500-14ACL********, 80NA********, Lenovo Yoga 500-14ACZ********, 80NB********, Lenovo Yoga 500-15IBD********, 80N6********, Lenovo Yoga 500-15IHW********, 80N7********, Lenovo Yoga 500-15ACL********,  80ND********, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ******** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.03.2015 № LENOVO.UKR.679-21/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.43-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002663-15)",2015]
[3205,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей \nLenovo B51-35******, 80LH******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 \nта інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі \n(де ****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай\n","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.03.2015 № LENOVO.UKR.679-23/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.45-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002665-15)",2015]
[3206,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Z51-70******, 80K6******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей),  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.03.2015 № LENOVO.UKR.679-22/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.44-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002664-15)",2015]
[3207,"Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. Globex моделей GU6951, GU7012, GU7017, GU8014, GU8015, GU1014, GU1015 з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS та з обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS - приймачем, виробництва \"ShenZhenGosund Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n","200KF7W    \n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                  РІ 24-2-1                                                   РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мікон Трейд\" від 20.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.127-15)",2015]
[3208,"Комп'ютер персональний (планшетний) (Tablet PC) торговельної марки HP: моделей HSTNH-C408M, HSTNH-C408MC, маркетингова назва HP PRO SLATE 8; моделей HSTNH-C412D, HSTNH-C412DC, маркетингова назва HP PRO SLATE 12 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Compal Electronics Inc.\", Тайвань","Розділ 27",190,"2015-04-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ---                                                         13553-13567 кГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7D\n5M00D7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n22M0G1W\n22M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\" від 17.03.2015\n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.120-15 (для моделей HSTNH-C408M, HSTNH-C408MC, маркетингова назва HP PRO SLATE 8 ,\nUA.TR.052.121-15 ( для  моделей HSTNH-C412D, HSTNH-C412DC, маркетингова назва HP PRO SLATE 12))\n",2015]
[3209,"Пристрій транслювання потокового відео торговельної марки BenQ моделі QP01 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.11), виробництва \"BenQ Corporation\", Тайвань","Розділ 27",190,"2015-04-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МТІ\" від 26.09.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00767-14)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ10. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 13.01.2015 № 14 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ12. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 27.01.2015 № 47 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ21. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 22.07.2014 № 485 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,11],[6,0,6,11],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                            Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                            від 07.04.2015 № 190\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3666,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделей SIM800, SIM800C, SIM800DS, SIM800H, SIM800L, SIM800E, SIM840E та SIM808 з приймачем GPS , виробництва \"Shanghai Simcom Wireless Solutions Ltd.\", Китай","Розділ 1","173\n190","25.03.2014\n07.04.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ГАММА Україна\" від 13.02.2014 № GAMMA.679-1/14  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n370.9-CДК,\n1О094.001780-14)\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ГАММА Україна\" від 19.03.2015 № GAMMA.UKR.319-1/15  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n370.12-СДК,\nсертифікат\n1О094.002667-15)","2014/2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1243," Обладнання радіодоступу базове/абонентське типу BreezeNet-B моделі BU/RB-B, виробництва \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль","Розділ 9","68\n321\n226\n190","16.02.2012\n05.07.2012\n15.04.2014\n07.04.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n\n---\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1W","Д04, Д03, Д02, С09, М01\n---\nД05 або Б01, С10, М02, \nС11, М03","UA1.030.0154161-11 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0155275-11 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0095749-12 дійсний до 17.06.2013\nДекларація про відповідність \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль від 04.03.2014 № Alvarion. UKR.679-1/14; \nДекларація про відповідність \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль від 04.03.2014 № Alvarion. UKR.679-2/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n  465.26-СДК,\nсертифікат\n1О094.001826-14)\nДекларація про відповідність ДП \"ЕС ЕНД ТІ Україна\" від 04.03.2015 №ЕС ЕНД ТІ.UKR.679-2/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 465.29-СДК,\nсертифікат\n1О094.002625-15)\nДекларація про відповідність ДП \"ЕС ЕНД ТІ Україна\" від 04.03.2015 №ЕС ЕНД ТІ.UKR.679-1/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 465.29-СДК,\nсертифікат\n1О094.002625-15)","2012/2014/2015"]
[1634,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Aruba моделі AP-104 виробництва \"Aruba Networks, Inc.\", США","Розділ 9","446\n190","06.09.2012\n07.04.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0132271-12 дійсний до 12.08.2013\nДекларація про відповідність  \nФОП Антоненко Юрій Петрович \nвід 12.01.2015 № ANTONENKO.UKR.679-5/15  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n845.11-СДК,\nсертифікат\n1О094.002320-14)","2012/2015"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]