{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,51,11],[37,0,37,11],[56,0,56,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[52,0,52,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[53,0,53,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[36,0,36,9],[47,0,47,11],[39,0,39,11],[43,0,43,11],[44,0,44,11],[41,0,41,11],[40,0,40,11],[42,0,42,11],[45,0,45,11],[38,0,38,11],[9,0,9,11],[13,0,13,11],[4,0,4,11],[7,0,7,11],[11,0,11,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 14.04.2015 № 202      \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4032,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly IQ458 Quad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",202,"2015-04-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 31.03.2015 №MOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1224.27-СДК, \nсертифікат\n1О094.002684-15)",2015]
[4033,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G920F/DS з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",202,"2015-04-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---                                         Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               \n\n---                                                                                   2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n---                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                      14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0102-15)",2015]
["Розділ 11. Радіообладнання систем рухомого супутникового радіозв’язку"]
[46,"Радіотермінал системи супутникового зв'язку Iridium торговельної марки Iridium GO! моделі Iridium 9560 виробництва \"Iridium Communications Inc.\", США","Розділ 11",202,"2015-04-14","Рухомий супутниковий радіозв’язок\n(ETSI EN 301 441)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для застосування в низькоорбітальній системі супутникового рухомого зв’язку IRIDIUM, як кінцеве обладнання\n---\nДля прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","1616,0-1626,5 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","30K0G1W 30K0G1D\n\n\n---\n20M0G1W 20M0D1W","Д06\nРІ 32.2\n\n\n---\nБ01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ПП \"Бейнлеумі Україна\", \nвід 16.02.2015 № 029 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1424-СДК,\nсертифікат\n1О094.002592-15)",2015]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[114,"Пристрій індукційний для зчитування та попередження торговельної марки Sensormatic моделі AMB-1200, виробництва \"Sensormatics Electronics, LLC\", CША","Розділ 20",202,"2015-04-14","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","9-148,5 кГц","200HP0D","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 01.04.2015 № RTS.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1443-СДК, \nсертифікат \n1О094.002695-15) ",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[940,"Системи акустичні торговельної марки SAMSUNG моделей MX-J6***/**, MX-J7***/**, MX-JS5***/**, MX-JS8***/**, MX-JS9***/**  (де перша * - цифра (0, 3, 5) – кількість аудіоканалів, друга  * - цифра (0) – колір корпусу, третя * - цифра (0) або її відсутність – особливості дизайну, четверта та п‘ята * - латинські літери – код регіону)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 23",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3    \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0096-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3210,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T555 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 27",202,"2015-04-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  ","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0100-15)",2015]
[3211,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T550 з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802/11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                   2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0101-15)",2015]
[3212,"Кінотеатри домашні торговельної марки SAMSUNG моделей HT-J7****/** (де перша * - цифра (7) – кількість аудіоканалів, друга та третя * - цифра (0, 5) – особливості конструкції, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п‘ята та  шоста * - латинські літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), інтерфейсом передачі даних Bluetooth, та радіопристроєм короткого радіусу дії, виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”,  Республіка Корея\n","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1 та \nETSI EN 300 440-2 )                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1 та \nEN 300 440-2","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                   \n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3                              РІ 24-5 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0097-15)",2015]
[3213,"Комп’ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Apple типу MacBook моделі А1534 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Apple Operations Europe\", Ірландія","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n22M0G1W\n22M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 30.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.167-15)",2015]
[3214,"Комп’ютер персональний (ноутбук) торговельної марки MSI моделей GT80, GE62, GE72 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва „Micro-Star International Co., Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність Представництва  \"Мікро-стар нізерландс холдинг Бі.Ві\" від 27.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.132-15)",2015]
[3215,"Передавач даних про температуру моделі 248DX з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4), виробництва \"Emerson Process Management Rosemount Inc.\", США","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00G1W","Б01\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 02.04.2015 № RTS.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1433-СДК, \nсертифікат \n1О094.002629-15) ",2015]
[3216,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo ideapad 100-14IBY******, 80MH******, Lenovo ideapad 100-15IBY******, 80MJ******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ****** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n                                                       \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3                                  РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                                      РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 03.04.2015 № LENOVO.UKR.679-26/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.48-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002698-15)",2015]
[3217,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки ACME моделей MW12 (Mini wireless optical mouse), MW13 (Compact wireless mouse), MW14 (Functional Wireless Mouse) , MW15 (High-speed Wireless Mouse; пристрій введення даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки ACME моделі WS05 DUO (wireless multimedia keyboard & mouse),\nвиробництва UAB \"ACME Europe”, Литва\n","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ  \n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням стандарту ETSI EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц ","4M00G1D","Б01                            РІ 24-5 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Дівів Україна\" \nвід 24.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.125-15)",2015]
[3218,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки ACME моделі BK01 (Ultrathin Bluetooth Keyboard) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),\nвиробництва UAB \"ACME Europe”, Литва\n","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом   IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц ","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Дівів Україна\" від 24.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.124-15)",2015]
[3219,"Комп'ютер персональний (Graphics Tablet Computer) DTH-W1310******* (де \"*\", може бути будь-який буквено-цифровий вираз, символ або пробіл) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Wacom Co., Ltd.\", Японія","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Компанія НОВЕЛЛА\" від 13.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008182-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008181-15)\n",2015]
[3220,"Пристрій для зйомки фронтальною камерою моделі Selfie Kit  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hongkong Winner Electronic Technology LTD\", Китай","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом   IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц ","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"А-Трейд Мобайл\" від 18.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.341-14)",2015]
[3221,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки ELENBERG моделей TAB708.4 Black та TAB708.4 White, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01            РІ 24-1-1    РІ 24-2-1 \n      ","Декларація про відповідність ТОВ \"ДІЄСА\" від 12.03.2015 № DIESA.UKR.679-1/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1437.1-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002635-15)",2015]
[3222,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки ELENBERG моделей TAB725 Black та TAB725 White, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",202,"2015-04-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n","200KF7W    200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   \n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                    РІ 24-2-1                                                    РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ДІЄСА\" від 12.03.2015 № DIESA.UKR.679-4/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1437-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002638-15)",2015]
[3223,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки MATRIX моделей 748 Black та 748 White, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ДІЄСА\" від 12.03.2015 № DIESA.UKR.679-3/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1437.3-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002637-15)",2015]
[3224,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки MATRIX моделей 7416 Black та 7416 White, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",202,"2015-04-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n","200KF7W    200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   \n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                    РІ 24-2-1                                                    РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ДІЄСА\" від 12.03.2015 № DIESA.UKR.679-2/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1437.2-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002636-15)",2015]
[3225,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A10-70F з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 27.03.2015 №LENOVO.UKR.679-24/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.47-СДК, \ncертифікат \n1О094.002673-15) ",2015]
[3226,"Мультиварки торговельної марки «REDMOND», моделі RMC-M800S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC.\", CША","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"РЕДМОНД-УКРАЇНА\" від 02.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.175-15)",2015]
[3227,"Чайник електричний торговельної марки «REDMOND», моделі RК-M170S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC.\", CША","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"РЕДМОНД-УКРАЇНА\" від 01.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.134-15)",2015]
[3228,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки LG моделей LAN5001EKTA та LAN5002EKTA, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПП \"ОЦОП\" від 27.03.2015 №ОЦОП.UKR.679-17/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1202.10-СДК, \nсертифікат \n1О094.002674-15) ",2015]
[3229,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки LG моделей LAN5001EKJD, LAN5002EKJD, LAN5003EKJD, LAN5201EKJD, LAN5202EKJD та LAN5203EKJD, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПП \"ОЦОП\" від 27.03.2015 №ОЦОП.UKR.679-18/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1202.11-СДК, \nсертифікат \n1О094.002675-15) ",2015]
[3230,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки LG моделей LAN5020EHTL та LAN5220EHTL, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПП \"ОЦОП\" від 27.03.2015 №ОЦОП.UKR.679-19/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1202.12-СДК, \nсертифікат \n1О094.002676-15) ",2015]
[3231,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки LG моделей LAN5000EKJF, LAN5120EKJF, LAN5200EKJF та LAN5320EKJF, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 27",202,"2015-04-14","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПП \"ОЦОП\" від 27.03.2015 №ОЦОП.UKR.679-20/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1202.13-СДК, \nсертифікат \n1О094.002677-15) ",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 32.2. Узагальнені умови застосування радіостанцій абонентських земних станцій системи рухомого супутникового зв’язку IRIDIUM наведені у додатку 16 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[12,0,12,11],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                            від 14.04.2015 № 202\n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[682,"Ретранслятор торговельної марки Vertex моделі VXR-7000U виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія, \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)","Розділ 3","68\n202","16.02.2012\n14.04.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0061675-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2013\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"  від 02.04.2015 №MOTOROLA.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.11-СДК, \nсертифікат \n1О094.002697-15) ","2012/2015"]
[683,"Ретранслятор торговельної марки Vertex моделі VXR-7000V виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія,\n\"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина (стара назва  \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія)","Розділ 3","68\n202","16.02.2012\n14.04.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0061676-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 02.04.2015 №MOTOROLA.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.11-СДК, \nсертифікат \n1О094.002697-15) ","2012/2015"]
[723,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CA, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3","215\n83\n422\n202","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014\n14.04.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку \n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц    \n440-442,125 МГц     442,525-447 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11К0F3E\n\n\n\n---\n11K0F3E","Д02,\nС13, С14\n\n\n---\nУВ14","UA1.025.0040765-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 30.03.2015 №MOTOROLA.UKR.679-8/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.15-СДК, \nсертифікат \n1О094.002681-15) ","2012/2014/2015"]
[726,"Радіостанція носима торговельного найменування P145 типу PB502CB, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3","215\n83\n422\n202","27.04.2012\n11.02.2014\n01.07.2014\n14.04.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку \n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","440-442,125 МГц     442,525-447,725 МГц 448,15-450 МГц             450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11К0F3E\n\n\n\n\n---\n11K0F3E","Д02,\nС14, С15\n\n\n\n---\nУВ14","UA1.025.0040766-12 дійсний до 29.06.2014\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00835-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00479-14,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ № 024/15 від 07.05.2014)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 30.03.2015 №MOTOROLA.UKR.679-8/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.15-СДК, \nсертифікат \n1О094.002681-15) "]
[779,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP2600 типу PAN502F,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3","173\n202","28.03.2013\n14.04.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)\n\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n11K0F3E","Д 02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ14","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00163-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00012-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 30.03.2015 №MOTOROLA.UKR.679-7/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.14-СДК, \nсертифікат \n1О094.002680-15) ","2013/2015"]
[780,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP2400 типу PAN502C,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3","173\n202","28.03.2013\n14.04.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)\n\n\n---\n Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n---\n11K0F3E","Д 02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ14","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00163-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00012-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 30.03.2015 №MOTOROLA.UKR.679-6/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.13-СДК, \nсертифікат \n1О094.002679-15) ","2013/2015"]
[833,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP1400 типу PTI502C  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3","819\n202","17.12.2013\n14.04.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з п. 10 рішення від 22.10.2013 \n№ 685\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ14","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00727-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 30.03.2015 №MOTOROLA.UKR.679-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.12-СДК, \nсертифікат \n1О094.002678-15) ","2013/2015"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[531,"Станція радіорелейна Sagem Link-F діапазону 7ГГц виробництва \"Sagemcom SAS\", Франція","Розділ 15","842\n202","24.12.2013\n14.04.2015","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","РІ 27-9","Декларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\" \nвід 11.12.2013 № 475\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n № 1165дп-СДК;\nсертифікат \n1O094.001665-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\" \nВід 20.03.2015 №AST-TECHNOLOG.UKR.679-1/15 (сертифікат орагну з оцінки відповідності\n № 1447-СДК;\nсертифікат \n1О094.002668-15)","2013/2015"]
[532,"Станція радіорелейна Sagem Link-F діапазону 8ГГц виробництва \"Sagemcom SAS\", Франція","Розділ 15","842\n202","24.12.2013\n14.04.2015","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","7900-8500 МГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","PI 27-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\" \nвід 11.12.2013 № 475\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n № 1165дп-СДК;\nсертифікат \n1O094.001665-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\" \nВід 20.03.2015 №AST-TECHNOLOG.UKR.679-1/15 (сертифікат орагну з оцінки відповідності\n № 1447-СДК;\nсертифікат \n1О094.002668-15)","2013/2015"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                    М.С. Сокирко        "]