{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":12,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[32,0,32,11],[12,0,12,11],[6,0,6,11],[31,0,31,9],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[48,0,48,11],[46,0,46,11],[47,0,47,11],[41,0,41,11],[43,0,43,11],[44,0,44,11],[42,0,42,11],[45,0,45,11],[39,0,39,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[40,0,40,11],[38,0,38,11],[37,0,37,11],[36,0,36,11],[35,0,35,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 28.04.2015 № 227      \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4036,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-H818P з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",227,"2015-04-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11а/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц    ","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 10.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.172-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3017,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки Cisco серії Cisco Mobility Express Bundle Components типів AIR-AP1702i-E-WLC, AIR-AP1702i-UX-WLC моделей \nAIR-CAP1702I-E-K9, AIR-CAP1702I-I-K9, AIR-CAP1702I-K-K9, AIR-CAP1702I-E-K910, AIR-CAP1702I-I-K910, AIR-CAP1702I-K-K910, AIR-AP1702I-UXK9, типу AIR-AP2702i-UX-WLC моделей AIR-CAP2702I-E-K9, AIR-CAP2702I-К-K9, типу AIR-AP3702i-UX-WLC моделей AIR-CAP3702I-E-K9, AIR-CAP3702I-E-K910, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 31.03.2015 № 76-У/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.79-СДК, \nсертифікат\n1О094.002690-15).",2015]
[3018,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки Cisco моделей WAP351-E-K9 та WAP351 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 31.03.2015 № 77-У/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.81-СДК, \nсертифікати\n1О094.002691-15, 1О094.002692-15)",2015]
[3019,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco моделей WAP131-E-K9-EU та WAP131 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 31.03.2015 № 75-У/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.82-СДК, \nсертифікати\n1О094.002693-15, 1О094.002694-15).",2015]
[3020,"Обладнання радіодоступу – картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) торговельної марки SAMSUNG моделі WDH720Q, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея\n","Розділ 9",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n"," 2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  \n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 16.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0115-15)",2015]
[3021,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) торговельної марки SAMSUNG моделі VG-SWD1000/** (де ** - латинські літери, що позначають код регіону), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея","Розділ 9",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n"," 2400-2483,5 МГц                    \n5725-5850 МГц  \n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                                            РІ 24-2-4   ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 16.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0117-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3242,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки MODECOM моделі FreeTAB 7002 HD X1 3G Lite (TAB-7002-HD-X1-3GLITE-4GB), з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"MODECOM S.A.\", Польща","Розділ 27",227,"2015-04-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"МТІ\" від 26.03.2015 №MTI.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 936.11-СДК, \nсертифікат\n1О094.002671-15)",2015]
[3243,"Програвач BLU-RAY DISC / DVD т.м. SONY моделі BDP-S6500 з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 b/g/n , пультом дистанційного керування RMT-VB100E , виробництва «SONY CORPORATION», Японія","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01              РІ 24-1-1    РІ 24-2-1 \n      ","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 08.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.008569-15-СДК,\nсертифікат\nUA.1.001.008568-15)",2015]
[3244,"Магнітола автомобільна  торговельної марки Pioneer моделі DEH-X8700BT  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом   IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц ","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон - Україна\" від 30.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0093-15)",2015]
[3245,"Магнітоли автомобільні  торговельної марки Pioneer моделей AVH-X2700BT, AVH-X5700BT, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом   IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц ","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон - Україна\" від 30.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0094-15)",2015]
[3246,"Багатофункціональний пристрій (принтер) т.м. hp моделей HP LaserJet Enterprise M605x, HP LaserJet Enterprise M605, HP LaserJet M605x, HP LaserJet Managed M605xm, HP LaserJet Enterprise M606x, HP LaserJet Enterprise M606, HP LaserJet M606x (RMN: BOISB-1404-01)  з обладнанням радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard Company», США","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 20.03.2015 №UA.001.00049-15/029\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008437-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008436-15)\n",2015]
[3247,"Комп'ютер персональний планшетний (Slate Tablet) т.м. hp моделей HP Chromebox PC, HP Pro Slate 10 EE G1, HP Pro Tablet 10 EE G1 (RMN: HSTNN-Q91C) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  та  пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Hewlett-Packard Company\",  США","Розділ 27",227,"2015-04-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                            \n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3        РІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 02.03.2015  №UA.001.007755-14/029 \n(сертифікати  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.007755-14-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.007754-14)",2015]
[3248,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) т/м Lenovo моделей: F0AU******* (Lenovo B50-30),  F0AV******* (Lenovo B50-35)  (\"*\" =   будь-який алфавітно-цифровий символ  або пробіл) з  обладнанням радіодоступу та пристроями введення даних  (безпроводова клавіатура т.м. lenovo моделі SK-8861, безпроводовий маніпулятор типу \"миша\"  т.м. lenovo  моделі SM-8861, приймач  Dongle \"  т.м. lenovo моделі SD-9082), виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1, ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1,  ETSI EN 300 440-2) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00G1D\n---\n22M0G1W\n22M0D1W 20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3        РІ 24-5","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\"  від 27.03.2015\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008476-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008475-15)\n",2015]
[3249,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура)  (Bluetooth Keyboard) торговельної марки Lenovo моделі BKF500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед”, \nвід 10.03.2015\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008327-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008326-15)\n",2015]
[3250,"Комп’ютер персональний (tablet computer) т.м. acer, моделі A1412 (маркетингова назва W1-81xxxx, де \"x\" може бути A-Z, a-z, 0-9 або пробіл) з обладнанням радіодоступу  та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови","Розділ 27",227,"2015-04-28","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)                            \n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови\nвід 01.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008520-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.008519-15)\n",2015]
[3251,"Програвач автомобільний торговельної марки GM моделi DWGM1003 з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Humax Automotive Co.,Ltd.\",  Республіка Корея\n","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                 \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                 ","Б01\nРІ 24-3                              \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЛЕПТА УКРАЇНА\"      від 03.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0105-15)",2015]
[3252,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 Series (С310a, C310b, C310c, C310d) (RMN: SDGOB-1021) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01            РІ 24-1-1    РІ 24-2-1 \n      ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 06.02.2015 №UA.001.00011-15/029\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008126-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008125-15)\n",2015]
[3253,"Багатофункціональний пристрій (принтер) т.м. hp моделей HP Color LaserJet Pro M252dw, Color LaserJet Pro M252dw, HP Color LaserJet M252dw (RMN: BOISB-1402-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n\n","22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01            РІ 24-1-1    РІ 24-2-1 \n      ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 18.03.2015 №UA.001.00047-15/029\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008410-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008409-15)\n",2015]
[3254,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A8-50F з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 15.04.2015 №LENOVO.UKR.679-27/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.49-СДК, \nсертифікат \n1О094.002721-15) ",2015]
[3255,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo  торгова назва ThinkCentre M73 SFF моделей 10B4*******, 10B5*******, 10B6*******, 10B7*******, 10HL*******, 10HM*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і факс-модемом, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де ******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"\"-\"\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.04.2015 №LENOVO.UKR.679-28/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.50.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002723-15) ",2015]
[3256,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo  торгова назва ThinkCentre M73 Tiny моделей 10AX*******, 10AY*******, 10DK*******, 10DL*******, 10DM*******, 10DN*******, з обладнанням радіодоступу   (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і факс-модемом,   що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де ******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.04.2015 №LENOVO.UKR.679-29/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.50.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002724-15) ",2015]
[3257,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo  торгова назва ThinkCentre M73 Tower моделей 10B0*******, 10B1*******, 10B2*******, 10B3*******, 10HJ*******, 10HK******* з обладнанням  радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і факс-модемом, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де ******* - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.04.2015 №LENOVO.UKR.679-30/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.50-СДК, \nсертифікат \n1О094.002725-15) ",2015]
[3258,"Пристрій навігаційний торговельної марки TOPCON моделі HiPer SR з обладнанням  радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Topcon Positioning System, Inc\", США","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                \n                                                      \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                         ","Б01\nРІ 24-3                                          \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТНТ ТПІ\" від 08.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.176-15)",2015]
[3259,"Пристрій багатофункціональний моделей MB472dnw (версія ПЗ:А01.06_0_4), MB562dnw (версія ПЗ:А01.06_0_5), ES5162dnw (версія ПЗ:А01.06_0_5) з обладнанням  радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) та обладнанням приймання/передавання факсимільних повідомлень, виробництва \"OKI Data Corporation\", Японія ","Розділ 27",227,"2015-04-28","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Окі Юроп Лімітед\" від 17.04.2015 № OEL-1501-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA2.TR.008.000013-15)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту                                                                                                                                                       М.С. Сокирко  \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,11],[4,0,4,11],[15,0,15,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[8,0,8,11],[10,0,10,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                             Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                від 28.04.2015 № 227"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3669,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800  торговельної марки fly моделей Fly IQ239 з обладнанням радіодоступу (з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен","Розділ 1","173\n227","25.03.2014\n28.04.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.01.2014 № МТ2014-0004\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.2.1дп-CДК,\n1О094.001732-14)\nДекларація про відповідність\nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 09.04.2015 \n№MOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.28-СДК,\nсертифікат\n1О094.002714-15) "]
[3959,"Станція базова системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та IMT-2000 (UMTS) моделі Flexi Multiradio 10 BTS виробництва \"Nokia Solutions and Networks Oy\", Фінляндія","Розділ 1","852\n227","30.12.2014\n28.04.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/ GSM-900/1800, IMT-2000 (UMTS) у якості базової станції","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","УВ09","Декларація про відповідність ТОВ \"Нокіа Солюшинз енд Нетворкс Україна\"  від 08.12.2014 № NSN.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1272.1-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002457-14) \nДекларація про відповідність ТОВ \"Нокіа Солюшинз енд Нетворкс Україна\"  від 15.04.2015 № NSN.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1272.3-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002722-15) "]
[4033,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G920F/DS (SM-G920FD) з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1","202\n227","14.04.2015\n28.04.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n---                                         Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               \n\n---                                                                                   2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n---                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                      14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0102-15)  \n(модель SM-G920F/DS);                                                       \nДекларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 16.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0114-15)\n(модель SM-G920FD)",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1007,"Пристрій дистанційного керування типу \"Selfie Mono Pod\" моделі I*MEE (Product Code IMSFMPRD, IMSFMPGN, IMSFMPWE, IMSFMPBK, IMSFMPBE)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Melkco Limited\", Гонконг","Розділ 18","125\n227","10.03.2015\n28.04.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               \n\n","1M00FXW\n1M00GXW                      ","Б01\nРІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МИТ-2014\"\nвід 30.01.2015 № MIT.UKR. 679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1423-СДК,\nсертифікат\n1О094.002553-15)\nДекларація про відповідність ТОВ \"МИТ-2014\"\nвід 23.03.2015 № MIT.UKR. 679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1428-СДК,\nсертифікат\n1О094.002670-15)",2015]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[47,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі DNMWR006 (Millimeter Wave Radar Sensor) виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія","Розділ 25","84\n291\n227","23.02.2012\n13.05.2014\n28.04.2015","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","450MP0N\n450MQXN","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0020007-12 дійсний до 12.02.2013\nДекларація про відповідність \"DENSO CORPORATION\", Японія від 07.03.2014 № DN002\n(сертифікат органу з оцінки відповідності № 719.6-СДК, сертифікат 1О094.001832-14)\nДекларація про відповідність ПП \"ОЦОП\", Японія від 12.03.2015 № ОЦОП.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 719.9-СДК, \nсертифікат \n1О094.002633-15)","2012/2014/2015"]
[60,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі DNMWR007 (Millimeter Wave Radar Sensor) виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія","Розділ 25","291\n227","13.05.2014\n28.04.2015","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","450MP0N\n450MQXN","Б01\nРІ 49-1","Декларація про відповідність \"DENSO CORPORATION\", Японія від 07.03.2014 № DN003\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 719.6.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.001833-14)\nДекларація про відповідність ПП \"ОЦОП\", Японія від 12.03.2015 № ОЦОП.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 719.9-СДК, \nсертифікат \n1О094.002633-15)","2014/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2411,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) моделей Flylife Connect 7 3G 2, Flylife Connect 7.85 3G 2, Flylife Connect 10.1 3G 2, з радіомодулем  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейc передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен","Розділ 27","226\n227","15.04.2014\n28.04.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність\nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 02.04.2014 \n№ МТ2014-0009\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.001880-14) \nДекларація про відповідність\nТОВ \"Мобайл Техноком\" \nвід 07.04.2015 \n№MOBILE-TECHNOCOM.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1224.29-СДК,\nсертифікат\n1О094.002711-15) ","2014/2015"]
[" Директор Департаменту                                                                                                                                                          М.С. Сокирко   \n         \n"]